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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Подготовительные работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Установка и разборка инвентарных и наружных лесов высотой 14,8м
	М2
	725,2
	
	=49*14,8

	2. 
	
	Очистка поверхности фасада. Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей


	М2
	594,34
	
	=(13,4*49)+(30,37*2)(Sобщ) - 4,4*(3,86+0,14) (ворота) – 4,3*(3,86+0,14) (ворота) – 49*1,8 (витраж)

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	3. 
	
	Устройство вентилируемого фасада с облицовкой профнастилом НС35 0,4х1051х3000 RAL 3020 (красный) на высоте до 14,2м
	М2
	92,4
	
	= ((49*1,4)+(49*,17))*1,05 (нахлест 5 см) =88*1,05

	4. 
	
	Устройство вентилируемого фасада с облицовкой профнастилом НС35 0,4х1051х3000 RAL 7035 (серый) по подсистеме на высоте до 14,2м
	М2
	531,66
	
	=(594,34-88)*1,05 (нахлест 5 см)

	5. 
	
	Материалы:
	
	
	
	

	5.1.
	
	Профнастил НС35 0,4х1051х3000 RAL 3020 (красный)
	м.п.
	88
	
	

	5.2.
	
	Профнастил НС35 0,4х1051х3000 RAL 7035 (серый)
	м.п.
	506,34
	
	

	5.3.
	
	Кронштейн КР-150/70/70/2 (75шт), окр
	кг
шт
	339,15
1425
	
	

	5.4.
	
	Профиль ГО-60/40 1,2 L=3000мм, окр
	кг.
п.м.
	993,45
1 110
	
	

	5.5.
	
	Паронитовая прокладка 70х70х2 (800шт)
	кг
шт
	27,80
1390
	
	


	5.6.
	
	Рамный дюбель для вентилир.фасад с воротником10х100  R-FF1-N-10K100/DT,покрытие Delta Protekt (250шт)
	кг

шт
	60

1500
	
	

	5.7.
	
	Заклепка вытяжная ALT А2/А2 4,0*10 (1000шт)
	кг

шт
	9

3000
	
	

	6. 
	
	Обрамление дверное из оцинкованной стали шир. до 530мм, t = 0,4 мм,

цвет по RAL, коэф.расхода 1,15
	м.п.
	78
	
	

	7. 7.
	
	Резка профилированого настила, для устройства цветовой схемы фасада
	м.п.
	102,9
	
	49 панелей профнастила красных шириной 1,05м режутся на две части 1,3 и 1,7м, м.п.резки =49*1,05

49 панелей профнастила серых шириной 1,05м режутся для формирования вставки между красными панелями = 49*1,05

	8. 
	
	Установка фасонных элементов 
	М2
	68,06
	
	=45,92+7,14+4,8+10,2

	
	
	Материалы:
	
	
	
	

	8.1.
	
	Нестандартный доборный элемент CORUNDUM50® RAL 7035 - серый, L=2,00, ФЭ-А
	м.п.
	56
	
	Sед.=(50+150+420+150+50)*2000)/1000000=1,64м2

	8.2.
	
	Нестандартный доборный элемент CORUNDUM50® RAL 7035 - серый, L=2,00, ФЭ-Б
	м.п.
	51
	
	Sед.=((20+100+20)*2000)/1000000 = 0,28м2

	8.3.
	1.1 
	Нестандартный доборный элемент CORUNDUM50® RAL 7035 - серый, L=2,00, ФЭ-В
	м.п.
	12
	
	Sед.=((200+200)*2000)/1000000=0,8м2

	8.4.
	1.2 
	Нестандартный доборный элемент CORUNDUM50® RAL 7035 - серый, L=2,00, ФЭ-Г
	м.п.
	51
	
	Sед.=((20+160+20)*2000)=0,4м2

	9.
	1.3 
	Промывка поверхности стен и фасадов


	М2
	594,34
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





