Коротко: задвоения нет, потому что в смете учтены разные этапы рихтовки, выполняемые в разное время и в разных технологических условиях, и это прямо следует из составов работ ФЕР/ЕР.
Ниже — как это грамотно доказать Заказчику.

1. Разделите рихтовку по этапам технологии
📌 Расценка ФЕР28-01-018-13
«Укладка стрелочного перевода типа Р65…»
Рихтовка здесь:
«Выправка, рихтовка и регулировка стрелочного перевода после выгрузки щебня»
🔹 Это предварительная (черновая) рихтовка:
· выполняется до балластировки;
· без уплотнённой балластной призмы;
· нужна для:
· выставления геометрии стрелки,
· обеспечения возможности дальнейшей балластировки,
· безопасного прохода техники.
⚠️ Без этой операции балластировку физически невозможно выполнить.

📌 Расценка ФЕР28-01-027-01
«Балластировка пути и стрелочных переводов…»
Рихтовка здесь:
«Выправка и рихтовка пути с сплошной подбивкой шпал и уплотнением балласта»
🔹 Это окончательная (чистовая) рихтовка:
· выполняется после балластировки;
· с подбивкой и уплотнением балласта;
· формирует:
· проектное положение,
· устойчивость пути,
· нормативные параметры.

2. Ключевой аргумент: разные условия выполнения работ
	Критерий
	Укладка стрелки
	Балластировка

	Этап
	До балласта
	После балласта

	Балласт
	Нет / неуплотнён
	Есть / уплотнён

	Цель рихтовки
	Временная геометрия
	Проектная геометрия

	Технология
	Монтажная
	Эксплуатационная

	Исключение одной из работ
	❌ Невозможно
	❌ Нарушение норм


➡ Одна и та же операция по названию ≠ одна и та же работа по технологии.

3. Нормативное обоснование (главное для Заказчика)
🔹 1. ФЕР — укрупнённые расценки
Если в составе расценки указана операция —
➡️ она выполняется только в рамках данного технологического этапа,
➡️ но не отменяет аналогичную операцию в другой расценке, если:
· меняются условия,
· меняется этап,
· меняется результат.
🔹 2. В составах работ нет взаимных исключений
Ни в ФЕР28-01-018,
ни в ФЕР28-01-027
❌ не указано, что одна расценка:
· заменяет другую,
· включает её полностью,
· исключает повторяемые операции.

4. Практический аргумент (очень сильный)
Задайте Заказчику вопрос:
Как можно выполнить балластировку стрелочного перевода, если он не выправлен и не отрихтован после укладки?
И второй:
Как можно сдать путь без окончательной рихтовки после подбивки и уплотнения балласта?
👉 Ответ всегда один: никак.

5. Формулировка для официального ответа Заказчику
Можно использовать дословно 👇
Рихтовка, предусмотренная расценкой ФЕР28-01-018-13, относится к этапу укладки стрелочного перевода и выполняется до балластировки в условиях отсутствия уплотнённой балластной призмы.
Рихтовка, учтённая в расценке ФЕР28-01-027-01, выполняется после балластировки и является окончательной, с подбивкой шпал и уплотнением балласта.
Указанные работы относятся к разным технологическим этапам, выполняются в различных условиях и не являются взаимозаменяемыми, в связи с чем задвоение отсутствует.

