{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["ВОр с площадки","ЛСР цех М2_полы - без ст-ти мат","Ресурсы_М2_полы","М2_полы-трудозатр.+мат."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВОр с площадки","index":0,"n_rows":190,"n_cols":7,"rows_kept":190,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,10,5],[177,1,177,5]]}
[null,null,null,null,null,"«УТВЕРЖДАЮ»"]
[null,null,null,null,null,"Директор ДЭиБПД"]
[null,null,null,null,null,"АО «Коломенский Завод»"]
[null,null,null,null,null,"______________   В.С. Степанкевич "]
[]
[]
[null,"№М-2_Я'-Ы'/2-14",null,null,null,"от «28» ноября 2025г."]
[]
[]
["Ведомость объемов работ \nПо объекту: «Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2 (1-ый пролет)»\nрасположенный на территории АО \"Коломенский завод\",\nпо адресу: Московская область, г.Коломна, ул.Партизан, 42"]
[]
["№","Вид работ","Ед. измер","Объем","Формула расчета","Примечание"]
[1,2,3,5,4,6]
[null,"Конструкции железобетонные"]
[null,"Фундамент (Фм1) для консольного крана"]
[1,"Выемка существующего грунта основания вручную с погрузкой и  последующим трамбованием ","м3",11.1,null,"11,1*1,75=19,425т"]
[2,"Устройство бетонной подготовки по выровненной, уплотненной поверхности","м3",0.5,null,"Бетон B7,5"]
[3,"Устройство монолитного железобетонного фундамента:\n- столб фундамента 1300х1300х900(h) мм;\n- основание фундамента 2000х2000х500(h) мм.","м3",3.6,null,"Бетон B25 F75 W4 - 3,6м3;\nØ10 А500С L=1960 мм - 0,02662т;\nØ16 А500С L=1960 мм - 0,06798т;\nхомут Х1 Ø10 А500С L=5100 мм - 0,01575т;\nхомут Х2 Ø10 А500С L=6600 мм - 0,02035т\n"]
[4,"Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя (Расход на 2 слоя\n3 кг/м²)","м2 / тн","11,5 / 0,0345",null,"мастика битумная универсальная AquaMast.   11,5м2*3/1000=0,0345т"]
[5,"Установка закладных деталей Д1","шт / тн","24 / 0,07272",null,"Ø16 А500С L=1920 мм ",{"$f":"0.01896*1000/24","v":0.79}]
[6,"Установка закладных деталей П1","шт / тн","24 / 0,01896",null,"Ø10 А500С L=1280 мм "]
[7,"Постановка болтов фундаментных","шт / тн","4 / 0,05272",null,"13,18кг*4шт/1000=0,05272т\nБолт фундаментный 2.1.М36х1000 09Г2С - 4шт;\nГайка М36-6Н.5.016 (S55) - 4шт;\nШайба А.36.01.8кп.016 - 4шт"]
[8,"Подливка под базу крана","м3",0.2,null,"Цементно-песчаный раствор М100"]
[9,"Обратная засыпка песком с уплотнением послойно толщиной не более 200 мм.","м3",7,null,"Песок крупный"]
[null,"Лоток КЛ1"]
[10,"Выемка существующего грунта основания вручную с погрузкой и  последующим трамбованием ","м3",2.9,null,"2,9*1,75=5,075т"]
[11,"Устройство бетонной подготовки по выровненной, уплотненной поверхности","м3",0.2,null,"Бетон B7,5"]
[12,"Устройство монолитного железобетонного лотка","м3",0.9,null,"Бетон B25 F75 W4 - 0,9м3;\nØ8 А500С L=160 мм - 0,00112т;\nØ8 А500С L=960 мм - 0,00608т;\nØ8 А500С L=1460 мм - 0,00928т;\nØ8 А500С L=1320 мм - 0,00424т;\nØ10 А500С L=960 мм - 0,01062т;\nØ10 А500С L=1460 мм - 0,0126т."]
[13,"Установка закладных деталей Д1","шт / тн","25 / 0,021",null,"Ø10 А500С L=1250 мм"]
[14,"Установка закладных деталей П1","шт / тн","24 / 0,0096",null,"Ø8 А500С L=1000 мм"]
[15,"Установка закладных деталей Д2","шт / тн","21 / 0,0147",null,"Ø10 А500С L=1130 мм"]
[16,"Создание уклона дна лотка 20-70 мм","м3",0.03,null,"Цементно-песчаная стяжка М200 W4 "]
[17,"Установка гильзы в стенке лотка Ду150","шт",1,null,"труба 159х4,5 - 3,43кг L=200 мм"]
[18,"Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя (Расход на 2 слоя\n3 кг/м²)","м2 / тн","4,5 / 0,0135",null,"мастика битумная универсальная AquaMast.   4,5м2*3/1000=0,0135т"]
[19,"Обратная засыпка песком с уплотнением послойно - толщиной не более 200 мм.","м3",2,null,"Песок крупный"]
[null,"Крышка лотка КЛ1"]
[20,"Монтаж крышки лотка","тн",{"$f":"56.18/1000","v":5.6180000000000001E-2},null,"Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1000х1500 Ст3сп - 0,0483т;\nУголок 50х3 С245 L=1100 мм - 0,0051т;\nУголок 50х3 С245 L=600 мм -0,00278т"]
[21,"Огрунтовка металлоконструкций в 2 слоя","м2 ",3.7,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 . 0,25кг/м2*3,7м2=0,93кг"]
[null,"Прочие"]
[22,"Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т  на расстояние до 2 км","тн",24.5,null,"11,1*1,75=19,425т +2,9*1,75=5,075т=24,5т"]
[null,"Архитектурные решения"]
[null,"Демонтажные работы"]
[null,"Тип 1"]
[23,"Демонтаж чугунных плит, толщ. 30 мм","м2",1094.4000000000001]
[24,"Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм","м3",328.32,null,"1094,4*0,3 "]
[25,"Разборка грунта вручную, h=0,15 м"," м3",164.16,null,"1094,4*0,15",{"$f":"229.824/D46","v":1.4000000000000001}]
[null,"Тип 1.1"]
[26,"Демонтаж чугунных плит, толщ. 30 мм","м2",440.6]
[null,"Тип 2"]
[27,"Демонтаж керамической плитки, толщ. 10 мм (в лом)","м2",80.3]
[null,"Тип 3"]
[28,"Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм","м3",307.8,null,"1026*0,3 "]
[29,"Разборка грунта вручную, h=0,15 м","м3",153.9,null,"1026*0,15","215,46 т нет объема по погрузке"]
[null,"Тип 4"]
[30,"Демонтаж покрытия из цементно-песчаного раствора, толщ. 100 мм","м2",3.7]
[31,"Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм","м3",1.1100000000000001,null,"3,7*0,3 "]
[32,"Разборка грунта вручную, h=0,15 м","м3",0.55500000000000005,null,"3,7*0,15","0,777 т нет объема по погрузке"]
[null,"Приямки"]
[33,"Разборка ж/б конструкций","м3",3.53,null,"0,32+3,21 "]
[34,"Демонтаж крышек приямков из металлического листа, толщ. 4 мм","т",6.4622000000000002]
[null,"Демонтаж металлических конструкций"]
[35,"Демонтаж металлических закладных","т",7.4161999999999999]
[36,"Разборка рельсов РП50","т",10.369]
[null,"Мусор"]
[37,"Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3","1 т груза",1932.904,null,"229,824+820,8+92,526+1,526+769,5+0,666+2,775+8,825+6,462 ","нет объема 153,9м3*1,4т=215,46т, + 0,555*1,4=0,777т, а не 0,666т"]
[38,"Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную","1 т груза",17.786000000000001,null,"7,417+10,369 "]
[39,"Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 118 км","1 т груза",1932.904,null,"229,824+820,8+92,526+1,526+769,5+0,666+2,775+8,825+6,462 "]
[40,"Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км","1 т груза",592.33799999999997,null,"7,417+10,369+287,28+269,325+0,972+16,975 "]
[null," Устройство полов"]
[null,"Фундаментная плита"]
[41,"Устройство подстилающего слоя из песка, толщ. 100 мм","м3",210.52,null,"(2100,2+5)*0,1 \nПесок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе"]
[42,"Устройство прокладочной гидроизоляции в один слой","м2",2105.1999999999998,null,"2100,2+5\nПолимерная профилированная мембрана PLANTER standard – 8,5 мм"]
[43,"Устройство бетонной подготовки толщ. 50 мм","м3",105.26,null,"(2100,2+5)*0,05\nСмеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)"]
[44,"Устройство подстилающих слоев бетонных с устройством деформационных швов","м3",631.55999999999995,null,"(2100,2+5)*0,3 \nСмеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350);\nПлиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1-10,5м3;\nГерметик MasterSeaL CR 171, плотность 1,65 г/мл, расход 1200 мл/м на шов 30х40 мм-2772,066кг;\nГрунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м-0,028206т"]
[45,"Армирование подстилающих слоев и набетонок","т",32.425649999999997,null,"(28799,64+2774,07+17,42+30,6+803,92)/1000 \nСталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм-31,62173т;\nСталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм-0,80392т"]
[null,"Тип пола 1"]
[46,"Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","м2",2100.1999999999998,null,"Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный-10501кг;\nСредство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета-420,04л;\nГерметик MasterSeaL CR 171, плотность, 1,65 г/мл, расход800 мл/м на шов  20х40 мм-82,236кг;\nГрунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м-1,1214кг"]
[null,"Тип пола 2"]
[47,"Армирование подстилающих слоев и набетонок","т",1.4E-2,null,"5*2,8/1000 \nСетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм-5м2"]
[48,"Устройство цементно-песчаной стяжки  толщ. 100 мм","м2",5,null,"Раствор готовый кладочный, цементный, М400"]
[49,"Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","м2",5,null,"Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный-25кг;\nСредство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета-1л"]
[null,"Тип пола 3"]
[50,"Обезжиривание поверхности сущ. бетонного основания","м2",627.9]
[51,"Устройство упрочняющих покрытий бетонных полов, толщ. 30 мм","м2",627.9,null,"Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 комп А (30 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)-18837кг;\nСухая упрочняющая смесь MasterTop 558 Комп В (50 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)-31395кг;\nАдгезионный состав MasterTop 500 (расход 2,5 – 3,0 кг/м2)-1883,7кг"]
[null,"Общестроительные работы"]
[null,"Ремонт оголовков стенок приямков"]
[52,"Устройство упрочняющих покрытий бетонных полов толщ. 30 мм","м2",27.1,null,"Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 комп А (30 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)-813кг;\nСухая упрочняющая смесь MasterTop 558 Комп В (50 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)-1355кг;\nАдгезионный состав MasterTop 500 (расход 2,5 – 3,0 кг/м2)-81,3кг"]
[null,"Восстановление оголовка стенки приямка с обрамлением"]
[53,"Установка анкерных болтов: химических","шт",84,null,"76+8\nСталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм (Ø8 А500С L=330 мм 76 шт.)-0,00991т;\nАнкер-шпилька М12х115/20 (прим.Шпилька для химического анкера STALMAX SCA F4 М12х120 с гайкой и шайбой)-8шт;\nСетчатая гильза пластиковая STALMAX LSI 20х130 (М12-16) для химического анкера-8шт;\nХимический анкер OKG PU 70 500 мл-7шт"]
[54,"Установка закладной Ø8 A500C L=200 мм - 32 шт","т",2.496E-3,null,"0,2*32*0,39/1000 \nСталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм"]
[55,"Устройство стен приямков","м3",0.4,null,"Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350);\nСталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм-0,00923т;\nСталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм-0,00401т"]
[56,"Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","м2",2.1,null,"Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный-10,5кг;\nСредство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета-0,42л"]
[57,"Устройство обрамления стен приямков из уголка L100х100х6,5 С245 - 11м.","т",0.11065999999999999,null,"11*10,06/1000 \nСталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм"]
[null,"Утройство лотков"]
[58,"Разборка грунта вручную, h=0,1 м","м3",9.6999999999999993]
[59,"Устройство подстилающего слоя из песка, толщ. 100 мм","м3",8.6999999999999993,null,"Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе"]
[60,"Установка ж/б лотков ","м3",9.5,null,"0,05*6+0,2*46\nСмеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)-2,7м3;\nЛоток доборный ЛК 75.30.45-1, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг-6шт;\nЛоток ЛК 300.30.45-1, бетон B15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг-46шт"]
[61,"Гидроизоляция мастикой AquaMast","м2",163.69999999999999,null,"мастика битумная AquaMast-0,4911т"]
[null,"Устройство температурно-усадочных швов для пола Тип 1"]
[62,"Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя","м2",37.4,null,"Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый Техноэласт ЭПП"]
[null,"Устройство деформационных швов для пола Тип 1"]
[63,"Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя","м2",639.6,null,"Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый Техноэласт ЭПП"]
[null,"Устройство усадочных швов для пола Тип 3"]
[64,"Устройство усадочных швов","м",149.9,null,"Грунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м)-0,0026982т;\nГерметик MasterSeaL CR 171, плотность, 1,65 г/мл, расход800 мл/м на шов  20х40 мм-2,6982кг."]
[null,"Восстановление рельсовых путей"]
[65,"Укладка рельсовых путей ","т",5.1946000000000003,null,"\nРельс РП50 (повторное использование)-72,56м"]
[null,"Окраска пола"]
[null,"Разметка проездов, RAL 1016"]
[66,"Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",0.186,null,"Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-9,3м2 "]
[null,"Разметка пешеходной зоны на проездах, RAL 6032"]
[67,"Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",0.52600000000000002,null,"Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-26,3м2"]
[null,"Зона \"Красных ярлыков\", RAL 3020"]
[68,"Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",2.8000000000000001E-2,null,"Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-1,4м2"]
[null,"Зоны стоянки, погрузки-разгрузки автотранспорта, RAL 1016"]
[69,"Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",0.02,null,"Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-1,0м2"]
[null,"Разметка расположения не стационарно установленных крупногабаритных стендов верстаков, столов, кантователей и т.п. Зоны сбора отходов, мусора, металлоотходов, RAL 1016"]
[70,"Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",5.8000000000000003E-2,null,"Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-2,9м2"]
[null,"Зоны хранения входящих материалов, металла, деталей, компонентов и готовой продукции (на подкладках, в стеллажах) на производственных участках и складах, RAL 5010"]
[71,"Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",0.188,null,"Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-9,4м2"]
[null,"Зоны установки расположенных стационарно: шкафов, верстаков, разметочных столов, правочных и поверочных плит, контейнеров с отходами производства и бытовыми отходами, урн, уборочных инструментов зон сбора и хранения пустых контейнеров, поддонов, подкладок, рамп для хранения баллонов, стульев и табуретов, бочек с жидкими материалами, RAL 1016"]
[72,"Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",0.10199999999999999,null,"Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-5,1м2"]
[null,"Места прохода к средствам противопожарной защиты и тревоги, пожарным лестницам, эвакуационным выходам и т.д., которые должны быть постоянно свободными, RAL 1016, RAL 9004"]
[73,"Разметка пола сложной конфигурации","м2",17.2,null,"Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-17,2м2"]
[null,"Крышки лотков"]
[null,"КЛ-1 - 138 шт."]
[74,"Установка крышек лотков ","т",1.6035600000000001,null,"(9,02+2,6) *138= 1603,56 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х280х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 9,02 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=1,12 м – 2,60 кг"]
[75,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",108.2,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-2 - 6 шт."]
[76,"Установка крышек лотков ","т",5.2740000000000002E-2,null,"(2,02+6,77) *6=52,74 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х280х750 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 6,77 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=0,87 м – 2,02 кг"]
[77,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",3.6,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-3 - 22 шт."]
[78,"Установка крышек лотков ","т",0.96887999999999996,null,"(37,68+6,36) *22=968,88 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х1170х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 37,68 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,74 м – 6,36 кг"]
[79,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",63.6,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-4 - 16 шт."]
[80,"Установка крышек лотков ","т",0.66339999999999999,null,"(35,42+6,04) *16=663,4 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х1100х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,42 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,6 м – 6,04 кг"]
[81,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",43.6,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-5 - 48 шт."]
[82,"Установка крышек лотков ","т",2.0255999999999998,null,"(36,07+6,13) *48=2025,6 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х1120х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 36,07 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,64 м – 6,13 кг"]
[83,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",132.9,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-6 - 48 шт."]
[84,"Установка крышек лотков ","т",2.0606399999999998,null,"(36,71+6,22) *48=2060,64 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х1140х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 36,71 кг \nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,68 м – 6,22 кг"]
[85,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",135.19999999999999,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-7 - 16 шт."]
[86,"Установка крышек лотков ","т",0.72223999999999999,null,"(38,64+6,50) *16=722,24 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х1200х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 38,64 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,8 м – 6,50 кг "]
[87,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",47.4,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-8 - 1 шт."]
[88,"Установка крышек лотков ","т",4.0660000000000002E-2,null,"(34,67+5,99) *1=40,66 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1170 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 34,67 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,58 м – 5,99 кг"]
[89,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",2.7,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-9 - 5 шт."]
[90,"Установка крышек лотков ","т",0.1913,null,"(32,59+5,67) *5=191,3 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1100 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 32,59 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,44 м – 5,67 кг \n"]
[91,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",12.7,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-10 - 3 шт."]
[92,"Установка крышек лотков ","т",0.11681999999999999,null,"(33,18+5,76) *3=116,82 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х1120х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 33,18 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,48 м – 5,76 кг "]
[93,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",7.7,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-11 - 3 шт."]
[94,"Установка крышек лотков ","т",0.11889,null,"(33,78+5,85) *3=118,89 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х1140х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 33,78 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,52 м – 5,85 кг"]
[95,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",7.9,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-12 - 1 шт."]
[96,"Установка крышек лотков ","т",4.1680000000000002E-2,null,"(35,55+6,13) *1=41,68 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х1200х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,55 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,64 м – 6,13 кг"]
[97,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",2.75,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-13 - 1 шт."]
[98,"Установка крышек лотков ","т",4.7010000000000003E-2,null,"(40,32+6,69) *1=47,01 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х1170х1070 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 40,32 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,88 м – 6,69 кг"]
[99,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",3.1,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-14 - 1 шт."]
[100,"Установка крышек лотков ","т",4.9869999999999998E-2,null,"(42,86+7,01) *1=49,87 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х1210х1100 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 42,86 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,02 м – 7,01 кг "]
[101,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",3.3,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-15 - 2 шт."]
[102,"Установка крышек лотков ","т",7.4899999999999994E-2,null,"(31,88+5,57) *2=74,9 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х1100х900 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 31,88 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,4 м – 5,57 кг"]
[103,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",5,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-16 - 2 шт."]
[104,"Установка крышек лотков ","т",6.658E-2,null,"(26,09+7,2) *2=66,58 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х1350х600 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 26,09 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,1 м – 7,2 кг"]
[105,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",4.5,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[null,"КЛ-17 - 5 шт."]
[106,"Установка крышек лотков ","т",0.21625,null,"(35,17+8,08) *5=216,25 кг\nВ том числе материалов:\nЛист чечевица В-К-ПУ-4,0х1300х840 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,17 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,48 м – 8,08 кг"]
[107,"Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя","м2",14.5,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя) "]
[]
[]
[null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы"]
[]
[]
[null,"Составил:"]
[]
[null,"     Ведущий специалист ОпС АО \"Коломенский Завод\"                                                                        ",null,null,"М.С. Прибылов"]
[null,"                                            (должность)                                                                                                                                               ",null,null,"(подпись)                       (ФИО)"]
[null,"\"_____\" ____________________ 2025 г. "]
[]
[null,"Проверил:"]
[null,"Начальник отдела по строительству АО \"Коломенский Завод\"  "]
[null,"                                            (должность)                                                                                                                                               ",null,null,"П.В. Губанов"]
[null,"\"_____\" ____________________ 2025 г. ",null,null,"(подпись)                       (ФИО)"]

{"sheet":"ЛСР цех М2_полы - без ст-ти мат","index":1,"n_rows":2077,"n_cols":235,"rows_kept":562,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[2076,0,2076,13],[2070,2,2070,11],[2071,2,2071,6],[2071,7,2071,11],[2072,2,2072,11],[2074,0,2074,13],[2075,0,2075,13],[2062,2,2062,10],[2063,2,2063,10],[2064,2,2064,10],[2065,2,2065,10],[2066,2,2066,10],[2069,2,2069,6],[2069,7,2069,11],[2056,2,2056,10],[2057,2,2057,10],[2058,2,2058,10],[2059,2,2059,10],[2060,2,2060,10],[2061,2,2061,10],[2050,2,2050,10],[2051,2,2051,10],[2052,2,2052,10],[2053,2,2053,10],[2054,2,2054,10],[2055,2,2055,10],[2044,2,2044,10],[2045,2,2045,10],[2046,2,2046,10],[2047,2,2047,10],[2048,2,2048,10],[2049,2,2049,10],[2038,2,2038,10],[2039,2,2039,10],[2040,2,2040,10],[2041,2,2041,10],[2042,2,2042,10],[2043,2,2043,10],[2030,2,2030,13],[2031,2,2031,4],[2033,2,2033,10],[2035,2,2035,10],[2036,2,2036,10],[2037,2,2037,10],[2024,2,2024,4],[2025,2,2025,4],[2026,2,2026,4],[2027,2,2027,4],[2028,2,2028,4],[2029,2,2029,4],[2018,2,2018,4],[2019,2,2019,4],[2020,2,2020,4],[2021,2,2021,4],[2022,2,2022,4],[2023,2,2023,4],[2012,2,2012,13],[2013,2,2013,13],[2014,2,2014,13],[2015,2,2015,13],[2016,2,2016,4],[2017,2,2017,4],[2006,2,2006,4],[2007,2,2007,4],[2008,2,2008,4],[2009,2,2009,4],[2010,2,2010,4],[2011,2,2011,4],[2000,2,2000,4],[2001,2,2001,4],[2002,2,2002,4],[2003,2,2003,4],[2004,2,2004,4],[2005,2,2005,4],[1994,0,1994,13],[1995,2,1995,4],[1996,2,1996,13],[1997,2,1997,13],[1998,2,1998,4],[1999,2,1999,4],[1988,2,1988,4],[1989,2,1989,4],[1990,2,1990,4],[1991,2,1991,4],[1992,2,1992,13],[1993,2,1993,4],[1982,2,1982,4],[1983,2,1983,4],[1984,2,1984,4],[1985,2,1985,4],[1986,2,1986,4],[1987,2,1987,4],[1976,2,1976,13],[1977,2,1977,13],[1978,2,1978,4],[1979,2,1979,4],[1980,2,1980,4],[1981,2,1981,4],[1970,2,1970,4],[1971,2,1971,4],[1972,2,1972,4],[1973,2,1973,4],[1974,2,1974,13],[1975,2,1975,13],[1964,2,1964,4],[1965,2,1965,4],[1966,2,1966,4],[1967,2,1967,4],[1968,2,1968,4],[1969,2,1969,4],[1958,2,1958,13],[1959,2,1959,13],[1960,2,1960,4],[1961,2,1961,4],[1962,2,1962,4],[1963,2,1963,4],[1952,2,1952,4],[1953,2,1953,4],[1954,2,1954,13],[1955,2,1955,4],[1956,0,1956,13],[1957,2,1957,4],[1946,2,1946,4],[1947,2,1947,4],[1948,2,1948,4],[1949,2,1949,4],[1950,2,1950,4],[1951,2,1951,4],[1940,2,1940,4],[1941,2,1941,4],[1942,2,1942,4],[1943,2,1943,4],[1944,2,1944,4],[1945,2,1945,4],[1934,2,1934,4],[1935,2,1935,4],[1936,2,1936,13],[1937,2,1937,13],[1938,2,1938,13],[1939,2,1939,13],[1928,2,1928,4],[1929,2,1929,4],[1930,2,1930,4],[1931,2,1931,4],[1932,2,1932,4],[1933,2,1933,4],[1922,2,1922,4],[1923,2,1923,4],[1924,2,1924,4],[1925,2,1925,4],[1926,2,1926,4],[1927,2,1927,4],[1916,2,1916,13],[1917,2,1917,4],[1918,0,1918,13],[1919,2,1919,4],[1920,2,1920,13],[1921,2,1921,13],[1910,2,1910,4],[1911,2,1911,4],[1912,2,1912,4],[1913,2,1913,4],[1914,2,1914,4],[1915,2,1915,4],[1904,2,1904,4],[1905,2,1905,4],[1906,2,1906,4],[1907,2,1907,4],[1908,2,1908,4],[1909,2,1909,4],[1898,2,1898,13],[1899,2,1899,13],[1900,2,1900,13],[1901,2,1901,13],[1902,2,1902,4],[1903,2,1903,4],[1892,2,1892,4],[1893,2,1893,4],[1894,2,1894,4],[1895,2,1895,4],[1896,2,1896,4],[1897,2,1897,4],[1886,2,1886,4],[1887,2,1887,4],[1888,2,1888,4],[1889,2,1889,4],[1890,2,1890,4],[1891,2,1891,4],[1880,0,1880,13],[1881,2,1881,4],[1882,2,1882,13],[1883,2,1883,13],[1884,2,1884,4],[1885,2,1885,4],[1874,2,1874,4],[1875,2,1875,4],[1876,2,1876,4],[1877,2,1877,4],[1878,2,1878,13],[1879,2,1879,4],[1868,2,1868,4],[1869,2,1869,4],[1870,2,1870,4],[1871,2,1871,4],[1872,2,1872,4],[1873,2,1873,4],[1862,2,1862,13],[1863,2,1863,13],[1864,2,1864,4],[1865,2,1865,4],[1866,2,1866,4],[1867,2,1867,4],[1856,2,1856,4],[1857,2,1857,4],[1858,2,1858,4],[1859,2,1859,4],[1860,2,1860,13],[1861,2,1861,13],[1850,2,1850,4],[1851,2,1851,4],[1852,2,1852,4],[1853,2,1853,4],[1854,2,1854,4],[1855,2,1855,4],[1844,2,1844,13],[1845,2,1845,13],[1846,2,1846,4],[1847,2,1847,4],[1848,2,1848,4],[1849,2,1849,4],[1838,2,1838,4],[1839,2,1839,4],[1840,2,1840,13],[1841,2,1841,4],[1842,0,1842,13],[1843,2,1843,4],[1832,2,1832,4],[1833,2,1833,4],[1834,2,1834,4],[1835,2,1835,4],[1836,2,1836,4],[1837,2,1837,4],[1826,2,1826,4],[1827,2,1827,4],[1828,2,1828,4],[1829,2,1829,4],[1830,2,1830,4],[1831,2,1831,4],[1820,2,1820,4],[1821,2,1821,4],[1822,2,1822,13],[1823,2,1823,13],[1824,2,1824,13],[1825,2,1825,13],[1814,2,1814,4],[1815,2,1815,4],[1816,2,1816,4],[1817,2,1817,4],[1818,2,1818,4],[1819,2,1819,4],[1808,2,1808,4],[1809,2,1809,4],[1810,2,1810,4],[1811,2,1811,4],[1812,2,1812,4],[1813,2,1813,4],[1802,2,1802,13],[1803,2,1803,4],[1804,0,1804,13],[1805,2,1805,4],[1806,2,1806,13],[1807,2,1807,13],[1796,2,1796,4],[1797,2,1797,4],[1798,2,1798,4],[1799,2,1799,4],[1800,2,1800,4],[1801,2,1801,4],[1790,2,1790,4],[1791,2,1791,4],[1792,2,1792,4],[1793,2,1793,4],[1794,2,1794,4],[1795,2,1795,4],[1784,2,1784,13],[1785,2,1785,13],[1786,2,1786,13],[1787,2,1787,13],[1788,2,1788,4],[1789,2,1789,4],[1778,2,1778,4],[1779,2,1779,4],[1780,2,1780,4],[1781,2,1781,4],[1782,2,1782,4],[1783,2,1783,4],[1772,2,1772,4],[1773,2,1773,4],[1774,2,1774,4],[1775,2,1775,4],[1776,2,1776,4],[1777,2,1777,4],[1766,0,1766,13],[1767,2,1767,4],[1768,2,1768,13],[1769,2,1769,13],[1770,2,1770,4],[1771,2,1771,4],[1760,2,1760,4],[1761,2,1761,4],[1762,2,1762,4],[1763,2,1763,4],[1764,2,1764,13],[1765,2,1765,4],[1754,2,1754,4],[1755,2,1755,4],[1756,2,1756,4],[1757,2,1757,4],[1758,2,1758,4],[1759,2,1759,4],[1748,2,1748,13],[1749,2,1749,13],[1750,2,1750,4],[1751,2,1751,4],[1752,2,1752,4],[1753,2,1753,4],[1742,2,1742,4],[1743,2,1743,4],[1744,2,1744,4],[1745,2,1745,4],[1746,2,1746,13],[1747,2,1747,13],[1736,2,1736,4],[1737,2,1737,4],[1738,2,1738,4],[1739,2,1739,4],[1740,2,1740,4],[1741,2,1741,4],[1730,2,1730,13],[1731,2,1731,13],[1732,2,1732,4],[1733,2,1733,4],[1734,2,1734,4],[1735,2,1735,4],[1724,2,1724,4],[1725,2,1725,4],[1726,2,1726,13],[1727,2,1727,4],[1728,0,1728,13],[1729,2,1729,4],[1718,2,1718,4],[1719,2,1719,4],[1720,2,1720,4],[1721,2,1721,4],[1722,2,1722,4],[1723,2,1723,4],[1712,2,1712,4],[1713,2,1713,4],[1714,2,1714,4],[1715,2,1715,4],[1716,2,1716,4],[1717,2,1717,4],[1706,2,1706,4],[1707,2,1707,4],[1708,2,1708,13],[1709,2,1709,13],[1710,2,1710,13],[1711,2,1711,13],[1700,2,1700,4],[1701,2,1701,4],[1702,2,1702,4],[1703,2,1703,4],[1704,2,1704,4],[1705,2,1705,4],[1694,2,1694,4],[1695,2,1695,4],[1696,2,1696,4],[1697,2,1697,4],[1698,2,1698,4],[1699,2,1699,4],[1688,2,1688,13],[1689,2,1689,4],[1690,0,1690,13],[1691,2,1691,4],[1692,2,1692,13],[1693,2,1693,13],[1682,2,1682,4],[1683,2,1683,4],[1684,2,1684,4],[1685,2,1685,4],[1686,2,1686,4],[1687,2,1687,4],[1676,2,1676,4],[1677,2,1677,4],[1678,2,1678,4],[1679,2,1679,4],[1680,2,1680,4],[1681,2,1681,4],[1670,2,1670,13],[1671,2,1671,13],[1672,2,1672,13],[1673,2,1673,13],[1674,2,1674,4],[1675,2,1675,4],[1664,2,1664,4],[1665,2,1665,4],[1666,2,1666,4],[1667,2,1667,4],[1668,2,1668,4],[1669,2,1669,4],[1658,2,1658,4],[1659,2,1659,4],[1660,2,1660,4],[1661,2,1661,4],[1662,2,1662,4],[1663,2,1663,4],[1652,0,1652,13],[1653,2,1653,4],[1654,2,1654,13],[1655,2,1655,13],[1656,2,1656,4],[1657,2,1657,4],[1646,2,1646,4],[1647,2,1647,4],[1648,2,1648,4],[1649,2,1649,4],[1650,2,1650,13],[1651,2,1651,4],[1640,2,1640,4],[1641,2,1641,4],[1642,2,1642,4],[1643,2,1643,4],[1644,2,1644,4],[1645,2,1645,4],[1634,2,1634,13],[1635,2,1635,13],[1636,2,1636,4],[1637,2,1637,4],[1638,2,1638,4],[1639,2,1639,4],[1628,2,1628,4],[1629,2,1629,4],[1630,2,1630,4],[1631,2,1631,4],[1632,2,1632,13],[1633,2,1633,13],[1622,2,1622,4],[1623,2,1623,4],[1624,2,1624,4],[1625,2,1625,4],[1626,2,1626,4],[1627,2,1627,4],[1616,2,1616,13],[1617,2,1617,13],[1618,2,1618,4],[1619,2,1619,4],[1620,2,1620,4],[1621,2,1621,4],[1610,2,1610,4],[1611,2,1611,4],[1612,2,1612,13],[1613,2,1613,4],[1614,0,1614,13],[1615,2,1615,4],[1604,2,1604,4],[1605,2,1605,4],[1606,2,1606,4],[1607,2,1607,4],[1608,2,1608,4],[1609,2,1609,4],[1598,2,1598,4],[1599,2,1599,4],[1600,2,1600,4],[1601,2,1601,4],[1602,2,1602,4],[1603,2,1603,4],[1592,2,1592,4],[1593,2,1593,4],[1594,2,1594,13],[1595,2,1595,13],[1596,2,1596,13],[1597,2,1597,13],[1586,2,1586,4],[1587,2,1587,4],[1588,2,1588,4],[1589,2,1589,4],[1590,2,1590,4],[1591,2,1591,4],[1580,2,1580,4],[1581,2,1581,4],[1582,2,1582,4],[1583,2,1583,4],[1584,2,1584,4],[1585,2,1585,4],[1574,2,1574,13],[1575,2,1575,4],[1576,0,1576,13],[1577,2,1577,4],[1578,2,1578,13],[1579,2,1579,13],[1568,2,1568,4],[1569,2,1569,4],[1570,2,1570,4],[1571,2,1571,4],[1572,2,1572,4],[1573,2,1573,4],[1562,2,1562,4],[1563,2,1563,4],[1564,2,1564,4],[1565,2,1565,4],[1566,2,1566,4],[1567,2,1567,4],[1556,2,1556,13],[1557,2,1557,13],[1558,2,1558,13],[1559,2,1559,13],[1560,2,1560,4],[1561,2,1561,4],[1550,2,1550,4],[1551,2,1551,4],[1552,2,1552,4],[1553,2,1553,4],[1554,2,1554,4],[1555,2,1555,4],[1544,2,1544,4],[1545,2,1545,4],[1546,2,1546,4],[1547,2,1547,4],[1548,2,1548,4],[1549,2,1549,4],[1538,0,1538,13],[1539,2,1539,4],[1540,2,1540,13],[1541,2,1541,13],[1542,2,1542,4],[1543,2,1543,4],[1532,2,1532,4],[1533,2,1533,4],[1534,2,1534,4],[1535,2,1535,4],[1536,2,1536,13],[1537,2,1537,4],[1526,2,1526,4],[1527,2,1527,4],[1528,2,1528,4],[1529,2,1529,4],[1530,2,1530,4],[1531,2,1531,4],[1520,2,1520,13],[1521,2,1521,13],[1522,2,1522,4],[1523,2,1523,4],[1524,2,1524,4],[1525,2,1525,4],[1514,2,1514,4],[1515,2,1515,4],[1516,2,1516,4],[1517,2,1517,4],[1518,2,1518,13],[1519,2,1519,13],[1508,2,1508,4],[1509,2,1509,4],[1510,2,1510,4],[1511,2,1511,4],[1512,2,1512,4],[1513,2,1513,4],[1502,2,1502,13],[1503,2,1503,13],[1504,2,1504,4],[1505,2,1505,4],[1506,2,1506,4],[1507,2,1507,4],[1496,2,1496,4],[1497,2,1497,4],[1498,2,1498,13],[1499,2,1499,4],[1500,0,1500,13],[1501,2,1501,4],[1490,2,1490,4],[1491,2,1491,4],[1492,2,1492,4],[1493,2,1493,4],[1494,2,1494,4],[1495,2,1495,4],[1484,2,1484,4],[1485,2,1485,4],[1486,2,1486,4],[1487,2,1487,4],[1488,2,1488,4],[1489,2,1489,4],[1478,2,1478,4],[1479,2,1479,4],[1480,2,1480,13],[1481,2,1481,13],[1482,2,1482,13],[1483,2,1483,13],[1472,2,1472,4],[1473,2,1473,4],[1474,2,1474,4],[1475,2,1475,4],[1476,2,1476,4],[1477,2,1477,4],[1466,2,1466,4],[1467,2,1467,4],[1468,2,1468,4],[1469,2,1469,4],[1470,2,1470,4],[1471,2,1471,4],[1460,2,1460,13],[1461,2,1461,4],[1462,0,1462,13],[1463,2,1463,4],[1464,2,1464,13],[1465,2,1465,13],[1454,2,1454,4],[1455,2,1455,4],[1456,2,1456,4],[1457,2,1457,4],[1458,2,1458,4],[1459,2,1459,4],[1448,2,1448,4],[1449,2,1449,4],[1450,2,1450,4],[1451,2,1451,4],[1452,2,1452,4],[1453,2,1453,4],[1442,2,1442,13],[1443,2,1443,13],[1444,2,1444,13],[1445,2,1445,13],[1446,2,1446,4],[1447,2,1447,4],[1436,2,1436,4],[1437,2,1437,4],[1438,2,1438,4],[1439,2,1439,4],[1440,2,1440,4],[1441,2,1441,4],[1430,2,1430,4],[1431,2,1431,4],[1432,2,1432,4],[1433,2,1433,4],[1434,2,1434,4],[1435,2,1435,4],[1424,0,1424,13],[1425,2,1425,4],[1426,2,1426,13],[1427,2,1427,13],[1428,2,1428,4],[1429,2,1429,4],[1418,2,1418,4],[1419,2,1419,4],[1420,2,1420,4],[1421,2,1421,4],[1422,2,1422,13],[1423,2,1423,4],[1412,2,1412,4],[1413,2,1413,4],[1414,2,1414,4],[1415,2,1415,4],[1416,2,1416,4],[1417,2,1417,4],[1406,2,1406,13],[1407,2,1407,13],[1408,2,1408,4],[1409,2,1409,4],[1410,2,1410,4],[1411,2,1411,4],[1400,2,1400,4],[1401,2,1401,4],[1402,2,1402,4],[1403,2,1403,4],[1404,2,1404,13],[1405,2,1405,13],[1394,2,1394,4],[1395,2,1395,4],[1396,2,1396,4],[1397,2,1397,4],[1398,2,1398,4],[1399,2,1399,4],[1388,2,1388,13],[1389,2,1389,13],[1390,2,1390,4],[1391,2,1391,4],[1392,2,1392,4],[1393,2,1393,4],[1382,2,1382,4],[1383,2,1383,13],[1384,2,1384,4],[1385,0,1385,13],[1386,0,1386,13],[1387,2,1387,4],[1376,2,1376,4],[1377,2,1377,4],[1378,2,1378,4],[1379,2,1379,4],[1380,2,1380,4],[1381,2,1381,4],[1370,2,1370,13],[1371,2,1371,4],[1372,2,1372,4],[1373,2,1373,4],[1374,2,1374,4],[1375,2,1375,4],[1364,2,1364,13],[1365,2,1365,4],[1366,0,1366,13],[1367,2,1367,4],[1368,2,1368,13],[1369,2,1369,13],[1358,2,1358,4],[1359,2,1359,4],[1360,2,1360,4],[1361,2,1361,4],[1362,2,1362,4],[1363,2,1363,4],[1352,2,1352,4],[1353,2,1353,4],[1354,2,1354,4],[1355,2,1355,4],[1356,2,1356,4],[1357,2,1357,4],[1346,2,1346,13],[1347,2,1347,4],[1348,0,1348,13],[1349,2,1349,4],[1350,2,1350,13],[1351,2,1351,13],[1340,2,1340,4],[1341,2,1341,4],[1342,2,1342,4],[1343,2,1343,4],[1344,2,1344,4],[1345,2,1345,4],[1334,2,1334,4],[1335,2,1335,4],[1336,2,1336,4],[1337,2,1337,4],[1338,2,1338,4],[1339,2,1339,4],[1328,2,1328,13],[1329,2,1329,4],[1330,0,1330,13],[1331,2,1331,4],[1332,2,1332,13],[1333,2,1333,13],[1322,2,1322,4],[1323,2,1323,4],[1324,2,1324,4],[1325,2,1325,4],[1326,2,1326,4],[1327,2,1327,4],[1316,2,1316,4],[1317,2,1317,4],[1318,2,1318,4],[1319,2,1319,4],[1320,2,1320,4],[1321,2,1321,4],[1310,2,1310,13],[1311,2,1311,4],[1312,0,1312,13],[1313,2,1313,4],[1314,2,1314,13],[1315,2,1315,13],[1304,2,1304,4],[1305,2,1305,4],[1306,2,1306,4],[1307,2,1307,4],[1308,2,1308,4],[1309,2,1309,4],[1298,2,1298,4],[1299,2,1299,4],[1300,2,1300,4],[1301,2,1301,4],[1302,2,1302,4],[1303,2,1303,4],[1292,2,1292,13],[1293,2,1293,4],[1294,0,1294,13],[1295,2,1295,4],[1296,2,1296,13],[1297,2,1297,13],[1286,2,1286,4],[1287,2,1287,4],[1288,2,1288,4],[1289,2,1289,4],[1290,2,1290,4],[1291,2,1291,4],[1280,2,1280,4],[1281,2,1281,4],[1282,2,1282,4],[1283,2,1283,4],[1284,2,1284,4],[1285,2,1285,4],[1274,2,1274,13],[1275,2,1275,4],[1276,0,1276,13],[1277,2,1277,4],[1278,2,1278,13],[1279,2,1279,13],[1268,2,1268,4],[1269,2,1269,4],[1270,2,1270,4],[1271,2,1271,4],[1272,2,1272,4],[1273,2,1273,4],[1262,2,1262,4],[1263,2,1263,4],[1264,2,1264,4],[1265,2,1265,4],[1266,2,1266,4],[1267,2,1267,4],[1256,2,1256,13],[1257,2,1257,4],[1258,0,1258,13],[1259,2,1259,4],[1260,2,1260,13],[1261,2,1261,13],[1250,2,1250,4],[1251,2,1251,4],[1252,2,1252,4],[1253,2,1253,4],[1254,2,1254,4],[1255,2,1255,4],[1244,2,1244,4],[1245,2,1245,4],[1246,2,1246,4],[1247,2,1247,4],[1248,2,1248,4],[1249,2,1249,4],[1238,2,1238,4],[1239,0,1239,13],[1240,0,1240,13],[1241,2,1241,4],[1242,2,1242,13],[1243,2,1243,13],[1232,2,1232,4],[1233,2,1233,4],[1234,2,1234,4],[1235,2,1235,4],[1236,2,1236,4],[1237,2,1237,4],[1226,2,1226,4],[1227,2,1227,13],[1228,2,1228,13],[1229,2,1229,4],[1230,2,1230,4],[1231,2,1231,4],[1220,2,1220,4],[1221,2,1221,4],[1222,2,1222,4],[1223,2,1223,4],[1224,2,1224,4],[1225,0,1225,13],[1214,2,1214,4],[1215,2,1215,4],[1216,2,1216,4],[1217,2,1217,4],[1218,2,1218,4],[1219,2,1219,4],[1208,2,1208,13],[1209,2,1209,13],[1210,2,1210,4],[1211,2,1211,4],[1212,2,1212,4],[1213,2,1213,4],[1202,2,1202,4],[1203,2,1203,4],[1204,2,1204,4],[1205,0,1205,13],[1206,2,1206,4],[1207,2,1207,13],[1196,2,1196,4],[1197,2,1197,4],[1198,2,1198,4],[1199,2,1199,4],[1200,2,1200,4],[1201,2,1201,4],[1190,2,1190,13],[1191,2,1191,13],[1192,2,1192,4],[1193,2,1193,4],[1194,2,1194,4],[1195,2,1195,4],[1184,2,1184,4],[1185,2,1185,4],[1186,2,1186,4],[1187,0,1187,13],[1188,2,1188,4],[1189,2,1189,13],[1178,2,1178,4],[1179,2,1179,4],[1180,2,1180,4],[1181,2,1181,4],[1182,2,1182,4],[1183,2,1183,4],[1172,2,1172,13],[1173,2,1173,13],[1174,2,1174,4],[1175,2,1175,4],[1176,2,1176,4],[1177,2,1177,4],[1166,2,1166,4],[1167,2,1167,4],[1168,2,1168,4],[1169,0,1169,13],[1170,2,1170,4],[1171,2,1171,13],[1160,2,1160,4],[1161,2,1161,4],[1162,2,1162,4],[1163,2,1163,4],[1164,2,1164,4],[1165,2,1165,4],[1154,2,1154,13],[1155,2,1155,13],[1156,2,1156,4],[1157,2,1157,4],[1158,2,1158,4],[1159,2,1159,4],[1148,2,1148,4],[1149,2,1149,4],[1150,2,1150,4],[1151,2,1151,4],[1152,2,1152,4],[1153,2,1153,13],[1142,2,1142,4],[1143,2,1143,4],[1144,2,1144,4],[1145,2,1145,4],[1146,2,1146,4],[1147,2,1147,4],[1136,2,1136,4],[1137,2,1137,4],[1138,2,1138,4],[1139,2,1139,4],[1140,2,1140,4],[1141,2,1141,4],[1130,2,1130,4],[1131,2,1131,4],[1132,2,1132,13],[1133,2,1133,13],[1134,2,1134,13],[1135,2,1135,4],[1124,2,1124,4],[1125,2,1125,4],[1126,2,1126,4],[1127,2,1127,4],[1128,2,1128,4],[1129,2,1129,4],[1118,2,1118,4],[1119,2,1119,4],[1120,2,1120,4],[1121,2,1121,4],[1122,2,1122,4],[1123,2,1123,4],[1112,2,1112,4],[1113,2,1113,4],[1114,2,1114,4],[1115,2,1115,4],[1116,2,1116,13],[1117,2,1117,13],[1106,2,1106,13],[1107,2,1107,13],[1108,2,1108,4],[1109,2,1109,4],[1110,2,1110,4],[1111,2,1111,4],[1100,2,1100,4],[1101,2,1101,4],[1102,2,1102,4],[1103,0,1103,13],[1104,2,1104,4],[1105,2,1105,13],[1094,2,1094,4],[1095,2,1095,4],[1096,2,1096,4],[1097,2,1097,4],[1098,2,1098,4],[1099,2,1099,4],[1088,2,1088,4],[1089,2,1089,13],[1090,2,1090,4],[1091,2,1091,4],[1092,2,1092,4],[1093,2,1093,4],[1082,2,1082,4],[1083,2,1083,4],[1084,2,1084,4],[1085,2,1085,4],[1086,2,1086,4],[1087,2,1087,4],[1076,2,1076,4],[1077,2,1077,4],[1078,2,1078,4],[1079,2,1079,4],[1080,2,1080,4],[1081,2,1081,4],[1070,2,1070,13],[1071,2,1071,4]],"bounds":{"rows_first":250,"rows_last":62,"rows_between":250,"halvings":3},"merged_total":2068,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение № 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г."]
[]
[]
["Наименование программного продукта",null,null,null,null,null,"ГРАНД-Смета, версия 2023.3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ГРАНД-Смета, версия 2023.3","","","","","","",""]
["Наименование редакции сметных нормативов  ",null,null,null,null,null,"Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)","","","","","","",""]
["Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам ",null,null,null,null,null,"Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр",null,null,null,null,null,null,null,null,"Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам ","Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам ","","","","","","Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр","","","","","","",""]
["Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹","","","","","","","","","","","","",""]
["Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452","","","","","","","","","","","","",""]
["Наименование субъекта Российской Федерации ",null,null,null,null,null,"50. Московская область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Наименование субъекта Российской Федерации ","","","","","","50. Московская область","","","","","","",""]
["Наименование зоны субъекта Российской Федерации ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Наименование зоны субъекта Российской Федерации ","","","","","","","","","","","","",""]
[]
["«Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2 (1-ый пролет)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"«Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2 (1-ый пролет)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42","","","","","","","","","","","","",""]
["(наименование стройки)"]
[]
["«Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2 (1-ый пролет)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"«Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2 (1-ый пролет)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42","","","","","","","","","","","","",""]
["(наименование объекта капитального строительства)"]
["ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-М2"]
[]
["«Реконструкция М-10. Архитектурные решения»",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"«Реконструкция М-10. Архитектурные решения»","","","","","","","","","","","","",""]
[" (наименование работ и затрат)"]
["Составлен ","базисно-индексным","методом"]
["Основание","Ведомость объемов работ"]
[null,"(проектная и (или) иная техническая документация)"]
[]
["Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен ",null,null,"II квартал 2025 года (01.01.2000)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"II квартал 2025 года (01.01.2000)","",""]
[]
["Сметная стоимость ",null,36731.18,"(1055,36)","тыс.руб."]
[null,"в том числе:"]
[null,"строительных работ",28519.13,"(819,41)","тыс.руб.",null,"Средства на оплату труда рабочих",null,null,null,null,9071.16,"(173,74)","тыс.руб."]
[null,"монтажных работ",0,"(0)","тыс.руб.",null,"Нормативные затраты труда рабочих",null,null,null,null,20485.95,null,"чел.час."]
[null,"оборудования",0,"(0)","тыс.руб.",null,"Нормативные затраты труда машинистов",null,null,null,null,468.31,null,"чел.час."]
[null,"прочих затрат",0,"(0)","тыс.руб.",null,null,null,null,null,null,"  "]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат",null,null,"Единица измерения","Количество",null,null,"Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.",null,null,"Индексы","Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб."]
[]
[null,null,null,null,null,null,"на единицу","коэффициенты","всего с учетом коэффициентов","на единицу","коэффициенты","всего"]
[1,2,3,null,null,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Раздел 1. Конструкции железобетонные",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Раздел 1. Конструкции железобетонные"]
["Фундамент (Фм1) для консольного крана",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фундамент (Фм1) для консольного крана"]
["1","ФЕР01-02-057-02","Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Выемка существующего грунта основания вручную",null,null,"100 м3",0.111,1,0.111,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Выемка существующего грунта основания вручную","",""]
[null,null,"Объем=11,1 / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=11,1 / 100"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,1201.2,1.38,184,52.21,9606.64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",154,1.38,23.58972,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,1201.2,null,184,null,9606.64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,184,null,9606.64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2","НР Земляные работы, выполняемые ручным способом",null,null,"%",89,null,89,null,null,163.76,null,8549.91,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Земляные работы, выполняемые ручным способом"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Земляные работы, выполняемые ручным способом",null,null,"%",40,0.85,34,null,null,62.56,null,3266.26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Земляные работы, выполняемые ручным способом"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,410.32,null,21422.81,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["2","ФЕР01-02-005-01","Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2",null,null,"100 м3",0.111,1,0.111,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2","",""]
[null,null,"Объем=11,1 / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=11,1 / 100"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,106.88,1.38,16.37,52.21,854.68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,241.58,1.5,40.22,15.71,631.86,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,26.36,1.5,4.3899999999999997,52.21,229.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",12.53,1.38,1.9193454000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",2.62,1.5,0.43623000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,348.46,null,56.59,null,1486.54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,20.76,null,1083.8800000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1","НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом",null,null,"%",92,null,92,null,null,19.100000000000001,null,997.17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом",null,null,"%",46,0.85,39.1,null,null,8.1199999999999992,null,423.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,83.81,null,2907.51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["3","ФЕР01-02-060-02","Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2",null,null,"100 м3",0.111,1,0.111,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2","",""]
[null,null,"Объем=11,1 / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=11,1 / 100"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,463.5,1.38,71,52.21,3706.91,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",61.8,1.38,9.4665239999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,463.5,null,71,null,3706.91,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,71,null,3706.91,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2","НР Земляные работы, выполняемые ручным способом",null,null,"%",89,null,89,null,null,63.19,null,3299.15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Земляные работы, выполняемые ручным способом"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Земляные работы, выполняемые ручным способом",null,null,"%",40,0.85,34,null,null,24.14,null,1260.3499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Земляные работы, выполняемые ручным способом"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,158.33000000000001,null,8266.41,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["4","ФЕР06-01-001-01","Устройство бетонной подготовки",null,null,"100 м3",5.0000000000000001E-3,1,5.0000000000000001E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство бетонной подготовки","",""]
[null,null,"Объем=0,5 / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=0,5 / 100"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,1053,1.38,7.27,52.21,379.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,1566.06,1.5,11.75,15.71,184.59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,244.39,1.5,1.83,52.21,95.54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,909.27,null,4.55,9.5,43.23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",135,1.38,0.93149999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",18.12,1.5,0.13589999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,3528.33,null,23.57,null,607.39,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,9.1,null,475.11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6","НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",102,null,102,null,null,9.2799999999999994,null,484.61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",58,0.85,49.3,null,null,4.49,null,234.23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,37.340000000000003,null,1326.23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["5","Прайс","Бетон 7,5",null,null,"м3",0.51,1,0.51,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бетон 7,5","",""]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["6","ФЕР06-01-001-06","Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3",null,null,"100 м3",3.5999999999999997E-2,1,3.5999999999999997E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3","",""]
[null,null,"Объем=3,6 / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=3,6 / 100"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,4051.75,1.38,201.29,52.21,10509.35,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,2350.58,1.5,126.93,15.71,1994.07,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,357.94,1.5,19.329999999999998,52.21,1009.22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,3465.38,null,124.75,9.5,1185.1300000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",475,1.38,23.597999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",26.68,1.5,1.44072,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,9867.7099999999991,null,452.97,null,13688.55,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,220.62,null,11518.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6","НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",102,null,102,null,null,225.03,null,11748.94,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",58,0.85,49.3,null,null,108.77,null,5678.66,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,786.77,null,31116.15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["7","Прайс","Бетон B25 F75 W4",null,null,"м3",0.51,1,0.51,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бетон B25 F75 W4","",""]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["8","Прайс","Ø10 А500С L=1960 мм",null,null,"т",2.6620000000000001E-2,1,2.6620000000000001E-2,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ø10 А500С L=1960 мм","",""]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["9","Прайс","Ø16 А500С L=1960 мм",null,null,"т",6.7979999999999999E-2,1,6.7979999999999999E-2,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ø16 А500С L=1960 мм","",""]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["10","Прайс","хомут Х1 Ø10 А500С L=5100 мм",null,null,"т",1.575E-2,1,1.575E-2,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"хомут Х1 Ø10 А500С L=5100 мм","",""]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["11","Прайс","хомут Х2 Ø10 А500С L=6600 мм",null,null,"т",2.035E-2,1,2.035E-2,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"хомут Х2 Ø10 А500С L=6600 мм","",""]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["12","ФЕР08-01-003-07","Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону",null,null,"100 м2",0.115,1,0.115,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону","",""]
[null,null,"Объем=11,5 / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=11,5 / 100"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,201.61,1.38,32,52.21,1670.72,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,71.64,1.5,12.36,15.71,194.18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,2.3199999999999998,1.5,0.4,52.21,20.88,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,62.75,null,7.22,9.5,68.59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",21.2,1.38,3.3644400000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",0.2,1.5,3.4500000000000003E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,336,null,51.58,null,1933.49,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,32.4,null,1691.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8","НР Конструкции из кирпича и блоков",null,null,"%",110,null,110,null,null,35.64,null,1860.76,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Конструкции из кирпича и блоков"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Конструкции из кирпича и блоков",null,null,"%",69,0.85,58.65,null,null,19,null,992.12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Конструкции из кирпича и блоков"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,106.22,null,4786.37,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["13","Прайс","Мастика битумная универсальная AquaMast.",null,null,"т",3.4500000000000003E-2,1,3.4500000000000003E-2,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Мастика битумная универсальная AquaMast.","",""]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["14","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей Д1",null,null,"т",7.2720000000000007E-2,1,7.2720000000000007E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей Д1","",""]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,1795.86,1.38,180.22,52.21,9409.2900000000009,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,28.64,1.5,3.12,15.71,49.02,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,4.09,1.5,0.45,52.21,23.49,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",198,1.38,19.870012800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",0.33,1.5,3.5996399999999998E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,1824.5,null,183.34,null,9458.31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,180.67,null,9432.7800000000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6","НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",102,null,102,null,null,184.28,null,9621.44,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",58,0.85,49.3,null,null,89.07,null,4650.3599999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,456.69,null,23730.11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["15","Прайс","Ø16 А500С L=1920 мм",null,null,"т",7.2720000000000007E-2,1,7.2720000000000007E-2,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ø16 А500С L=1920 мм","",""]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["16","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей П1",null,null,"т",1.8960000000000001E-2,1,1.8960000000000001E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей П1","",""]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,1795.86,1.38,46.99,52.21,2453.35,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,28.64,1.5,0.81,15.71,12.73,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,4.09,1.5,0.12,52.21,6.27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",198,1.38,5.1806304000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",0.33,1.5,9.3851999999999998E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,1824.5,null,47.8,null,2466.08,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,47.11,null,2459.62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6","НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",102,null,102,null,null,48.05,null,2508.81,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",58,0.85,49.3,null,null,23.23,null,1212.5899999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,119.08,null,6187.48,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["17","Прайс","Ø10 А500С L=1280 мм",null,null,"т",1.8960000000000001E-2,1,1.8960000000000001E-2,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ø10 А500С L=1280 мм","",""]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["18","ФЕР09-05-003-01","Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами",null,null,"100 шт",0.04,1,0.04,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами","",""]
[null,null,"Объем=4 / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=4 / 100"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,107.93,1.38,5.96,52.21,311.17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,1.84,1.5,0.11,15.71,1.73,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,0.32,1.5,0.02,52.21,1.04,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",11.9,1.38,0.65688000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",0.03,1.5,1.8E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,109.77,null,6.07,null,312.89999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,5.98,null,312.20999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9","НР Строительные металлические конструкции",null,null,"%",93,null,93,null,null,5.56,null,290.36,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Строительные металлические конструкции"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Строительные металлические конструкции",null,null,"%",62,0.85,52.7,null,null,3.15,null,164.53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Строительные металлические конструкции"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,14.78,null,767.79,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["19","Прайс","Комплект: Болт фундаментный 2.1.М36х1000 09Г2С - 4шт;\nГайка М36-6Н.5.016 (S55) - 4шт;\nШайба А.36.01.8кп.016 - 4шт",null,null,"шт",4,1,4,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Комплект: Болт фундаментный 2.1.М36х1000 09Г2С - 4шт;\nГайка М36-6Н.5.016 (S55) - 4шт;\nШайба А.36.01.8кп.016 - 4шт","",""]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["20","ФЕР06-03-002-01","Устройство подливки толщиной 20 мм",null,null,"100 м2",1.4E-2,1,1.4E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство подливки толщиной 20 мм","",""]
[null,null,"Объем=(1,4*1) / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=(1,4*1) / 100"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,376.74,1.38,7.28,52.21,380.09,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,13.74,1.5,0.28999999999999998,15.71,4.5599999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,1.66,1.5,0.03,52.21,1.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,176.2,null,2.4700000000000002,9.5,23.47,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",42,1.38,0.81144000000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",0.13,1.5,2.7299999999999998E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,566.67999999999995,null,10.039999999999999,null,408.12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,7.31,null,381.66,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6","НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",102,null,102,null,null,7.46,null,389.29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",58,0.85,49.3,null,null,3.6,null,188.16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,21.1,null,985.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["21","ФЕР06-03-002-02","На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01",null,null,"100 м2",1.4E-2,1,1.4E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01","",""]
[null,null,"Объем=(1,4*1) / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=(1,4*1) / 100"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"до толщ. 140мм","140-20=120/10=12 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"140-20=120/10=12 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,107.64,16.559999999999999,24.96,52.21,1303.1600000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,6.28,18,1.58,15.71,24.82,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,0.77,18,0.19,52.21,9.92,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,44.54,12,7.48,9.5,71.06,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",12,16.559999999999999,2.7820800000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",0.06,18,1.512E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,158.46,null,34.020000000000003,null,1399.04,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,25.15,null,1313.08,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6","НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",102,null,102,null,null,25.65,null,1339.34,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",58,0.85,49.3,null,null,12.4,null,647.35,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,72.069999999999993,null,3385.73,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["22","Прайс","Цементно-песчаный раствор М100",null,null,"м3",0.2,1,0.2,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Цементно-песчаный раствор М100","",""]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["23","ФЕР01-02-061-02","Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2",null,null,"100 м3",7.0000000000000007E-2,1,7.0000000000000007E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2","",""]
[null,null,"Объем=7 / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=7 / 100"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,729,1.38,70.42,52.21,3676.63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",97.2,1.38,9.3895199999999992,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,729,null,70.42,null,3676.63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,70.42,null,3676.63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2","НР Земляные работы, выполняемые ручным способом",null,null,"%",89,null,89,null,null,62.67,null,3272.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Земляные работы, выполняемые ручным способом"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Земляные работы, выполняемые ручным способом",null,null,"%",40,0.85,34,null,null,23.94,null,1250.05,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Земляные работы, выполняемые ручным способом"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,157.03,null,8198.8799999999992,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["24","ФЕР01-02-005-01","Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2",null,null,"100 м3",7.0000000000000007E-2,1,7.0000000000000007E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2","",""]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,106.88,1.38,10.32,52.21,538.80999999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,241.58,1.5,25.37,15.71,398.56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,26.36,1.5,2.77,52.21,144.62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",12.53,1.38,1.2103980000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",2.62,1.5,0.27510000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,348.46,null,35.69,null,937.37,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,13.09,null,683.43,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1","НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом",null,null,"%",92,null,92,null,null,12.04,null,628.76,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом",null,null,"%",46,0.85,39.1,null,null,5.12,null,267.22000000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,52.85,null,1833.35,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["Лоток КЛ1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лоток КЛ1"]
["25","ФЕР01-02-057-02","Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Выемка существующего грунта основания вручную",null,null,"100 м3",2.9000000000000001E-2,1,2.9000000000000001E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Выемка существующего грунта основания вручную","",""]
[null,null,"Объем=2,9 / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=2,9 / 100"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,1201.2,1.38,48.07,52.21,2509.73,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",154,1.38,6.1630799999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,1201.2,null,48.07,null,2509.73,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,48.07,null,2509.73,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2","НР Земляные работы, выполняемые ручным способом",null,null,"%",89,null,89,null,null,42.78,null,2233.66,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Земляные работы, выполняемые ручным способом"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Земляные работы, выполняемые ручным способом",null,null,"%",40,0.85,34,null,null,16.34,null,853.31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Земляные работы, выполняемые ручным способом"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,107.19,null,5596.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,241.58,1.5,10.51,15.71,165.11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,5.43,null,283.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",61.8,1.38,2.473236,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,41.37,null,2159.7600000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,909.27,null,1.82,9.5,17.29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
["29","Прайс","Бетон 7,5",null,null,"м3",0.20399999999999999,1,0.20399999999999999,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бетон 7,5","",""]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,70.94,null,3703.78,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,52.17,null,2723.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",0.33,1.5,4.7520000000000001E-3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
["38","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей Д2",null,null,"т",1.47E-2,1,1.47E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей Д2","",""]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,4.09,1.5,0.09,52.21,4.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
["39","Прайс","Ø10 А500С L=1130 мм",null,null,"т",1.47E-2,1,1.47E-2,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ø10 А500С L=1130 мм","",""]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,43.61,1.5,0.46,15.71,7.23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,"Пр/812-011.0-1","НР Полы",null,null,"%",112,null,112,null,null,3.26,null,170.16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Полы"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,7.56,7.5,0.4,15.71,6.28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,null,"Объем=1 / 10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=1 / 10"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,62.75,null,2.82,9.5,26.79,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",21.2,1.38,1.3165199999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
["48","ФЕР01-02-005-01","Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2",null,null,"100 м3",0.02,1,0.02,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2","",""]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
["Крышка лотка КЛ1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крышка лотка КЛ1"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",42.3,1.38,3.2794512999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Конструкции из кирпича и блоков",null,null,"%",69,0.85,58.65,null,null,18.45,null,963.34,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Конструкции из кирпича и блоков"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,4.42,null,230.77,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,-23.64,null,-224.58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["54","ФССЦпг-03-21-01-002","Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км",null,null,"1 т груза",24.5,1,24.5,3.86,null,94.57,16.22,1533.93,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км","",""]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,96.98,1.2,1273.6199999999999,52.21,66495.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,"Пр/812-040.2-1","НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом",null,null,"%",91,null,91,null,null,7032.95,null,367190.49,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",10.48,1.2,4128.9523200000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,156193.39000000001,null,5531706.5099999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",619,1.2,1219.38048,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
["58","ФЕР46-04-010-06","Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 300 мм/Демонтаж чугунных плит, толщ. 30 мм",null,null,"100 м2",4.4059999999999997,1,4.4059999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 300 мм/Демонтаж чугунных плит, толщ. 30 мм","",""]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,96.98,1.2,512.75,52.21,26770.68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
["Тип 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип 2"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,45.01,1.2,43.37,15.71,681.34,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,1436.05,null,73393.22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,272.36,null,99216.87,null,2720909.04,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
["61","ФЕРр51-3-2","Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой/применит. Разборка грунта вручную, h=0,15 м",null,null,"100 м3",1.5389999999999999,1,1.5389999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой/применит. Разборка грунта вручную, h=0,15 м","",""]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",0.02,1.2,3.6935999999999997E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Объем=3,7 / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=3,7 / 100"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",111.2,1.2,4.9372800000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
["63","ФЕРр57-2-9","Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4/до толщ. 100мм",null,null,"100 м2",-3.6999999999999998E-2,1,-3.6999999999999998E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4/до толщ. 100мм","",""]
[null,"Пр/812-091.0-1","НР Полы (ремонтно-строительные)",null,null,"%",89,null,89,null,null,-9.17,null,-478.61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Полы (ремонтно-строительные)"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",10.48,1.2,13.95936,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",619,1.2,4.1225399999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
["66","ФЕР46-04-003-08","Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200/Разборка ж/б конструкций",null,null,"м3",3.53,1,3.53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200/Разборка ж/б конструкций","",""]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",34.700000000000003,1.2,146.98920000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,"571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3","Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,1314.04,null,3479.76,null,140060.97,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
["Демонтаж металлических конструкций",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Демонтаж металлических конструкций"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",58,0.96599999999999997,415.51485359999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,272.36,null,357.8,null,9812.34,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
["71","ФССЦпг-01-01-01-043","Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3",null,null,"1 т груза",1703.08,1,1703.08,3.28,null,5586.1,15.71,87757.63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3","",""]
[null,null,"Объем=1932,904-164,16*1,4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=1932,904-164,16*1,4"]
["Устройство полов",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство полов"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",2.99,1.38,868.64762399999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,"Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Полы",null,null,"%",65,0.85,55.25,null,null,4671.1499999999996,null,243880.74,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Полы"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,60.66,1.38,1762.28,52.21,92008.639999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,-14357.46,null,-136395.87,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["79","Прайс","Полимерная профилированная мембрана PLANTER standard – 8,5 мм",null,null,"м2",2315.7199999999998,1,2315.7199999999998,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Полимерная профилированная мембрана PLANTER standard – 8,5 мм","",""]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,3528.33,null,4959.33,null,127797.15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
["84","ФЕР26-01-039-01","Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо/применит.",null,null,"м3",10.5,1,10.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо/применит.","",""]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,138.76,null,2061.62,null,84372.08,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
["85","Прайс","Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1-10,5м3",null,null,"м3",10.71,1,10.71,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1-10,5м3","",""]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,0.12,1.2,2.56,52.21,133.66,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
["87","Прайс","Герметик MasterSeaL CR 171, плотность 1,65 г/мл, расход 1200 мл/м на шов 30х40 мм-2772,066кг",null,null,"м3",2772.0659999999998,1,2772.0659999999998,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герметик MasterSeaL CR 171, плотность 1,65 г/мл, расход 1200 мл/м на шов 30х40 мм-2772,066кг","",""]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,57.85,null,116.42,null,4241.03,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"Объем=Ф16+Ф17",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=Ф16+Ф17"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,4.3499999999999996,1.5,211.58,52.21,11046.59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",58,0.85,49.3,null,null,2371.6799999999998,null,123825.67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
["93","ФЕР11-01-055-01","Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов",null,null,"100 м2",21.001999999999999,1,21.001999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","",""]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,4018.51,null,88693.74,null,1137036.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,-6110.32,null,-58048.04,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["98","Прайс","Герметик MasterSeaL CR 171, плотность, 1,65 г/мл, расход800 мл/м на шов  20х40 мм",null,null,"кг",82.236000000000004,1,82.236000000000004,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герметик MasterSeaL CR 171, плотность, 1,65 г/мл, расход800 мл/м на шов  20х40 мм","",""]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,102.78,1.38,1.99,52.21,103.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6","НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",102,null,102,null,null,2.12,null,110.77,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
["102","ФЕР11-01-011-01","Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм/Устройство цементно-песчаной стяжки  толщ. 100 мм",null,null,"100 м2",0.05,1,0.05,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм/Устройство цементно-песчаной стяжки  толщ. 100 мм","",""]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",35.6,1.38,2.4563999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,"Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Полы",null,null,"%",65,0.85,55.25,null,null,11.49,null,599.71,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Полы"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,2.84,24,3.41,52.21,178.04,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
["104","Прайс","Раствор готовый кладочный, цементный, М400",null,null,"м3",0.51,1,0.51,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Раствор готовый кладочный, цементный, М400","",""]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"Пр/812-011.0-1","НР Полы",null,null,"%",112,null,112,null,null,15.21,null,794.09,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Полы"]
["107","ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона",null,null,"кг",-0.65,1,-0.65,22.38,null,-14.55,9.5,-138.22999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","",""]
[null,null,"Объем=627,9 / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=627,9 / 100"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,304.13,null,2105.9899999999998,null,49507.28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
["111","ФЕР11-01-055-01","Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов",null,null,"100 м2",6.2789999999999999,1,6.2789999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","",""]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,4018.51,null,26516.9,null,339941.28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,-1826.81,null,-17354.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["116","Прайс","Адгезионный состав MasterTop 500 (расход 2,5 – 3,0 кг/м2)",null,null,"кг",1883.7,1,1883.7,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Адгезионный состав MasterTop 500 (расход 2,5 – 3,0 кг/м2)","",""]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",20.94,1.38,7.8311412000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
["119","ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона",null,null,"кг",-3.5230000000000001,1,-3.5230000000000001,22.38,null,-78.84,9.5,-748.98,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","",""]
["Восстановление оголовка стенки приямка с обрамлением",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Восстановление оголовка стенки приямка с обрамлением"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,91.13,1.38,105.64,52.21,5515.46,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6","НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",102,null,102,null,null,108.65,null,5672.63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6","НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",102,null,102,null,null,6.33,null,330.7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,9428.6200000000008,null,37.71,9.5,358.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",899,1.38,4.9624800000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,3562.07,null,74.8,9.5,710.6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,5.7,null,297.60000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
["139","ФЕРр56-23-1","Обрамление проемов угловой сталью/применит. Устройство обрамления стен приямков из уголка L100х100х6,5 С245 - 11м.",null,null,"т",0.11065999999999999,1,0.11065999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Обрамление проемов угловой сталью/применит. Устройство обрамления стен приямков из уголка L100х100х6,5 С245 - 11м.","",""]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,6727.13,null,753.64,null,9416.09,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,53.25,null,2780.19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",154,1.38,20.614439999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,25.83,1.38,310.11,52.21,16190.84,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,2777.38,null,263.85000000000002,9.5,2506.58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,"Пр/812-007.0-1","НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве",null,null,"%",110,null,110,null,null,1398.18,null,72998.83,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,62.75,null,102.72,9.5,975.84,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8","НР Конструкции из кирпича и блоков",null,null,"%",110,null,110,null,null,507.27,null,26484.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Конструкции из кирпича и блоков"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,182.33,null,68.19,9.5,647.80999999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
["151","Прайс","Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый Техноэласт ЭПП",null,null,"м2",43.384,1,43.384,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый Техноэласт ЭПП","",""]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,3.75,1.5,35.979999999999997,52.21,1878.52,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,1227.3800000000001,null,64081.51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,null,"Объем=149,9 / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=149,9 / 100"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",2.81,1.5,6.3182850000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,2301.3000000000002,null,56618.74,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",2.12,1.5,16.518827999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
["158","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм",null,null,"км",0.186,1,0.186,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","",""]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",2.04,1.5,0.56916,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,100.28,null,3168.78,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,28.11,1.38,20.399999999999999,52.21,1065.08,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",2.04,1.5,1.6095600000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,32.520000000000003,null,0.91,9.5,8.65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)","НР Автомобильные дороги",null,null,"%",147,null,147,null,null,3.18,null,165.77,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Автомобильные дороги"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Автомобильные дороги",null,null,"%",134,0.85,113.9,null,null,1.77,null,92.17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Автомобильные дороги"]
[null,null,"Объем=0,8*1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=0,8*1"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,25.59,1.5,2.23,52.21,116.43,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,4.4800000000000004,null,233.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
["168","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм",null,null,"км",0.188,1,0.188,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","",""]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",2.04,1.5,0.57528000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,101.34,null,3201.92,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,28.11,1.38,3.96,52.21,206.75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)","НР Автомобильные дороги",null,null,"%",147,null,147,null,null,11.58,null,604.77,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Автомобильные дороги"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,0.37,1.5,0.1,52.21,5.22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
["Крышки лотков",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крышки лотков"]
["КЛ-1 - 138 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-1 - 138 шт."]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",42.3,1.38,93.606211400000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
["177","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая",null,null,"т",-3.4407600000000003E-2,1,-3.4407600000000003E-2,20093,null,-691.35,9.5,-6567.83,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","",""]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,374.78,1.38,27.28,52.21,1424.29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,168.04,1.5,13.29,15.71,208.79,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
["181","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя",null,null,"100 м2",3.5999999999999997E-2,1,3.5999999999999997E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","",""]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,394.84,2,28.43,9.5,270.08999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",3.92,2.76,0.38949119999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
["КЛ-3 - 22 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-3 - 22 шт."]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",42.3,1.38,56.5574011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Конструкции из кирпича и блоков",null,null,"%",69,0.85,58.65,null,null,318.14999999999998,null,16610.759999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Конструкции из кирпича и блоков"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,75.900000000000006,null,3962.74,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,-406.38,null,-3860.61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,374.78,1.38,343.11,52.21,17913.77,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8","НР Конструкции из кирпича и блоков",null,null,"%",110,null,110,null,null,408.57,null,21331.599999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Конструкции из кирпича и блоков"]
["191","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя",null,null,"100 м2",0.436,1,0.436,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","",""]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,394.84,2,344.3,9.5,3270.85,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13","НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии",null,null,"%",94,null,94,null,null,48.91,null,2553.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии"]
["КЛ-5 - 48 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-5 - 48 шт."]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,5033.04,null,177418.48,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,42.88,2.76,157.29,52.21,8212.11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",0.03,3,0.11960999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
["198","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)",null,null,"кг",33.229999999999997,1,33.229999999999997,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","",""]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,168.04,1.5,519.4,15.71,8159.77,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,1314.04,null,3174.37,null,78900.600000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"Объем=135,2 / 100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=135,2 / 100"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",3.92,2.76,14.6275584,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии",null,null,"%",51,0.85,43.35,null,null,69.95,null,3651.84,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии"]
["204","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка",null,null,"т",0.72223999999999999,1,0.72223999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","",""]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,28.46,1.5,30.83,52.21,1609.63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,1794.57,null,63259.78,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,42.88,2.76,56.1,52.21,2928.98,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",0.03,3,4.2659999999999997E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
["208","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)",null,null,"кг",11.85,1,11.85,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","",""]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,22.77,null,1188.83,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,0.33,3,0.03,52.21,1.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,29.76,null,613.80999999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,771.22,null,147.53,9.5,1401.54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
["215","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1100 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 32,59 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,44 м – 5,67 кг",null,null,"т",0.1913,1,0.1913,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1100 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 32,59 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,44 м – 5,67 кг","",""]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",0.03,3,1.1429999999999999E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,447.59,null,119.08,null,1796.55,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"Объем=0,25*12,7",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=0,25*12,7"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,1314.04,null,179.96,null,4473.05,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,65.41,null,3415.06,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии",null,null,"%",51,0.85,43.35,null,null,3.98,null,208,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,84.82,null,1748.17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,28.46,1.5,5.08,52.21,265.23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",2.34,1.5,0.41730390000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,447.59,null,74.069999999999993,null,1117.53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"Объем=0,25*7,9",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=0,25*7,9"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,23.34,null,1218.58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,0.33,3,0.03,52.21,1.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,30.28,null,623.97,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.3","Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,771.22,null,36.26,9.5,344.47,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
["235","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1170х1070 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 40,32 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,88 м – 6,69 кг",null,null,"т",4.7010000000000003E-2,1,4.7010000000000003E-2,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1170х1070 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 40,32 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,88 м – 6,69 кг","",""]
[null,null,"за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,447.59,null,29.07,null,438.62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"Объем=0,25*3,1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=0,25*3,1"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,27.92,null,1457.71,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,394.84,2,26.06,9.5,247.57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
["242","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая",null,null,"т",-1.0494E-3,1,-1.0494E-3,20093,null,-21.09,9.5,-200.36,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","",""]
["КЛ-15 - 2 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-15 - 2 шт."]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",42.3,1.38,4.3722126000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,5.97,null,311.69,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,-31.95,null,-303.52999999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,374.78,1.38,34.43,52.21,1797.59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8","НР Конструкции из кирпича и блоков",null,null,"%",110,null,110,null,null,41,null,2140.46,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Конструкции из кирпича и блоков"]
["251","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя",null,null,"100 м2",4.4999999999999998E-2,1,4.4999999999999998E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","",""]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,394.84,2,35.54,9.5,337.63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
["252","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая",null,null,"т",-1.431E-3,1,-1.431E-3,20093,null,-28.75,9.5,-273.13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","",""]
["КЛ-17 - 5 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-17 - 5 шт."]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",42.3,1.38,12.6233775,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
["255","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1300х840 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,17 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,48 м – 8,08 кг",null,null,"т",0.21625,1,0.21625,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1300х840 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,17 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,48 м – 8,08 кг","",""]
[null,"648/пр_2022_п.124","Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"]
[null,"1","ОТ",null,null,null,null,null,null,42.88,2.76,17.16,52.21,895.92,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ОТ"]
[null,"2","ЭМ",null,null,null,null,null,null,9.8699999999999992,3,4.29,15.71,67.400000000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЭМ"]
[null,"3","в т.ч. ОТм",null,null,null,null,null,null,0.33,3,0.14000000000000001,52.21,7.31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"в т.ч. ОТм"]
[null,"4","М",null,null,null,null,null,null,394.84,2,114.5,9.5,1087.75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"М"]
[null,null,"ЗТ",null,null,"чел.-ч",3.92,2.76,1.568784,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТ"]
[null,null,"ЗТм",null,null,"чел.-ч",0.03,3,1.3050000000000001E-2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТм"]
[null,null,"Итого по расценке",null,null,null,null,null,null,447.59,null,135.94999999999999,null,2051.0700000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по расценке"]
[null,null,"ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,17.3,null,903.23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ФОТ"]
[null,"Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13","НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии",null,null,"%",94,null,94,null,null,16.260000000000002,null,849.04,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии"]
[null,"Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16","СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии",null,null,"%",51,0.85,43.35,null,null,7.5,null,391.55,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,159.71,null,3291.66,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["257","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая",null,null,"т",-4.6109999999999996E-3,1,-4.6109999999999996E-3,20093,null,-92.65,9.5,-880.18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","",""]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,-92.65,null,-880.18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
["258","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)",null,null,"кг",3.63,1,3.63,null,null,null,9.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","",""]
[null,null,"Объем=0,25*14,5",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Объем=0,25*14,5"]
[null,null,"Всего по позиции",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всего по позиции"]
[]
[null,null,"Итого по разделу 3 Общестроительные работы",null,null,null,null,null,null,null,null,53197.69,null,1974738.61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итого по разделу 3 Общестроительные работы"]
[]
[null,null,"Итоги по смете:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Итоги по смете:"]
[null,null,"     Итого прямые затраты (справочно)",null,null,null,null,null,null,null,null,551725.87,null,14543078.91,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Итого прямые затраты (справочно)"]
[null,null,"          в том числе:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          в том числе:"]
[null,null,"               Оплата труда рабочих",null,null,null,null,null,null,null,null,173743.66,null,9071156.5199999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"               Оплата труда рабочих"]
[null,null,"               Эксплуатация машин",null,null,null,null,null,null,null,null,181183.77,null,2846397.05,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"               Эксплуатация машин"]
[null,null,"                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)",null,null,null,null,null,null,null,null,5245.13,null,273848.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)"]
[null,null,"               Материалы",null,null,null,null,null,null,null,null,83825.399999999994,null,796341.41,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"               Материалы"]
[null,null,"               Перевозка",null,null,null,null,null,null,null,null,112973.04,null,1829183.93,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"               Перевозка"]
[null,null,"     Строительные работы",null,null,null,null,null,null,null,null,819414.94,null,28519125.899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Строительные работы"]
[null,null,"          Строительные работы",null,null,null,null,null,null,null,null,706441.9,null,26689941.969999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Строительные работы"]
[null,null,"               в том числе:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"               в том числе:"]
[null,null,"                    оплата труда",null,null,null,null,null,null,null,null,173743.66,null,9071156.5199999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                    оплата труда"]
[null,null,"                    эксплуатация машин и механизмов",null,null,null,null,null,null,null,null,181183.77,null,2846397.05,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                    эксплуатация машин и механизмов"]
[null,null,"                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)",null,null,null,null,null,null,null,null,5245.13,null,273848.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)"]
[null,null,"                    материалы",null,null,null,null,null,null,null,null,83825.399999999994,null,796341.41,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                    материалы"]
[null,null,"                    накладные расходы",null,null,null,null,null,null,null,null,175368.29,null,9155980.5899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                    накладные расходы"]
[null,null,"                    сметная прибыль",null,null,null,null,null,null,null,null,92320.78,null,4820066.4000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                    сметная прибыль"]
[null,null,"          Перевозка",null,null,null,null,null,null,null,null,112973.04,null,1829183.93,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Перевозка"]
[null,null,"     Итого ФОТ (справочно)",null,null,null,null,null,null,null,null,178988.79,null,9345004.7699999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Итого ФОТ (справочно)"]
[null,null,"     Итого накладные расходы (справочно)",null,null,null,null,null,null,null,null,175368.29,null,9155980.5899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Итого накладные расходы (справочно)"]
[null,null,"     Итого сметная прибыль (справочно)",null,null,null,null,null,null,null,null,92320.78,null,4820066.4000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Итого сметная прибыль (справочно)"]
[null,null,"     Временные здания и сооружения - 2,8%*0,8= 2,24%",null,null,null,null,null,null,null,null,18354.89,null,638828.42000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Временные здания и сооружения - 2,8%*0,8= 2,24%"]
[null,null,"     Итого",null,null,null,null,null,null,null,null,837769.83,null,29157954.32,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Итого"]
[null,null,"     Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8= 1,92%",null,null,null,null,null,null,null,null,16085.18,null,559832.72,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Производство работ в зимнее время - 2,4%*0,8= 1,92%"]
[null,null,"     Итого",null,null,null,null,null,null,null,null,853855.01,null,29717787.039999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Итого"]
[null,null,"     Непредвиденные затраты 3%",null,null,null,null,null,null,null,null,25615.65,null,891533.61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Непредвиденные затраты 3%"]
[null,null,"     Итого с непредвиденными",null,null,null,null,null,null,null,null,879470.66,null,30609320.649999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     Итого с непредвиденными"]
[null,null,"     НДС 20%",null,null,null,null,null,null,null,null,175894.13,null,6121864.1299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     НДС 20%"]
[null,null,"  ВСЕГО по смете",null,null,null,null,null,null,null,null,1055364.79,null,36731184.780000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ВСЕГО по смете"]
[null,null,"     справочно:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"     справочно:"]
[null,null,"          Затраты труда рабочих",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Затраты труда рабочих"]
[null,null,"          Затраты труда машинистов",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Затраты труда машинистов"]
[]
[]
[null,"Составил:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"[должность, подпись (инициалы, фамилия)]"]
[null,"Проверил:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"[должность, подпись (инициалы, фамилия)]"]
[]
["¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)","","","","","","","","","","","","",""]
["² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.","","","","","","","","","","","","",""]
["³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.","","","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"Ресурсы_М2_полы","index":2,"n_rows":944,"n_cols":27,"rows_kept":944,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[915,0,915,4],[918,0,918,4],[919,0,919,4],[735,0,735,4],[738,0,738,4],[739,0,739,4],[761,0,761,4],[789,0,789,4],[912,0,912,4],[720,0,720,5],[566,0,566,5],[580,0,580,5],[594,0,594,5],[608,0,608,5],[622,0,622,5],[636,0,636,5],[650,0,650,5],[664,0,664,5],[678,0,678,5],[692,0,692,5],[706,0,706,5],[552,0,552,5],[459,0,459,5],[465,0,465,5],[471,0,471,5],[477,0,477,5],[483,0,483,5],[489,0,489,5],[495,0,495,5],[496,0,496,5],[510,0,510,5],[524,0,524,5],[538,0,538,5],[453,0,453,5],[324,0,324,5],[342,0,342,5],[343,0,343,5],[356,0,356,5],[398,0,398,5],[420,0,420,5],[427,0,427,5],[434,0,434,5],[441,0,441,5],[446,0,446,5],[447,0,447,5],[298,0,298,5],[163,0,163,5],[175,0,175,5],[179,0,179,5],[183,0,183,5],[192,0,192,5],[208,0,208,5],[218,0,218,5],[232,0,232,5],[237,0,237,5],[238,0,238,5],[284,0,284,5],[162,0,162,5],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,13,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[80,0,80,5],[145,0,145,5],[159,0,159,5],[161,0,161,5],[9,1,9,5],[0,2,0,3],[1,2,1,3],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]]}
[null,null,"«Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2 (1-ый пролет)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"«Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2 (1-ый пролет)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42",""]
[null,null,"(наименование стройки)"]
[]
[null,null,"                            ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 01-М2"]
[null,null,"(локальная смета)"]
[]
[null,"на"," «Реконструкция М-10. Архитектурные решения», «Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2 (1-ый пролет)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," «Реконструкция М-10. Архитектурные решения», «Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2 (1-ый пролет)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42",""]
[null,null,"(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[]
[null,"Основание: Ведомость объемов работ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Основание: Ведомость объемов работ","","","",""]
[]
[]
[]
["№ пп","Шифр, номера нормативов и коды ресурсов","Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса","Единица измерения","Количество"]
[null,null,null,null,"на единицу","общая"]
[1,2,3,4,5,"6"]
["Раздел 1. Конструкции железобетонные",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Раздел 1. Конструкции железобетонные"]
["Фундамент (Фм1) для консольного крана",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фундамент (Фм1) для консольного крана"]
["1","ФЕР01-02-057-02","Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Выемка существующего грунта основания вручную","100 м3",null,"0,111 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","212,52","23,59 "]
["2","ФЕР01-02-005-01","Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2","100 м3",null,"0,111 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","17,2914","1,92 "]
[null,"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч","15,75","1,75 "]
[null,"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч","3,93","0,44 "]
["3","ФЕР01-02-060-02","Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2","100 м3",null,"0,111 "]
[null,"1-1-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5)","чел.-ч","85,284","9,47 "]
["4","ФЕР06-01-001-01","Устройство бетонной подготовки","100 м3",null,"0,005 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","186,3","0,93 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","27","0,14 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","8,895","0,04 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,18","0 "]
["5","Прайс","Бетон 7,5","м3",null,"0,51 "]
["6","ФЕР06-01-001-06","Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3","100 м3",null,"0,036 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","655,5","23,6 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","37,8","1,36 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,75","0,03 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,375","0,01 "]
[null,"91.07.04-001","Вибраторы глубинные","маш.-ч","35,625","1,28 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","1,095","0,04 "]
["7","Прайс","Бетон B25 F75 W4","м3",null,"0,51 "]
["8","Прайс","Ø10 А500С L=1960 мм","т",null,"0,02662 "]
["9","Прайс","Ø16 А500С L=1960 мм","т",null,"0,06798 "]
["10","Прайс","хомут Х1 Ø10 А500С L=5100 мм","т",null,"0,01575 "]
["11","Прайс","хомут Х2 Ø10 А500С L=6600 мм","т",null,"0,02035 "]
["12","ФЕР08-01-003-07","Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону","100 м2",null,"0,115 "]
[null,"1-3-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)","чел.-ч","29,256","3,36 "]
[null,"91.08.04-021","Котлы битумные передвижные 400 л","маш.-ч","2,925","0,34 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,3","0,03 "]
["13","Прайс","Мастика битумная универсальная AquaMast.","т",null,"0,0345 "]
["14","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей Д1","т",null,"0,07272 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","273,24","19,87 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,21","0,02 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,285","0,02 "]
["15","Прайс","Ø16 А500С L=1920 мм","т",null,"0,07272 "]
["16","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей П1","т",null,"0,01896 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","273,24","5,18 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,21","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,285","0,01 "]
["17","Прайс","Ø10 А500С L=1280 мм","т",null,"0,01896 "]
["18","ФЕР09-05-003-01","Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами","100 шт",null,"0,04 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","16,422","0,66 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,042","0 "]
["19","Прайс","Комплект: Болт фундаментный 2.1.М36х1000 09Г2С - 4шт;\nГайка М36-6Н.5.016 (S55) - 4шт;\nШайба А.36.01.8кп.016 - 4шт","шт",null,"4 "]
["20","ФЕР06-03-002-01","Устройство подливки толщиной 20 мм","100 м2",null,"0,014 "]
[null,"1-3-4","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)","чел.-ч","57,96","0,81 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,12","0 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","3,66","0,05 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,075","0 "]
["21","ФЕР06-03-002-02","На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01","100 м2",null,"0,014 "]
[null,"1-3-4","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)","чел.-ч","198,72","2,78 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,72","0,01 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","12,6","0,18 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,36","0,01 "]
["22","Прайс","Цементно-песчаный раствор М100","м3",null,"0,2 "]
["23","ФЕР01-02-061-02","Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2","100 м3",null,"0,07 "]
[null,"1-1-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5)","чел.-ч","134,136","9,39 "]
["24","ФЕР01-02-005-01","Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2","100 м3",null,"0,07 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","17,2914","1,21 "]
[null,"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч","15,75","1,1 "]
[null,"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч","3,93","0,28 "]
["Лоток КЛ1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лоток КЛ1"]
["25","ФЕР01-02-057-02","Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Выемка существующего грунта основания вручную","100 м3",null,"0,029 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","212,52","6,16 "]
["26","ФЕР01-02-005-01","Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2","100 м3",null,"0,029 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","17,2914","0,5 "]
[null,"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч","15,75","0,46 "]
[null,"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч","3,93","0,11 "]
["27","ФЕР01-02-060-02","Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2","100 м3",null,"0,029 "]
[null,"1-1-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5)","чел.-ч","85,284","2,47 "]
["28","ФЕР06-01-001-01","Устройство бетонной подготовки","100 м3",null,"0,002 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","186,3","0,37 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","27","0,05 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","8,895","0,02 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,18","0 "]
["29","Прайс","Бетон 7,5","м3",null,"0,204 "]
["30","ФЕР06-10-001-04","Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 300 мм/Устройство монолитного железобетонного лотка","100 м3",null,"0,009 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","783,84","7,05 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","2,715","0,02 "]
[null,"91.05.06-012","Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т","маш.-ч","82,32","0,74 "]
[null,"91.07.04-001","Вибраторы глубинные","маш.-ч","72","0,65 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","4,065","0,04 "]
[null,"91.17.04-233","Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)","маш.-ч","329,28","2,96 "]
["31","Прайс","Бетон B25 F75 W4","т",null,"0,9135 "]
["32","Прайс","Ø8 А500С L=160 мм\nØ8 А500С L=960 мм\nØ8 А500С L=1460 мм \nØ8 А500С L=1320 мм","т",null,"0,02072 "]
["33","Прайс","Ø10 А500С L=960 мм\nØ10 А500С L=1460 мм","т",null,"0,02322 "]
["34","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей Д1","т",null,"0,021 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","273,24","5,74 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,21","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,285","0,01 "]
["35","Прайс","Ø10 А500С L=1250 мм","т",null,"0,021 "]
["36","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей П1","т",null,"0,0096 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","273,24","2,62 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,21","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,285","0 "]
["37","Прайс","Ø8 А500С L=1000 мм","т",null,"0,0096 "]
["38","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей Д2","т",null,"0,0147 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","273,24","4,02 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,21","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,285","0 "]
["39","Прайс","Ø10 А500С L=1130 мм","т",null,"0,0147 "]
["40","ФЕР11-01-011-01","Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм/Создание уклона дна лотка 20-70 мм","100 м2",null,"0,007 "]
[null,"1-2-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)","чел.-ч","49,128","0,34 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,905","0,01 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","11,73","0,08 "]
["41","ФЕР11-01-011-02","Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/ до  толщины (20+70)/2=45 мм","100 м2",null,"0,007 "]
[null,"1-2-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)","чел.-ч","3,036","0,02 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,575","0,01 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","15","0,11 "]
["42","Прайс","Цементно-песчаная стяжка М200 W4","м3",null,"0,03 "]
["43","ФЕР29-01-253-02","Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм","10 шт",null,"0,1 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","12,1026","1,21 "]
[null,"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч","0,06","0,01 "]
[null,"91.17.04-233","Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)","маш.-ч","0,06","0,01 "]
["44","Прайс","Труба 159х4,5, L=200 мм","м",null,"0,2 "]
["45","ФЕР08-01-003-07","Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону","100 м2",null,"0,045 "]
[null,"1-3-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)","чел.-ч","29,256","1,32 "]
[null,"91.08.04-021","Котлы битумные передвижные 400 л","маш.-ч","2,925","0,13 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,3","0,01 "]
["46","Прайс","Мастика битумная универсальная AquaMast.","т",null,"0,0135 "]
["47","ФЕР01-02-061-02","Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2","100 м3",null,"0,02 "]
[null,"1-1-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5)","чел.-ч","134,136","2,68 "]
["48","ФЕР01-02-005-01","Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2","100 м3",null,"0,02 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","17,2914","0,35 "]
[null,"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч","15,75","0,32 "]
[null,"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч","3,93","0,08 "]
["Крышка лотка КЛ1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крышка лотка КЛ1"]
["49","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,05618 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","3,28 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,06 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,14 "]
["50","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1000х1500 Ст3сп - 0,0483т;\nУголок 50х3 С245 L=1100 мм - 0,0051т;\nУголок 50х3 С245 L=600 мм -0,00278т","т",null,"0,05618 "]
["51","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,037 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,4 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,12 "]
["52","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0011766 "]
["53","Прайс","Грунтовка Северон Lite АФК-1133","кг",null,"0,93 "]
["Прочие",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Прочие"]
["54","ФССЦпг-03-21-01-002","Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км","1 т груза",null,"24,5 "]
["Раздел 2. Архитектурные решения",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Раздел 2. Архитектурные решения"]
["Демонтажные работы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Демонтажные работы"]
["Тип 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип 1"]
["55","ФЕР46-04-010-06","Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 300 мм/Демонтаж чугунных плит, толщ. 30 мм","100 м2",null,"10,944 "]
[null,"1-1-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,3)","чел.-ч","79,92","874,64 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","11,568","126,6 "]
["56","ФЕР46-04-002-02","Разборка монолитных перекрытий: железобетонных/Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм","м3",null,"328,32 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","12,576","4128,95 "]
[null,"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч","2,316","760,39 "]
[null,"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч","3,66","1201,65 "]
[null,"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч","7,32","2403,3 "]
["57","ФЕРр51-3-2","Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой/применит. Разборка грунта вручную, h=0,15 м","100 м3",null,"1,6416 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","742,8","1219,38 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,024","0,04 "]
["Тип 1.1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип 1.1"]
["58","ФЕР46-04-010-06","Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 300 мм/Демонтаж чугунных плит, толщ. 30 мм","100 м2",null,"4,406 "]
[null,"1-1-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,3)","чел.-ч","79,92","352,13 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","11,568","50,97 "]
["Тип 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип 2"]
["59","ФЕРр57-2-3","Разборка покрытий полов: из керамических плиток/Демонтаж керамической плитки, толщ. 10 мм (в лом)","100 м2",null,"0,803 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","83,844","67,33 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,728","1,39 "]
["Тип 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип 3"]
["60","ФЕР46-04-002-02","Разборка монолитных перекрытий: железобетонных/Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм","м3",null,"307,8 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","12,576","3870,89 "]
[null,"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч","2,316","712,86 "]
[null,"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч","3,66","1126,55 "]
[null,"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч","7,32","2253,1 "]
["61","ФЕРр51-3-2","Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой/применит. Разборка грунта вручную, h=0,15 м","100 м3",null,"1,539 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","742,8","1143,17 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,024","0,04 "]
["Тип 4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип 4"]
["62","ФЕРр57-2-4","Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм/Демонтаж покрытия из цементно-песчаного раствора, толщ. 100 мм","100 м2",null,"0,037 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","133,44","4,94 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","2,16","0,08 "]
[null,"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч","23,04","0,85 "]
[null,"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч","46,08","1,7 "]
["63","ФЕРр57-2-9","Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4/до толщ. 100мм","100 м2",null,"-0,037 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","32,64","-1,21 "]
["64","ФЕР46-04-002-02","Разборка монолитных перекрытий: железобетонных/Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм","м3",null,"1,11 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","12,576","13,96 "]
[null,"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч","2,316","2,57 "]
[null,"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч","3,66","4,06 "]
[null,"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч","7,32","8,13 "]
["65","ФЕРр51-3-2","Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой/применит. Разборка грунта вручную, h=0,15 м","100 м3",null,"0,00555 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","742,8","4,12 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,024","0 "]
["Приямки",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приямки"]
["66","ФЕР46-04-003-08","Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200/Разборка ж/б конструкций","м3",null,"3,53 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","41,64","146,99 "]
[null,"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч","2,928","10,34 "]
[null,"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч","19,068","67,31 "]
[null,"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч","38,136","134,62 "]
["67","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Демонтаж крышек приямков из металлического листа, толщ. 4 мм","т",null,"6,4622 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","40,8618","264,06 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","0,7245","4,68 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","1,7325","11,2 "]
["Демонтаж металлических конструкций",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Демонтаж металлических конструкций"]
["68","ФЕР06-03-004-10","Установка закладных деталей весом: до 20 кг/Демонтаж металлических закладных","т",null,"7,4162 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","56,028","415,51 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,147","1,09 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,1995","1,48 "]
["69","ФЕР46-04-002-02","Разборка монолитных перекрытий: железобетонных/Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм","м3",null,"1,11 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","12,576","13,96 "]
[null,"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч","2,316","2,57 "]
[null,"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч","3,66","4,06 "]
[null,"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч","7,32","8,13 "]
["70","ФЕР09-01-002-01","Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): рам основного несущего каркаса/применит. Разборка рельсов РП50","т",null,"10,369 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","34,25436","355,18 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","2,163","22,43 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,063","0,65 "]
["Мусор",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Мусор"]
["71","ФССЦпг-01-01-01-043","Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3","1 т груза",null,"1703,08 "]
["72","ФССЦпг-01-01-01-041","Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную","1 т груза",null,"17,786 "]
["73","ФССЦпг-03-21-01-118","Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 118 км","1 т груза",null,"1932,904 "]
["74","ФССЦпг-03-21-01-002","Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км","1 т груза",null,"592,338 "]
["Устройство полов",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство полов"]
["Фундаментная плита",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фундаментная плита"]
["75","ФЕР11-01-002-01","Устройство подстилающих слоев: песчаных","м3",null,"210,52 "]
[null,"1-3-1","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)","чел.-ч","4,1262","868,65 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,12","25,26 "]
[null,"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч","0,66","138,94 "]
[null,"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч","0,33","69,47 "]
["76","Прайс","Песок","м3",null,"235,78 "]
["77","ФЕР12-01-015-03","Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой","100 м2",null,"21,052 "]
[null,"1-3-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)","чел.-ч","9,5772","201,62 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","0,12","2,53 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,075","1,58 "]
[null,"91.08.04-021","Котлы битумные передвижные 400 л","маш.-ч","0,615","12,95 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,12","2,53 "]
["78","ФССЦ-12.1.02.06-0022","Рубероид кровельный РКП-350","м2",null,"-2315,72 "]
["79","Прайс","Полимерная профилированная мембрана PLANTER standard – 8,5 мм","м2",null,"2315,72 "]
["80","ФЕР06-01-001-01","Устройство бетонной подготовки","100 м3",null,"1,0526 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","186,3","196,1 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","27","28,42 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","8,895","9,36 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,18","0,19 "]
["81","Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)","м3",null,"107,37 "]
["82","ФЕР11-01-002-09","Устройство подстилающих слоев: бетонных","м3",null,"631,56 "]
[null,"1-2-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)","чел.-ч","5,0508","3189,88 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","0,72","454,72 "]
["83","Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)","м3",null,"644,19 "]
["84","ФЕР26-01-039-01","Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо/применит.","м3",null,"10,5 "]
[null,"1-3-7","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)","чел.-ч","14,6004","153,3 "]
[null,"91.06.03-055","Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)","маш.-ч","0,975","10,24 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,825","8,66 "]
["85","Прайс","Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1-10,5м3","м3",null,"10,71 "]
["86","ФЕР46-08-022-01","Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов","100 м",null,"17,792 "]
[null,"1-4-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)","чел.-ч","8,628","153,51 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,012","0,21 "]
["87","Прайс","Герметик MasterSeaL CR 171, плотность 1,65 г/мл, расход 1200 мл/м на шов 30х40 мм-2772,066кг","м3",null,"2772,066 "]
["88","ФЕР15-07-003-02","Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)","100 м2",null,"1,42336 "]
[null,"1-3-6","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)","чел.-ч","5,0922","7,25 "]
[null,"91.06.06-046","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м","маш.-ч","0,015","0,02 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,09 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","4,23","6,02 "]
["89","Прайс","Грунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м-0,028206т","т",null,"0,028206 "]
["90","ФЕР06-03-004-12","Армирование подстилающих слоев и набетонок","т",null,"32,42565 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","16,008","519,07 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,225","7,3 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,3","9,73 "]
["91","Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм","т",null,"31,62173 "]
["92","Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм","т",null,"0,80392 "]
["Тип пола 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип пола 1"]
["93","ФЕР11-01-055-01","Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","100 м2",null,"21,002 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","28,8972","606,9 "]
[null,"91.21.22-187","Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с.","маш.-ч","4,635","97,34 "]
[null,"91.21.22-188","Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с.","маш.-ч","4,635","97,34 "]
[null,"91.21.22-189","Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с.","маш.-ч","9,15","192,17 "]
[null,"91.21.22-271","Пистолеты строительно-монтажные","маш.-ч","0,66","13,86 "]
[null,"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч","1,23","25,83 "]
["94","ФССЦ-04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"-10816,03 "]
["95","ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",null,"-273,026 "]
["96","Прайс","Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"10501 "]
["97","Прайс","Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета","л",null,"420,04 "]
["98","Прайс","Герметик MasterSeaL CR 171, плотность, 1,65 г/мл, расход800 мл/м на шов  20х40 мм","кг",null,"82,236 "]
["99","Прайс","Грунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м","кг",null,"1,1214 "]
["Тип пола 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип пола 2"]
["100","ФЕР06-03-004-12","Армирование подстилающих слоев и набетонок","т",null,"0,014 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","16,008","0,22 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,225","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,3","0 "]
["101","Прайс","Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм","м2",null,"5 "]
["102","ФЕР11-01-011-01","Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм/Устройство цементно-песчаной стяжки  толщ. 100 мм","100 м2",null,"0,05 "]
[null,"1-2-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)","чел.-ч","49,128","2,46 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,905","0,1 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","11,73","0,59 "]
["103","ФЕР11-01-011-02","Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/ до  толщины 100 мм","100 м2",null,"0,05 "]
[null,"1-2-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)","чел.-ч","9,7152","0,49 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","5,04","0,25 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","48","2,4 "]
["104","Прайс","Раствор готовый кладочный, цементный, М400","м3",null,"0,51 "]
["105","ФЕР11-01-055-01","Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","100 м2",null,"0,05 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","28,8972","1,44 "]
[null,"91.21.22-187","Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с.","маш.-ч","4,635","0,23 "]
[null,"91.21.22-188","Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с.","маш.-ч","4,635","0,23 "]
[null,"91.21.22-189","Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с.","маш.-ч","9,15","0,46 "]
[null,"91.21.22-271","Пистолеты строительно-монтажные","маш.-ч","0,66","0,03 "]
[null,"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч","1,23","0,06 "]
["106","ФССЦ-04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"-25,75 "]
["107","ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",null,"-0,65 "]
["108","Прайс","Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"25 "]
["109","Прайс","Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета","л",null,"1 "]
["Тип пола 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип пола 3"]
["110","ФЕР13-07-001-02","Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом/применит.Обезжиривание поверхности сущ. бетонного основания","100 м2",null,"6,279 "]
[null,"1-3-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)","чел.-ч","12,5304","78,68 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,015","0,09 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,015","0,09 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,03","0,19 "]
["111","ФЕР11-01-055-01","Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","100 м2",null,"6,279 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","28,8972","181,45 "]
[null,"91.21.22-187","Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с.","маш.-ч","4,635","29,1 "]
[null,"91.21.22-188","Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с.","маш.-ч","4,635","29,1 "]
[null,"91.21.22-189","Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с.","маш.-ч","9,15","57,45 "]
[null,"91.21.22-271","Пистолеты строительно-монтажные","маш.-ч","0,66","4,14 "]
[null,"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч","1,23","7,72 "]
["112","ФССЦ-04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"-3233,685 "]
["113","ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",null,"-81,627 "]
["114","Прайс","Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 комп А (30 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)","кг",null,"18837 "]
["115","Прайс","Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 Комп В (50 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)","кг",null,"31395 "]
["116","Прайс","Адгезионный состав MasterTop 500 (расход 2,5 – 3,0 кг/м2)","кг",null,"1883,7 "]
["Раздел 3. Общестроительные работы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Раздел 3. Общестроительные работы"]
["Ремонт оголовков стенок приямков",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ремонт оголовков стенок приямков"]
["117","ФЕР11-01-055-01","Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","100 м2",null,"0,271 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","28,8972","7,83 "]
[null,"91.21.22-187","Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с.","маш.-ч","4,635","1,26 "]
[null,"91.21.22-188","Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с.","маш.-ч","4,635","1,26 "]
[null,"91.21.22-189","Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с.","маш.-ч","9,15","2,48 "]
[null,"91.21.22-271","Пистолеты строительно-монтажные","маш.-ч","0,66","0,18 "]
[null,"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч","1,23","0,33 "]
["118","ФССЦ-04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"-139,565 "]
["119","ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",null,"-3,523 "]
["120","Прайс","Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 комп А (30 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)","кг",null,"813 "]
["121","Прайс","Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 Комп В (50 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)","кг",null,"1355 "]
["122","Прайс","Адгезионный состав MasterTop 500 (расход 2,5 – 3,0 кг/м2)","кг",null,"81,3 "]
["Восстановление оголовка стенки приямка с обрамлением",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Восстановление оголовка стенки приямка с обрамлением"]
["123","ФЕР06-03-004-07","Установка анкерных болтов: химических","100 шт",null,"0,84 "]
[null,"1-3-7","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)","чел.-ч","13,5378","11,37 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,09","0,08 "]
[null,"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч","1,665","1,4 "]
["124","Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм (Ø8 А500С L=330 мм 76 шт.)","т",null,"0,00991 "]
["125","Прайс","Анкер-шпилька М12х115/20 (прим.Шпилька для химического анкера STALMAX SCA F4 М12х120 с гайкой и шайбой)","шт",null,"8 "]
["126","Прайс","Сетчатая гильза пластиковая STALMAX LSI 20х130 (М12-16) для химического анкера","шт",null,"8 "]
["127","Прайс","Химический анкер OKG PU 70 500 мл","шт",null,"7 "]
["128","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг","т",null,"0,002496 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","273,24","0,68 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,21","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,285","0 "]
["129","Прайс","Ø8 A500C L=200 мм","т",null,"0,002496 "]
["130","ФЕР06-04-001-03","Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм/Устройство стен приямков","100 м3",null,"0,004 "]
[null,"1-3-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)","чел.-ч","1240,62","4,96 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","52,485","0,21 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","3,57","0,01 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,375","0 "]
[null,"91.07.04-001","Вибраторы глубинные","маш.-ч","67,5","0,27 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","5,13","0,02 "]
[null,"91.17.04-233","Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)","маш.-ч","105","0,42 "]
["131","Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)","т",null,"0,406 "]
["132","Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм","т",null,"0,00923 "]
["133","Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм","т",null,"0,00401 "]
["134","ФЕР11-01-055-01","Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","100 м2",null,"0,021 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","28,8972","0,61 "]
[null,"91.21.22-187","Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с.","маш.-ч","4,635","0,1 "]
[null,"91.21.22-188","Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с.","маш.-ч","4,635","0,1 "]
[null,"91.21.22-189","Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с.","маш.-ч","9,15","0,19 "]
[null,"91.21.22-271","Пистолеты строительно-монтажные","маш.-ч","0,66","0,01 "]
[null,"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч","1,23","0,03 "]
["135","ФССЦ-04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"-10,815 "]
["136","ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",null,"-0,273 "]
["137","Прайс","Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"10,5 "]
["138","Прайс","Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета","л",null,"0,42 "]
["139","ФЕРр56-23-1","Обрамление проемов угловой сталью/применит. Устройство обрамления стен приямков из уголка L100х100х6,5 С245 - 11м.","т",null,"0,11066 "]
[null,"1-3-4","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)","чел.-ч","52,8","5,84 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,456","0,05 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,12","0,01 "]
[null,"91.17.04-233","Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)","маш.-ч","0,516","0,06 "]
["140",null,"Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм","т",null,"0,11066 "]
["Утройство лотков",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Утройство лотков"]
["141","ФЕР01-02-057-02","Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Выемка существующего грунта основания вручную","100 м3",null,"0,097 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","212,52","20,61 "]
["142","ФЕР11-01-002-01","Устройство подстилающих слоев: песчаных","м3",null,"8,7 "]
[null,"1-3-1","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)","чел.-ч","4,1262","35,9 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,12","1,04 "]
[null,"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч","0,66","5,74 "]
[null,"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч","0,33","2,87 "]
["143","Прайс","Песок","м3",null,"9,74 "]
["144","ФЕР07-02-002-07","Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2/Установка ж/б лотков","100 м3",null,"0,095 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","1149,54","109,21 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","37,5","3,56 "]
[null,"91.05.06-012","Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т","маш.-ч","164,64","15,64 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","19,35","1,84 "]
["145","Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)","м3",null,"2,7 "]
["146","Прайс","Лоток доборный ЛК 75.30.45-1, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг","шт",null,"6 "]
["147","Прайс","Лоток ЛК 300.30.45-1, бетон B15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг","шт",null,"46 "]
["148","ФЕР08-01-003-07","Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону","100 м2",null,"1,637 "]
[null,"1-3-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)","чел.-ч","29,256","47,89 "]
[null,"91.08.04-021","Котлы битумные передвижные 400 л","маш.-ч","2,925","4,79 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,3","0,49 "]
["149","Прайс","Мастика битумная универсальная AquaMast.","т",null,"0,4911 "]
["Устройство температурно-усадочных швов для пола Тип 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство температурно-усадочных швов для пола Тип 1"]
["150","ФЕР12-01-002-09","Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя/применит.Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя","100 м2",null,"0,374 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","19,8168","7,41 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","0,225","0,08 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,075","0,03 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,135","0,05 "]
["151","Прайс","Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый Техноэласт ЭПП","м2",null,"43,384 "]
["Устройство деформационных швов для пола Тип 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство деформационных швов для пола Тип 1"]
["152","ФЕР12-01-002-09","Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя/применит.Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя","100 м2",null,"6,396 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","19,8168","126,75 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","0,225","1,44 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,075","0,48 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,135","0,86 "]
["153","Прайс","Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый Техноэласт ЭПП","м2",null,"741,936 "]
["Устройство усадочных швов для пола Тип 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство усадочных швов для пола Тип 3"]
["154","ФЕР11-01-044-02","Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов","100 м",null,"1,499 "]
[null,"1-2-7","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)","чел.-ч","13,3998","20,09 "]
[null,"91.08.05-052","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах нарезчики швов в свежеуложенном цементо-бетоне","маш.-ч","4,2","6,3 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,015","0,02 "]
["155","Прайс","Грунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м)","т",null,"0,0026982 "]
["156","Прайс","Герметик MasterSeaL CR 171, плотность, 1,65 г/мл, расход800 мл/м на шов  20х40 мм","кг",null,"2,6982 "]
["Восстановление рельсовых путей",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Восстановление рельсовых путей"]
["157","ФЕР09-01-002-01","Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): рам основного несущего каркаса/применит. Укладка рельсовых путей (Рельс РП50 (повторное использование))","т",null,"5,1946 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","48,9348","254,2 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","3,09","16,05 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,09","0,47 "]
["Окраска пола",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Окраска пола"]
["Разметка проездов, RAL 1016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Разметка проездов, RAL 1016"]
["158","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,186 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","0,94 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,28 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,29 "]
["159","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-9,3м2","кг",null,"7,44 "]
["Разметка пешеходной зоны на проездах, RAL 6032",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Разметка пешеходной зоны на проездах, RAL 6032"]
["160","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,526 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","2,66 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,8 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,81 "]
["161","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-26,3м2","кг",null,"21,04 "]
["Зона \"Красных ярлыков\", RAL 3020",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Зона \"Красных ярлыков\", RAL 3020"]
["162","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,028 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","0,14 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,04 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,04 "]
["163","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-1,4,3м2","кг",null,"1,12 "]
["Зоны стоянки, погрузки-разгрузки автотранспорта, RAL 1016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Зоны стоянки, погрузки-разгрузки автотранспорта, RAL 1016"]
["164","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,02 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","0,1 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,03 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,03 "]
["165","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-1,0м2","кг",null,"0,8 "]
["Разметка расположения не стационарно установленных крупногабаритных стендов верстаков, столов, кантователей и т.п. Зоны сбора отходов, мусора, металлоотходов, RAL 1016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Разметка расположения не стационарно установленных крупногабаритных стендов верстаков, столов, кантователей и т.п. Зоны сбора отходов, мусора, металлоотходов, RAL 1016"]
["166","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,058 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","0,29 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,09 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,09 "]
["167","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-2,9м2","кг",null,"2,32 "]
["Зоны хранения входящих материалов, металла, деталей, компонентов и готовой продукции (на подкладках, в стеллажах) на производственных участках и складах, RAL 5010",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Зоны хранения входящих материалов, металла, деталей, компонентов и готовой продукции (на подкладках, в стеллажах) на производственных участках и складах, RAL 5010"]
["168","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,188 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","0,95 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,28 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,29 "]
["169","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-9,4м2","кг",null,"7,52 "]
["Зоны установки расположенных стационарно: шкафов, верстаков, разметочных столов, правочных и поверочных плит, контейнеров с отходами производства и бытовыми отходами, урн, уборочных инструментов зон сбора и хранения пустых контейнеров, поддонов, подкладок, рамп для хранения баллонов, стульев и табуретов, бочек с жидкими материалами, RAL 1016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Зоны установки расположенных стационарно: шкафов, верстаков, разметочных столов, правочных и поверочных плит, контейнеров с отходами производства и бытовыми отходами, урн, уборочных инструментов зон сбора и хранения пустых контейнеров, поддонов, подкладок, рамп для хранения баллонов, стульев и табуретов, бочек с жидкими материалами, RAL 1016"]
["170","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,102 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","0,52 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,15 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,16 "]
["171","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-5,1м2","кг",null,"4,08 "]
["Места прохода к средствам противопожарной защиты и тревоги, пожарным лестницам, эвакуационным выходам и т.д., которые должны быть постоянно свободными, RAL 1016, RAL 9004",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Места прохода к средствам противопожарной защиты и тревоги, пожарным лестницам, эвакуационным выходам и т.д., которые должны быть постоянно свободными, RAL 1016, RAL 9004"]
["172","ФЕР15-04-047-13","Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная/применит.Разметка пола сложной конфигурации","100 м2",null,"0,172 "]
[null,"1-4-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)","чел.-ч","331,2","56,97 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,015","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,03","0,01 "]
["173","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-5,1м2","кг",null,"13,76 "]
["Крышки лотков",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крышки лотков"]
["КЛ-1 - 138 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-1 - 138 шт."]
["174","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"1,60356 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","93,61 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","1,66 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","3,97 "]
["175","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х280х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 9,02 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=1,12 м – 2,60 кг","т",null,"1,60356 "]
["176","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"1,082 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","11,71 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0,03 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0,03 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,06 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","3,64 "]
["177","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0344076 "]
["178","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"27,05 "]
["КЛ-2 - 6 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-2 - 6 шт."]
["179","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,05274 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","3,08 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,05 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,13 "]
["180","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х280х750 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 6,77 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=0,87 м – 2,02 кг","т",null,"0,05274 "]
["181","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,036 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,39 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,12 "]
["182","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0011448 "]
["183","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"0,9 "]
["КЛ-3 - 22 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-3 - 22 шт."]
["184","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,96888 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","56,56 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","1 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","2,4 "]
["185","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1170х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 37,68 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,74 м – 6,36 кг","т",null,"0,96888 "]
["186","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,636 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","6,88 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0,02 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0,02 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,04 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","2,14 "]
["187","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0202248 "]
["188","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"15,9 "]
["КЛ-4 - 16 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-4 - 16 шт."]
["189","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,6634 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","38,73 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,69 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","1,64 "]
["190","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1100х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,42 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,6 м – 6,04 кг","т",null,"0,6634 "]
["191","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,436 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","4,72 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0,01 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0,01 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,03 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","1,46 "]
["192","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0138648 "]
["193","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"10,9 "]
["КЛ-5 - 48 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-5 - 48 шт."]
["194","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"2,0256 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","118,24 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","2,1 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","5,01 "]
["195","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1120х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 36,07 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,64 м – 6,13 кг","т",null,"2,0256 "]
["196","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"1,329 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","14,38 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0,04 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0,04 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,08 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","4,47 "]
["197","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0422622 "]
["198","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"33,23 "]
["КЛ-6 - 48 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-6 - 48 шт."]
["199","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"2,06064 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","120,29 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","2,13 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","5,1 "]
["200","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1140х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 36,71 кг \nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,68 м – 6,22 кг","т",null,"2,06064 "]
["201","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"1,352 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","14,63 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0,04 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0,04 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,08 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","4,54 "]
["202","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0429936 "]
["203","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"33,8 "]
["КЛ-7 - 16 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-7 - 16 шт."]
["204","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,72224 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","42,16 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,75 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","1,79 "]
["205","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1200х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 38,64 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,8 м – 6,50 кг","т",null,"0,72224 "]
["206","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,474 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","5,13 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0,01 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0,01 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,03 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","1,59 "]
["207","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0150732 "]
["208","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"11,85 "]
["КЛ-8 - 1 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-8 - 1 шт."]
["209","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,04066 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","2,37 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,04 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,1 "]
["210","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1170 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 34,67 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,58 м – 5,99 кг","т",null,"0,04066 "]
["211","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,027 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,29 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,09 "]
["212","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0008586 "]
["213","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"0,68 "]
["КЛ-9 - 5 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-9 - 5 шт."]
["214","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,1913 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","11,17 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,2 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,47 "]
["215","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1100 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 32,59 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,44 м – 5,67 кг","т",null,"0,1913 "]
["216","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,127 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","1,37 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,01 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,43 "]
["217","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0040386 "]
["218","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"3,18 "]
["КЛ-10 - 3 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-10 - 3 шт."]
["219","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,11682 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","6,82 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,12 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,29 "]
["220","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1120х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 33,18 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,48 м – 5,76 кг","т",null,"0,11682 "]
["221","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,077 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,83 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,26 "]
["222","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0024486 "]
["223","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"1,93 "]
["КЛ-11 - 3 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-11 - 3 шт."]
["224","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,11889 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","6,94 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,12 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,29 "]
["225","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1140х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 33,78 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,52 м – 5,85 кг","т",null,"0,11889 "]
["226","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,079 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,85 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,27 "]
["227","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0025122 "]
["228","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"1,98 "]
["КЛ-12 - 1 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-12 - 1 шт."]
["229","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,04168 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","2,43 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,04 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,1 "]
["230","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1200х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,55 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,64 м – 6,13 кг","т",null,"0,04168 "]
["231","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,0275 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,3 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,09 "]
["232","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0008745 "]
["233","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"0,69 "]
["КЛ-13 - 1 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-13 - 1 шт."]
["234","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,04701 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","2,74 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,05 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,12 "]
["235","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1170х1070 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 40,32 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,88 м – 6,69 кг","т",null,"0,04701 "]
["236","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,031 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,34 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,1 "]
["237","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0009858 "]
["238","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"0,78 "]
["КЛ-14 - 1 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-14 - 1 шт."]
["239","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,04987 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","2,91 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,05 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,12 "]
["240","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1210х1100 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 42,86 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,02 м – 7,01 кг","т",null,"0,04987 "]
["241","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,033 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,36 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,11 "]
["242","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0010494 "]
["243","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"0,83 "]
["КЛ-15 - 2 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-15 - 2 шт."]
["244","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,0749 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","4,37 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,08 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,19 "]
["245","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1100х900 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 31,88 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,4 м – 5,57 кг","т",null,"0,0749 "]
["246","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,05 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,54 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,17 "]
["247","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,00159 "]
["248","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"1,25 "]
["КЛ-16 - 2 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-16 - 2 шт."]
["249","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,06658 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","3,89 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,07 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,16 "]
["250","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1350х600 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 26,09 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,1 м – 7,2 кг","т",null,"0,06658 "]
["251","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,045 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,49 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,15 "]
["252","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,001431 "]
["253","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"1,13 "]
["КЛ-17 - 5 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-17 - 5 шт."]
["254","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,21625 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","12,62 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,22 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,54 "]
["255","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1300х840 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,17 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,48 м – 8,08 кг","т",null,"0,21625 "]
["256","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,145 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","1,57 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,01 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,49 "]
["257","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,004611 "]
["258","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"3,63 "]
[]
["ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:"]
[]
["№ п.п","Код ресурса","Наименование","Ед. изм.","Кол-во"]
["Ресурсы подрядчика",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ресурсы подрядчика"]
["          Трудозатраты",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Трудозатраты"]
[{"$f":"IF(H741<>\"\",COUNTA(H$1:H741),\"\")","v":1},"1-1-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,3)","чел.-ч",1226.77,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H742<>\"\",COUNTA(H$1:H742),\"\")","v":2},"1-1-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5)","чел.-ч",24.01,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H743<>\"\",COUNTA(H$1:H743),\"\")","v":3},"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч",5.6,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H744<>\"\",COUNTA(H$1:H744),\"\")","v":4},"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч",2614.4299999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H745<>\"\",COUNTA(H$1:H745),\"\")","v":5},"1-2-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)","чел.-ч",3.31,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H746<>\"\",COUNTA(H$1:H746),\"\")","v":6},"1-2-7","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)","чел.-ч",20.09,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H747<>\"\",COUNTA(H$1:H747),\"\")","v":7},"1-2-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)","чел.-ч",3189.88,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H748<>\"\",COUNTA(H$1:H748),\"\")","v":8},"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч",8280.44,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H749<>\"\",COUNTA(H$1:H749),\"\")","v":9},"1-3-1","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)","чел.-ч",904.55,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H750<>\"\",COUNTA(H$1:H750),\"\")","v":10},"1-3-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)","чел.-ч",285.26,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H751<>\"\",COUNTA(H$1:H751),\"\")","v":11},"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч",1315.56,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H752<>\"\",COUNTA(H$1:H752),\"\")","v":12},"1-3-4","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)","чел.-ч",9.43,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H753<>\"\",COUNTA(H$1:H753),\"\")","v":13},"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч",564.70000000000005,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H754<>\"\",COUNTA(H$1:H754),\"\")","v":14},"1-3-6","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)","чел.-ч",7.25,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H755<>\"\",COUNTA(H$1:H755),\"\")","v":15},"1-3-7","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)","чел.-ч",164.67,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H756<>\"\",COUNTA(H$1:H756),\"\")","v":16},"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч",1541.77,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H757<>\"\",COUNTA(H$1:H757),\"\")","v":17},"1-3-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)","чел.-ч",52.57,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H758<>\"\",COUNTA(H$1:H758),\"\")","v":18},"1-4-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)","чел.-ч",153.51,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H759<>\"\",COUNTA(H$1:H759),\"\")","v":19},"1-4-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)","чел.-ч",56.97,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H760<>\"\",COUNTA(H$1:H760),\"\")","v":20},"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч",65.180000000000007,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H761<>\"\",COUNTA(H$1:H761),\"\")","v":21},2,"Затраты труда машинистов","чел.-ч",468.32,null,null,"1 "]
["          Машины и механизмы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Машины и механизмы"]
[{"$f":"IF(H763<>\"\",COUNTA(H$1:H763),\"\")","v":22},"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч",48.34,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H764<>\"\",COUNTA(H$1:H764),\"\")","v":23},"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч",52.61,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H765<>\"\",COUNTA(H$1:H765),\"\")","v":24},"91.05.06-012","Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т","маш.-ч",16.38,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H766<>\"\",COUNTA(H$1:H766),\"\")","v":25},"91.06.03-055","Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)","маш.-ч",10.24,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H767<>\"\",COUNTA(H$1:H767),\"\")","v":26},"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч",0.24,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H768<>\"\",COUNTA(H$1:H768),\"\")","v":27},"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч",204.12,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H769<>\"\",COUNTA(H$1:H769),\"\")","v":28},"91.06.06-046","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м","маш.-ч",0.02,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H770<>\"\",COUNTA(H$1:H770),\"\")","v":29},"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч",1.89,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H771<>\"\",COUNTA(H$1:H771),\"\")","v":30},"91.07.04-001","Вибраторы глубинные","маш.-ч",2.2000000000000002,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H772<>\"\",COUNTA(H$1:H772),\"\")","v":31},"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч",467.55,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H773<>\"\",COUNTA(H$1:H773),\"\")","v":32},"91.08.04-021","Котлы битумные передвижные 400 л","маш.-ч",18.21,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H774<>\"\",COUNTA(H$1:H774),\"\")","v":33},"91.08.05-052","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах нарезчики швов в свежеуложенном цементо-бетоне","маш.-ч",6.3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H775<>\"\",COUNTA(H$1:H775),\"\")","v":34},"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч",148.31,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H776<>\"\",COUNTA(H$1:H776),\"\")","v":35},"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч",1.67,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H777<>\"\",COUNTA(H$1:H777),\"\")","v":36},"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч",1.71,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H778<>\"\",COUNTA(H$1:H778),\"\")","v":37},"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч",61.93,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H779<>\"\",COUNTA(H$1:H779),\"\")","v":38},"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч",1488.74,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H780<>\"\",COUNTA(H$1:H780),\"\")","v":39},"91.17.04-233","Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)","маш.-ч",3.45,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H781<>\"\",COUNTA(H$1:H781),\"\")","v":40},"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч",73.25,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H782<>\"\",COUNTA(H$1:H782),\"\")","v":41},"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч",2404.48,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H783<>\"\",COUNTA(H$1:H783),\"\")","v":42},"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч",26.26,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H784<>\"\",COUNTA(H$1:H784),\"\")","v":43},"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч",4808.9799999999996,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H785<>\"\",COUNTA(H$1:H785),\"\")","v":44},"91.21.22-187","Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с.","маш.-ч",128.03,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H786<>\"\",COUNTA(H$1:H786),\"\")","v":45},"91.21.22-188","Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с.","маш.-ч",128.03,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H787<>\"\",COUNTA(H$1:H787),\"\")","v":46},"91.21.22-189","Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с.","маш.-ч",252.75,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H788<>\"\",COUNTA(H$1:H788),\"\")","v":47},"91.21.22-271","Пистолеты строительно-монтажные","маш.-ч",18.22,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H789<>\"\",COUNTA(H$1:H789),\"\")","v":48},"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч",35.369999999999997,null,null,"1 "]
["          Материалы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Материалы"]
[{"$f":"IF(H791<>\"\",COUNTA(H$1:H791),\"\")","v":49},null,"Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм","т",0.11065999999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H792<>\"\",COUNTA(H$1:H792),\"\")","v":50},"01.2.03.03-0013","Мастика битумная кровельная горячая","т",1.0526,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H793<>\"\",COUNTA(H$1:H793),\"\")","v":51},"01.2.03.03-0044","Мастика битумно-латексная кровельная","т",1.26312,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H794<>\"\",COUNTA(H$1:H794),\"\")","v":52},"01.3.01.03-0002","Керосин для технических целей","т",4.3128E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H795<>\"\",COUNTA(H$1:H795),\"\")","v":53},"01.3.02.03-0001","Ацетилен газообразный технический","м3",166.88686999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H796<>\"\",COUNTA(H$1:H796),\"\")","v":54},"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3",1283.7433000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H797<>\"\",COUNTA(H$1:H797),\"\")","v":55},"01.3.02.09-0022","Пропан-бутан смесь техническая","кг",202.69380000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H798<>\"\",COUNTA(H$1:H798),\"\")","v":56},"01.3.05.16-0022","Карбид кальция для кусков 50/80","т",3.0000000000000001E-6,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H799<>\"\",COUNTA(H$1:H799),\"\")","v":57},"01.7.03.01-0001","Вода","м3",275.01235259999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H800<>\"\",COUNTA(H$1:H800),\"\")","v":58},"01.7.07.12-0022","Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм","м2",2845.1689999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H801<>\"\",COUNTA(H$1:H801),\"\")","v":59},"01.7.07.12-0024","Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм","м2",269.32799999999997,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H802<>\"\",COUNTA(H$1:H802),\"\")","v":60},"01.7.07.26-0023","Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм","100 м",21.26971,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H803<>\"\",COUNTA(H$1:H803),\"\")","v":61},"01.7.07.26-0032","Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм","т",8.8639999999999997E-4,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H804<>\"\",COUNTA(H$1:H804),\"\")","v":62},"01.7.11.07-0032","Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм","т",2.921E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H805<>\"\",COUNTA(H$1:H805),\"\")","v":63},"01.7.11.07-0054","Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм","т",5.6439999999999995E-4,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H806<>\"\",COUNTA(H$1:H806),\"\")","v":64},"01.7.15.03-0042","Болты с гайками и шайбами строительные","кг",0.876,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H807<>\"\",COUNTA(H$1:H807),\"\")","v":65},"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т",4.9772000000000002E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H808<>\"\",COUNTA(H$1:H808),\"\")","v":66},"01.7.20.08-0051","Ветошь","кг",32.998060000000002,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H809<>\"\",COUNTA(H$1:H809),\"\")","v":67},"03.1.02.03-0011","Известь строительная негашеная комовая, сорт I","т",1.637E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H810<>\"\",COUNTA(H$1:H810),\"\")","v":68},"04.1.02.05-0004","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)","м3",3.2399999999999998E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H811<>\"\",COUNTA(H$1:H811),\"\")","v":69},"04.3.01.09-0014","Раствор готовый кладочный, цементный, М100","м3",0.19950000000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H812<>\"\",COUNTA(H$1:H812),\"\")","v":70},"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3",6.8379000000000003,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H813<>\"\",COUNTA(H$1:H813),\"\")","v":71},"04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",14225.844999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H814<>\"\",COUNTA(H$1:H814),\"\")","v":72},"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т",0.56603199999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H815<>\"\",COUNTA(H$1:H815),\"\")","v":73},"08.3.03.04-0012","Проволока светлая, диаметр 1,1 мм","т",0.90849740000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H816<>\"\",COUNTA(H$1:H816),\"\")","v":74},"08.3.03.06-0002","Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм","т",8.9999999999999998E-4,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H817<>\"\",COUNTA(H$1:H817),\"\")","v":75},"08.3.07.01-0004","Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм","т",5.5329999999999997E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H818<>\"\",COUNTA(H$1:H818),\"\")","v":76},"08.3.08.02-0011","Уголок горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм","т",0.1084468,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H819<>\"\",COUNTA(H$1:H819),\"\")","v":77},"11.1.03.01-0079","Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III","м3",7.6000000000000004E-4,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H820<>\"\",COUNTA(H$1:H820),\"\")","v":78},"11.1.03.05-0066","Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV","м3",0.63156000000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H821<>\"\",COUNTA(H$1:H821),\"\")","v":79},"11.1.03.05-0086","Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV","м3",0.73281450000000004,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H822<>\"\",COUNTA(H$1:H822),\"\")","v":80},"11.1.03.06-0087","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III","м3",5.3E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H823<>\"\",COUNTA(H$1:H823),\"\")","v":81},"11.1.03.06-0095","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III","м3",3.4979999999999997E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H824<>\"\",COUNTA(H$1:H824),\"\")","v":82},"11.1.03.06-0099","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III","м3",5.4000000000000001E-4,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H825<>\"\",COUNTA(H$1:H825),\"\")","v":83},"11.2.13.04-0011","Щиты из досок, толщина 25 мм","м2",2.4779499999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H826<>\"\",COUNTA(H$1:H826),\"\")","v":84},"11.3.03.15-0021","Клинья пластиковые монтажные","100 шт",1.68,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H827<>\"\",COUNTA(H$1:H827),\"\")","v":85},"12.1.02.06-0022","Рубероид кровельный РКП-350","м2",2315.7199999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H828<>\"\",COUNTA(H$1:H828),\"\")","v":86},"14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",359.09899999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H829<>\"\",COUNTA(H$1:H829),\"\")","v":87},"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",0.1915473,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H830<>\"\",COUNTA(H$1:H830),\"\")","v":88},"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т",4.5586000000000002E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H831<>\"\",COUNTA(H$1:H831),\"\")","v":89},"14.5.01.11-0204","Герметик клей высыхающий пастообразный на органических растворителях для герметизации радиоприборов, крепления радиоэлементов, жгутов, проводов, диапазон рабочих температур от-70 до +85 °C","кг",5.0216500000000002,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H832<>\"\",COUNTA(H$1:H832),\"\")","v":90},"14.5.05.02-0001","Олифа натуральная","кг",1.2556,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H833<>\"\",COUNTA(H$1:H833),\"\")","v":91},"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг",96.376000000000005,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H834<>\"\",COUNTA(H$1:H834),\"\")","v":92},"14.5.09.11-0102","Уайт-спирит","кг",200.928,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H835<>\"\",COUNTA(H$1:H835),\"\")","v":93},"Прайс","Ø10 А500С L=1130 мм","т",1.47E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H836<>\"\",COUNTA(H$1:H836),\"\")","v":94},"Прайс","Ø10 А500С L=1250 мм","т",2.1000000000000001E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H837<>\"\",COUNTA(H$1:H837),\"\")","v":95},"Прайс","Ø10 А500С L=1280 мм","т",1.8960000000000001E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H838<>\"\",COUNTA(H$1:H838),\"\")","v":96},"Прайс","Ø10 А500С L=1960 мм","т",2.6620000000000001E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H839<>\"\",COUNTA(H$1:H839),\"\")","v":97},"Прайс","Ø10 А500С L=960 мм\nØ10 А500С L=1460 мм","т",2.3220000000000001E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H840<>\"\",COUNTA(H$1:H840),\"\")","v":98},"Прайс","Ø16 А500С L=1920 мм","т",7.2720000000000007E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H841<>\"\",COUNTA(H$1:H841),\"\")","v":99},"Прайс","Ø16 А500С L=1960 мм","т",6.7979999999999999E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H842<>\"\",COUNTA(H$1:H842),\"\")","v":100},"Прайс","Ø8 A500C L=200 мм","т",2.496E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H843<>\"\",COUNTA(H$1:H843),\"\")","v":101},"Прайс","Ø8 А500С L=1000 мм","т",9.5999999999999992E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H844<>\"\",COUNTA(H$1:H844),\"\")","v":102},"Прайс","Ø8 А500С L=160 мм\nØ8 А500С L=960 мм\nØ8 А500С L=1460 мм \nØ8 А500С L=1320 мм","т",2.0719999999999999E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H845<>\"\",COUNTA(H$1:H845),\"\")","v":103},"Прайс","Адгезионный состав MasterTop 500 (расход 2,5 – 3,0 кг/м2)","кг",1965,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H846<>\"\",COUNTA(H$1:H846),\"\")","v":104},"Прайс","Анкер-шпилька М12х115/20 (прим.Шпилька для химического анкера STALMAX SCA F4 М12х120 с гайкой и шайбой)","шт",8,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H847<>\"\",COUNTA(H$1:H847),\"\")","v":105},"Прайс","Бетон 7,5","м3",0.71399999999999997,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H848<>\"\",COUNTA(H$1:H848),\"\")","v":106},"Прайс","Бетон B25 F75 W4","т",0.91349999999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H849<>\"\",COUNTA(H$1:H849),\"\")","v":107},"Прайс","Бетон B25 F75 W4","м3",0.51,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H850<>\"\",COUNTA(H$1:H850),\"\")","v":108},"Прайс","Герметик MasterSeaL CR 171, плотность 1,65 г/мл, расход 1200 мл/м на шов 30х40 мм-2772,066кг","м3",2772.0659999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H851<>\"\",COUNTA(H$1:H851),\"\")","v":109},"Прайс","Герметик MasterSeaL CR 171, плотность, 1,65 г/мл, расход800 мл/м на шов  20х40 мм","кг",84.934200000000004,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H852<>\"\",COUNTA(H$1:H852),\"\")","v":110},"Прайс","Грунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м","кг",1.1214,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H853<>\"\",COUNTA(H$1:H853),\"\")","v":111},"Прайс","Грунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м)","т",2.6982E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H854<>\"\",COUNTA(H$1:H854),\"\")","v":112},"Прайс","Грунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м-0,028206т","т",2.8205999999999998E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H855<>\"\",COUNTA(H$1:H855),\"\")","v":113},"Прайс","Грунтовка Северон Lite АФК-1133","кг",0.93,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H856<>\"\",COUNTA(H$1:H856),\"\")","v":114},"Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",149.71,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H857<>\"\",COUNTA(H$1:H857),\"\")","v":115},"Прайс","Комплект: Болт фундаментный 2.1.М36х1000 09Г2С - 4шт;\nГайка М36-6Н.5.016 (S55) - 4шт;\nШайба А.36.01.8кп.016 - 4шт","шт",4,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H858<>\"\",COUNTA(H$1:H858),\"\")","v":116},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-1,0м2","кг",0.8,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H859<>\"\",COUNTA(H$1:H859),\"\")","v":117},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-1,4,3м2","кг",1.1200000000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H860<>\"\",COUNTA(H$1:H860),\"\")","v":118},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-2,9м2","кг",2.3199999999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H861<>\"\",COUNTA(H$1:H861),\"\")","v":119},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-26,3м2","кг",21.04,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H862<>\"\",COUNTA(H$1:H862),\"\")","v":120},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-5,1м2","кг",17.84,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H863<>\"\",COUNTA(H$1:H863),\"\")","v":121},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-9,3м2","кг",7.44,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H864<>\"\",COUNTA(H$1:H864),\"\")","v":122},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-9,4м2","кг",7.52,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H865<>\"\",COUNTA(H$1:H865),\"\")","v":123},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1000х1500 Ст3сп - 0,0483т;\nУголок 50х3 С245 L=1100 мм - 0,0051т;\nУголок 50х3 С245 L=600 мм -0,00278т","т",5.6180000000000001E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H866<>\"\",COUNTA(H$1:H866),\"\")","v":124},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1100х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,42 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,6 м – 6,04 кг","т",0.66339999999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H867<>\"\",COUNTA(H$1:H867),\"\")","v":125},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1100х900 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 31,88 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,4 м – 5,57 кг","т",7.4899999999999994E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H868<>\"\",COUNTA(H$1:H868),\"\")","v":126},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1120х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 36,07 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,64 м – 6,13 кг","т",2.0255999999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H869<>\"\",COUNTA(H$1:H869),\"\")","v":127},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1120х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 33,18 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,48 м – 5,76 кг","т",0.11681999999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H870<>\"\",COUNTA(H$1:H870),\"\")","v":128},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1140х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 36,71 кг \nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,68 м – 6,22 кг","т",2.0606399999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H871<>\"\",COUNTA(H$1:H871),\"\")","v":129},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1140х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 33,78 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,52 м – 5,85 кг","т",0.11889,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H872<>\"\",COUNTA(H$1:H872),\"\")","v":130},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1170х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 37,68 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,74 м – 6,36 кг","т",0.96887999999999996,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H873<>\"\",COUNTA(H$1:H873),\"\")","v":131},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1170х1070 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 40,32 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,88 м – 6,69 кг","т",4.7010000000000003E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H874<>\"\",COUNTA(H$1:H874),\"\")","v":132},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1200х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 38,64 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,8 м – 6,50 кг","т",0.72223999999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H875<>\"\",COUNTA(H$1:H875),\"\")","v":133},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1200х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,55 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,64 м – 6,13 кг","т",4.1680000000000002E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H876<>\"\",COUNTA(H$1:H876),\"\")","v":134},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1210х1100 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 42,86 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,02 м – 7,01 кг","т",4.9869999999999998E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H877<>\"\",COUNTA(H$1:H877),\"\")","v":135},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1300х840 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,17 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,48 м – 8,08 кг","т",0.21625,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H878<>\"\",COUNTA(H$1:H878),\"\")","v":136},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1350х600 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 26,09 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,1 м – 7,2 кг","т",6.658E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H879<>\"\",COUNTA(H$1:H879),\"\")","v":137},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х280х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 9,02 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=1,12 м – 2,60 кг","т",1.6035600000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H880<>\"\",COUNTA(H$1:H880),\"\")","v":138},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х280х750 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 6,77 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=0,87 м – 2,02 кг","т",5.2740000000000002E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H881<>\"\",COUNTA(H$1:H881),\"\")","v":139},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1100 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 32,59 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,44 м – 5,67 кг","т",0.1913,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H882<>\"\",COUNTA(H$1:H882),\"\")","v":140},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1170 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 34,67 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,58 м – 5,99 кг","т",4.0660000000000002E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H883<>\"\",COUNTA(H$1:H883),\"\")","v":141},"Прайс","Лоток доборный ЛК 75.30.45-1, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг","шт",6,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H884<>\"\",COUNTA(H$1:H884),\"\")","v":142},"Прайс","Лоток ЛК 300.30.45-1, бетон B15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг","шт",46,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H885<>\"\",COUNTA(H$1:H885),\"\")","v":143},"Прайс","Мастика битумная универсальная AquaMast.","т",0.53910000000000002,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H886<>\"\",COUNTA(H$1:H886),\"\")","v":144},"Прайс","Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый Техноэласт ЭПП","м2",785.32,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H887<>\"\",COUNTA(H$1:H887),\"\")","v":145},"Прайс","Песок","м3",245.52,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H888<>\"\",COUNTA(H$1:H888),\"\")","v":146},"Прайс","Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1-10,5м3","м3",10.71,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H889<>\"\",COUNTA(H$1:H889),\"\")","v":147},"Прайс","Полимерная профилированная мембрана PLANTER standard – 8,5 мм","м2",2315.7199999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H890<>\"\",COUNTA(H$1:H890),\"\")","v":148},"Прайс","Раствор готовый кладочный, цементный, М400","м3",0.51,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H891<>\"\",COUNTA(H$1:H891),\"\")","v":149},"Прайс","Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм","м2",5,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H892<>\"\",COUNTA(H$1:H892),\"\")","v":150},"Прайс","Сетчатая гильза пластиковая STALMAX LSI 20х130 (М12-16) для химического анкера","шт",8,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H893<>\"\",COUNTA(H$1:H893),\"\")","v":151},"Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)","т",0.40600000000000003,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H894<>\"\",COUNTA(H$1:H894),\"\")","v":152},"Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)","м3",644.19000000000005,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H895<>\"\",COUNTA(H$1:H895),\"\")","v":153},"Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)","м3",110.07,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H896<>\"\",COUNTA(H$1:H896),\"\")","v":154},"Прайс","Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",10536.5,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H897<>\"\",COUNTA(H$1:H897),\"\")","v":155},"Прайс","Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета","л",421.46,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H898<>\"\",COUNTA(H$1:H898),\"\")","v":156},"Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм","т",31.630960000000002,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H899<>\"\",COUNTA(H$1:H899),\"\")","v":157},"Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм","т",0.80793000000000004,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H900<>\"\",COUNTA(H$1:H900),\"\")","v":158},"Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм (Ø8 А500С L=330 мм 76 шт.)","т",9.9100000000000004E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H901<>\"\",COUNTA(H$1:H901),\"\")","v":159},"Прайс","Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 комп А (30 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)","кг",19650,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H902<>\"\",COUNTA(H$1:H902),\"\")","v":160},"Прайс","Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 Комп В (50 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)","кг",32750,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H903<>\"\",COUNTA(H$1:H903),\"\")","v":161},"Прайс","Труба 159х4,5, L=200 мм","м",0.2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H904<>\"\",COUNTA(H$1:H904),\"\")","v":162},"Прайс","Химический анкер OKG PU 70 500 мл","шт",7,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H905<>\"\",COUNTA(H$1:H905),\"\")","v":163},"Прайс","хомут Х1 Ø10 А500С L=5100 мм","т",1.575E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H906<>\"\",COUNTA(H$1:H906),\"\")","v":164},"Прайс","хомут Х2 Ø10 А500С L=6600 мм","т",2.035E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H907<>\"\",COUNTA(H$1:H907),\"\")","v":165},"Прайс","Цементно-песчаная стяжка М200 W4","м3",0.03,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H908<>\"\",COUNTA(H$1:H908),\"\")","v":166},"Прайс","Цементно-песчаный раствор М100","м3",0.2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H909<>\"\",COUNTA(H$1:H909),\"\")","v":167},"ФССЦ-04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",-14225.844999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H910<>\"\",COUNTA(H$1:H910),\"\")","v":168},"ФССЦ-12.1.02.06-0022","Рубероид кровельный РКП-350","м2",-2315.7199999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H911<>\"\",COUNTA(H$1:H911),\"\")","v":169},"ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",-359.09899999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H912<>\"\",COUNTA(H$1:H912),\"\")","v":170},"ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",-0.1915473,null,null,"1 "]
["          Перевозка",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Перевозка"]
[{"$f":"IF(H914<>\"\",COUNTA(H$1:H914),\"\")","v":171},"ФССЦпг-03-21-01-002","Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км","1 т груза",616.83799999999997,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H915<>\"\",COUNTA(H$1:H915),\"\")","v":172},"ФССЦпг-03-21-01-118","Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 118 км","1 т груза",1932.904,null,null,"1 "]
["          Погрузка/разгрузка",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Погрузка/разгрузка"]
[{"$f":"IF(H917<>\"\",COUNTA(H$1:H917),\"\")","v":173},"ФССЦпг-01-01-01-041","Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную","1 т груза",17.786000000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H918<>\"\",COUNTA(H$1:H918),\"\")","v":174},"ФССЦпг-01-01-01-043","Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3","1 т груза",1703.08,null,null,"1 "]
["Неучтенные ресурсы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Неучтенные ресурсы"]
["          Материалы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Материалы"]
[{"$f":"IF(H921<>\"\",COUNTA(H$1:H921),\"\")","v":175},"01.2.01.02","Битум","т",2.8752E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H922<>\"\",COUNTA(H$1:H922),\"\")","v":176},"01.2.03.03","Мастика","т",0.43128,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H923<>\"\",COUNTA(H$1:H923),\"\")","v":177},"01.7.15.01","Анкер-шпилька","шт",84,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H924<>\"\",COUNTA(H$1:H924),\"\")","v":178},"01.7.15.03","Болты с гайками","т",null,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H925<>\"\",COUNTA(H$1:H925),\"\")","v":179},"01.7.15.03-0042","Болты с гайками и шайбами строительные","кг",null,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H926<>\"\",COUNTA(H$1:H926),\"\")","v":180},"01.7.17.12","Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки","шт",null,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H927<>\"\",COUNTA(H$1:H927),\"\")","v":181},"02.3.01.02","Песок для строительных работ природный","м3",245.5264,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H928<>\"\",COUNTA(H$1:H928),\"\")","v":182},"04.1.02.05","Смеси бетонные тяжелого бетона","м3",757.53976999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H929<>\"\",COUNTA(H$1:H929),\"\")","v":183},"04.3.01.09","Раствор готовый кладочный тяжелый цементный","м3",0.54213,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H930<>\"\",COUNTA(H$1:H930),\"\")","v":184},"05.1.01.10","Конструкции сборные железобетонные","м3",9.5,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H931<>\"\",COUNTA(H$1:H931),\"\")","v":185},"07.2.07.13","Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)","т",9.1172000000000004,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H932<>\"\",COUNTA(H$1:H932),\"\")","v":186},"07.2.07.13","Конструкции стальные","т",5.1946000000000003,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H933<>\"\",COUNTA(H$1:H933),\"\")","v":187},"08.4.01.02","Детали закладные и накладные","т",0.13947599999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H934<>\"\",COUNTA(H$1:H934),\"\")","v":188},"08.4.03.03","Арматура","т",32.725020000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H935<>\"\",COUNTA(H$1:H935),\"\")","v":189},"12.1.02.15","Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя","м2",771.78,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H936<>\"\",COUNTA(H$1:H936),\"\")","v":190},"12.1.02.15","Материалы рулонные кровельные для нижних слоев","м2",785.32,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H937<>\"\",COUNTA(H$1:H937),\"\")","v":191},"12.2.05.11","Изделия теплоизоляционные","м3",10.71,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H938<>\"\",COUNTA(H$1:H938),\"\")","v":192},"14.1.06.06","Анкер химический","шт",null,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H939<>\"\",COUNTA(H$1:H939),\"\")","v":193},"14.4.01.02","Грунтовки на акриловой основе","кг",19.642368000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H940<>\"\",COUNTA(H$1:H940),\"\")","v":194},"14.4.02.04","Краски для внутренних работ масляные готовые к применению","т",1.2384E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H941<>\"\",COUNTA(H$1:H941),\"\")","v":195},"14.4.04.08","Эмаль","кг",46.536000000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H942<>\"\",COUNTA(H$1:H942),\"\")","v":196},"14.5.01.06","Герметик полиуретановый","кг",350.25876,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H943<>\"\",COUNTA(H$1:H943),\"\")","v":197},"23.3.10.02","Трубы стальные","м",null,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H944<>\"\",COUNTA(H$1:H944),\"\")","v":198},"999-9900","Строительный мусор","т",4.9896000000000003,null,null,"1 "]

{"sheet":"М2_полы-трудозатр.+мат.","index":3,"n_rows":1154,"n_cols":27,"rows_kept":1154,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1125,0,1125,4],[1128,0,1128,4],[1129,0,1129,4],[945,0,945,4],[948,0,948,4],[949,0,949,4],[971,0,971,4],[999,0,999,4],[1122,0,1122,4],[925,0,925,5],[716,0,716,5],[735,0,735,5],[754,0,754,5],[773,0,773,5],[792,0,792,5],[811,0,811,5],[830,0,830,5],[849,0,849,5],[868,0,868,5],[887,0,887,5],[906,0,906,5],[697,0,697,5],[578,0,578,5],[585,0,585,5],[592,0,592,5],[599,0,599,5],[606,0,606,5],[613,0,613,5],[620,0,620,5],[621,0,621,5],[640,0,640,5],[659,0,659,5],[678,0,678,5],[571,0,571,5],[406,0,406,5],[430,0,430,5],[431,0,431,5],[448,0,448,5],[506,0,506,5],[534,0,534,5],[542,0,542,5],[550,0,550,5],[558,0,558,5],[563,0,563,5],[564,0,564,5],[374,0,374,5],[205,0,205,5],[221,0,221,5],[225,0,225,5],[229,0,229,5],[242,0,242,5],[262,0,262,5],[277,0,277,5],[293,0,293,5],[298,0,298,5],[299,0,299,5],[356,0,356,5],[204,0,204,5],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,13,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[98,0,98,5],[182,0,182,5],[201,0,201,5],[203,0,203,5],[9,1,9,5],[0,2,0,3],[1,2,1,3],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]]}
[null,null,"«Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2 (1-ый пролет)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"«Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2 (1-ый пролет)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42",""]
[null,null,"(наименование стройки)"]
[]
[null,null,"                            ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 01-М2"]
[null,null,"(локальная смета)"]
[]
[null,"на"," «Реконструкция М-10. Архитектурные решения», «Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2 (1-ый пролет)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," «Реконструкция М-10. Архитектурные решения», «Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М2 (1-ый пролет)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42",""]
[null,null,"(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[]
[null,"Основание: Ведомость объемов работ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Основание: Ведомость объемов работ","","","",""]
[]
[]
[]
["№ пп","Шифр, номера нормативов и коды ресурсов","Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса","Единица измерения","Количество"]
[null,null,null,null,"на единицу","общая"]
[1,2,3,4,5,"6"]
["Раздел 1. Конструкции железобетонные",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Раздел 1. Конструкции железобетонные"]
["Фундамент (Фм1) для консольного крана",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фундамент (Фм1) для консольного крана"]
["1","ФЕР01-02-057-02","Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Выемка существующего грунта основания вручную","100 м3",null,"0,111 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","212,52","23,59 "]
["2","ФЕР01-02-005-01","Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2","100 м3",null,"0,111 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","17,2914","1,92 "]
[null,"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч","15,75","1,75 "]
[null,"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч","3,93","0,44 "]
["3","ФЕР01-02-060-02","Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2","100 м3",null,"0,111 "]
[null,"1-1-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5)","чел.-ч","85,284","9,47 "]
["4","ФЕР06-01-001-01","Устройство бетонной подготовки","100 м3",null,"0,005 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","186,3","0,93 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","27","0,14 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","8,895","0,04 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,18","0 "]
[null,"01.7.03.01-0001","Вода","м3","1,75","0,00875 "]
[null,"01.7.07.12-0024","Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм","м2","250","1,25 "]
["5","Прайс","Бетон 7,5","м3",null,"0,51 "]
["6","ФЕР06-01-001-06","Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3","100 м3",null,"0,036 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","655,5","23,6 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","37,8","1,36 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,75","0,03 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,375","0,01 "]
[null,"91.07.04-001","Вибраторы глубинные","маш.-ч","35,625","1,28 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","1,095","0,04 "]
[null,"01.7.03.01-0001","Вода","м3","0,364","0,013104 "]
[null,"01.7.07.12-0024","Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм","м2","123","4,428 "]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,019","0,000684 "]
[null,"03.1.02.03-0011","Известь строительная негашеная комовая, сорт I","т","0,025","0,0009 "]
[null,"08.3.03.04-0012","Проволока светлая, диаметр 1,1 мм","т","0,0052","0,0001872 "]
[null,"08.3.03.06-0002","Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм","т","0,025","0,0009 "]
[null,"11.1.03.06-0095","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III","м3","0,62","0,02232 "]
[null,"11.2.13.04-0011","Щиты из досок, толщина 25 мм","м2","55","1,98 "]
["7","Прайс","Бетон B25 F75 W4","м3",null,"0,51 "]
["8","Прайс","Ø10 А500С L=1960 мм","т",null,"0,02662 "]
["9","Прайс","Ø16 А500С L=1960 мм","т",null,"0,06798 "]
["10","Прайс","хомут Х1 Ø10 А500С L=5100 мм","т",null,"0,01575 "]
["11","Прайс","хомут Х2 Ø10 А500С L=6600 мм","т",null,"0,02035 "]
["12","ФЕР08-01-003-07","Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону","100 м2",null,"0,115 "]
[null,"1-3-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)","чел.-ч","29,256","3,36 "]
[null,"91.08.04-021","Котлы битумные передвижные 400 л","маш.-ч","2,925","0,34 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,3","0,03 "]
[null,"01.3.01.03-0002","Керосин для технических целей","т","0,024","0,00276 "]
[null,"01.7.20.08-0051","Ветошь","кг","0,1","0,0115 "]
["13","Прайс","Мастика битумная универсальная AquaMast.","т",null,"0,0345 "]
["14","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей Д1","т",null,"0,07272 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","273,24","19,87 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,21","0,02 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,285","0,02 "]
["15","Прайс","Ø16 А500С L=1920 мм","т",null,"0,07272 "]
["16","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей П1","т",null,"0,01896 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","273,24","5,18 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,21","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,285","0,01 "]
["17","Прайс","Ø10 А500С L=1280 мм","т",null,"0,01896 "]
["18","ФЕР09-05-003-01","Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами","100 шт",null,"0,04 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","16,422","0,66 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,042","0 "]
["19","Прайс","Комплект: Болт фундаментный 2.1.М36х1000 09Г2С - 4шт;\nГайка М36-6Н.5.016 (S55) - 4шт;\nШайба А.36.01.8кп.016 - 4шт","шт",null,"4 "]
["20","ФЕР06-03-002-01","Устройство подливки толщиной 20 мм","100 м2",null,"0,014 "]
[null,"1-3-4","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)","чел.-ч","57,96","0,81 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,12","0 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","3,66","0,05 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,075","0 "]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,002","0,000028 "]
[null,"11.1.03.06-0087","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III","м3","0,1","0,0014 "]
[null,"11.1.03.06-0095","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III","м3","0,04","0,00056 "]
["21","ФЕР06-03-002-02","На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01","100 м2",null,"0,014 "]
[null,"1-3-4","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)","чел.-ч","198,72","2,78 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,72","0,01 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","12,6","0,18 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,36","0,01 "]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,012","0,000168 "]
[null,"11.1.03.06-0087","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III","м3","0,24","0,00336 "]
[null,"11.1.03.06-0095","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III","м3","0,12","0,00168 "]
["22","Прайс","Цементно-песчаный раствор М100","м3",null,"0,2 "]
["23","ФЕР01-02-061-02","Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2","100 м3",null,"0,07 "]
[null,"1-1-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5)","чел.-ч","134,136","9,39 "]
["24","ФЕР01-02-005-01","Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2","100 м3",null,"0,07 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","17,2914","1,21 "]
[null,"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч","15,75","1,1 "]
[null,"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч","3,93","0,28 "]
["Лоток КЛ1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лоток КЛ1"]
["25","ФЕР01-02-057-02","Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Выемка существующего грунта основания вручную","100 м3",null,"0,029 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","212,52","6,16 "]
["26","ФЕР01-02-005-01","Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2","100 м3",null,"0,029 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","17,2914","0,5 "]
[null,"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч","15,75","0,46 "]
[null,"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч","3,93","0,11 "]
["27","ФЕР01-02-060-02","Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2","100 м3",null,"0,029 "]
[null,"1-1-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5)","чел.-ч","85,284","2,47 "]
["28","ФЕР06-01-001-01","Устройство бетонной подготовки","100 м3",null,"0,002 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","186,3","0,37 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","27","0,05 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","8,895","0,02 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,18","0 "]
[null,"01.7.03.01-0001","Вода","м3","1,75","0,0035 "]
[null,"01.7.07.12-0024","Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм","м2","250","0,5 "]
["29","Прайс","Бетон 7,5","м3",null,"0,204 "]
["30","ФЕР06-10-001-04","Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 300 мм/Устройство монолитного железобетонного лотка","100 м3",null,"0,009 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","783,84","7,05 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","2,715","0,02 "]
[null,"91.05.06-012","Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т","маш.-ч","82,32","0,74 "]
[null,"91.07.04-001","Вибраторы глубинные","маш.-ч","72","0,65 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","4,065","0,04 "]
[null,"91.17.04-233","Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)","маш.-ч","329,28","2,96 "]
[null,"01.7.03.01-0001","Вода","м3","0,147","0,001323 "]
[null,"01.7.11.07-0032","Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм","т","0,28","0,00252 "]
[null,"01.7.15.03-0042","Болты с гайками и шайбами строительные","кг","44","0,396 "]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,063","0,000567 "]
[null,"03.1.02.03-0011","Известь строительная негашеная комовая, сорт I","т","0,049","0,000441 "]
[null,"04.1.02.05-0004","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)","м3","0,36","0,00324 "]
[null,"11.1.03.06-0087","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III","м3","0,06","0,00054 "]
[null,"11.1.03.06-0095","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III","м3","0,18","0,00162 "]
[null,"11.1.03.06-0099","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III","м3","0,06","0,00054 "]
[null,"11.2.13.04-0011","Щиты из досок, толщина 25 мм","м2","9,55","0,08595 "]
["31","Прайс","Бетон B25 F75 W4","т",null,"0,9135 "]
["32","Прайс","Ø8 А500С L=160 мм\nØ8 А500С L=960 мм\nØ8 А500С L=1460 мм \nØ8 А500С L=1320 мм","т",null,"0,02072 "]
["33","Прайс","Ø10 А500С L=960 мм\nØ10 А500С L=1460 мм","т",null,"0,02322 "]
["34","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей Д1","т",null,"0,021 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","273,24","5,74 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,21","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,285","0,01 "]
["35","Прайс","Ø10 А500С L=1250 мм","т",null,"0,021 "]
["36","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей П1","т",null,"0,0096 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","273,24","2,62 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,21","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,285","0 "]
["37","Прайс","Ø8 А500С L=1000 мм","т",null,"0,0096 "]
["38","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг/Установка закладных деталей Д2","т",null,"0,0147 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","273,24","4,02 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,21","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,285","0 "]
["39","Прайс","Ø10 А500С L=1130 мм","т",null,"0,0147 "]
["40","ФЕР11-01-011-01","Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм/Создание уклона дна лотка 20-70 мм","100 м2",null,"0,007 "]
[null,"1-2-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)","чел.-ч","49,128","0,34 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,905","0,01 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","11,73","0,08 "]
[null,"01.7.03.01-0001","Вода","м3","3,5","0,0245 "]
["41","ФЕР11-01-011-02","Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/ до  толщины (20+70)/2=45 мм","100 м2",null,"0,007 "]
[null,"1-2-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)","чел.-ч","3,036","0,02 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,575","0,01 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","15","0,11 "]
["42","Прайс","Цементно-песчаная стяжка М200 W4","м3",null,"0,03 "]
["43","ФЕР29-01-253-02","Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм","10 шт",null,"0,1 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","12,1026","1,21 "]
[null,"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч","0,06","0,01 "]
[null,"91.17.04-233","Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)","маш.-ч","0,06","0,01 "]
[null,"01.3.02.03-0001","Ацетилен газообразный технический","м3","0,0067","0,00067 "]
[null,"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3","0,033","0,0033 "]
[null,"01.3.05.16-0022","Карбид кальция для кусков 50/80","т","0,00003","0,000003 "]
[null,"01.7.11.07-0032","Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм","т","0,00001","0,000001 "]
["44","Прайс","Труба 159х4,5, L=200 мм","м",null,"0,2 "]
["45","ФЕР08-01-003-07","Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону","100 м2",null,"0,045 "]
[null,"1-3-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)","чел.-ч","29,256","1,32 "]
[null,"91.08.04-021","Котлы битумные передвижные 400 л","маш.-ч","2,925","0,13 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,3","0,01 "]
[null,"01.3.01.03-0002","Керосин для технических целей","т","0,024","0,00108 "]
[null,"01.7.20.08-0051","Ветошь","кг","0,1","0,0045 "]
["46","Прайс","Мастика битумная универсальная AquaMast.","т",null,"0,0135 "]
["47","ФЕР01-02-061-02","Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2","100 м3",null,"0,02 "]
[null,"1-1-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5)","чел.-ч","134,136","2,68 "]
["48","ФЕР01-02-005-01","Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2","100 м3",null,"0,02 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","17,2914","0,35 "]
[null,"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч","15,75","0,32 "]
[null,"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч","3,93","0,08 "]
["Крышка лотка КЛ1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крышка лотка КЛ1"]
["49","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,05618 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","3,28 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,06 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,14 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,042135 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,0033708 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0002809 "]
["50","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1000х1500 Ст3сп - 0,0483т;\nУголок 50х3 С245 L=1100 мм - 0,0051т;\nУголок 50х3 С245 L=600 мм -0,00278т","т",null,"0,05618 "]
["51","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,037 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,4 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,12 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0011766 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","0,592 "]
["52","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0011766 "]
["53","Прайс","Грунтовка Северон Lite АФК-1133","кг",null,"0,93 "]
["Прочие",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Прочие"]
["54","ФССЦпг-03-21-01-002","Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км","1 т груза",null,"24,5 "]
["Раздел 2. Архитектурные решения",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Раздел 2. Архитектурные решения"]
["Демонтажные работы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Демонтажные работы"]
["Тип 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип 1"]
["55","ФЕР46-04-010-06","Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 300 мм/Демонтаж чугунных плит, толщ. 30 мм","100 м2",null,"10,944 "]
[null,"1-1-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,3)","чел.-ч","79,92","874,64 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","11,568","126,6 "]
["56","ФЕР46-04-002-02","Разборка монолитных перекрытий: железобетонных/Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм","м3",null,"328,32 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","12,576","4128,95 "]
[null,"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч","2,316","760,39 "]
[null,"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч","3,66","1201,65 "]
[null,"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч","7,32","2403,3 "]
[null,"01.3.02.03-0001","Ацетилен газообразный технический","м3","0,26","85,3632 "]
[null,"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3","2","656,64 "]
["57","ФЕРр51-3-2","Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой/применит. Разборка грунта вручную, h=0,15 м","100 м3",null,"1,6416 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","742,8","1219,38 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,024","0,04 "]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,001","0,0016416 "]
[null,"11.1.03.05-0086","Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV","м3","0,23","0,377568 "]
["Тип 1.1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип 1.1"]
["58","ФЕР46-04-010-06","Разборка покрытий полов: из металлических плит со стороной квадрата 300 мм/Демонтаж чугунных плит, толщ. 30 мм","100 м2",null,"4,406 "]
[null,"1-1-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,3)","чел.-ч","79,92","352,13 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","11,568","50,97 "]
["Тип 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип 2"]
["59","ФЕРр57-2-3","Разборка покрытий полов: из керамических плиток/Демонтаж керамической плитки, толщ. 10 мм (в лом)","100 м2",null,"0,803 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","83,844","67,33 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,728","1,39 "]
["Тип 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип 3"]
["60","ФЕР46-04-002-02","Разборка монолитных перекрытий: железобетонных/Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм","м3",null,"307,8 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","12,576","3870,89 "]
[null,"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч","2,316","712,86 "]
[null,"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч","3,66","1126,55 "]
[null,"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч","7,32","2253,1 "]
[null,"01.3.02.03-0001","Ацетилен газообразный технический","м3","0,26","80,028 "]
[null,"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3","2","615,6 "]
["61","ФЕРр51-3-2","Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой/применит. Разборка грунта вручную, h=0,15 м","100 м3",null,"1,539 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","742,8","1143,17 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,024","0,04 "]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,001","0,001539 "]
[null,"11.1.03.05-0086","Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV","м3","0,23","0,35397 "]
["Тип 4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип 4"]
["62","ФЕРр57-2-4","Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм/Демонтаж покрытия из цементно-песчаного раствора, толщ. 100 мм","100 м2",null,"0,037 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","133,44","4,94 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","2,16","0,08 "]
[null,"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч","23,04","0,85 "]
[null,"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч","46,08","1,7 "]
["63","ФЕРр57-2-9","Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4/до толщ. 100мм","100 м2",null,"-0,037 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","32,64","-1,21 "]
["64","ФЕР46-04-002-02","Разборка монолитных перекрытий: железобетонных/Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм","м3",null,"1,11 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","12,576","13,96 "]
[null,"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч","2,316","2,57 "]
[null,"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч","3,66","4,06 "]
[null,"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч","7,32","8,13 "]
[null,"01.3.02.03-0001","Ацетилен газообразный технический","м3","0,26","0,2886 "]
[null,"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3","2","2,22 "]
["65","ФЕРр51-3-2","Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой/применит. Разборка грунта вручную, h=0,15 м","100 м3",null,"0,00555 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","742,8","4,12 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,024","0 "]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,001","0,0000056 "]
[null,"11.1.03.05-0086","Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV","м3","0,23","0,0012765 "]
["Приямки",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приямки"]
["66","ФЕР46-04-003-08","Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200/Разборка ж/б конструкций","м3",null,"3,53 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","41,64","146,99 "]
[null,"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч","2,928","10,34 "]
[null,"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч","19,068","67,31 "]
[null,"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч","38,136","134,62 "]
[null,"01.3.02.03-0001","Ацетилен газообразный технический","м3","0,26","0,9178 "]
[null,"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3","2","7,06 "]
["67","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Демонтаж крышек приямков из металлического листа, толщ. 4 мм","т",null,"6,4622 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","40,8618","264,06 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","0,7245","4,68 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","1,7325","11,2 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0","0 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0","0 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0","0 "]
["Демонтаж металлических конструкций",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Демонтаж металлических конструкций"]
["68","ФЕР06-03-004-10","Установка закладных деталей весом: до 20 кг/Демонтаж металлических закладных","т",null,"7,4162 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","56,028","415,51 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,147","1,09 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,1995","1,48 "]
["69","ФЕР46-04-002-02","Разборка монолитных перекрытий: железобетонных/Разборка ж/б плиты, толщ. 300 мм","м3",null,"1,11 "]
[null,"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч","12,576","13,96 "]
[null,"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч","2,316","2,57 "]
[null,"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч","3,66","4,06 "]
[null,"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч","7,32","8,13 "]
[null,"01.3.02.03-0001","Ацетилен газообразный технический","м3","0,26","0,2886 "]
[null,"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3","2","2,22 "]
["70","ФЕР09-01-002-01","Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): рам основного несущего каркаса/применит. Разборка рельсов РП50","т",null,"10,369 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","34,25436","355,18 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","2,163","22,43 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,063","0,65 "]
["Мусор",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Мусор"]
["71","ФССЦпг-01-01-01-043","Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3","1 т груза",null,"1703,08 "]
["72","ФССЦпг-01-01-01-041","Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную","1 т груза",null,"17,786 "]
["73","ФССЦпг-03-21-01-118","Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 118 км","1 т груза",null,"1932,904 "]
["74","ФССЦпг-03-21-01-002","Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км","1 т груза",null,"592,338 "]
["Устройство полов",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство полов"]
["Фундаментная плита",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фундаментная плита"]
["75","ФЕР11-01-002-01","Устройство подстилающих слоев: песчаных","м3",null,"210,52 "]
[null,"1-3-1","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)","чел.-ч","4,1262","868,65 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,12","25,26 "]
[null,"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч","0,66","138,94 "]
[null,"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч","0,33","69,47 "]
[null,"01.7.03.01-0001","Вода","м3","0,15","31,578 "]
["76","Прайс","Песок","м3",null,"235,78 "]
["77","ФЕР12-01-015-03","Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой","100 м2",null,"21,052 "]
[null,"1-3-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)","чел.-ч","9,5772","201,62 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","0,12","2,53 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,075","1,58 "]
[null,"91.08.04-021","Котлы битумные передвижные 400 л","маш.-ч","0,615","12,95 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,12","2,53 "]
[null,"01.2.03.03-0013","Мастика битумная кровельная горячая","т","0,05","1,0526 "]
[null,"12.1.02.06-0022","Рубероид кровельный РКП-350","м2","110","2315,72 "]
["78","ФССЦ-12.1.02.06-0022","Рубероид кровельный РКП-350","м2",null,"-2315,72 "]
["79","Прайс","Полимерная профилированная мембрана PLANTER standard – 8,5 мм","м2",null,"2315,72 "]
["80","ФЕР06-01-001-01","Устройство бетонной подготовки","100 м3",null,"1,0526 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","186,3","196,1 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","27","28,42 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","8,895","9,36 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,18","0,19 "]
[null,"01.7.03.01-0001","Вода","м3","1,75","1,84205 "]
[null,"01.7.07.12-0024","Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм","м2","250","263,15 "]
["81","Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)","м3",null,"107,37 "]
["82","ФЕР11-01-002-09","Устройство подстилающих слоев: бетонных","м3",null,"631,56 "]
[null,"1-2-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)","чел.-ч","5,0508","3189,88 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","0,72","454,72 "]
[null,"01.2.03.03-0044","Мастика битумно-латексная кровельная","т","0,002","1,26312 "]
[null,"01.7.03.01-0001","Вода","м3","0,35","221,046 "]
[null,"11.1.03.05-0066","Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV","м3","0,001","0,63156 "]
["83","Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)","м3",null,"644,19 "]
["84","ФЕР26-01-039-01","Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо/применит.","м3",null,"10,5 "]
[null,"1-3-7","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)","чел.-ч","14,6004","153,3 "]
[null,"91.06.03-055","Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)","маш.-ч","0,975","10,24 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,825","8,66 "]
["85","Прайс","Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1-10,5м3","м3",null,"10,71 "]
["86","ФЕР46-08-022-01","Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов","100 м",null,"17,792 "]
[null,"1-4-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)","чел.-ч","8,628","153,51 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,012","0,21 "]
["87","Прайс","Герметик MasterSeaL CR 171, плотность 1,65 г/мл, расход 1200 мл/м на шов 30х40 мм-2772,066кг","м3",null,"2772,066 "]
["88","ФЕР15-07-003-02","Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)","100 м2",null,"1,42336 "]
[null,"1-3-6","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)","чел.-ч","5,0922","7,25 "]
[null,"91.06.06-046","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м","маш.-ч","0,015","0,02 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,09 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","4,23","6,02 "]
[null,"01.7.03.01-0001","Вода","м3","0,01","0,0142336 "]
[null,"01.7.20.08-0051","Ветошь","кг","1","1,42336 "]
["89","Прайс","Грунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м-0,028206т","т",null,"0,028206 "]
["90","ФЕР06-03-004-12","Армирование подстилающих слоев и набетонок","т",null,"32,42565 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","16,008","519,07 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,225","7,3 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,3","9,73 "]
[null,"08.3.03.04-0012","Проволока светлая, диаметр 1,1 мм","т","0,028","0,9079182 "]
["91","Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм","т",null,"31,62173 "]
["92","Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм","т",null,"0,80392 "]
["Тип пола 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип пола 1"]
["93","ФЕР11-01-055-01","Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","100 м2",null,"21,002 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","28,8972","606,9 "]
[null,"91.21.22-187","Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с.","маш.-ч","4,635","97,34 "]
[null,"91.21.22-188","Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с.","маш.-ч","4,635","97,34 "]
[null,"91.21.22-189","Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с.","маш.-ч","9,15","192,17 "]
[null,"91.21.22-271","Пистолеты строительно-монтажные","маш.-ч","0,66","13,86 "]
[null,"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч","1,23","25,83 "]
[null,"01.7.07.12-0022","Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм","м2","103","2163,206 "]
[null,"01.7.07.26-0023","Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм","100 м","0,77","16,17154 "]
[null,"04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг","515","10816,03 "]
[null,"14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг","13","273,026 "]
["94","ФССЦ-04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"-10816,03 "]
["95","ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",null,"-273,026 "]
["96","Прайс","Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"10501 "]
["97","Прайс","Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета","л",null,"420,04 "]
["98","Прайс","Герметик MasterSeaL CR 171, плотность, 1,65 г/мл, расход800 мл/м на шов  20х40 мм","кг",null,"82,236 "]
["99","Прайс","Грунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м","кг",null,"1,1214 "]
["Тип пола 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип пола 2"]
["100","ФЕР06-03-004-12","Армирование подстилающих слоев и набетонок","т",null,"0,014 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","16,008","0,22 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,225","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,3","0 "]
[null,"08.3.03.04-0012","Проволока светлая, диаметр 1,1 мм","т","0,028","0,000392 "]
["101","Прайс","Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм","м2",null,"5 "]
["102","ФЕР11-01-011-01","Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм/Устройство цементно-песчаной стяжки  толщ. 100 мм","100 м2",null,"0,05 "]
[null,"1-2-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)","чел.-ч","49,128","2,46 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,905","0,1 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","11,73","0,59 "]
[null,"01.7.03.01-0001","Вода","м3","3,5","0,175 "]
["103","ФЕР11-01-011-02","Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01/ до  толщины 100 мм","100 м2",null,"0,05 "]
[null,"1-2-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)","чел.-ч","9,7152","0,49 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","5,04","0,25 "]
[null,"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч","48","2,4 "]
["104","Прайс","Раствор готовый кладочный, цементный, М400","м3",null,"0,51 "]
["105","ФЕР11-01-055-01","Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","100 м2",null,"0,05 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","28,8972","1,44 "]
[null,"91.21.22-187","Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с.","маш.-ч","4,635","0,23 "]
[null,"91.21.22-188","Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с.","маш.-ч","4,635","0,23 "]
[null,"91.21.22-189","Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с.","маш.-ч","9,15","0,46 "]
[null,"91.21.22-271","Пистолеты строительно-монтажные","маш.-ч","0,66","0,03 "]
[null,"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч","1,23","0,06 "]
[null,"01.7.07.12-0022","Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм","м2","103","5,15 "]
[null,"01.7.07.26-0023","Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм","100 м","0,77","0,0385 "]
[null,"04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг","515","25,75 "]
[null,"14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг","13","0,65 "]
["106","ФССЦ-04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"-25,75 "]
["107","ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",null,"-0,65 "]
["108","Прайс","Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"25 "]
["109","Прайс","Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета","л",null,"1 "]
["Тип пола 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Тип пола 3"]
["110","ФЕР13-07-001-02","Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом/применит.Обезжиривание поверхности сущ. бетонного основания","100 м2",null,"6,279 "]
[null,"1-3-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)","чел.-ч","12,5304","78,68 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,015","0,09 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,015","0,09 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,03","0,19 "]
[null,"01.7.20.08-0051","Ветошь","кг","5","31,395 "]
[null,"14.5.09.11-0102","Уайт-спирит","кг","32","200,928 "]
["111","ФЕР11-01-055-01","Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","100 м2",null,"6,279 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","28,8972","181,45 "]
[null,"91.21.22-187","Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с.","маш.-ч","4,635","29,1 "]
[null,"91.21.22-188","Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с.","маш.-ч","4,635","29,1 "]
[null,"91.21.22-189","Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с.","маш.-ч","9,15","57,45 "]
[null,"91.21.22-271","Пистолеты строительно-монтажные","маш.-ч","0,66","4,14 "]
[null,"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч","1,23","7,72 "]
[null,"01.7.07.12-0022","Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм","м2","103","646,737 "]
[null,"01.7.07.26-0023","Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм","100 м","0,77","4,83483 "]
[null,"04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг","515","3233,685 "]
[null,"14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг","13","81,627 "]
["112","ФССЦ-04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"-3233,685 "]
["113","ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",null,"-81,627 "]
["114","Прайс","Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 комп А (30 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)","кг",null,"18837 "]
["115","Прайс","Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 Комп В (50 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)","кг",null,"31395 "]
["116","Прайс","Адгезионный состав MasterTop 500 (расход 2,5 – 3,0 кг/м2)","кг",null,"1883,7 "]
["Раздел 3. Общестроительные работы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Раздел 3. Общестроительные работы"]
["Ремонт оголовков стенок приямков",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ремонт оголовков стенок приямков"]
["117","ФЕР11-01-055-01","Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","100 м2",null,"0,271 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","28,8972","7,83 "]
[null,"91.21.22-187","Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с.","маш.-ч","4,635","1,26 "]
[null,"91.21.22-188","Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с.","маш.-ч","4,635","1,26 "]
[null,"91.21.22-189","Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с.","маш.-ч","9,15","2,48 "]
[null,"91.21.22-271","Пистолеты строительно-монтажные","маш.-ч","0,66","0,18 "]
[null,"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч","1,23","0,33 "]
[null,"01.7.07.12-0022","Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм","м2","103","27,913 "]
[null,"01.7.07.26-0023","Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм","100 м","0,77","0,20867 "]
[null,"04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг","515","139,565 "]
[null,"14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг","13","3,523 "]
["118","ФССЦ-04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"-139,565 "]
["119","ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",null,"-3,523 "]
["120","Прайс","Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 комп А (30 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)","кг",null,"813 "]
["121","Прайс","Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 Комп В (50 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)","кг",null,"1355 "]
["122","Прайс","Адгезионный состав MasterTop 500 (расход 2,5 – 3,0 кг/м2)","кг",null,"81,3 "]
["Восстановление оголовка стенки приямка с обрамлением",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Восстановление оголовка стенки приямка с обрамлением"]
["123","ФЕР06-03-004-07","Установка анкерных болтов: химических","100 шт",null,"0,84 "]
[null,"1-3-7","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)","чел.-ч","13,5378","11,37 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,09","0,08 "]
[null,"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч","1,665","1,4 "]
[null,"11.3.03.15-0021","Клинья пластиковые монтажные","100 шт","2","1,68 "]
["124","Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм (Ø8 А500С L=330 мм 76 шт.)","т",null,"0,00991 "]
["125","Прайс","Анкер-шпилька М12х115/20 (прим.Шпилька для химического анкера STALMAX SCA F4 М12х120 с гайкой и шайбой)","шт",null,"8 "]
["126","Прайс","Сетчатая гильза пластиковая STALMAX LSI 20х130 (М12-16) для химического анкера","шт",null,"8 "]
["127","Прайс","Химический анкер OKG PU 70 500 мл","шт",null,"7 "]
["128","ФЕР06-03-004-09","Установка закладных деталей весом: до 4 кг","т",null,"0,002496 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","273,24","0,68 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,21","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,285","0 "]
["129","Прайс","Ø8 A500C L=200 мм","т",null,"0,002496 "]
["130","ФЕР06-04-001-03","Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм/Устройство стен приямков","100 м3",null,"0,004 "]
[null,"1-3-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)","чел.-ч","1240,62","4,96 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","52,485","0,21 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","3,57","0,01 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,375","0 "]
[null,"91.07.04-001","Вибраторы глубинные","маш.-ч","67,5","0,27 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","5,13","0,02 "]
[null,"91.17.04-233","Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)","маш.-ч","105","0,42 "]
[null,"01.7.03.01-0001","Вода","м3","0,223","0,000892 "]
[null,"01.7.11.07-0032","Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм","т","0,1","0,0004 "]
[null,"01.7.15.03-0042","Болты с гайками и шайбами строительные","кг","120","0,48 "]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,086","0,000344 "]
[null,"03.1.02.03-0011","Известь строительная негашеная комовая, сорт I","т","0,074","0,000296 "]
[null,"11.1.03.01-0079","Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III","м3","0,19","0,00076 "]
[null,"11.1.03.06-0095","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III","м3","2,2","0,0088 "]
[null,"11.2.13.04-0011","Щиты из досок, толщина 25 мм","м2","103","0,412 "]
["131","Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)","т",null,"0,406 "]
["132","Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм","т",null,"0,00923 "]
["133","Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм","т",null,"0,00401 "]
["134","ФЕР11-01-055-01","Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов","100 м2",null,"0,021 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","28,8972","0,61 "]
[null,"91.21.22-187","Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с.","маш.-ч","4,635","0,1 "]
[null,"91.21.22-188","Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с.","маш.-ч","4,635","0,1 "]
[null,"91.21.22-189","Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с.","маш.-ч","9,15","0,19 "]
[null,"91.21.22-271","Пистолеты строительно-монтажные","маш.-ч","0,66","0,01 "]
[null,"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч","1,23","0,03 "]
[null,"01.7.07.12-0022","Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм","м2","103","2,163 "]
[null,"01.7.07.26-0023","Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм","100 м","0,77","0,01617 "]
[null,"04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг","515","10,815 "]
[null,"14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг","13","0,273 "]
["135","ФССЦ-04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"-10,815 "]
["136","ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",null,"-0,273 "]
["137","Прайс","Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",null,"10,5 "]
["138","Прайс","Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета","л",null,"0,42 "]
["139","ФЕРр56-23-1","Обрамление проемов угловой сталью/применит. Устройство обрамления стен приямков из уголка L100х100х6,5 С245 - 11м.","т",null,"0,11066 "]
[null,"1-3-4","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)","чел.-ч","52,8","5,84 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,456","0,05 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,12","0,01 "]
[null,"91.17.04-233","Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)","маш.-ч","0,516","0,06 "]
[null,"01.7.11.07-0054","Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм","т","0,0051","0,0005644 "]
[null,"08.3.07.01-0004","Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм","т","0,05","0,005533 "]
[null,"08.3.08.02-0011","Уголок горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм","т","0,98","0,1084468 "]
["140",null,"Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм","т",null,"0,11066 "]
["Утройство лотков",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Утройство лотков"]
["141","ФЕР01-02-057-02","Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/Выемка существующего грунта основания вручную","100 м3",null,"0,097 "]
[null,"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч","212,52","20,61 "]
["142","ФЕР11-01-002-01","Устройство подстилающих слоев: песчаных","м3",null,"8,7 "]
[null,"1-3-1","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)","чел.-ч","4,1262","35,9 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,12","1,04 "]
[null,"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч","0,66","5,74 "]
[null,"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч","0,33","2,87 "]
[null,"01.7.03.01-0001","Вода","м3","0,15","1,305 "]
["143","Прайс","Песок","м3",null,"9,74 "]
["144","ФЕР07-02-002-07","Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2/Установка ж/б лотков","100 м3",null,"0,095 "]
[null,"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч","1149,54","109,21 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","37,5","3,56 "]
[null,"91.05.06-012","Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т","маш.-ч","164,64","15,64 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","19,35","1,84 "]
[null,"01.7.03.01-0001","Вода","м3","200","19 "]
[null,"04.3.01.09-0014","Раствор готовый кладочный, цементный, М100","м3","2,1","0,1995 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,2","0,019 "]
["145","Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)","м3",null,"2,7 "]
["146","Прайс","Лоток доборный ЛК 75.30.45-1, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг","шт",null,"6 "]
["147","Прайс","Лоток ЛК 300.30.45-1, бетон B15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг","шт",null,"46 "]
["148","ФЕР08-01-003-07","Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону","100 м2",null,"1,637 "]
[null,"1-3-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)","чел.-ч","29,256","47,89 "]
[null,"91.08.04-021","Котлы битумные передвижные 400 л","маш.-ч","2,925","4,79 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,3","0,49 "]
[null,"01.3.01.03-0002","Керосин для технических целей","т","0,024","0,039288 "]
[null,"01.7.20.08-0051","Ветошь","кг","0,1","0,1637 "]
["149","Прайс","Мастика битумная универсальная AquaMast.","т",null,"0,4911 "]
["Устройство температурно-усадочных швов для пола Тип 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство температурно-усадочных швов для пола Тип 1"]
["150","ФЕР12-01-002-09","Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя/применит.Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя","100 м2",null,"0,374 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","19,8168","7,41 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","0,225","0,08 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,075","0,03 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,135","0,05 "]
[null,"01.3.02.09-0022","Пропан-бутан смесь техническая","кг","29,94","11,19756 "]
["151","Прайс","Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый Техноэласт ЭПП","м2",null,"43,384 "]
["Устройство деформационных швов для пола Тип 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство деформационных швов для пола Тип 1"]
["152","ФЕР12-01-002-09","Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя/применит.Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя","100 м2",null,"6,396 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","19,8168","126,75 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","0,225","1,44 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","0,075","0,48 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,135","0,86 "]
[null,"01.3.02.09-0022","Пропан-бутан смесь техническая","кг","29,94","191,49624 "]
["153","Прайс","Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый Техноэласт ЭПП","м2",null,"741,936 "]
["Устройство усадочных швов для пола Тип 3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Устройство усадочных швов для пола Тип 3"]
["154","ФЕР11-01-044-02","Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов","100 м",null,"1,499 "]
[null,"1-2-7","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)","чел.-ч","13,3998","20,09 "]
[null,"91.08.05-052","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах нарезчики швов в свежеуложенном цементо-бетоне","маш.-ч","4,2","6,3 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,015","0,02 "]
[null,"14.5.01.11-0204","Герметик клей высыхающий пастообразный на органических растворителях для герметизации радиоприборов, крепления радиоэлементов, жгутов, проводов, диапазон рабочих температур от-70 до +85 °C","кг","3,35","5,02165 "]
["155","Прайс","Грунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м)","т",null,"0,0026982 "]
["156","Прайс","Герметик MasterSeaL CR 171, плотность, 1,65 г/мл, расход800 мл/м на шов  20х40 мм","кг",null,"2,6982 "]
["Восстановление рельсовых путей",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Восстановление рельсовых путей"]
["157","ФЕР09-01-002-01","Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): рам основного несущего каркаса/применит. Укладка рельсовых путей (Рельс РП50 (повторное использование))","т",null,"5,1946 "]
[null,"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч","48,9348","254,2 "]
[null,"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч","3,09","16,05 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,09","0,47 "]
["Окраска пола",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Окраска пола"]
["Разметка проездов, RAL 1016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Разметка проездов, RAL 1016"]
["158","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,186 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","0,94 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,28 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,29 "]
[null,"01.7.07.26-0032","Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм","т","0,0008","0,0001488 "]
["159","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-9,3м2","кг",null,"7,44 "]
["Разметка пешеходной зоны на проездах, RAL 6032",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Разметка пешеходной зоны на проездах, RAL 6032"]
["160","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,526 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","2,66 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,8 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,81 "]
[null,"01.7.07.26-0032","Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм","т","0,0008","0,0004208 "]
["161","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-26,3м2","кг",null,"21,04 "]
["Зона \"Красных ярлыков\", RAL 3020",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Зона \"Красных ярлыков\", RAL 3020"]
["162","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,028 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","0,14 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,04 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,04 "]
[null,"01.7.07.26-0032","Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм","т","0,0008","0,0000224 "]
["163","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-1,4,3м2","кг",null,"1,12 "]
["Зоны стоянки, погрузки-разгрузки автотранспорта, RAL 1016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Зоны стоянки, погрузки-разгрузки автотранспорта, RAL 1016"]
["164","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,02 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","0,1 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,03 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,03 "]
[null,"01.7.07.26-0032","Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм","т","0,0008","0,000016 "]
["165","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-1,0м2","кг",null,"0,8 "]
["Разметка расположения не стационарно установленных крупногабаритных стендов верстаков, столов, кантователей и т.п. Зоны сбора отходов, мусора, металлоотходов, RAL 1016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Разметка расположения не стационарно установленных крупногабаритных стендов верстаков, столов, кантователей и т.п. Зоны сбора отходов, мусора, металлоотходов, RAL 1016"]
["166","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,058 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","0,29 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,09 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,09 "]
[null,"01.7.07.26-0032","Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм","т","0,0008","0,0000464 "]
["167","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-2,9м2","кг",null,"2,32 "]
["Зоны хранения входящих материалов, металла, деталей, компонентов и готовой продукции (на подкладках, в стеллажах) на производственных участках и складах, RAL 5010",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Зоны хранения входящих материалов, металла, деталей, компонентов и готовой продукции (на подкладках, в стеллажах) на производственных участках и складах, RAL 5010"]
["168","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,188 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","0,95 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,28 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,29 "]
[null,"01.7.07.26-0032","Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм","т","0,0008","0,0001504 "]
["169","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-9,4м2","кг",null,"7,52 "]
["Зоны установки расположенных стационарно: шкафов, верстаков, разметочных столов, правочных и поверочных плит, контейнеров с отходами производства и бытовыми отходами, урн, уборочных инструментов зон сбора и хранения пустых контейнеров, поддонов, подкладок, рамп для хранения баллонов, стульев и табуретов, бочек с жидкими материалами, RAL 1016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Зоны установки расположенных стационарно: шкафов, верстаков, разметочных столов, правочных и поверочных плит, контейнеров с отходами производства и бытовыми отходами, урн, уборочных инструментов зон сбора и хранения пустых контейнеров, поддонов, подкладок, рамп для хранения баллонов, стульев и табуретов, бочек с жидкими материалами, RAL 1016"]
["170","ФЕР27-09-016-01","Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/применит.Разметка пола сплошной линией, шириной 50 мм","км",null,"0,102 "]
[null,"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч","5,0508","0,52 "]
[null,"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч","1,515","0,15 "]
[null,"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч","1,545","0,16 "]
[null,"01.7.07.26-0032","Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм","т","0,0008","0,0000816 "]
["171","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-5,1м2","кг",null,"4,08 "]
["Места прохода к средствам противопожарной защиты и тревоги, пожарным лестницам, эвакуационным выходам и т.д., которые должны быть постоянно свободными, RAL 1016, RAL 9004",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Места прохода к средствам противопожарной защиты и тревоги, пожарным лестницам, эвакуационным выходам и т.д., которые должны быть постоянно свободными, RAL 1016, RAL 9004"]
["172","ФЕР15-04-047-13","Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная/применит.Разметка пола сложной конфигурации","100 м2",null,"0,172 "]
[null,"1-4-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)","чел.-ч","331,2","56,97 "]
[null,"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,015","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,03","0,01 "]
[null,"14.5.05.02-0001","Олифа натуральная","кг","7,3","1,2556 "]
["173","Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-5,1м2","кг",null,"13,76 "]
["Крышки лотков",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крышки лотков"]
["КЛ-1 - 138 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-1 - 138 шт."]
["174","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"1,60356 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","93,61 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","1,66 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","3,97 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","1,20267 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,0962136 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0080178 "]
["175","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х280х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 9,02 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=1,12 м – 2,60 кг","т",null,"1,60356 "]
["176","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"1,082 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","11,71 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0,03 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0,03 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,06 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","3,64 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0344076 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","17,312 "]
["177","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0344076 "]
["178","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"27,05 "]
["КЛ-2 - 6 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-2 - 6 шт."]
["179","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,05274 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","3,08 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,05 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,13 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,039555 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,0031644 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0002637 "]
["180","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х280х750 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 6,77 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=0,87 м – 2,02 кг","т",null,"0,05274 "]
["181","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,036 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,39 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,12 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0011448 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","0,576 "]
["182","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0011448 "]
["183","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"0,9 "]
["КЛ-3 - 22 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-3 - 22 шт."]
["184","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,96888 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","56,56 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","1 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","2,4 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,72666 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,0581328 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0048444 "]
["185","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1170х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 37,68 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,74 м – 6,36 кг","т",null,"0,96888 "]
["186","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,636 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","6,88 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0,02 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0,02 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,04 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","2,14 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0202248 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","10,176 "]
["187","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0202248 "]
["188","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"15,9 "]
["КЛ-4 - 16 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-4 - 16 шт."]
["189","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,6634 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","38,73 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,69 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","1,64 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,49755 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,039804 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,003317 "]
["190","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1100х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,42 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,6 м – 6,04 кг","т",null,"0,6634 "]
["191","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,436 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","4,72 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0,01 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0,01 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,03 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","1,46 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0138648 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","6,976 "]
["192","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0138648 "]
["193","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"10,9 "]
["КЛ-5 - 48 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-5 - 48 шт."]
["194","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"2,0256 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","118,24 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","2,1 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","5,01 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","1,5192 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,121536 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,010128 "]
["195","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1120х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 36,07 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,64 м – 6,13 кг","т",null,"2,0256 "]
["196","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"1,329 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","14,38 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0,04 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0,04 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,08 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","4,47 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0422622 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","21,264 "]
["197","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0422622 "]
["198","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"33,23 "]
["КЛ-6 - 48 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-6 - 48 шт."]
["199","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"2,06064 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","120,29 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","2,13 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","5,1 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","1,54548 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,1236384 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0103032 "]
["200","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1140х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 36,71 кг \nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,68 м – 6,22 кг","т",null,"2,06064 "]
["201","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"1,352 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","14,63 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0,04 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0,04 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,08 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","4,54 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0429936 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","21,632 "]
["202","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0429936 "]
["203","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"33,8 "]
["КЛ-7 - 16 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-7 - 16 шт."]
["204","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,72224 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","42,16 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,75 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","1,79 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,54168 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,0433344 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0036112 "]
["205","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1200х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 38,64 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,8 м – 6,50 кг","т",null,"0,72224 "]
["206","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,474 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","5,13 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0,01 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0,01 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,03 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","1,59 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0150732 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","7,584 "]
["207","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0150732 "]
["208","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"11,85 "]
["КЛ-8 - 1 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-8 - 1 шт."]
["209","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,04066 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","2,37 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,04 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,1 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,030495 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,0024396 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0002033 "]
["210","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1170 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 34,67 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,58 м – 5,99 кг","т",null,"0,04066 "]
["211","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,027 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,29 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,09 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0008586 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","0,432 "]
["212","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0008586 "]
["213","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"0,68 "]
["КЛ-9 - 5 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-9 - 5 шт."]
["214","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,1913 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","11,17 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,2 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,47 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,143475 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,011478 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0009565 "]
["215","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1100 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 32,59 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,44 м – 5,67 кг","т",null,"0,1913 "]
["216","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,127 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","1,37 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,01 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,43 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0040386 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","2,032 "]
["217","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0040386 "]
["218","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"3,18 "]
["КЛ-10 - 3 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-10 - 3 шт."]
["219","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,11682 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","6,82 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,12 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,29 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,087615 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,0070092 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0005841 "]
["220","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1120х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 33,18 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,48 м – 5,76 кг","т",null,"0,11682 "]
["221","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,077 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,83 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,26 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0024486 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","1,232 "]
["222","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0024486 "]
["223","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"1,93 "]
["КЛ-11 - 3 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-11 - 3 шт."]
["224","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,11889 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","6,94 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,12 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,29 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,0891675 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,0071334 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0005945 "]
["225","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1140х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 33,78 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,52 м – 5,85 кг","т",null,"0,11889 "]
["226","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,079 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,85 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,27 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0025122 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","1,264 "]
["227","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0025122 "]
["228","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"1,98 "]
["КЛ-12 - 1 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-12 - 1 шт."]
["229","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,04168 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","2,43 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,04 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,1 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,03126 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,0025008 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0002084 "]
["230","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1200х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,55 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,64 м – 6,13 кг","т",null,"0,04168 "]
["231","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,0275 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,3 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,09 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0008745 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","0,44 "]
["232","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0008745 "]
["233","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"0,69 "]
["КЛ-13 - 1 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-13 - 1 шт."]
["234","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,04701 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","2,74 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,05 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,12 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,0352575 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,0028206 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0002351 "]
["235","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1170х1070 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 40,32 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,88 м – 6,69 кг","т",null,"0,04701 "]
["236","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,031 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,34 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,1 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0009858 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","0,496 "]
["237","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0009858 "]
["238","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"0,78 "]
["КЛ-14 - 1 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-14 - 1 шт."]
["239","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,04987 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","2,91 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,05 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,12 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,0374025 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,0029922 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0002494 "]
["240","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1210х1100 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 42,86 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,02 м – 7,01 кг","т",null,"0,04987 "]
["241","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,033 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,36 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,11 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,0010494 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","0,528 "]
["242","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,0010494 "]
["243","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"0,83 "]
["КЛ-15 - 2 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-15 - 2 шт."]
["244","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,0749 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","4,37 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,08 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,19 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,056175 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,004494 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0003745 "]
["245","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1100х900 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 31,88 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,4 м – 5,57 кг","т",null,"0,0749 "]
["246","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,05 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,54 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,17 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,00159 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","0,8 "]
["247","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,00159 "]
["248","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"1,25 "]
["КЛ-16 - 2 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-16 - 2 шт."]
["249","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,06658 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","3,89 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,07 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,16 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,049935 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,0039948 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0003329 "]
["250","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1350х600 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 26,09 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,1 м – 7,2 кг","т",null,"0,06658 "]
["251","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,045 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","0,49 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,15 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,001431 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","0,72 "]
["252","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,001431 "]
["253","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"1,13 "]
["КЛ-17 - 5 шт.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"КЛ-17 - 5 шт."]
["254","ФЕР08-02-007-03","Установка металлических решеток приямков/Монтаж крышки лотка","т",null,"0,21625 "]
[null,"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч","58,374","12,62 "]
[null,"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч","1,035","0,22 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","2,475","0,54 "]
[null,"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3","0,75","0,1621875 "]
[null,"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т","0,06","0,012975 "]
[null,"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т","0,005","0,0010813 "]
["255","Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1300х840 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,17 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,48 м – 8,08 кг","т",null,"0,21625 "]
["256","ФЕР13-03-002-01","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068/применит., 2 слоя","100 м2",null,"0,145 "]
[null,"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч","10,8192","1,57 "]
[null,"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч","0,03","0 "]
[null,"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч","0,06","0,01 "]
[null,"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч","3,36","0,49 "]
[null,"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т","0,0318","0,004611 "]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","16","2,32 "]
["257","ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",null,"-0,004611 "]
["258","Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",null,"3,63 "]
[]
["ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:"]
[]
["№ п.п","Код ресурса","Наименование","Ед. изм.","Кол-во"]
["Ресурсы подрядчика",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ресурсы подрядчика"]
["          Трудозатраты",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Трудозатраты"]
[{"$f":"IF(H951<>\"\",COUNTA(H$1:H951),\"\")","v":1},"1-1-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,3)","чел.-ч",1226.77,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H952<>\"\",COUNTA(H$1:H952),\"\")","v":2},"1-1-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5)","чел.-ч",24.01,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H953<>\"\",COUNTA(H$1:H953),\"\")","v":3},"1-1-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)","чел.-ч",5.6,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H954<>\"\",COUNTA(H$1:H954),\"\")","v":4},"1-2-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)","чел.-ч",2614.4299999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H955<>\"\",COUNTA(H$1:H955),\"\")","v":5},"1-2-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)","чел.-ч",3.31,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H956<>\"\",COUNTA(H$1:H956),\"\")","v":6},"1-2-7","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)","чел.-ч",20.09,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H957<>\"\",COUNTA(H$1:H957),\"\")","v":7},"1-2-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)","чел.-ч",3189.88,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H958<>\"\",COUNTA(H$1:H958),\"\")","v":8},"1-3-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)","чел.-ч",8280.44,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H959<>\"\",COUNTA(H$1:H959),\"\")","v":9},"1-3-1","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)","чел.-ч",904.55,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H960<>\"\",COUNTA(H$1:H960),\"\")","v":10},"1-3-2","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)","чел.-ч",285.26,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H961<>\"\",COUNTA(H$1:H961),\"\")","v":11},"1-3-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)","чел.-ч",1315.56,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H962<>\"\",COUNTA(H$1:H962),\"\")","v":12},"1-3-4","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)","чел.-ч",9.43,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H963<>\"\",COUNTA(H$1:H963),\"\")","v":13},"1-3-5","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)","чел.-ч",564.70000000000005,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H964<>\"\",COUNTA(H$1:H964),\"\")","v":14},"1-3-6","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)","чел.-ч",7.25,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H965<>\"\",COUNTA(H$1:H965),\"\")","v":15},"1-3-7","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)","чел.-ч",164.67,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H966<>\"\",COUNTA(H$1:H966),\"\")","v":16},"1-3-8","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)","чел.-ч",1541.77,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H967<>\"\",COUNTA(H$1:H967),\"\")","v":17},"1-3-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)","чел.-ч",52.57,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H968<>\"\",COUNTA(H$1:H968),\"\")","v":18},"1-4-0","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)","чел.-ч",153.51,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H969<>\"\",COUNTA(H$1:H969),\"\")","v":19},"1-4-3","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)","чел.-ч",56.97,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H970<>\"\",COUNTA(H$1:H970),\"\")","v":20},"1-4-9","Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)","чел.-ч",65.180000000000007,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H971<>\"\",COUNTA(H$1:H971),\"\")","v":21},2,"Затраты труда машинистов","чел.-ч",468.32,null,null,"1 "]
["          Машины и механизмы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Машины и механизмы"]
[{"$f":"IF(H973<>\"\",COUNTA(H$1:H973),\"\")","v":22},"91.05.01-017","Краны башенные, грузоподъемность 8 т","маш.-ч",48.34,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H974<>\"\",COUNTA(H$1:H974),\"\")","v":23},"91.05.05-015","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т","маш.-ч",52.61,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H975<>\"\",COUNTA(H$1:H975),\"\")","v":24},"91.05.06-012","Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т","маш.-ч",16.38,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H976<>\"\",COUNTA(H$1:H976),\"\")","v":25},"91.06.03-055","Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)","маш.-ч",10.24,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H977<>\"\",COUNTA(H$1:H977),\"\")","v":26},"91.06.03-060","Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)","маш.-ч",0.24,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H978<>\"\",COUNTA(H$1:H978),\"\")","v":27},"91.06.05-011","Погрузчики, грузоподъемность 5 т","маш.-ч",204.12,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H979<>\"\",COUNTA(H$1:H979),\"\")","v":28},"91.06.06-046","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м","маш.-ч",0.02,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H980<>\"\",COUNTA(H$1:H980),\"\")","v":29},"91.06.06-048","Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м","маш.-ч",1.89,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H981<>\"\",COUNTA(H$1:H981),\"\")","v":30},"91.07.04-001","Вибраторы глубинные","маш.-ч",2.2000000000000002,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H982<>\"\",COUNTA(H$1:H982),\"\")","v":31},"91.07.04-002","Вибраторы поверхностные","маш.-ч",467.55,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H983<>\"\",COUNTA(H$1:H983),\"\")","v":32},"91.08.04-021","Котлы битумные передвижные 400 л","маш.-ч",18.21,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H984<>\"\",COUNTA(H$1:H984),\"\")","v":33},"91.08.05-052","Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах нарезчики швов в свежеуложенном цементо-бетоне","маш.-ч",6.3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H985<>\"\",COUNTA(H$1:H985),\"\")","v":34},"91.08.09-023","Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.-ч",148.31,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H986<>\"\",COUNTA(H$1:H986),\"\")","v":35},"91.13.01-036","Машины маркировочные","маш.-ч",1.67,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H987<>\"\",COUNTA(H$1:H987),\"\")","v":36},"91.13.01-038","Машины поливомоечные 6000 л","маш.-ч",1.71,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H988<>\"\",COUNTA(H$1:H988),\"\")","v":37},"91.14.02-001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.-ч",61.93,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H989<>\"\",COUNTA(H$1:H989),\"\")","v":38},"91.17.04-042","Аппараты для газовой сварки и резки","маш.-ч",1488.74,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H990<>\"\",COUNTA(H$1:H990),\"\")","v":39},"91.17.04-233","Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)","маш.-ч",3.45,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H991<>\"\",COUNTA(H$1:H991),\"\")","v":40},"91.18.01-007","Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.-ч",73.25,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H992<>\"\",COUNTA(H$1:H992),\"\")","v":41},"91.18.01-508","Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин","маш.-ч",2404.48,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H993<>\"\",COUNTA(H$1:H993),\"\")","v":42},"91.21.01-012","Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт","маш.-ч",26.26,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H994<>\"\",COUNTA(H$1:H994),\"\")","v":43},"91.21.10-003","Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.-ч",4808.9799999999996,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H995<>\"\",COUNTA(H$1:H995),\"\")","v":44},"91.21.22-187","Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с.","маш.-ч",128.03,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H996<>\"\",COUNTA(H$1:H996),\"\")","v":45},"91.21.22-188","Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с.","маш.-ч",128.03,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H997<>\"\",COUNTA(H$1:H997),\"\")","v":46},"91.21.22-189","Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с.","маш.-ч",252.75,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H998<>\"\",COUNTA(H$1:H998),\"\")","v":47},"91.21.22-271","Пистолеты строительно-монтажные","маш.-ч",18.22,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H999<>\"\",COUNTA(H$1:H999),\"\")","v":48},"91.21.22-638","Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт","маш.-ч",35.369999999999997,null,null,"1 "]
["          Материалы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Материалы"]
[{"$f":"IF(H1001<>\"\",COUNTA(H$1:H1001),\"\")","v":49},null,"Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм","т",0.11065999999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1002<>\"\",COUNTA(H$1:H1002),\"\")","v":50},"01.2.03.03-0013","Мастика битумная кровельная горячая","т",1.0526,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1003<>\"\",COUNTA(H$1:H1003),\"\")","v":51},"01.2.03.03-0044","Мастика битумно-латексная кровельная","т",1.26312,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1004<>\"\",COUNTA(H$1:H1004),\"\")","v":52},"01.3.01.03-0002","Керосин для технических целей","т",4.3128E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1005<>\"\",COUNTA(H$1:H1005),\"\")","v":53},"01.3.02.03-0001","Ацетилен газообразный технический","м3",166.88686999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1006<>\"\",COUNTA(H$1:H1006),\"\")","v":54},"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3",1283.7433000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1007<>\"\",COUNTA(H$1:H1007),\"\")","v":55},"01.3.02.09-0022","Пропан-бутан смесь техническая","кг",202.69380000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1008<>\"\",COUNTA(H$1:H1008),\"\")","v":56},"01.3.05.16-0022","Карбид кальция для кусков 50/80","т",3.0000000000000001E-6,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1009<>\"\",COUNTA(H$1:H1009),\"\")","v":57},"01.7.03.01-0001","Вода","м3",275.01235259999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1010<>\"\",COUNTA(H$1:H1010),\"\")","v":58},"01.7.07.12-0022","Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм","м2",2845.1689999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1011<>\"\",COUNTA(H$1:H1011),\"\")","v":59},"01.7.07.12-0024","Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм","м2",269.32799999999997,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1012<>\"\",COUNTA(H$1:H1012),\"\")","v":60},"01.7.07.26-0023","Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм","100 м",21.26971,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1013<>\"\",COUNTA(H$1:H1013),\"\")","v":61},"01.7.07.26-0032","Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм","т",8.8639999999999997E-4,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1014<>\"\",COUNTA(H$1:H1014),\"\")","v":62},"01.7.11.07-0032","Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм","т",2.921E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1015<>\"\",COUNTA(H$1:H1015),\"\")","v":63},"01.7.11.07-0054","Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм","т",5.6439999999999995E-4,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1016<>\"\",COUNTA(H$1:H1016),\"\")","v":64},"01.7.15.03-0042","Болты с гайками и шайбами строительные","кг",0.876,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1017<>\"\",COUNTA(H$1:H1017),\"\")","v":65},"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т",4.9772000000000002E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1018<>\"\",COUNTA(H$1:H1018),\"\")","v":66},"01.7.20.08-0051","Ветошь","кг",32.998060000000002,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1019<>\"\",COUNTA(H$1:H1019),\"\")","v":67},"03.1.02.03-0011","Известь строительная негашеная комовая, сорт I","т",1.637E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1020<>\"\",COUNTA(H$1:H1020),\"\")","v":68},"04.1.02.05-0004","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)","м3",3.2399999999999998E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1021<>\"\",COUNTA(H$1:H1021),\"\")","v":69},"04.3.01.09-0014","Раствор готовый кладочный, цементный, М100","м3",0.19950000000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1022<>\"\",COUNTA(H$1:H1022),\"\")","v":70},"04.3.01.09-0023","Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3","м3",6.8379000000000003,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1023<>\"\",COUNTA(H$1:H1023),\"\")","v":71},"04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",14225.844999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1024<>\"\",COUNTA(H$1:H1024),\"\")","v":72},"08.1.02.11-0001","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т",0.56603199999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1025<>\"\",COUNTA(H$1:H1025),\"\")","v":73},"08.3.03.04-0012","Проволока светлая, диаметр 1,1 мм","т",0.90849740000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1026<>\"\",COUNTA(H$1:H1026),\"\")","v":74},"08.3.03.06-0002","Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм","т",8.9999999999999998E-4,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1027<>\"\",COUNTA(H$1:H1027),\"\")","v":75},"08.3.07.01-0004","Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм","т",5.5329999999999997E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1028<>\"\",COUNTA(H$1:H1028),\"\")","v":76},"08.3.08.02-0011","Уголок горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм","т",0.1084468,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1029<>\"\",COUNTA(H$1:H1029),\"\")","v":77},"11.1.03.01-0079","Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III","м3",7.6000000000000004E-4,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1030<>\"\",COUNTA(H$1:H1030),\"\")","v":78},"11.1.03.05-0066","Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV","м3",0.63156000000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1031<>\"\",COUNTA(H$1:H1031),\"\")","v":79},"11.1.03.05-0086","Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV","м3",0.73281450000000004,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1032<>\"\",COUNTA(H$1:H1032),\"\")","v":80},"11.1.03.06-0087","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III","м3",5.3E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1033<>\"\",COUNTA(H$1:H1033),\"\")","v":81},"11.1.03.06-0095","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III","м3",3.4979999999999997E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1034<>\"\",COUNTA(H$1:H1034),\"\")","v":82},"11.1.03.06-0099","Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III","м3",5.4000000000000001E-4,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1035<>\"\",COUNTA(H$1:H1035),\"\")","v":83},"11.2.13.04-0011","Щиты из досок, толщина 25 мм","м2",2.4779499999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1036<>\"\",COUNTA(H$1:H1036),\"\")","v":84},"11.3.03.15-0021","Клинья пластиковые монтажные","100 шт",1.68,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1037<>\"\",COUNTA(H$1:H1037),\"\")","v":85},"12.1.02.06-0022","Рубероид кровельный РКП-350","м2",2315.7199999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1038<>\"\",COUNTA(H$1:H1038),\"\")","v":86},"14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",359.09899999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1039<>\"\",COUNTA(H$1:H1039),\"\")","v":87},"14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",0.1915473,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1040<>\"\",COUNTA(H$1:H1040),\"\")","v":88},"14.4.03.03-0002","Лак битумный БТ-123","т",4.5586000000000002E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1041<>\"\",COUNTA(H$1:H1041),\"\")","v":89},"14.5.01.11-0204","Герметик клей высыхающий пастообразный на органических растворителях для герметизации радиоприборов, крепления радиоэлементов, жгутов, проводов, диапазон рабочих температур от-70 до +85 °C","кг",5.0216500000000002,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1042<>\"\",COUNTA(H$1:H1042),\"\")","v":90},"14.5.05.02-0001","Олифа натуральная","кг",1.2556,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1043<>\"\",COUNTA(H$1:H1043),\"\")","v":91},"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг",96.376000000000005,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1044<>\"\",COUNTA(H$1:H1044),\"\")","v":92},"14.5.09.11-0102","Уайт-спирит","кг",200.928,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1045<>\"\",COUNTA(H$1:H1045),\"\")","v":93},"Прайс","Ø10 А500С L=1130 мм","т",1.47E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1046<>\"\",COUNTA(H$1:H1046),\"\")","v":94},"Прайс","Ø10 А500С L=1250 мм","т",2.1000000000000001E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1047<>\"\",COUNTA(H$1:H1047),\"\")","v":95},"Прайс","Ø10 А500С L=1280 мм","т",1.8960000000000001E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1048<>\"\",COUNTA(H$1:H1048),\"\")","v":96},"Прайс","Ø10 А500С L=1960 мм","т",2.6620000000000001E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1049<>\"\",COUNTA(H$1:H1049),\"\")","v":97},"Прайс","Ø10 А500С L=960 мм\nØ10 А500С L=1460 мм","т",2.3220000000000001E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1050<>\"\",COUNTA(H$1:H1050),\"\")","v":98},"Прайс","Ø16 А500С L=1920 мм","т",7.2720000000000007E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1051<>\"\",COUNTA(H$1:H1051),\"\")","v":99},"Прайс","Ø16 А500С L=1960 мм","т",6.7979999999999999E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1052<>\"\",COUNTA(H$1:H1052),\"\")","v":100},"Прайс","Ø8 A500C L=200 мм","т",2.496E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1053<>\"\",COUNTA(H$1:H1053),\"\")","v":101},"Прайс","Ø8 А500С L=1000 мм","т",9.5999999999999992E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1054<>\"\",COUNTA(H$1:H1054),\"\")","v":102},"Прайс","Ø8 А500С L=160 мм\nØ8 А500С L=960 мм\nØ8 А500С L=1460 мм \nØ8 А500С L=1320 мм","т",2.0719999999999999E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1055<>\"\",COUNTA(H$1:H1055),\"\")","v":103},"Прайс","Адгезионный состав MasterTop 500 (расход 2,5 – 3,0 кг/м2)","кг",1965,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1056<>\"\",COUNTA(H$1:H1056),\"\")","v":104},"Прайс","Анкер-шпилька М12х115/20 (прим.Шпилька для химического анкера STALMAX SCA F4 М12х120 с гайкой и шайбой)","шт",8,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1057<>\"\",COUNTA(H$1:H1057),\"\")","v":105},"Прайс","Бетон 7,5","м3",0.71399999999999997,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1058<>\"\",COUNTA(H$1:H1058),\"\")","v":106},"Прайс","Бетон B25 F75 W4","т",0.91349999999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1059<>\"\",COUNTA(H$1:H1059),\"\")","v":107},"Прайс","Бетон B25 F75 W4","м3",0.51,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1060<>\"\",COUNTA(H$1:H1060),\"\")","v":108},"Прайс","Герметик MasterSeaL CR 171, плотность 1,65 г/мл, расход 1200 мл/м на шов 30х40 мм-2772,066кг","м3",2772.0659999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1061<>\"\",COUNTA(H$1:H1061),\"\")","v":109},"Прайс","Герметик MasterSeaL CR 171, плотность, 1,65 г/мл, расход800 мл/м на шов  20х40 мм","кг",84.934200000000004,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1062<>\"\",COUNTA(H$1:H1062),\"\")","v":110},"Прайс","Грунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м","кг",1.1214,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1063<>\"\",COUNTA(H$1:H1063),\"\")","v":111},"Прайс","Грунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м)","т",2.6982E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1064<>\"\",COUNTA(H$1:H1064),\"\")","v":112},"Прайс","Грунтовка MasterSeal Р 117, плотность 0,9г/мл, расход 20мл/м-0,028206т","т",2.8205999999999998E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1065<>\"\",COUNTA(H$1:H1065),\"\")","v":113},"Прайс","Грунтовка Северон Lite АФК-1133","кг",0.93,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1066<>\"\",COUNTA(H$1:H1066),\"\")","v":114},"Прайс","Грунт-эмаль Северон Lite АФК-1133 (расход 0,25 кг/м2 на 2 слоя)","кг",149.71,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1067<>\"\",COUNTA(H$1:H1067),\"\")","v":115},"Прайс","Комплект: Болт фундаментный 2.1.М36х1000 09Г2С - 4шт;\nГайка М36-6Н.5.016 (S55) - 4шт;\nШайба А.36.01.8кп.016 - 4шт","шт",4,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1068<>\"\",COUNTA(H$1:H1068),\"\")","v":116},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-1,0м2","кг",0.8,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1069<>\"\",COUNTA(H$1:H1069),\"\")","v":117},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-1,4,3м2","кг",1.1200000000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1070<>\"\",COUNTA(H$1:H1070),\"\")","v":118},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-2,9м2","кг",2.3199999999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1071<>\"\",COUNTA(H$1:H1071),\"\")","v":119},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-26,3м2","кг",21.04,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1072<>\"\",COUNTA(H$1:H1072),\"\")","v":120},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-5,1м2","кг",17.84,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1073<>\"\",COUNTA(H$1:H1073),\"\")","v":121},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-9,3м2","кг",7.44,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1074<>\"\",COUNTA(H$1:H1074),\"\")","v":122},"Прайс","Краска акриловая для дорожной разметки (расход 0,8 кг/м2)-9,4м2","кг",7.52,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1075<>\"\",COUNTA(H$1:H1075),\"\")","v":123},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1000х1500 Ст3сп - 0,0483т;\nУголок 50х3 С245 L=1100 мм - 0,0051т;\nУголок 50х3 С245 L=600 мм -0,00278т","т",5.6180000000000001E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1076<>\"\",COUNTA(H$1:H1076),\"\")","v":124},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1100х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,42 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,6 м – 6,04 кг","т",0.66339999999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1077<>\"\",COUNTA(H$1:H1077),\"\")","v":125},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1100х900 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 31,88 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,4 м – 5,57 кг","т",7.4899999999999994E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1078<>\"\",COUNTA(H$1:H1078),\"\")","v":126},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1120х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 36,07 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,64 м – 6,13 кг","т",2.0255999999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1079<>\"\",COUNTA(H$1:H1079),\"\")","v":127},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1120х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 33,18 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,48 м – 5,76 кг","т",0.11681999999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1080<>\"\",COUNTA(H$1:H1080),\"\")","v":128},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1140х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 36,71 кг \nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,68 м – 6,22 кг","т",2.0606399999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1081<>\"\",COUNTA(H$1:H1081),\"\")","v":129},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1140х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 33,78 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,52 м – 5,85 кг","т",0.11889,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1082<>\"\",COUNTA(H$1:H1082),\"\")","v":130},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1170х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 37,68 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,74 м – 6,36 кг","т",0.96887999999999996,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1083<>\"\",COUNTA(H$1:H1083),\"\")","v":131},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1170х1070 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 40,32 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,88 м – 6,69 кг","т",4.7010000000000003E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1084<>\"\",COUNTA(H$1:H1084),\"\")","v":132},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1200х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 38,64 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,8 м – 6,50 кг","т",0.72223999999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1085<>\"\",COUNTA(H$1:H1085),\"\")","v":133},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1200х920 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,55 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,64 м – 6,13 кг","т",4.1680000000000002E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1086<>\"\",COUNTA(H$1:H1086),\"\")","v":134},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1210х1100 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 42,86 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,02 м – 7,01 кг","т",4.9869999999999998E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1087<>\"\",COUNTA(H$1:H1087),\"\")","v":135},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1300х840 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 35,17 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,48 м – 8,08 кг","т",0.21625,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1088<>\"\",COUNTA(H$1:H1088),\"\")","v":136},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х1350х600 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 26,09 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=3,1 м – 7,2 кг","т",6.658E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1089<>\"\",COUNTA(H$1:H1089),\"\")","v":137},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х280х1000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 9,02 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=1,12 м – 2,60 кг","т",1.6035600000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1090<>\"\",COUNTA(H$1:H1090),\"\")","v":138},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х280х750 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 6,77 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=0,87 м – 2,02 кг","т",5.2740000000000002E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1091<>\"\",COUNTA(H$1:H1091),\"\")","v":139},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1100 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 32,59 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,44 м – 5,67 кг","т",0.1913,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1092<>\"\",COUNTA(H$1:H1092),\"\")","v":140},"Прайс","Лист чечевица В-К-ПУ-4,0х920х1170 Ст3сп ГОСТ 8568-77 – 34,67 кг\nУголок 50х3 ГОСТ 8509-93, L=2,58 м – 5,99 кг","т",4.0660000000000002E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1093<>\"\",COUNTA(H$1:H1093),\"\")","v":141},"Прайс","Лоток доборный ЛК 75.30.45-1, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг","шт",6,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1094<>\"\",COUNTA(H$1:H1094),\"\")","v":142},"Прайс","Лоток ЛК 300.30.45-1, бетон B15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг","шт",46,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1095<>\"\",COUNTA(H$1:H1095),\"\")","v":143},"Прайс","Мастика битумная универсальная AquaMast.","т",0.53910000000000002,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1096<>\"\",COUNTA(H$1:H1096),\"\")","v":144},"Прайс","Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый Техноэласт ЭПП","м2",785.32,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1097<>\"\",COUNTA(H$1:H1097),\"\")","v":145},"Прайс","Песок","м3",245.52,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1098<>\"\",COUNTA(H$1:H1098),\"\")","v":146},"Прайс","Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, Г1-10,5м3","м3",10.71,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1099<>\"\",COUNTA(H$1:H1099),\"\")","v":147},"Прайс","Полимерная профилированная мембрана PLANTER standard – 8,5 мм","м2",2315.7199999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1100<>\"\",COUNTA(H$1:H1100),\"\")","v":148},"Прайс","Раствор готовый кладочный, цементный, М400","м3",0.51,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1101<>\"\",COUNTA(H$1:H1101),\"\")","v":149},"Прайс","Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм","м2",5,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1102<>\"\",COUNTA(H$1:H1102),\"\")","v":150},"Прайс","Сетчатая гильза пластиковая STALMAX LSI 20х130 (М12-16) для химического анкера","шт",8,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1103<>\"\",COUNTA(H$1:H1103),\"\")","v":151},"Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)","т",0.40600000000000003,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1104<>\"\",COUNTA(H$1:H1104),\"\")","v":152},"Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)","м3",644.19000000000005,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1105<>\"\",COUNTA(H$1:H1105),\"\")","v":153},"Прайс","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)","м3",110.07,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1106<>\"\",COUNTA(H$1:H1106),\"\")","v":154},"Прайс","Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и корундовых заполнителей MASTERTOP 450 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",10536.5,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1107<>\"\",COUNTA(H$1:H1107),\"\")","v":155},"Прайс","Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета","л",421.46,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1108<>\"\",COUNTA(H$1:H1108),\"\")","v":156},"Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм","т",31.630960000000002,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1109<>\"\",COUNTA(H$1:H1109),\"\")","v":157},"Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм","т",0.80793000000000004,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1110<>\"\",COUNTA(H$1:H1110),\"\")","v":158},"Прайс","Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм (Ø8 А500С L=330 мм 76 шт.)","т",9.9100000000000004E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1111<>\"\",COUNTA(H$1:H1111),\"\")","v":159},"Прайс","Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 комп А (30 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)","кг",19650,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1112<>\"\",COUNTA(H$1:H1112),\"\")","v":160},"Прайс","Сухая упрочняющая смесь MasterTop 558 Комп В (50 кг/м2 при толщине слоя 30 мм)","кг",32750,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1113<>\"\",COUNTA(H$1:H1113),\"\")","v":161},"Прайс","Труба 159х4,5, L=200 мм","м",0.2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1114<>\"\",COUNTA(H$1:H1114),\"\")","v":162},"Прайс","Химический анкер OKG PU 70 500 мл","шт",7,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1115<>\"\",COUNTA(H$1:H1115),\"\")","v":163},"Прайс","хомут Х1 Ø10 А500С L=5100 мм","т",1.575E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1116<>\"\",COUNTA(H$1:H1116),\"\")","v":164},"Прайс","хомут Х2 Ø10 А500С L=6600 мм","т",2.035E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1117<>\"\",COUNTA(H$1:H1117),\"\")","v":165},"Прайс","Цементно-песчаная стяжка М200 W4","м3",0.03,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1118<>\"\",COUNTA(H$1:H1118),\"\")","v":166},"Прайс","Цементно-песчаный раствор М100","м3",0.2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1119<>\"\",COUNTA(H$1:H1119),\"\")","v":167},"ФССЦ-04.3.02.09-0828","Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный","кг",-14225.844999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1120<>\"\",COUNTA(H$1:H1120),\"\")","v":168},"ФССЦ-12.1.02.06-0022","Рубероид кровельный РКП-350","м2",-2315.7199999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1121<>\"\",COUNTA(H$1:H1121),\"\")","v":169},"ФССЦ-14.2.06.08-0101","Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона","кг",-359.09899999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1122<>\"\",COUNTA(H$1:H1122),\"\")","v":170},"ФССЦ-14.4.01.19-0004","Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, красно-коричневая","т",-0.1915473,null,null,"1 "]
["          Перевозка",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Перевозка"]
[{"$f":"IF(H1124<>\"\",COUNTA(H$1:H1124),\"\")","v":171},"ФССЦпг-03-21-01-002","Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км","1 т груза",616.83799999999997,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1125<>\"\",COUNTA(H$1:H1125),\"\")","v":172},"ФССЦпг-03-21-01-118","Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 118 км","1 т груза",1932.904,null,null,"1 "]
["          Погрузка/разгрузка",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Погрузка/разгрузка"]
[{"$f":"IF(H1127<>\"\",COUNTA(H$1:H1127),\"\")","v":173},"ФССЦпг-01-01-01-041","Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную","1 т груза",17.786000000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1128<>\"\",COUNTA(H$1:H1128),\"\")","v":174},"ФССЦпг-01-01-01-043","Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3","1 т груза",1703.08,null,null,"1 "]
["Неучтенные ресурсы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Неучтенные ресурсы"]
["          Материалы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"          Материалы"]
[{"$f":"IF(H1131<>\"\",COUNTA(H$1:H1131),\"\")","v":175},"01.2.01.02","Битум","т",2.8752E-2,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1132<>\"\",COUNTA(H$1:H1132),\"\")","v":176},"01.2.03.03","Мастика","т",0.43128,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1133<>\"\",COUNTA(H$1:H1133),\"\")","v":177},"01.7.15.01","Анкер-шпилька","шт",84,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1134<>\"\",COUNTA(H$1:H1134),\"\")","v":178},"01.7.15.03","Болты с гайками","т",null,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1135<>\"\",COUNTA(H$1:H1135),\"\")","v":179},"01.7.15.03-0042","Болты с гайками и шайбами строительные","кг",null,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1136<>\"\",COUNTA(H$1:H1136),\"\")","v":180},"01.7.17.12","Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки","шт",null,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1137<>\"\",COUNTA(H$1:H1137),\"\")","v":181},"02.3.01.02","Песок для строительных работ природный","м3",245.5264,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1138<>\"\",COUNTA(H$1:H1138),\"\")","v":182},"04.1.02.05","Смеси бетонные тяжелого бетона","м3",757.53976999999998,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1139<>\"\",COUNTA(H$1:H1139),\"\")","v":183},"04.3.01.09","Раствор готовый кладочный тяжелый цементный","м3",0.54213,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1140<>\"\",COUNTA(H$1:H1140),\"\")","v":184},"05.1.01.10","Конструкции сборные железобетонные","м3",9.5,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1141<>\"\",COUNTA(H$1:H1141),\"\")","v":185},"07.2.07.13","Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)","т",9.1172000000000004,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1142<>\"\",COUNTA(H$1:H1142),\"\")","v":186},"07.2.07.13","Конструкции стальные","т",5.1946000000000003,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1143<>\"\",COUNTA(H$1:H1143),\"\")","v":187},"08.4.01.02","Детали закладные и накладные","т",0.13947599999999999,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1144<>\"\",COUNTA(H$1:H1144),\"\")","v":188},"08.4.03.03","Арматура","т",32.725020000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1145<>\"\",COUNTA(H$1:H1145),\"\")","v":189},"12.1.02.15","Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя","м2",771.78,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1146<>\"\",COUNTA(H$1:H1146),\"\")","v":190},"12.1.02.15","Материалы рулонные кровельные для нижних слоев","м2",785.32,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1147<>\"\",COUNTA(H$1:H1147),\"\")","v":191},"12.2.05.11","Изделия теплоизоляционные","м3",10.71,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1148<>\"\",COUNTA(H$1:H1148),\"\")","v":192},"14.1.06.06","Анкер химический","шт",null,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1149<>\"\",COUNTA(H$1:H1149),\"\")","v":193},"14.4.01.02","Грунтовки на акриловой основе","кг",19.642368000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1150<>\"\",COUNTA(H$1:H1150),\"\")","v":194},"14.4.02.04","Краски для внутренних работ масляные готовые к применению","т",1.2384E-3,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1151<>\"\",COUNTA(H$1:H1151),\"\")","v":195},"14.4.04.08","Эмаль","кг",46.536000000000001,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1152<>\"\",COUNTA(H$1:H1152),\"\")","v":196},"14.5.01.06","Герметик полиуретановый","кг",350.25876,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1153<>\"\",COUNTA(H$1:H1153),\"\")","v":197},"23.3.10.02","Трубы стальные","м",null,null,null,"1 "]
[{"$f":"IF(H1154<>\"\",COUNTA(H$1:H1154),\"\")","v":198},"999-9900","Строительный мусор","т",4.9896000000000003,null,null,"1 "]