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Ведомость объемов работ
на устройство тупикового упора, габаритной рамки и освещения 11 пути АО "Коломенский завод" 

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Устройство ж/д тупикового упора с балластной призмой
	

	1 
	
	Демонтаж насыпи призмы тупикового упора из грунта экскаватором, объем ковша 0,25м3 
	м³
	23,8
	
	

	2 
	
	Доработка грунта вручную
	м³
	1,2
	
	

	3 
	
	Перемещение разработанного грунта бульдозером, в отвал на расстояние до 50 м 
	м³
	25
	
	

	4 
	
	Демонтаж существующего тупикового упора с погрузкой и перевозкой на 1 км (балансодержателю) 
	Шт/т
	1/1,2
	
	

	5 
	
	Монтаж железнодорожного тупикового упора ТУ 5264-001-83875090-2016
	шт
	1
	
	- Тупиковый упор – 1 шт.

	6 
	
	[image: ]


[image: ]






В.п.5 ВОР по расценке входят работы и материалы (см. скрины). 
Следующие п. ВОР - 7,8,9 – идут сверх перечисленных работ, это как ограждение? Судя по составу затрат, это входит в расценку…

	
	
	
	

	7 
	
	Устройство граней балластной призмы из листовой стали на сварке (59 м сварного шва) 
	Комплек/т
	1/_1,7__
	аналогичный призмам на путях 32, 34, 36 в Мытищах-без понятия, что на этих путях в Мытищах, вопрос выше проигнорирован, значит все вошло в расценку, смету увеличивать не хотим.
	- Уголок 50х50х4, длина 6 м-РАСПИСАТЬ ВЕС КАЖДОГО
Ст3 - 130м.п. РАСПИСАТЬ ВЕС КАЖДОГО
- Лист стальной t=3мм, готовые детали раскроенные в заводских условиях – 7шт./54м2 РАСПИСАТЬ ВЕС КАЖДОГО
ЧТОБЫ В СУММЕ были заявленные 1,7 т

	8 
	
	Заполнение конструкции песком механизировано, экскаватором с ковшом 0,25 м3, с послойным трамбованием вручную, виброплитами.
	м³
	21
	
	- Песок средней крупности – 21м3*1,1 =23,1м3

	9 
	
	Заполнение конструкции щебнем механизировано, экскаватором с ковшом 0,25 м3, с послойным трамбованием вручную, виброплитами.
	м³
	5,8
	
	Щебень балластный – 5,8м3 *1,26 = 7,31м3

	
	
	Устройство габаритной рамки
	

	10 
	
	Монтаж фундамента с анкерным креплением ТСА-4,5-120
	шт
	2
	
	- Фундамент с анкерным креплением ТСА-4,5-120 -2шт.
- Хомуты крепления кронштейнов для МШП-10-100 -8шт.
- Шайбы регулировочные -6шт.
- Пластина изолирующая -2шт.

	11 
	
	Монтаж опоры металлической МШП-10-100, высота опоры 9,6 м, вес 0,54 т
	шт
	2
	
	- Опора металлическая МШП-10-100 в комплекте с метизами -2шт.
- Втулка изолирующая верхняя -8шт.
- Втулка изолирующая нижняя -8шт.
- Шайбы -8шт.
- Гайки -16шт.

	12 
	
	Сверление отверстий в металлических конструкциях, t=5 мм, до 20мм для устройства креплений 
	шт
	16
	
	

	13 
	
	Изготовление и монтаж кронштейнов для крепления ограничителя габаритов на высоте 5м
	Шт/т
	8/0,05
	
	- Уголок 50х50х4, длина 6 м, Ст3 -18 м.п.

	14 
	
	Монтаж ограничителей габаритов резиновых с сигнальной окраской 500х200х10 на высоте 5м с предварительной резкой на две части каждого отбойника
	Шт/м реза
	8/0,8
	
	- Настенный отбойник Palladium Vigi GS-12 гибкий 1м СТ-00000545 - 4шт.

	
	
	Устройство освещения путей и стрелочных переводов
	

	15 [bookmark: _Hlk175228749]
	
	Бурение ям глубиной до 2м, под закладной элемент, диаметр 500мм, L=2,6 м, ρ=1,9
	шт
	5
	
	

	16 
	
	Погрузка и перемещение в отвал до 1 км
	 м³/т
	2,7/5,13
	
	2,7*1,9=5,13т

	17 
	
	Монтаж закладного элемента ЗФ-24/8/Д310-2,5 в
котлован
	шт/т
	5/0,2
	
	- Закладная деталь фундамента трубчатая ЗФ-24/8/Д310-2,5 в комплекте с метизами -5шт.

	18 
	
	Бетонирование закладного элемента ЗФ-24/8/Д310-2,5
	шт/ м³
	5/2,5
	
	- Бетон В20, W6, F100 -2,5м3 *1,02= 2,55м3

	19 
	
	Установка опоры СФГ-400-9,0-01-ц на закладной элемент ЗФ-24/8/Д310-2,5
	Шт/т
	5/0,79
	
	- Силовая граненая опора освещения СФГ-400-9,0-01-ц -5шт.

	20 
	
	Монтаж кронштейна однорожкового SA-1-1,0-1,0-15 на опору освещения высотой 9 м.

	шт
	5
	
	- Кронштейн однорожковый SA-1-1,0-1,0-15 -5шт.

	21 
	
	Монтаж кронштейнов для консольных уличных светильников на стены цеха на высоте 7м
	шт
	7
	
	- Кронштейн для консольного уличного светильника 61 404 NSB-02-350-500 с 2 хомутами -7шт.

	22 
	
	Демонтаж фасонных элементов сэндвич панелей на высоте от 3 до 7 м 
	м2
	2
	
	

	23 
	
	Изготовление индивидуальных кронштейнов для крепления кронштейнов освещения и кабеля СИП на здание из сэндвич панелей
	Шт/т
	2/0,05
	
	- Сталь листовая толщ 8 мм – 30 кг 
- Шпильки д16 дл.400 мм – 8 шт /0,56кг
- Гайка м16 – 16 шт/0,336кг
- Шайба м16 – 16 ш/0,192кг
- Труба д 32х3 – 3 п.м.
- Анкер болт с гайкой М10х95 цинк -20шт. 

	24 
	
	Сверление отв. Д16 в металле толщ. 8 мм на высоте от 3 до 7 метров
	шт
	8
	
	

	25 
	
	Сверление отв. Д10х100 в бетонной стене на высоте от 3 до 7 метров
	шт
	20
	
	

	26 
	
	Монтаж фасонных элементов сэндвич панелей на высоте от 3 до 7 метров
	м2/м
	2/8
	
	- Фасонные элементы сэндвич панелей (наличники) – 2м2 (оцинкованные, толщ. 0,7мм)стоянка на тебе

	27 
	
	Монтаж светодиодных светильников на кронштейны на от 7 до 9 метров
	шт
	12
	
	- Светодиодный светильник LC 100-SKY PROM Ш145 4000K DIM -12шт.

	28 
	
	Прокладка кабеля СИП на высоте 4 м в существующих кабельных лотках, на фасаде здания
	м.п.
	98
	
	- Кабель СИП-4 3х16 -98м*1,03= 100,94м, вес 1 кг

	29 
	
	Подвешивание кабеля СИП на высоте 7 м на кронштейны, на фасаде здания
	м.п.
	46
	
	- Кабель СИП-4 3х16 -46м*1,03= 47,38м, вес 1 кг

	30 
	
	Подвешивание кабеля СИП на высоте 9 м на опоры освещения
	м.п.
	156
	
	- Кабель СИП-4 3х16 -156м*1,03= 160,68м, вес 1 кг

	31 
	
	Монтаж шкафа управления освещением, навесной, с автоматическими выключателями и фотореле с подключением к существующему ВРУ
	шт
	1
	
	- Щит освещения ЩО-МЭС-37-105-63-У3.1, В сборе с автоматом и фотореле 650(высота) х 500 (ширина) х 220 (глубина), IP54
Номинальный ток: 63А
-1 шт.

	32 
	
	Установка муфты кабельной концевой 1кВ 
	шт
	2
	
	- Муфта кабельная концевая 1кВ 4КВНТп-1-150/240-Б КВТ 57893 -2шт.

	33 
	
	Заделки концевые с подключением к клеммам 
	шт
	12
	
	- Клеммники SV17R -12шт.

	34 
	
	Ввод кабеля СИП-4 3х16 в шкаф управления и разводка внутри шкафа  
	ввод/ шт
	1/12
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

СОСТАВИЛ: инженер ОЭРЗиС						Никифоров С.И.


Начальник ОЭРЗиС								Нечаев Д.А.
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