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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	Земляные работы 
	
	
	
	

	2. 
	
	Разработка сухого грунта механизированным способом экскаватором емк. ковша 0,65 м3
	м3
	162,6
	
	V1=(1,6х0,5х0,75)х(1,8х0,5х0,75)х0,75х35= 108,5 м3
V2=(1,6+0,5х1,7)1,7х13=54,1 м3
108,5+54,1=162,6 м3

	3. 
	
	Доработка грунта вручную
	м3
	2,6
	
	Vр=54,1х0,0175+54,1х0,03=2,6 м3


	4. 
	
	Уплотнение грунта под фундаментами
	м3
	6,62
	
	

	5. 
	
	Лишний грунт с погрузкой и отвозкой на 30 км
	м3

т
	28,4
45,5
	
	Vл: 7,0+12,6+8,82=28,4 м3

28,4х1,6=45,5 м3

	6. 
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом с 
послойным уплотнением 
	м3
	109,4
	
	Vо.з.= (162,6+2,6-28,4)х0,8=109,4 м3

	7. 
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	27,4
	
	Vо.з.р.= (162,6+2,6-28,4)х0,2=27,4 м3

	8. 
	
	Сборные железобетонные, монолитные и кирпичные конструкции 
	
	
	
	

	9. 
	
	Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63 т
	шт/
м3

	35/8,82
	
	V=0,252х35 =8,82  м3

	10. 
	
	Устройство панелей ограждения 

ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг
	шт.

м3
	32/18,18
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11. 
	
	Устройство кирпичной кладки из кирпича КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 на растворе М100
	м3
	8,6
	
	V=(2+1,5+1,5+4)х0,38х2,5=8,6 м3

	12. 
	
	Устройство монолитных фундаментов из бетона

кл. В20, W6, F150
	м3
	7,0
	
	V=1,8х1,6х0,4+1,3х1,6х0,4х2+0,85х1,6х0,4х4+0,6х

0,5х4х1,6=1,2+1,7+2,2+1,9=7,0 м3

	13. 
	
	Устройство анкерных болтов в монолитных фундаментах
	шт/т
	16/0,06
	
	16х3,77=60,32 кг

	14. 
	
	Окраска анкерных болтов 2-мя слоя «Алпола» по 1 слою «Цинол»
	т
	0,06
	
	

	15. 
	
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40 мм  под фундаменты
	м3
	9,35
	
	(0,2х1,15х0,95х35)=7,65  м3 под фундаменты 
0,7х0,3х(1,7+1,8+1,4+1,8+1,3+0,3)=1,7 м3
7,65+1,7=9,35 м3

	16. 
	
	Устройство цементной стяжки толщ. 30 мм по верху кирпичной кладки из цементного раствора М100
	м2
	3,6
	
	(1,5+2,0+2,0+1,5+2,0)х0,4=3,6 м2

	17. 
	
	Штукатурка поверхности кирпичных стен
	м2
	56,0
	
	(1,5+2,0+2,0+1,5+2,0)х2,4х2+ 0,38х2,4х2х7=43,2+12,8= 56,0 м2

	18. 
	
	Окраска поверхности кирпичных стен фасадной краской типа «Полифан» за 2 раза
	м2
	56,0
	
	

	19. 
	
	Очистка поверхности сборных железобетонных и монолитных фундаментов перед обмазкой
	м2
	134,2
	
	0,75х0,95х35+(0,4х4х35+0,65х0,85х35)=100,3 м2
(1,8х2+0,4х2)х1,6+(1,1х2+0,4х2)х1,6+1,3х2+0,4х2)х1,6+(1,6х4х1,6+0,5х2х4х1,6)=33,9 м2
100,3+33,9=134,2 м2

	20. 
	
	Обмазка поверхностей сборных железобетонных и монолитных фундаментов битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке 

(ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
	134,2
	
	

	21. 
	
	Заделка панелей ограждения в фундаментах бетоном кл. В20, W6, F150
	м3
	1,3
	
	

	22. 
	
	Устройство 2-х слоев гидроизоляции изоспан "С"
	м2
	4,5
	
	

	23. 
	
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	24. 
	
	Устройство металлических стоек для ворот
	шт.

т
	4

0,406
	
	

	25. 
	
	Установка металлических ворот
	шт/т
	2/0,6
	
	

	26. 
	
	Стоимость ворот см. ТКП
	
	
	
	

	27. 
	
	Окраска мк покрытием из 2-х слоев «Алпола» по 1 слою «Цинол»
	т
м2
	0,406
8,9
	
	

	28. 
	
	Устройство деталей крепления стоек ворот в кирпичной кладке
	т
	0,002
	
	

	29. 
	
	
	
	
	
	

	30. 
	
	
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	
	
	

	33. 
	
	
	
	
	
	

	34. 
	
	
	
	
	
	

	35. 
	
	
	
	
	
	





