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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Вертикальная планировка 
(Земляные работы)
	
	
	
	

	1
	
	Выемка грунта при устройстве: дорожной одежды, покрытий и планировки
	м³
	741,45
	132-23-ГП, лист 4
	

	2
	
	Разработка грунта с перемещением  в насыпь (устройство планировочной насыпи)
	м³
	741,45
	132-23-ГП, лист 4
	

	3
	
	Погрузка и привозка недостающего грунта автосамосвалом на расстояние 1 км
	м³
	1 235,80
	132-23-ГП, лист 4
	

	4
	
	Отсыпка недостающего грунта для устройства насыпи 
	м³
	1 235,80
	132-23-ГП, лист 4
	

	
	
	Благоустройство 
(Восстановление сущ. газона)
	
	
	
	

	5
	
	Подвозка и отсыпка плодородного грунта (озеленение)
	м 3
	279,00
	132-23-ГП, лист 4
	





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	   Благоустройство

(Водоотводной лоток)
	
	
	
	

	6
	
	Лоток водоотводной (BETOMAX DRIVE  DN300 H26, Standartpark), или аналог
	м/шт/м3
	53,00/

53,00/ 

2,65
	132-23-ГП, лист 3
	Вес 1шт = 103 кг.

Объем 1 шт = 0,05 м3

	7
	
	Щебень фракции 20-40мм М600, (ГОСТ 8267-93) (подстилающий слой щебня для лотка)
	м³
	4,77
	132-23-ГП, лист 3
	0,09*53,0= 4,77

	8
	
	Водоприемная решетка (Решетка водоприемная DRIVE щелевая чугунная ВЧ КЛ. С250 273033-D, Standartpark), или аналог
	м/шт
	53,00/53,00
	132-23-ГП, лист 3
	Вес 1шт = 13,70 кг.

	
	
	Благоустройство

(Прикромочный лоток)
	
	
	
	

	9
	
	Прикромочный лоток  Б1-18-50
	м/шт/м3
	4,00/4,00/ 0,36
	132-23-ГП, лист 3
	Вес 1шт = 350 кг.
Объем 1 шт = 0,09 м3

	10
	
	Щебень фракции 20-40мм М600, (ГОСТ 8267-93) (подстилающий слой щебня для лотка)
	м³
	0,60
	132-23-ГП, лист 3
	0,15*4,0= 0,60

	
	
	Благоустройство 
(Устройство асфальтового покрытия проездов)
	
	
	
	

	11
	
	Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013   h=0,05
	м³
	66,75
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,05= 66,75


	12
	
	Щебень М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом  h=0,08 
	м³
	106,80
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,08= 106,80

	13
	
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,15 
	м³
	200,25
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,15= 200,25

	14
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 
	м³
	400,50
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,30= 400,50

	15
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 (замена техногенного грунта)
	м³
	400,50
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,30= 400,50

	16
	
	Бортовой камень БР 100.30.15
	шт.
	488,00
	132-23-ГП, лист 2
	

	
	
	Демонтаж 
(Существующее асфальтовое покрытие проездов)
	
	
	
	

	17
	
	Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013   h=0,05
	м³
	66,75
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,05= 66,75

	18
	
	Щебень М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом  h=0,08 
	м³
	106,80
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,08= 106,80

	19
	
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,15 
	м³
	200,25
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,15= 200,25

	20
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 
	м³
	400,50
	132-23-ГП, лист 2
	1335,00*0,30= 400,50

	21
	
	Бортовой камень БР 100.30.15
	шт.
	488,00
	132-23-ГП, лист 2
	

	22
	
	Погрузка перевозка и утилизация  строительного мусора автосамосвалом на расстояние 30 км
	м3
	774,30
	
	66,75+106,80+200,25+400,50= 774,30

	
	
	Благоустройство 

(Отсыпка территории щебнем)
	
	
	
	

	23
	
	Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,30 
	м³
	47,10
	132-23-ГП, лист 2
	157,00 *0,30= 47,10

	
	
	Благоустройство 

(Резинокордовое покрытие из плит)
	
	
	
	

	24
	
	Плита внутренняя (номер по проекту 2741.001)
	шт.
	37
	132-23-ГП, лист 2
	

	25
	
	Плита наружная (номер по проекту 2741.002)
	шт.
	73
	132-23-ГП, лист 2
	

	26
	
	Прокладка наружная (номер по проекту 2741.003)
	шт.
	73
	132-23-ГП, лист 2
	

	27
	
	Прокладка  внутренняя (номер по проекту 2741.004)
	шт.
	37
	132-23-ГП, лист 2
	

	28
	
	Комплект узлов крепления
	шт.
	2
	132-23-ГП, лист 2
	

	
	
	Благоустройство 

(Бетонное покрытие)
	
	
	
	

	29
	
	Бетон монолитный кл.В25, F 75, W6   ГОСТ 26633-2015  h = 0,15 м
	м³
	27,45
	132-23-ГП, лист 2
	183,00*0,15= 27,45

	30
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 
	м³
	54,90
	132-23-ГП, лист 2
	183,00*0,30= 54,90

	
	
	Демонтаж 
(Сущ. бетонное покрытие)
	
	
	
	

	31
	
	Бетон монолитный кл.В25, F 75, W6   ГОСТ 26633-2015  h = 0,15 м
	м³
	22,50
	132-23-ГП, лист 2
	150,00*0,15= 22,50

	32
	
	Песок крупный ГОСТ 8736-2014                                       h=0,30 
	м³
	45,00
	132-23-ГП, лист 2
	150,00*0,30= 45,00

	33
	
	Погрузка, перевозка и утилизация  строительного мусора автосамосвалом на расстояние 30 км
	м3
	67,50
	
	22,50+45,00=67,50

	
	
	   Благоустройство

(восстановление сущ. газона)
	
	
	
	

	34
	
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли 20 см, вручную
	м2/м3
	1395/279
	132-23-ГП, лист 2
	

	35
	
	Кострец безостный
	кг
	2,80
	132-23-ГП, лист 2
	

	36
	
	Овсянка луговая
	кг
	2,20
	132-23-ГП, лист 2
	

	37
	
	Ежа сборная
	кг
	2,40
	132-23-ГП, лист 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж существующей эстакады
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж железобетонных конструкций
	
	
	
	

	38
	
	Демонтаж монолитных железобетонных фундаментов  
	м3
т
	18,8

47,0
	
	V=4,7х4=18,8 м3
P=18,8х2,5=47,0 т

	39
	
	Погрузка, перевозка и утилизация строительного мусора автосамосвалом на расстояние 30 км
	м3
	18,8
	
	 

	
	
	Демонтаж металлоконструкций
	
	
	
	

	40
	
	Демонтаж существующей опоры Оп-1 весом 943 кг
	шт/кг
	4/3772
	
	

	41
	
	Демонтаж металлоконструкций для крепления ферм весом 115 кг
	шт/кг
	6/690
	
	

	42
	
	Демонтаж элементов вертикальных связей Св-1 весом 1480 кг
	шт/кг
	1/1480
	
	

	43
	
	Демонтаж фермы Ф-1 весом 3076  кг
	шт/кг
	1/3076
	
	

	44
	
	Демонтаж фермы Ф-2 весом 3250  кг
	шт/кг
	1/3250
	
	

	45
	
	Демонтаж фермы Ф-3 весом 3020  кг
	шт/кг
	1/3020
	
	

	46
	
	Демонтаж деталей крепления трубопроводов  весом 50,5  кг
	шт/кг
	12/606
	
	

	47
	
	Погрузка и перевозка демонтируемых металлоконструкций автосамосвалом на расстояние 1 км, для передачи заказчику
	т
	15,894
	п.18-24
	3772+690+1480+3076+3250+3020+606= 15 894 кг.

15 894/1000=15,89 т.



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вывоз излишка грунта
	
	
	
	

	48
	
	Погрузка, перевозка и утилизация лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 30 км
	м3
	2500
	На основании письма ООО «КиКГеострой» №81-05 от 24.05.23
	

	
	
	Объемы выборки, вывоза и утилизации грунта и строительного мусора
	
	
	
	

	49

	
	Разработка (выборка) грунта 
	м3
	2431,99
	Объемы работ, добавлены по просьбе заказчика, на основании проведения строительных работ на территории стройгородка силами сторонней организации.
	

	50
	
	Погрузка и перемещение грунта   (устройство насыпи)
	м3
	391,43
	
	

	51
	
	Погрузка, перевозка и утилизация лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 30 км (вывоз и утилизация, осуществляется в следующих пропорциях: лишнего грунта 80% и строительного мусора 20%)
	м3
	2040,56
	
	

	
	
	Демонтаж  существующей опоры. 

Земляные работы
	
	
	
	

	52
	
	Разработка грунта в котловане экскаватором с ковшом емк.0,65 м3
	м3
	57,0
	
	

	53
	
	Доработка вручную
	м3
	1,0
	
	

	54
	
	Обратная засыпка механизированным способом
	м3
	60,5
	
	

	55
	
	Погрузка и привозка грунта для обратной засыпки на расстояние 1 км
	м3
	2,5
	
	

	56
	
	Демонтаж металлической стойки
	шт/т
	1/0,42
	
	

	57
	
	Погрузка и перевозка демонтируемых металлоконструкций автосамосвалом на расстояние 1 км, для передачи заказчику
	т
	0,42
	
	

	58
	
	Демонтаж монолитных ж/б фундаментов
	м3
	2,5
	
	

	59
	
	Погрузка и отвозка демонтируемых конструкций с погрузкой и разгрузкой на расстояние 30 км
	т
	6,0
	
	2,5х2,4=6,0 т





