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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Разработка грунта механизированным способом со складированием вблизи котлована
	м3
	291,66
	
	Количество котлованов - 4
Котлован вокруг демонтируемого фундамента: 2,7х2,7 по дну с откосами 1:1 (для насыпных грунтов) глубиной 2,5м.
Vкот. под мет. опору  = (2,7+1х2,5)(2,7+1х2,5)х2,5=67,6 м3;
Vкот. под жб опору (1,7х1,7м, 3,5м) = (1,7+1х3,5)(1,7+1х3,5)х3,5=96,64 м3;

V демонтируемого фундамента для мет. опоры - 2,4 м3.

Vзагл. части бетонной опоры = 3,14х0,23х0,23х3,5=0,58 м3

Vгр1 на одну мет. опору=67,6-2,4=65,2 м3
Vгр2 на одну бет. опору=96,64-0,58=96,06 м3

Vобщ.=65,2х3+96,06=291,66 м3


	2. 
	
	Обратная засыпка местным грунтом механизированным способом
	м3
	299,44
	
	291,66+2,4х3+0,58=299,44 м3

	3. 
	
	Погрузка на самосвал и привозка недостающего грунта на расстояние 1 км
	м3
	7,78
	
	299,44-291,66=7,78 м3



	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	4. 
	
	Демонтаж провода контактной сети на высоте 6,5м 
	м
	240
	
	

	5. 
	
	Демонтаж консоли подвески контактной сети на высоте 6,5 м
	шт./

т
	4/

0,48
	
	0,12х4=0,48т

	6. 
	
	Демонтаж металлической опоры высотой 9,9 м
	шт./

т
	3/

1,56
	
	0,52х3=1,56т

	7. 
	
	Погрузка и перевозка металлоконструкций самосвалом на расстояние до 1 км с передачей заказчику
	т/
	2,04
	
	1,56+0,48=2,04т

	8. 
	
	Демонтаж железобетонной опоры 

С 136.6-1 высотой 10,1 м
	шт./

т/

м3
	1/

2,1/

0,84
	
	

	9. 
	
	Демонтаж фундамента железобетонного монолитного 
	шт./

т/

м3
	3/

6/

2,4
	
	3х2=6т

0.8х3=2,4м3

	10. 
	
	Погрузка, перевозка и утилизация строительного мусора самосвалом на расстояние до 30 км
	т/

м3
	8,1/

3,24
	
	

	
	
	Железобетонные конструкции
	
	
	
	

	
	
	Опоры
	
	
	
	

	11. 
	
	Монтаж опоры железобетонной ССА100.6-3.1 на установленный фундамент
	шт./кг
	1/1440
	
	

	
	
	Фундаменты
	 
	
	
	

	12. 
	
	Установка фундамента сборного железобетонного ТСА-4.5-100 методом вибровдавливания
	шт./кг
	4/1950
	
	

	
	
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	13. 
	
	Монтаж узла крепления консоли УКС 04969 КС.МК-14-088
	шт./кг
	6/16,1
	
	

	14. 
	
	Монтаж узла крепления тяги консоли ЛЭЗ 40.0368
	шт.
	1
	
	

	15. 
	
	Монтаж узла крепления пяты консоли ЛЭЗ 40.0368-01
	шт.
	1
	
	

	16. 
	
	Монтаж узла подключения заземляющего проводника к рельсу УКЗУ-3
	шт.
	4
	
	

	17. 
	
	Крепление заземляющего проводника D=12мм  ГОСТ 2590-2006 в изолирующей трубке ПВХ-18,5х1,5 
	м
	14
	
	

	18. 
	
	Монтаж кронштейна индивидуального заземлителя УКС 04911 КС.МК-14
	шт.
	4
	
	

	19. 
	
	Монтаж стойки металлической МШК1-10-100 КС.МК-14 на установленный фундамент
	шт./кг
	3/519
	
	

	20. 
	
	Монтаж ранее демонтированного провода контактной сети на высоте 6,5 м с регулировкой по высоте подвеса
	м
	240
	
	

	21. 
	
	Установка знака «Высокое напряжение»
	шт.
	4
	
	

	
	
	Изоляция в узле крепления опор к фундаментам
	
	
	
	

	22. 
	
	Монтаж втулки изолирующей КС 201.200.105
	шт.
	16
	
	

	23. 
	
	Монтаж оголовка изолирующего УКС 06131
	шт.
	4
	
	

	24. 
	
	Монтаж шайбы изолирующей КС 201.200.118
	шт.
	16
	
	

	25. 
	
	Монтаж колпачка изолирующего КС 201.200.117
	шт.
	16
	
	





