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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1.
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	704,98
	
	техногенный грунт с увеличением на 10 %

	2.
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от V3) 
	м3
	21,15
	
	V4=704,98 х 0,03=21,15 м³

	3.
	
	Насыпь из дренирующего грунта (песка)
	м3
	146,52
	
	с увеличением на 10 %

	4.
	
	Планировка основной площадки насыпи
	м2
	226
	
	

	5.
	
	Планировка откосов насыпи
	м2
	73,2
	
	

	6.
	
	Планировка площадки выемки
	м2
	861,3
	
	

	7.
	
	Планировка откосов выемки
	м2
	475,92
	
	

	8
	
	Погрузка в автосамосвалы техногенного грунта
	м³
	704,98
	
	

	9
	
	Транспортировка и утилизация грунта на расстояние 30 км автосамосвалами
	т
	1325,4
	
	704,98 х 1,88 = 1325,4 т  (γ=1,88 т/м3)

	10
	
	Погрузка в автосамосвалы дренирующего грунта (песка)
	м³
	146,52
	
	

	11
	
	Транспортировка недостающего грунта на расстояние 1 км автосамосвалами
	т
	271,1
	
	146,52 х 1,85 = 271,1 т  (γ=1,85 т/м3)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Верхнее строение пути
	
	
	
	

	12.
	
	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми и старогодними рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65

в том числе:
	м
	284
	
	В том числе старогодние рельсы длиной 25 м – 6 шт., старогодние рельсы длиной  12,5 м – 4 шт. общей длиной 200 м.

	12.1.
	
	укладка прямых участков
	м
	108
	
	

	12.2.
	
	укладка кривых участков
	м
	176
	
	

	13.
	
	Укладка контррельсового уголка СП850 в кривых (длина 9 м)

Пр. МСЗ.8318.00.000
	шт.
	17
	
	Длина участка укладки контррельса – 145,63 м 

(путь 21, две кривые с радиусами 80 м)

Устанавливается вдоль внутреннего рельса пути

	14.
	
	Рихтовка существующего пути
	м
	8,5
	
	на ж/б шпалах

	15.
	
	Разборка существующего звеньевого пути
	м
	110
	
	Складирование демонтируемых элементов вблизи участка производства работ для передачи заказчику

	16.
	
	Разборка тупиковых упоров
	к-т.
	2
	
	Шпалы жб – 4 шт.+ отрезки рельса Р-65 l=2 м – 2 шт.

	17.
	
	Погрузка и перевозка самосвалом металлоконструкций на расстояние 1 км для передачи заказчику 
	шт./т
	4/0,26
	
	4х64,88/1000=0,26

	18.
	
	Погрузка, перевозка самосвалом и утилизация строительного мусора на расстояние 30 км
	м³/т
	0,22/

0,54
	
	2х0,11=0,22 

2х0,27=0,54

	19.
	
	Уплотнение грунта насыпи проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слоя от 30 см.
	м3
	1087,3
	
	861,3+226=1087,3

	20.
	
	Балластировка путей щебнем с увеличением на 10 %
	м³
	549,4
	
	Щебень балластный

категории II по ГОСТ 7392

	21.
	
	Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях
	комп-

лект
	1
	
	(Аналогично п.4)

	22.
	
	Сборка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом новых деревянных брусьев
	комп-

лект
	1
	
	№20

	23.
	
	Укладка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом новых деревянных брусьев
	комп-

лект
	1
	
	№20
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