Ведомость объемов работ по верхнему строению пути
по объекту: «Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.»

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование работ
	Едини
ца изме
рения
	Количество
	Примечания

	1
	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65
	м
	284
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	укладка прямых участков
	м
	108
	

	
	укладка кривых участков
	м
	176
	

	2
	Укладка контррельсового уголка СП850 в кривых
(длина 10 м)
Пр. МСЗ.8318.00.000
	шт.
	15
	Длина участка укладки контррельса – 145,63 м (путь 21, две кривые с радиусами 80 м)

	3
	Башмак контррельсовый (для контррельсового уголка СП850) с необходимым креплением для установки с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах
	шт.
	135
	Устанавливается на каждой второй шпале вдоль внутреннего рельса пути

	4
	Рихтовка существующего пути
	м
	8,5
	

	5
	Разборка существующего звеньевого пути
	м
	110
	

	6
	Разборка тупиковых упоров
	шт.
	2
	

	7
	Балластировка путей щебнем с увеличением на 10 %

	м³
	549,43
	





[bookmark: _GoBack]Примечания:
1. При расчёте сметы в стоимость 1 км пути с определенными параметрами входят шпалы, рельсы, подкладки и все необходимые крепления;
2. Расчёт количества рельс (а также подбор длины рельс: 25 м или 12,5 м) для укладки в прямых и кривых участках пути, укороченных рельс для укладки в кривых, шпал, креплений делает строительная организация в проекте производства работ.

