	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: « Ж/д пути от цеха  217 до обкатной линии с удлинением трансбордера,  расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» 
Смета 02-05-01. Архитектурно-строительные решения. (132-23-АС2)  на сумму 10 364 830,51р.
Смета 02-03-01. Архитектурно-строительные решения. (132-23-АС2)  на сумму  3 111 678,39р.
	

	Дата
	07.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Ответ
	

	1 
	
	Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора
	
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ расчет на 4 кв. 2023г.
	

	2 
	
	Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе
	
	исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
	

	3 
	
	Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
	
	исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
	

	4 
	
	Согласно п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ» перечень и порядок работ в ВОР и смете должны совпадать. Откорректировать очередность работ
	
	откорректировано
	

	5 
	1
	П.1 заменить ФЕР01-01-003-08  на ФЕР01-01-003-14   согласно листа 37 132-23ПОС (объем ковша 0,5м3).
	1
	откорректировано
	

	6 
	4
	П.4 - Согласовать с Заказчиком расстояние для вывоза грунта 30км
	5
	откорректировано
	

	7 
	5
	П.5 - Нет подтверждения текущей  цены и договора на утилизацию
	5
	откорректировано
	

	8 
	6
	П.6 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. 
Вы берете разработку и пишете «засыпка». Заменить расценку на ФЕР01-01-034-02
	6
	откорректировано
	

	9 
	8
	П.8 - в ВОРе не указано каким способом бурится скважина под буронабивную сваю – шнековым или ударно-канатным? Обосновать применение расценки ФЕР05-01-029-07 с учетом того, что используется обсадная труба
	7-9
	Шнековое бурение
	

	10 
	9-10
	П.9-10 - трубы стальные обсадные должны учитываться с нормой оборачиваемости, поскольку они извлекаются в итоге (п.1.4.7 Тех.части сборника 4 «при ударно-канатном бурении до 100 м – 10 %»  «при вращательном бурении до 100м – 9%) ; Обосновать применение секций ножевых длиной 2м в количестве 8м и секций длиной 6м в количестве 40м.
	10-11
	Добавлено в ВОР. Откорректировано (ТЧ, п.1.4.6 для труб диаметром свыше 273 мм с муфтовым соединением, отходы– 1 %; ТЧ,п.1.4.7 износ при вращательном до 100 м – 9 % ).
Ножевая секция обсадной трубы используется в качестве лидирующей секции при забуривании обсадных труб. 
	

	11 
	11
	П.11 – каркасы металлические собрать по ведомости расхода металла лист 4, 132-23-АС2
	12-14
	откорректировано
	

	12 
	12
	П.12 – внести в смету надбавку на W8 к бетону В25
	16
	откорректировано
	

	13 
	13-14
	П.13 – 14 – обосновать объем бетонной подготовки , указать в ВОР
	18
	В воре приведена поз. 35
	

	14 
	15
	П.15 – в ВОРе ошибочный объем 14м3 (по проекту 3,5м3)
	
	По проекту 3,5 м3 на 1 сваю всего свай 4 шт.
3,5*4=14 м3
	

	15 
	16
	П.16 - внести в смету надбавку на W6 к бетону В25
	22
	
	

	16 
	19-20
	П.19-20 - обосновать гидроизоляцию битумом, указать на чертеже,в ВОР
	35,37
	В воре приведена поз. 55, 57
В ПД лист 6
	

	17 
	21-22
	П.21 – 22 – обосновать объем бетонной подготовки, указать на чертеже, в ВОР
	18,25
	В ПД указана на листе 5 и  6  (бетон В7,5) =0,8+7,1=7,9 м3
В ВОР поз. 35=7,9м3
	

	18 
	23-24
	П.23-24  - обосновать объем утепления, указать на чертеже,в ВОР
	27,28
	В ПД указана на листе   6  (ПСБ-С-25) =7,1 м3
В ВОР поз. 33=7,1 м3
	

	19 
	25
	П.25  – в ВОРе ошибочный объем 14м3. (по проекту 27.3м3). Учесть назначению этой конструкции
	
	По проекту 3,5 м3 на 1 сваю всего свай 4 шт.
3,5*4=14 м3
В Воре поз. 37 – 14 м3.
	

	20 
	26
	П.26 - внести в смету надбавку на W6 к бетону В25
	31
	откорректировано
	

	21 
	29-30
	П.29-30 - обосновать гидроизоляцию битумом, указать на чертеже, в ВОР
	
	См . ответ 16 
	

	





Исполнитель:
	
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.

Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


                                                                                           

