	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: « Ж/д пути от цеха  217 до обкатной линии с удлинением трансбордера,  расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» 
Смета 06-05-01. Наружные сети водоснабжения и канализации. Водоснабжение. (132-23-НВК)  на сумму 3 681 087,40р.
Смета 06-01-01. Наружные сети водоснабжения и канализации. Водоснабжение. (132-23-НВК)  на сумму   3 730 794,51р.
	

	Дата
	07.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	№ п в смете
	Ответ
	

	1 
	
	Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
	
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ расчет на 4 кв. 2023г.
	

	2 
	
	Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту
	
	исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
	

	3 
	
	Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
	
	исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
	

	4 
	
	Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС
	
	откорректировано
	

	5 
	
	Согласно п. 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ» необходимо соблюдать очередность производства работ в ВОРе и смете
	
	откорректировано
	

	6 
	1
	П.1 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите  / «демонтаж». Почему грунты мокрые? Согласно п.10 лист 1 раздела 132-23-АС подземные воды вскрыты на  глубине 5,2-6,6м.    Заменить расценку на ФЕР22-04-001-01
	1
	откорректировано
	

	7 
	3-5
	П.3-5 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите  / «демонтаж».
	2,58,97
	откорректировано
	

	8 
	6-8
	  П.6-8 – исключить. Этих объемов нет в ВОР на водоснабжении.
	
	откорректировано
	

	9 
	9
	П.9 – вес строит.мусора = 4,4+0,105+1,23+3+4=12,735т
	
	Откорректировано с учетом ВР
	

	10 
	10
	П.10 – согласовать с Заказчиком расстояние перевозки мусора 25км.
	
	Приложено КП Террус
	

	11 
	11
	П.11   Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию.
	
	Приложено КП Террус
	

	12 
	
	В проекте (лист 3) в таблице колодцев откорректирована высота рабочей части колодца (3,3м), а также добавлено 1 кольцо КС15.9 (всего 3шт).   В ВОРЕ и спецификации колец указано 2шт.   Необходимо откорректировать также объем земляных работ. Замечания сейчас даю исходя из текущих объемов работ.
	
	Учтено
	

	13 
	12,50,74
	П.12, п.50, п.74    разделить разработку грунта 1 группы на:
-  разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07) 
- разработка грунта в отвал (ФЕР01-01-003-07)   
	6,7,68,69,100,101
	откорректировано
	

	14 
	13,51,75
	П.13. п.51, п.75  - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите  «/ доработка». Заменить на ФЕР01-02-057-01.
	8,70,102
	откорректировано
	

	15 
	14,52,76
	П.14, п.52, п.76 – погрузку удалить
	
	откорректировано
	

	16 
	15,53,77
	П.15, п.53, п.77   –согласовать  перевозку лишнего грунта на 30км (в ВОРе 25км)
	
	откорректировано
	

	17 
	16,54,78
	П.16, п.54, п.78  - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию
	
	откорректировано
	

	18 
	17,55,79
	П.17, п.55, п.79    Вы берете ФЕР01-01-010-32 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить  ФЕР01-01-034-01
	9,71,103
	откорректировано
	

	19 
	18,56,80
	П.18, п.56, п.80   – допишите через дробь, сколько  засыпается грунтом, сколько песком
	10,72,704
	откорректировано
	

	20 
	19,21,57,29,81,88
	П.19, п.21, п.57, п.59, п.81, п.88   - Нет подтверждения текущей цены песка КП/счетом, нет КАЦ. Заменить на ФССЦ-02.3.01.02-0016.  Проверить норму расхода песка
	11,73,105
	откорректировано
	

	21 
	22-23
	П.22-23– на каком основании разрезной футляр? Заменить на ФЕР22-01-015-03.  Длина футляра по спецификации 14,3м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции
	16-19
	откорректировано в соответствии с ВР, длина 16 м
	

	22 
	25-26
	П.25-26 – на основании п.3.3.1.10 Инструкции АО «ТМХ» материал в расценке можно исключать/добавлять отдельной строкой. Исправить объем на 2,3м3
	24-26
	Откорректировано в соответствии с ВР, 2,5м3
	

	23 
	27
	П.27 – для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб
	28
	откорректировано
	

	24 
	28
	П.28  - длина протаскивания 14,3м
	29
	Откорректировано, по ВОР длина 16м.
	

	25 
	32,70,94
	П.32, п.70, п.94  это не муфта для трубы, а муфта для заделки проходов. В работе по монтажу фасонных частей откорректировать количество и применить соответствующую расценку
	37,94,126
	откорректировано
	

	26 
	33
	П.33 – исключить. фланцы свободные, не привариваются
	
	откорректировано
	

	27 
	34
	П.34 – в расценке 2 комплекта, это 4 фланца. Должно быть всего 2 фланца
	42
	откорректировано
	

	28 
	35
	П.35 на основании п.3.3.1.10 Инструкции АО «ТМХ» материал в расценке можно исключать/добавлять отдельной строкой
	
	откорректировано
	

	29 
	39
	П.39 – вычесть из расценки фасонные части, потому что идет замена материала
	
	откорректировано
	

	30 
	40
	П.40  Нет подтверждения текущей цены КП/счетом, нет КАЦ. Нет письма заказчика
	
	откорректировано
	

	31 
	42
	П.42 Нет подтверждения текущей цены КП/счетом, нет КАЦ. Нет письма заказчика. Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777
	
	откорректировано
	

	32 
	43
	П.43 – проверьте объем колодца. 0,4*3+0,265+0,02+0,27+0,38=2,135м3
	48
	откорректировано
	

	33 
	45
	П.45 – колец КС15.9 должно быть 3шт
	51
	откорректировано
	

	34 
	49
	П.49 – заменить на ФССЦ-07.2.05.01-0032
	55
	откорректировано
	

	35 
	
	Заменить учтенные в расценке плиты ж/б на необходимые по спецификации
	
	
	

	36 
	
	Заменить мастику на Технониколь №24
	
	
	

	37 
	60,61
	П.60-61– на каком основании принят разрезной футляр? Заменить на ФЕР22-01-015-02.  Футляр 426*7 длиной 16м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции
	78-83
	откорректровано

	

	38 
	64
	П.64 – раствор должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3
	86
	откорректровано

	

	39 
	65
	П.65 – для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб
	90
	откорректровано

	

	40 
	66
	П.66 – длина протаскивания 16м
	84
	откорректровано
	

	41 
	72
	П.72 – фланцы без приварки. Исключить
	
	откорректровано
	

	42 
	73
	П.73 – фланцы указаны как комплект, а по проекту 1 шт. откорректировать объем
	96
	откорректровано

	

	43 
	74-75
	П.74-75 – почему в ВОРЕ в формуле подсчета объемов земляных работ длина участка 85м?, если труба 82м ? перепроверить объем земляных работ
	
	Учтено
	

	44 
	
	На участке от В1-5  до В1-6 в ВОРе есть указание выполнить прокладку 35м футляра методом ГНБ. Дать разъяснение по способу прокладки футляра и внести эти данные в проект и в ВОР
	
	Необходимо уточнить какие требуются  разъяснения
	

	45 
	82-83
	П.82-83– на каком основании разрезной футляр? Заменить на ФЕР22-01-015-03.  Длина футляра по спецификации 51м.    Не учтено, что футляр в весьма усиленной изоляции
	108-111
	откорректировано
	

	46 
	85
	П.85 – заменить на ФЕР22-05-004-02
	119
	откорректировано
	

	47 
	86
	П.86 – раствор должен идти как материал к заполнению труб цементным раствором. Данная работа не учтена. Добавить ФЕРр66-38-3
	116
	откорректировано
	

	48 
	89
	П.89 – для протаскиваемых труб тоже нужна сварка в плети. Проверьте длину труб
	122
	откорректировано
	

	49 
	90
	П.90- длина протаскивания 51м
	114
	откорректировано
	

	50 
	93
	П.93 –через дробь дописать применит. маркировку
	125
	откорректировано
	

	51 
	96
	П.96 – фланцы без приварки. Исключить
	
	откорректировано
	

	52 
	97
	П.97 – фланцы указаны как 2 комплекта, а по проекту 2 шт. откорректировать объем
	128
	откорректировано
	

	





Исполнитель:
	
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.

Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


                                                                                           



