Представитель Заказчика: ____________________________________

Ведомость объемов работ
на Устройство ограждения вдоль обкаточного пути,
по объекту: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
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	[bookmark: _Hlk167959144]Демонтаж
	

	1
	
	Демонтаж кирпичного забора общей длинной 398 п.м.
	м³
	     418,6
	
	 (L) (398 – 0,38 х 12) х 2,8 (h) х 0,38 = 418,6м3 

	2
	
	Демонтаж пилястр из кирпича на деформационных швах
	м³
	8,2
	
	0,64 х 0,38 х 2,8 (h) х 12 шт = 8,2м3

	3
	
	Демонтаж железобетонных фундаментов
	м³
	195,0
	
	(L) 398 х 0,7 (h) х 0,7 = 195,0м3

	4
	
	Демонтаж ограждения из колючей проволоки по верху забора
	м
	2388
	
	398 х 6 рядов проволоки= 2388м (Передача Заказчику)

	5
	
	Демонтаж опор для крепления проволоки из гнутого швеллера 
	шт/т
	133/1,59
	
	Гнутый швеллер 60х40х3 L = 0,8м, 5 шт на одну опору ,133 опоры с шагом 3м; 2,98кг х 0,8м х 5шт х 133опоры = 1585 кг (Передача Заказчику)

	6
	
	Демонтаж металлического экрана по верху забора 
	м2/т
	296,25/ 5,88
	
	Лист стальной t=1,5мм h =0,75м, 11.78 кг х 398 х 0,75 = 3512 кг;  ребра жесткости из гнутого швеллера 60х40х3 в 2-а ряда 2,98кг х 398 х 2 = 2372 кг; 0бщий вес 3512 + 2372 = 5884кг 
0,75м * 398 = 296,25м2 (Передача Заказчику)

	7
	
	Демонтаж трубопровода газоснабжения (не действующий по опорам крепления проволоки) из трубы стальной
	м/т
	23,5/0,45
	
	Труба стальная Д159х5, 18.989 кг х 23,5 (L) = 446 кг, (Передача Заказчику)

	8
	
	Демонтаж сетчатого ограждения вольера для собак
	м/м2
	25,5/63,8
	
	(L) 25,5 х 2,5 (h) = 63,8м2, (Передача Заказчику)

	9
	
	Погрузка строительного мусора механизировано
	т
	1004,5
	
	(418,6+8,2) х 1,8 + 195 х 2,5 = 1255,7; 1255,7 х 80% = 1004,5т

	10
	
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	251,1
	
	1255,7 х 20% =251,1т

	11
	
	Перевозка и утилизация строительного мусора
	м³
	621,8
	
	418,6 + 8,2 + 195 = 621,8м3 

	
	
	Земляные работы (без выполненного участка по РД АС 132-23-АС1) 
	

	12
	
	Обратная засыпка траншеи механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3) после демонтажа фундаментов, с послойным уплотнением  

	м³
	195
	
	= V демонтированных фундаментов

	13
	
	Вертикальная планировка экскаватором-погрузчиком в оси проектируемого ограждения 
	м2
	915
	
	(L) 398 х 2,3 (ширина отвала экскаватора-погрузчика JCB) = 915м2

	14
	
	Уплотнение основания виброкатками в оси проектируемого ограждения, 5 проходок по одному слою
	м2/м³   
	915/183
	
	= S вертикальной планировки на глубину 0,2м;  915 х 0,2 = 915х 0,2 = 183м3

	15
	
	Завоз недостающего грунта из карьера (расстояние от карьера 85км)
	т/м³
	341,25/ 242,75
	
	195 х 1,25 (коэф. разрыхления грунтов (прил.2 ЕНиР Е2В1)) = 243,75м3 
195м3*1,75=341,75т

	16
	
	Разработка сухого грунта механизированным способом экскаватором (с ковшом емк. 0,5м3) в отвал (97%)
	м³
	69,2
	
	1,15 х 0,2 х 310 = 71,3; 71,3 х 97% =69,2м3

	17
	
	Доработка грунта под фундаменты вручную (3%)
	м³
	2,1
	
	71,3 х 3% = 2,1м3

	18
	
	Обратная засыпка механизированным способом с последующим уплотнением виброплитой (80%)
	м³
	39,7
	
	V разработанного грунта – V щебня – V смонтированных фундаментов (123 шт на высоту 0,1м); 71,3 - 13,8 – 0,9 х 0,7 х 0,1 х 126шт = 49,6; 49,6 х 80% = 39,7м3

	19
	
	Обратная засыпка вручную с последующим уплотнением виброплитой (20%)
	м³
	9,9
	
	48,4 х 20% = 9,9м3

	20
	
	Устройство грунтовой насыпи с перемещением грунта до 100м
	м³
	382,9
	
	V насыпи 0,45м (h) – Vфундаментов 0,45м (h); 310 х 3 х 0,45 – 0,9 х 0,7 х 0,45 х 126 шт = 382,9м3

	21
	
	Завоз недостающего грунта из карьера (расстояние от карьера 85км)
	т/м³
	632,1/
451,5
	
	(382,9 + 49,6 - 71,3) х 1,25 (коэф. разрыхления грунтов (прил.2 ЕНиР Е2В1)) = 451,5м3
 361,2м3 х 1,75 = 632,1м3 

	
	
	Сборные железобетонные конструкции (без выполненного участка по РД АС 132-23-АС1)
	

	22
	
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фракции 20-40 под фундаменты с уплотнением вибротрамбовками
	м³
	16,6
	
	1,15 х 0,95 х 0,1 х 126шт = 13,8м3
13,8 * 1,2 (коэффициент уплотнения щебня) = 16,6м3

	23
	
	Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ31-77» массой 0,63т (165шт) 
	ш/м³
	126/31,9
	
	126 х 0,253 = 31,9м3

	24
	
	Монтаж панелей ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ31-77» массой 1,42т (3000 х 2500)
	шт/м/м³
	124/310/70,2
	
	124 х 0,566 = 70,2м3

	25
	
	Замоноличивание стаканов панелей ПО-2 в фундаментах ФО-2 бетоном В20 W6 F150
	м³
	4,7
	
	0,037м3 на 1 фундамент согласно п.5 Л-3 РД АС 132-23-АС1; 0,037 х 126 = 4,7м3

	26
	
	Обмазка ж/б фундаментов ФО-2 грунтовкой Технониколь № 01  в один слой, расход 0,30 кг/м2
	кг/м2
	79/263,2
	
	S фундаментов = (S боковой поверхности + S верхней поверхности) х 123 шт; S б.п. = (0,9 +0,7) х 2 х 0,55 = 1,76м2; S в.п. = (0,65 х 0,85) – (0,35 х 0,45) = 0,27м2;                                 S фундаментов = (1,87 +0,27)123 = 263,2м2; 263,2 х 0,3 = 78,96кг

	27
	
	Обмазка ж/б фундаментов ФО-2 битумной мастикой Технониколь №24 в два слоя, расход 0,7 кг/м2  
	кг/м2
	368,5/263,2
	
	S фундаментов = 263,2м2; 263,2 х 0,7 х 2 = 368,5кг



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве



Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________

