Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК4)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	36,5
	131-23-НВК4-13
	Ксущ -К11А: 16,61м +16,61м +3,28м =36,5м

	2
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом 
	м³
	10,67
	131-23-НВК4-13
	Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 3,38м х (h) 0,19м =10,67м3

	3
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом 
	м³
	15,6
	131-23-НВК4-13
	Ксущ -К11А: (L) 16,61 х 3,13м х (h) 0,3м =15,6м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	4
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	26,27/ 43,18
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3 )
10,67м3 * 2 = 21,34т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
15,6м3 * 1,4 = 21,84т

	5
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	6
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	43,18
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи 
	
	
	
	

	7
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) 
	м³
	55,8
	131-23-НВК4-13
	Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,15м х (h) 1,61м *0,97 =55,8м3

	8
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	1,7
	131-23-НВК4-13
	Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,15м х (h) 1,61м *0,03 =1,7м3

	9
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением
	м³
	2,29
	131-23-НВК4-14
	Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 1,38м х (h) 0,1м =2,29м3

	10
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	13,47
	131-23-НВК4-16
	Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 1,685м х (h) 0,5м -0,52м3 Vтруб =13,47м3

	11
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	67,51
	131-23-НВК4-17
	Ксущ -К11А: (L) 16,61м х 2,71м х (h) 1,5м =67,51м3

	12
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	67,51
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	13
	
	Перемещение недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт)
	м³/ т
	10,01/ 19,02
	
	Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3)
(67,51м3 – 55,8м3-1,7м3) *1,9 = 10,01м3/ 19,02т

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	14
	
	Пробивка отверстий 220*220мм в стенках колодца
	шт.
	2
	131-23-НВК4-15
	

	15
	
	Прокладка трубы ПНД Ду.200мм
	м
	18,59
	131-23-НВК4-15
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
