Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК5)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий 
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра
	шт.
кг
	14
1400
	131-23-НВК5-14
	К15В-К15А: (L) 14м / 14шт. х 100кг/шт. =1400кг

	2
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	124,64
	131-23-НВК5-14
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) ((L) 13,94м+12,49м+ 4,05м) = 30,48м
т.2(К15В) -т.3(К15А) ((L) 2,08м + 3,36м) = 5,44м
т.2(К15В) -т.4 ((L) 38,41м+25,31м х 11,4м) = 75,12м
К17 ((L) 3,5м +3,76м +4,05м + 1,75м) = 13,60м

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом 
	м³
	49,35
	131-23-НВК5-14
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 4,05м х (h) 0,19м = 10,44м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,72м х 3,54м х (h) 0,19м = 1,83м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 4,05м х (h) 0,19м х = 30,29м3
К17 (L) 9,30м х 3,905м х (h) 0,19м -0,11м3Vколодец = 6,79м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания мех. способом
	м³
	77,92
	131-23-НВК5-14
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 4,05м х (h) 0,3м = 16,49м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 2,72м х 3,54м х (h) 0,3м = 2,89м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 4,05м х (h) 0,3м х = 47,82м3
К17 (L) 9,30м х 3,905м х (h) 0,3м -0,17м3Vколодец = 10,72м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5
	
	Погрузка дорожного бордюра в автосамосвалы
	т
	1,4
	
	

	6
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³
т
	127,83
199,32
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 )
49,35м3 * 1,8 = 88,83т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
77,92м3 * 1,4 = 109,09т

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	199,32
	
	

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	127,83
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства котлована
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	96,84
	131-23-НВК5-15
	К17: (8,8*6,31+5,8*3,4)/2 х (h) 2,94м -10,78м3 Vколодец *0,97 = 96,84м3

	10
	
	Доработка дна колодцев вручную
	м³
	3
	131-23-НВК5-15
	К17: (8,8*6,31+5,8*3,4)/2 х (h) 2,94м -10,78м3 Vколодец *0,03 = 3м3

	11
	
	Устройство щебеночного основания под колодец 
	м³
	1,43
	131-23-НВК5-16
	кол. К15В (L) 2,41м х 2,41м х (h) 0,1м =0,58м3
кол. К17 (L) 2,92м х 2,92м х (h) 0,1м =0,85м3

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи
	
	
	
	

	12
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м³
	293,76
	131-23-НВК5-15
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 2,445м х (h) 2,03м*0,97 = 65,33м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 3,48м х 1,83м х (h) 1,09м*0,97 = 6,73м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 2,445м х (h) 2,375м *0,97 = 221,7м3

	13
	
	Доработка грунта в траншее вручную 
	м³
	9,09
	131-23-НВК5-15
	т.1(К15Б) -т.2(К15В) (L) 13,57м х 2,445м х (h) 2,03м*0,03 = 2,02м3
т.2(К15В) -т.3(К15А) (L) 3,48м х 1,83м х (h) 1,09м*0,03 = 0,21м3
т.2(К15В) -т.4 (L) 39,36м х 2,445м х (h) 2,375м *0,03 = 6,86м3

	14
	
	Устройство песчаного основания с последующим уплотнением
	м³
	6,41
	131-23-НВК5-18
	т.1(К15Б) -т.2 (L) 4,96м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,68м3
т.3 -т.4(К15А) (L) 0,93м х 1,28м х (h) 0,1м = 0,12м3
т.5(К15В)-т.6(К17) (L) 40,62м х 1,38м х (h) 0,1м = 5,61м3

	15
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	86,21
	131-23-НВК5-21
	сеч.1-1: (L) 4,96м х 1,775м х (h) 0,61м – 0,39м3 Vтруб = 4,98м3
сеч.2-2: (L) 6,91м х 1,785м х (h) 0,83м – 1,52м3 Vтруб = 8,72м3
сеч.3-3: (L) 2,97м х 2,97м х (h) 1,67м – 1,94м3 Vтруб = 12,79м3
сеч.4-4: (L) 40,62м х 1,73м х (h) 0,61м – 3,16м3 Vтруб = 39,71м3
сеч.5-5: (L) 6,36м х 3,845м х (h) 0,86м – 6,59м3 Vтруб = 14,44м3
сеч.6-6: (L) 4,44м х 1,705м х (h) 0,73м – 0,64м3 Vтруб = 4,89м3
сеч.7-7: (L) 0,93м х 1,63м х (h) 0,46м – 0,02м3 Vтруб = 0,68м3

	16
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	430,86
	131-23-НВК5-22
	сеч.1-1: (L) 4,96м х 3,08м х (h) 1,77м = 27,04м3
сеч.2-2: (L) 6,91м х 3,145м х (h) 1,65м = 35,86м3
сеч.3-3: (L) 2,97м х 3,755м х (h) 0,95м – 0,69м3 Vтруб = 12,71м3
сеч.4-4: (L) 40,62м х 3,035м х (h) 2,1м = 258,89м3
сеч.5-5: (L) 8,06м х 5,3м х (h) 2,47м – 13,82м3 Vтруб = 91,69м3
сеч.6-6: (L) 4,44м х 2,16м х (h) 0,36м = 3,45м3
сеч.7-7: (L) 0,93м х 2,085м х (h) 0,63м = 1,22м3

	17
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	430,86
	131-23-НВК5-22
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	18
	
	Перемещение недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт)
	м³/ т
	28,17/ 53,52
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
Котлованы: (96,84м3+3м3) * 1,9 = 99,84м3/ 189,7т
Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3)
Траншея (430,86м3 – 293,76м3-9,09м3) *1,9 = 128,01м3/ 243,22т
Итого: (128,01м3-99,84м3)*1,9=28,17м3/53,52т

	
	
	Демонтажные работы (колодец К17сущ.)
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-1
	шт.
м3
	1
0,59
	131-23-НВК5-16
	0,59м3/шт. (повреждена)

	
	
	Демонтаж кольца колодезного стенового КС7.6
	шт.
м3
	2
1,174
	131-23-НВК5-16
	0,587м3/шт. (повреждено)

	
	
	Демонтаж люка чугунного «К»
	шт.
	1
	131-23-НВК5-16
	(поврежден)

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	
	
	Погрузка демонтированных ж/б изделий
	м3
т
	1,764
4,41
	
	(0,59+0,587*2)=1,764м3 *2,5т =4,41т

	
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	т
	4,41
	
	0,1т +4,41т=4,51т

	
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	4,41
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	
	
	Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр)
	м
	6,91
	131-23-НВК5-19
	

	
	
	Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	м
	6,91
	131-23-НВК5-19
	Опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530 -3шт.

	
	
	Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 430х 8мм (футляр)
	м
	4,4
	131-23-НВК5-19
	

	
	
	Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/430
	п.м.
	4,4
	131-23-НВК5-19
	Опорно-направляющее кольцо ОНК-160/430 -2шт.

	
	
	Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаной смесью   марки М100
	м³
	1,4
	131-23-НВК5-19
	Уч. (К15Б-К15В) = 0,89м3
Уч. (К15А-К15В) = 0,51м3
Всего: 0,89м3+0,51м3=1,4м3

	
	
	Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм в траншее
	м
	54,3
	131-23-НВК5-19
	

	
	
	Прокладка трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм в траншее
	м
	5,69
	131-23-НВК5-19
	

	
	
	Пробивка отверстий 0,32м*0,32м в стенках колодца
	шт.
м
	4
0,41
	131-23-НВК5-19
	

	
	
	Пробивка отверстий 0,18м*0,18м в стенках колодца
	шт.
м
	1
0,03
	131-23-НВК5-19
	

	
	
	Установка муфт защитных проходных Ду 315/530мм
	шт.
	2
	131-23-НВК5-19
	

	
	
	Установка муфт защитных проходных Ду 160/430мм
	шт.
	2
	131-23-НВК5-19
	

	
	
	Устройство колодца К15В
	
	
	
	

	
	
	Установка плиты днища ПН10-1
	шт.
м3 
	1
0,18
	131-23-НВК5-17
	0,18м3/шт.

	
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
м3
	2
0,48
	131-23-НВК5-17
	0,24м3/шт.

	
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10-1
	шт. 
м3
	1
0,1
	131-23-НВК5-17
	0,1м3/шт.

	
	
	Установка доборного стенового кольца КС7.6
	шт. 
м3
	1
0,1
	131-23-НВК5-17
	0,1м3/шт.

	
	
	Установка опорного кольца КО-10
	шт. 
м3
	1
0,041
	131-23-НВК5-17
	0,041м3/шт

	
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-17
	

	
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-17
	

	
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	10,22
	131-23-НВК5-20
	

	
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	10,22
	131-23-НВК5-20
	

	
	
	Устройство колодца К17нов.
	
	
	
	

	
	
	Установка плиты днища ПН20-1
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-17
	0,59м3/шт.

	
	
	Установка кольца стенового КС20-9
	шт. 
	2
	131-23-НВК5-17
	0,587м3/шт.

	
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП20-1
	шт.
	1
	131-23-НВК5-17
	0,36м3/шт.

	
	
	Установка кольца стенового КС10-9
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-17
	0,24м3/шт.

	
	
	Установка опорной плиты ОП-1К
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-17
	0,41м3/шт.

	
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (К)
	шт. 
	1
	131-23-НВК5-17
	

	
	
	Установка стремянки металлической С1-07
	шт.
	2
	131-23-НВК5-17
	

	
	
	Установка плиты ПКЛ 28-12-8
	шт. 
	2
	131-23-НВК5-17
	0,402м3/шт.

	
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	41,2
	131-23-НВК5-20
	

	
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	41,2
	131-23-НВК5-20
	







	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство канализации. Колодец К16А (дождеприемник)
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства котлована колодца 
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	8,8
	131-23-НВК5-05
	К16А: 2,2м +2,2м+2,2м+2,2м =8,8м

	2
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м³
	0,92
	131-23-НВК5-05
	К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,19м =0,92м3

	3
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	1,45
	131-23-НВК5-05
	К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,30м =1,45м3

	
	
	Разборка дорожных покрытий для устройства траншеи на участках санации
	
	
	
	

	4
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м
	66,15
	131-23-НВК5-06
	Уч.1: (L) (6,49+2,86) * 2 = 18,7м 
Уч.2: (L) (9,52+2,97) * 2 = 24,98м 
Уч.3: (L) (1,99+3,14) * 2 = 10,26м 
Уч.4: (L) 4,73+2,75+4,73 = 12,21м 

	5
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия 
	м³
	12,14
	131-23-НВК5-06
	Уч.1: (L) 6,49м х 2,77м х (h) 0,19м =3,41м3
Уч.2: (L) 9,52м х 2,87м х (h) 0,19м =5,19м3
Уч.3: (L) 1,99м х 3,04м х (h) 0,19м =1,15м3
Уч.4: (L) 4,73м х 2,66м х (h) 0,19м =2,39м3

	6
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	17,46
	131-23-НВК5-06
	Уч.1: (L) 6,49м х 2,51м х (h) 0,30м =4,89м3
Уч.2: (L) 9,52м х 2,62м х (h) 0,30м =7,48м3
Уч.3: (L) 1,99м х 2,79м х (h) 0,30м =1,67м3
Уч.4: (L) 4,73м х 2,41м х (h) 0,30м =3,42м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	7
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы 
	м³/ т
	31,97 / 49,98
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3 )
(0,92м3 +12,14м3) * 1,8 = 13,06м3 / 23,51т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3 )
(1,45м3 +17,46м3) * 1,4 = 18,91м3 / 26,47т

	6
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	31,97
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства котлована колодца
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (98%)
	м³
	4,32
	131-23-НВК5-05
	К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,91м *0,98 =4,32м3

	10
	
	Доработка дна колодцев вручную (2%)
	м³
	0,08
	131-23-НВК5-05
	К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,91м *0,02 =0,08м3

	11
	
	Устройство щебеночного основания под колодец 
	м³
	0,48
	131-23-НВК5-07
	К16А: (L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,1м =0,48м3

	12
	
	Устройство обсыпки из песка (с Купл=1,1) колодца в котловане,вручную, с последующим уплотнением 
	м³
	3,45
	131-23-НВК5-11
	К16А:(L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,95м -0,11м3 Vтрубы -0,99м3 Vкотлован =3,45м3

	13
	
	Обратная засыпка котлована грунтом,механизировано (экскаватором с ковшом емк. 0,65м3)
	м³
	1,42
	131-23-НВК5-12
	(L) 2,2м х 2,2м х (h) 0,36м -0,32м3 Vколодец =1,42м3

	14
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	1,42
	131-23-НВК5-12
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи на участках санации
	
	
	
	

	15
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (97%)
	м³
	48,82
	131-23-НВК5-06
	Уч.1:(L) 6,49м х 1,83м х (h) 1,05м -0,92м3 Vтрубы х0,97 =11,2м3
Уч.2:(L) 9,52м х 1,89м х (h)1,15м -1,35м3 Vтрубы х0,97 =18,76м3
Уч.3:(L) 1,99м х 1,97м х (h) 1,32м -0,28м3 Vтрубы х0,97 =4,74м3
Уч.4: (L) 4,73м х 1,78м х (h) 1,73м х 0,97 =14,12м3

	16
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	1,52
	131-23-НВК5-06
	Уч.1:(L) 6,49м х 1,83м х (h) 1,05м -0,92м3 Vтрубы х 0,03 =0,35м3
Уч.2:(L) 9,52м х 1,89м х (h)1,15м -1,35м3 Vтрубы х 0,03 =0,58м3
Уч.3:(L) 1,99м х 1,97м х (h) 1,32м -0,28м3 Vтрубы х 0,03 =0,15м3
Уч.4: (L) 4,73м х 1,78м х (h) 1,73м х 0,03 =0,44м3

	17
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	19,96
	131-23-НВК5-11
	Уч.1: (L) 6,49м х 1,61м х (h) 0,6м – 0,92м3 Vтруб =5,35м3
Уч.2: (L) 9,52м х 1,61м х (h) 0,6м – 1,35м3 Vтруб =7,85м3
Уч.3: (L) 1,99м х 1,61м х (h) 0,6м – 0,28м3 Vтруб =1,64м3
Уч.4: (L) 4,73м х 1,57м х (h) 0,83м – 1,04м3 Vтруб =5,12м3

	18
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	54,54
	131-23-НВК5-12
	Уч.1: (L) 6,49м х 2,385м х (h) 0,94м =14,55м3
Уч.2: (L) 9,52м х 2,435м х (h) 1,04м =24,11м3
Уч.3: (L) 1,99м х 2,53м х (h) 1,21м =6,09м3
Уч.4: (L) 4,73м х 2,3м х (h) 0,9м =9,79м3

	19
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	54,54
	
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	20
	
	Перемещение недостающего грунта для обратной засыпки (местный грунт)
	м³/ т
	1,22/ 2,32
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
Котлованы: (4,32м3+0,08м3- 1,42м3) * 1,9 = 2,98м3/ 5,66т
Недостающий грунт (γ=1,9 т/м3)
Траншея:(54,54м3 -48,82м3 - 1,52м3) *1,9 = 4,2м3/ 7,98т
(4,2м3-2,98м3)*1,9=1,22м3/2,32тн

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	
	
	Пропиливание проемов (6,49м х 0,6м 9,52м х 0,6м 1,99м х 0,6м) в существующей бетонной трубе ф600*60мм для последующей санации 
	м
м³
	39,6
0,648
	131-23-НВК5-09
	Уч.1: (L) (6,49+0,6) *2=14,18м
Уч.2: (L) (9,52+0,6) *2=20,24м
Уч.3: (L) (1,99+0,6) *2=5,18м
Всего: 14,18+20,24+5,18=39,6м

	
	
	Пробивка отверстий в стенках колодца 540х540мм
	шт.
м
	2
2,16
	131-23-НВК5-09
	

	
	
	Установка футляра из трубы стальной ВУС Ду 530*7мм
	м
	4,99
	131-23-НВК5-09
	

	
	
	Протаскивание в футляр трубы ПНД Ду 315 мм «Корсис» с установкой опорно-направляющих колец 315*530 
	м
	4,99
	131-23-НВК5-09
	Опорно-направляющие кольца 315*530-2 шт.

	
	
	Прокладка трубы ПНД Ду 315 мм «Корсис»
	м
	51,17
	131-23-НВК5-09
	К16А-Ксущ.: 46,08м 
К15сущ-К16сущ.: 5,09м

	
	
	Заливка цементно-песчаным раствором М100 участков санации 
	м³
	5,37
	131-23-НВК5-09
	К15сущ-К16сущ.: 4,72м3
К16сущ-К16А.: 0,65м3

	
	
	Установка муфты защитной полиэтиленовой ф315 мм
	шт.
	4
	131-23-НВК5-09
	

	
	
	Устройство колодца К16 (дождеприемник)
	
	
	
	

	
	
	Установка плиты днища ПН10
	шт. 
м3
	1
0,18
	131-23-НВК5-08
	0,18м3/шт.

	
	
	Установка кольца стенового КС10.9 
	шт. 
м3
	1
0,24
	131-23-НВК5-08
	0,24м3/шт.

	
	
	Установка плиты перекрытия ПП10
	шт.
м3
	1
0,1
	131-23-НВК5-08
	0,1м3/шт.

	
	
	Монтаж дождеприемной решетки ДБ2 (В125)
	шт.
	1
	131-23-НВК5-08
	

	
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	5,97
	131-23-НВК5-10
	

	
	
	Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя
	м2
	5,97
	131-23-НВК5-10
	

	
	
	Реконструкция горловин колодцев К15сущ, К16сущ
	
	
	
	

	
	
	К15сущ (демонтаж)
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж люка чугунного H=0,18м
	шт.
	1
	131-23-НВК5-13
	(с сохранением)

	
	
	Разборка кирпичной кладки 
	м³
	0,04
	131-23-НВК5-13
	(0,84*0,84*3,14/4-0,59*0,59*3,14/4) *0,13

	
	
	К15сущ (монтаж)
	
	
	
	

	
	
	Установка кольца опорного КО7
	шт.
м3
	2
0,04
	131-23-НВК5-13
	0,02м3/шт.

	
	
	Монтаж люка чугунного H=0,18м
	шт.
	1
	131-23-НВК5-13
	(ранее демонтированный)

	
	
	К16сущ (демонтаж)
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж люка чугунного H=0,10м
	шт.
	1
	131-23-НВК5-13
	(с сохранением)

	
	
	Разборка кирпичной кладки 
	м³
	0,08
	131-23-НВК5-13
	(0,84*0,84*3,14/4-0,59*0,59*3,14/4) *0,27

	
	
	К16сущ (монтаж)
	
	
	
	

	
	
	Установка доборного строительного кольца КС 7.6
	шт.
м3
	1
0,088
	131-23-НВК5-13
	0,088м3/шт.

	
	
	Монтаж люка чугунного H=0,18м
	шт.
	1
	131-23-НВК5-13
	(ранее демонтированный)

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	
	
	Погрузка разобранной кирпичной кладки
	м3/
т
	0,12/
0,216
	
	0,12м3*1,8т/м3=0,216т

	
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	т
	0,216
	
	

	
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3
	0,12
	
	



	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Ливневая канализация (кол. 26-27)
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3). Грунт-техногенный влажный γ=1,9 т/м3
	м³
	102
	131-23-НВК5-01
	

	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	3,1
	131-23-НВК5-01
	

	3
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.15
	м³
	2
	131-23-НВК5-02
	

	4
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95
	м³
	92
	131-23-НВК5-04
	

	5
	
	Перевозка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10т и утилизация отходов 4-5 кл. оп..
	м³
	104,9
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	
	
	Монтаж люков колодцев
	шт.
	2
	
	

	
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	31
	131-23-НВК5-03
	

	
	
	Прокладка труб ВУС, ЦПП стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	6
	131-23-НВК5-03
	

	
	
	Протаскивание в футляр труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 ТУ 22.21-001-73011750-2021
	п.м.
	6
	131-23-НВК5-03
	ОНК-630 -2шт.

	
	
	Заделка концов футляра
	шт.
	1
	
	



