1. Запросить три коммерческих предложения (направить письма в адрес подрядных организаций), текст ниже. 

Просим Вас направить в адрес ООО «________________» коммерческое предложение на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на объекте: ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4.
Информацию прошу предоставить в следующей форме:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём
	Стоимость

	
	
	
	
	с НДС

	1
	Работы по укладке а/б  к/з тип Б марка II толщиной 7 см
	м2
	1,00
	 

	2
	Стоимость А/Б смеси к/з тип Б марка II толщиной 7 см (2,35т/м3)
	т.
	0,16
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Работы по укладке а/б   м/з тип Б марка I толщиной 5 см
	м2
	1,00
	 

	4
	Стоимость А/Б смеси м/з тип Б марка I толщиной 5 см  (2,35т/м3)
	т.
	0,12
	 

	 
	 
	 
	 
	 




2. Разработать технологическую карту, с обоснованием того, что укладка асфальта требуется в районе примыканий, что влечет за собой дополнительные трудозатраты. 
(Справочно: в расценке «Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В» предусмотрен следующий состав работ: 
01. Очистка, промывка и просушка основания. 
02. Установка и снятие копирной струны. 
03. Срезка кромок продольного и поперечного шва в ранее уложенном асфальтобетоне. 
04. Разборка покрытия за линией шва, погрузка и вывоз полученного лома. 
05. Очистка, промывка и просушка продольного и поперечного шва. 
06. Обработка торца битумной эмульсией. 
07. Установка асфальтоукладчика в рабочее положение. 
08. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель. 
09. Подача асфальтобетонной смеси в асфальтоукладчик и ее укладка. 
10. Переход асфальтоукладчика на смежную полосу. 
11. Предварительное уплотнение гладковальцевым катком 7 т. 
12. Основное уплотнение пневмокатком 12 т и гладковальцевым катком 10 т. 
13. Окончательное уплотнение гладковальцевым катком 14 т. 
14. Вырубка образцов и заделка вырубок. )

