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	№ п/п
	Наименование работ
	Единица изме-

рения
	Количество
	Примечания

	1. 
	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми и старогодними рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65. 
Старогодние – 257 м, новые – 954 м.
	м
	1211
	В том числе старогодние рельсы длиной 32 м – 2 шт., старогодние рельсы длиной  12,5 м – 36 шт. общей длиной 514 м.

	
	в том числе:
	
	
	

	
	укладка прямых участков
	м
	513
	

	
	укладка кривых участков
	м
	698
	

	2. 
	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. ж.б. шпал на 1 км пути, тип скреплений – ЖБР-65
	м
	688
	Тупиковые пути 

№32, №34, №36

	
	в том числе:
	
	
	

	
	укладка прямых участков
	м
	610
	

	
	укладка кривых участков
	м
	78
	

	3. 
	Укладка звеньевого пути в кривых старогодними рельсами НТ типа Р-50 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД50
	м
	31,12
	Укладка пути вместо демонтируемого стрелочного перевода №14

	4. 
	Укладка контррельсового уголка СП850 в кривых (длина 9 м)

Пр. МСЗ.8318.00.000
	шт.
	4
	Длина участка укладки контррельса – 31,36 м (путь №33, одна кривая с радиусом 120 м)

Устанавливается вдоль внутреннего рельса пути

	5. 
	Укладка нового глухого пересечения (угол 45°) типа Р65, проект 534.06-2007.00.000-01, с комплектом деревянных брусьев и креплений
	комп-

лект
	1
	ГП №44

	6. 
	Сборка нового стрелочного перевода перевода типа Р65 марка 1/9 блоками с комплектом ж.б. брусьев и креплений 
	комп-

лект
	3
	СП №46, №48, №50

	7. 
	Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9, с комплектом ж.б. брусьев и креплений 
	комп-

лект
	3
	СП №46, №48, №50

	8. 
	Сборка нового и старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом деревянных брусьев и креплений

Пр. 2766.00.000
	комп-

лект
	2
	СП №40 (старогодний  СП №8), 

СП №42

	9. 
	Укладка нового и старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом деревянных брусьев и креплений

Пр. 2766.00.000
	комп-

лект
	2
	СП №40 (старогодний  СП №8), 

СП №42

	10. 
	Сборка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений
	комп-

лект
	1
	СП №41



	№ п/п
	Наименование работ
	Единица изме-

рения
	Количество
	Примечания

	11. 
	Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений

Пр. 2766.00.000-01
	комп-

лект
	1
	СП №41

	12. 
	Сборка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, проект ЛПТП.665121.103М, с комплектом деревянных брусьев и креплений
	комп-

лект
	3
	СП №43, №45, №47

	13. 
	Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, проект ЛПТП.665121.103М, с комплектом деревянных брусьев и креплений
	комп-

лект
	3
	СП №43, №45, №47

	14. 
	Установка тупиковых упоров ТУ 5264-001-83875090-2016 (новые)
	комп-

лект
	1
	Упор №4

	15. 
	Установка тупиковых упоров ТУ 5264-001-83875090-2016 (старогодний)
	комп-

лект
	3
	Упоры №1, №2, №3

	16. 
	Рихтовка пути
	м
	28
	

	17. 
	Разборка существующего звеньевого пути, в том числе:
	м
	809
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	разборка пути звеньями рельсошпальной решетки ( шпалы железобетонные)
	м
	514
	

	
	разборка пути поэлементно на деревянных шпалах 
	м
	295
	

	
	погрузка рельс, стрелочных переводов и пересечений на автомобили-самосвалы
	т
	163,95
	

	
	погрузка  креплений на автомобили-самосвалы
	т
	45,91
	

	
	перевозка грузов автомобилями-самосвалами стрелочных переводов, рельс и креплений
	т
	209,86
	

	
	разгрузка креплений при автомобильных перевозках 
	т
	45,91
	

	
	разгрузка рельс, стрелочных переводов и пересечений при автомобильных перевозках 
	т
	163,95
	

	
	погрузка с использованием погрузчика шпал Ж.Б
	т
	255,36
	

	
	погрузка шпал деревянных в автомобили-самосвалы
	т
	68,17
	

	
	погрузка балласта в автомобили-самосвалы с использованием экскаватора
	т
	914,136
	

	
	погрузка балласта в автомобили-самосвалы, вручную
	т
	228,534
	

	
	перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности на полигон на расстояние 30 км
	м3
	850,57
	255,36/2,5+68,17/0,6+614,81+20

	18. 
	Разборка упорной призмы и конструкции упора на пути №18
	комп-

лект
	1
	

	19. 
	Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях
	комп-

лект
	4
	

	20. 
	Балластировка укладываемых путей и выправляемых существующих путей щебнем с увеличением на 10 %
	м³
	1712
	Щебень балластный кат. II

по ГОСТ 7392

	21. 
	Замена балласта (1и 17 пути)
	км

м3
	357,56/
614,814
	245+112,56/

178,2+222,75+213,864


	22. 
	Устройство подстилающего слоя из щебня укладываемых путей и выправляемых существующих путей щебнем с увеличением на 10 %
	м³
	3615 
	Щебень балластный кат. II

по ГОСТ 7392

	23. 
	Выправка существующего пути
	м
	437,94
	

	
	Существующая трубопроводная и кабельная эстакада. Демонтажные работы для обеспечения прохождения жд путей
	
	
	В соответствии с решениями узла 131-23-ГП2 

	24. 
	Демонтаж металлоконструкций опоры с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	т
	0,76
	

	25. 
	Демонтаж железобетонных конструкций опоры с маркой бетона М300 механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автосамосвалы автокраном и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м3
	3,2
	

	
	Земляные работы
	
	
	

	26. 
	Разработка грунта в котловане экскаватором емк. ковша  0,65 м3 с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	м3

т
	26,24

41,5
	

	27. 
	Доработка грунта вручную с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	м3

т
	0,5

0,79
	

	28. 
	Привозка местного грунта для обратной засыпки автосамосвалами с расстояния 1 км
	м3

т
	5

7.9
	

	29. 
	Обратная засыпка котлована  местным грунтом с тщательным послойным уплотнением механизированным способом. Уплотнение грунта насыпи осуществлять проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слой от 30 см.
	м3

т
	31,1
49,19
	

	30. 
	Обратная засыпка котлована  вручную
	м3

т
	0,64

1
	

	31. 
	Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под опору механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автотранспорт и отвозкой на 30 км и утилизация
	м3

т
	5/

12,5
	

	
	Демонтаж опоры №2
	
	
	

	32. 
	Демонтаж металлоконструкций опоры с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	т
	0,68
	

	33. 
	Демонтаж железобетонных конструкций опоры с маркой бетона М300 механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автосамосвалы автокраном и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м3
	3,2
	

	
	Земляные работы
	
	
	

	34. 
	Разработка грунта в котловане экскаватором емк. ковша  0,65 м3 с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	м3

т
	26,24

41,5
	

	35. 
	Доработка грунта вручную с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	м3

т
	0,5

0,79
	

	36. 
	Привозка местного грунта для обратной засыпки автосамосвалами с расстояния 1 км
	м3

т
	5

7.9
	

	37. 
	Обратная засыпка котлована  местным грунтом с тщательным послойным уплотнением механизированным способом. Уплотнение грунта насыпи осуществлять проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слой от 30 см. 
	м3

т
	31,1
49,19
	

	38. 
	Обратная засыпка котлована  вручную
	м3

т
	0,64

1
	

	39. 
	Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под опору механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автотранспорт и отвозкой на 30 км и утилизация
	м3

т
	5/

12,5
	

	
	Демонтаж опоры №3
	
	
	

	40. 
	Демонтаж металлоконструкций опоры с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику 
	т
	0,597
	

	41. 
	Демонтаж железобетонных конструкций опоры с маркой бетона М300 механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автосамосвалы автокраном и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м3
	3,2
	

	
	Земляные работы
	
	
	

	42. 
	Разработка грунта в котловане экскаватором емк. ковша  0,65 м3 с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	м3

т
	26,24

41,5
	

	43. 
	Доработка грунта вручную с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	м3

т
	0,5

0,79
	

	44. 
	Привозка местного грунта для обратной засыпки автосамосвалами с расстояния 1 км
	м3

т
	5

7,9
	

	45. 
	Обратная засыпка котлована  местным грунтом с тщательным послойным уплотнением механизированным способом. Уплотнение грунта насыпи осуществлять проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слой от 30 см.
	м3

т
	31,1
49,19
	

	46. 
	Обратная засыпка котлована  вручную
	м3

т
	0,64

1
	

	47. 
	Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под опору механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автотранспорт и отвозкой на 30 км и утилизация
	м3

т


	5/

12,5
	

	
	Демонтаж опоры №4
	
	
	

	48. 
	Демонтаж металлоконструкций опоры с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	т
	0,582
	

	49. 
	Демонтаж железобетонных конструкций опоры с маркой бетона М300 механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автосамосвалы автокраном и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м3
	3,2
	

	
	Земляные работы
	
	
	

	50. 
	Разработка грунта в котловане экскаватором емк. ковша  0,65 м3 с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	м3

т
	26,24

41,5
	

	51. 
	Доработка грунта вручную с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	м3

т
	0,5

0,79
	

	52. 
	Привозка местного грунта для обратной засыпки автосамосвалами с расстояния 1 км
	м3

т
	5

7.9
	

	53. 
	Обратная засыпка котлована  местным грунтом с тщательным послойным уплотнением механизированным способом. Уплотнение грунта насыпи осуществлять проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слой от 30 см.
	м3

т
	31,1
49,19
	

	54. 
	Обратная засыпка котлована  вручную
	м3

т
	0,64

1
	

	55. 
	Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под опору механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автотранспорт и отвозкой на 30 км и утилизация
	м3

т
	5/

12,5
	

	
	Демонтаж опоры №5
	
	
	

	56. 
	Демонтаж металлоконструкций опоры с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	т
	1,136
	

	57. 
	Демонтаж железобетонных конструкций опоры с маркой бетона М300 механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автосамосвалы автокраном и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м3
	3,2
	

	
	Земляные работы
	
	
	

	58. 
	Разработка грунта в котловане экскаватором емк. ковша  0,65 м3 с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	м3

т
	26,24

41,5
	

	59. 
	Доработка грунта вручную с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	м3

т
	0,5

0,79
	

	60. 
	Привозка местного грунта для обратной засыпки автосамосвалами с расстояния 1 км
	м3

т
	5

7,9
	

	61. 
	Обратная засыпка котлована  местным грунтом с тщательным послойным уплотнением механизированным способом. Уплотнение грунта насыпи осуществлять проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слой от 30 см.
	м3

т
	31,1
49,19
	

	62. 
	Обратная засыпка котлована  вручную
	м3

т
	0,64

1
	

	63. 
	Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под опору механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автотранспорт и отвозкой на 30 км и утилизация
	м3

т
	5/

12,5
	

	
	Демонтаж опоры №6
	
	
	

	64. 
	Демонтаж металлоконструкций опоры с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	т
	0,865
	

	65. 
	Демонтаж железобетонных конструкций опоры с маркой бетона М300 механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автосамосвалы автокраном и отвозкой к месту утилизации на 30 км и утилизация
	м3
	3,2
	

	
	Земляные работы
	
	
	

	66. 
	Разработка грунта в котловане экскаватором емк. ковша  0,65 м3 с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	м3

т
	26,24

41,5
	

	67. 
	Доработка грунта вручную с погрузкой на самосвалы и отвозкой на 1 км, погрузкой и привозкой для обратной засыпки
	м3

т
	0,5

0,79
	

	68. 
	Привозка местного грунта для обратной засыпки автосамосвалами с расстояния 1 км
	м3

т
	5

7,9
	

	69. 
	Обратная засыпка котлована  местным грунтом с тщательным послойным уплотнением механизированным способом. Уплотнение грунта насыпи осуществлять проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слой от 30 см.
	м3

т
	31,1
49,19
	

	70. 
	Обратная засыпка котлована  вручную
	м3

т
	0,64

1
	

	71. 
	Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под опору механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автотранспорт и отвозкой на 30 км и утилизация
	м3

т
	5/

12,5
	

	
	Демонтаж фермы и опоры 
	
	
	

	72. 
	Демонтаж металлоконструкций опоры с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	т
	6,82
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	Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
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