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	Поперечник
	Длина участка, м
	Вид работ

	
	
	Балластировка путей щебнем 
	Выемка техногенного грунта
	Насыпь дренирующего грунта (песок) 
	Планировка площадки выемки
	Планировка откосов выемки
	Планировка площадки насыпи
	Планировка откосов насыпи

	
	
	м2
	м3
	м2
	м3
	м2
	м3
	м
	м2
	м
	м2
	м
	м2
	м
	м2

	Выправка 1 пути длиной 245 м с заменой балласта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	110
	1,62
	178,2
	0,84
	92,4
	0,67
	73,7
	3,3
	363
	0,16
	17,6
	 
	 
	 
	 

	-
	135
	1,65
	222,75
	1,31
	176,85
	3,41
	460,35
	 
	 
	 
	 
	5,65
	762,75
	1,29
	174,15

	Выправка 17 пути длиной 112,56 м с заменой балласта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПК 1+19,98 (по 17 пути)
	112,56
	1,9
	213,864
	1,16
	130,5696
	 
	 
	3,4
	382,704
	1,16
	130,5696
	 
	 
	 
	 

	Выправка на участке от СП №41 1/9 до СП №8 1/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	80,37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0 
	0 

	Укладка 1 пути (между стрелочными переводами №40 и №42) и 30 пути
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПК 0+92,52 (по 1 пути)
	121,58
	1,7
	206,686
	3,28
	398,7824
	 
	 
	3,3
	401,214
	2,84
	345,2872
	 
	 
	 
	 

	ПК 2+90,94 (по 30 пути)
	176,39
	1,7
	299,863
	1,9
	335,141
	 
	 
	3,3
	582,087
	1,68
	296,3352
	 
	 
	 
	 

	ПК 3+89,56 (по 30 пути)
	180,69
	1,7
	307,173
	3,79
	684,8151
	 
	 
	3,3
	596,277
	3,05
	551,1045
	 
	 
	 
	 

	Укладка 1 пути (между стрелочными переводами №42 и №41)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	28,57
	1,55
	44,2835
	0,77
	21,9989
	0,34
	9,7138
	3,3
	94,281
	0,56
	15,9992
	 
	 
	 
	 

	Укладка 31, 33, 35, 37, 39  путей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПК 1+97,25 (31 путь) 
	154
	1,7
	261,8
	1,98
	304,92
	 
	 
	3,3
	508,2
	1,75
	269,5
	 
	 
	 
	 

	ПК 2+95,04 (31 путь)
	97,13
	1,83
	177,7479
	3,24
	314,7012
	 
	 
	3,6
	349,668
	2,52
	244,7676
	 
	 
	 
	 

	ПК 3+93,97 (31 путь)
	100,67
	1,7
	171,139
	1,89
	190,2663
	 
	 
	3,3
	332,211
	1,72
	173,1524
	 
	 
	 
	 

	ПК 4+93,96 (31 путь)
	101,48
	1,83
	185,7084
	4,21
	427,2308
	 
	 
	3,6
	365,328
	3,04
	308,4992
	 
	 
	 
	 

	ПК 5+93,95 (31 путь)
	151,3
	1,83
	276,879
	3,34
	505,342
	 
	 
	3,6
	544,68
	2,63
	397,919
	 
	 
	 
	 

	ПК 7+44,04 (по 31 пути)
	55,28
	10,04
	555,0112
	15,34
	847,9952
	 
	 
	22,7
	1254,856
	2,34
	129,3552
	 
	 
	 
	 

	Укладка 32, 34, 36  путей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПК 1+19,98 (по 17 пути)
	32,37
	1,9
	61,503
	1,16
	37,5492
	 
	 
	3,4
	110,058
	1,16
	37,5492
	 
	 
	 
	 

	ПК 1+69,98 (по 34 пути)
	50,52
	2,08
	105,0816
	1,64
	82,8528
	 
	 
	3,7
	186,924
	1,29
	65,1708
	 
	 
	 
	 

	ПК 2+19,98 (по 34 пути)
	74,93
	5,18
	388,1374
	4,84
	362,6612
	 
	 
	9,96
	746,3028
	2,04
	152,8572
	 
	 
	 
	 

	ПК 3+19,98 (по 34 пути)
	99,79
	7,44
	742,4376
	13,73
	1370,117
	 
	 
	14,3
	1426,997
	3,47
	346,2713
	 
	 
	 
	 

	ПК 4+19,98 (по 34 пути)
	59,68
	7,45
	444,616
	15,89
	948,3152
	 
	 
	14,3
	853,424
	3,63
	216,6384
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	 
	4842,8806
	 
	7232,508
	 
	543,7638
	 
	9098,212
	 
	3698,576
	 
	762,75
	 
	174,15

	Итого + 10%:
	 
	 
	5327,17
	 
	7955,76
	 
	598,1402
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание: балластировка пути стрелочных переводов на железобетонных шпалах 2842 м3 
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	Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: 
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
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