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	№
	Наименование вида работ
	Ед.

Изм.
	Код
	Количество

	
	
	
	Вида работ
	Ед. измер.
	

	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1. 
	Разработка сухого грунта в котловане механизированным способом
	м3
	
	
	1080

	2. 
	То же вручную
	м3
	 
	 
	20

	3. 
	Вывоз грунта с погрузкой на самосвал на 30 км и утилизация
	м3
	
	
	1090

	4. 
	Обратная засыпка местным грунтом (ИГЭ 3) механизированным способом с послойным уплотнением
	м3
	 
	 
	8

	5. 
	То же вручную
	м3
	 
	 
	2

	6. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	
	
	8

	7. 
	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси 200 мм (ПГС фракции 20х40)
	м3
	 
	 
	206

	8. 
	Устройство балластной подушки из гранитного щебня 300 мм
	м3
	 
	 
	121

	9. 
	Устройство подушки из песка мелкого 300 мм
	м3
	 
	 
	168

	10. 
	Устройство подушки из щебня фр.20-40 с заклинкой щебнем фр.5-20 -200...290 мм
	м3
	 
	 
	194

	11. 
	Устройство асфальтобетонного покрытия -50 мм
	м2
	 
	 
	920

	12. 
	Монтаж бордюров БР 100.30.15
	шт.
	 
	 
	100

	13. 
	
	п.м.
	
	
	100




	№
	Наименование вида работ
	Ед.

Изм.
	Код
	Количество

	
	
	
	Вида работ
	Ед. измер.
	

	
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	14. 
	Демонтаж металлической опоры
	шт.
т
	
	
	2
0,9

	15. 
	Демонтаж металлической фермы
	шт.

т
	
	
	1

0,36

	16. 
	Погрузка и разгрузка металлоконструкций экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	
	
	1,26

	17. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км и передача заказчику
	т
	
	
	1,26

	
	Фундаменты
	 
	 
	 
	 

	18. 
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты и песколовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	 
	 
	4,9

	19. 
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов каркаса из бетона  кл. В25, W8, F100
	м3
	 
	 
	11,3

	20. 
	Арматура А500
	кг
	 
	 
	569

	21. 
	Проволока Вр500
	кг
	 
	 
	13

	22. 
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	т
	
	
	0,13

	23. 
	Анкерные болты, сальники, закладные детали
	кг
	 
	 
	485

	24. 
	Очистка боковых поверхностей фундаментов и песколовки от грязи перед обмазкой битумной грунтовкой
	м2
	 
	 
	43,44

	25. 
	Обмазка боковых поверхностей фундаментов и песколовки "ТЕХНОНИКОЛЬ №24" за 2 раза
	м2
	
	
	43,44

	26. 
	Покрытие сальников и закладных деталей составами для холодного цинкования «Алпол» (1 слой) и «Цинол» (1 слой). Общая толщина не менее 120 мкм 

(расход «Алпол» 0,15кг /м2 в 1 слой)

(расход «Цинол» 0,25 кг/м2 в 1 слой)
	м2
	 
	 
	13,1

	27. 
	Алпол
	кг
	
	
	2

	28. 
	Цинол
	кг
	
	
	3,3

	29. 
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	30. 
	Монтаж опор ОП1
	шт.
	 
	 
	4

	31. 
	
	кг
	 
	 
	2252

	32. 
	Монтаж ферм Ф1
	шт.
	 
	 
	2

	33. 
	
	кг
	 
	 
	1820

	34. 
	Монтаж ферм Ф2
	шт.
	 
	 
	1

	35. 
	
	кг
	 
	 
	743

	36. 
	Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм
	м2/кг
	 
	 
	119/78,7

	37. 
	Устройство подливочного раствора на цементной основе
	м3
м2
	
	
	2
1,1

	38. 
	Обетонирование колонн
	м3
	
	
	0,84

	39. 
	Водосток
	
	
	
	

	40. 
	Монтаж лотков серии ЛВ-30.51.81-Б-М-У производства Стандартпарк весом не более 430 кг
	шт./м3
	 
	 
	12/2,5

	41. 
	Монтаж чугунных щелевых решеток РВ30.37.50-ВЧ кл. Е производства Стандартпарк весом не более 15 кг
	шт.
	 
	 
	26

	42. 
	Монтаж металлоконструкций весом не более 145 кг
	шт.
	 
	 
	13

	43. 
	
	кг
	 
	 
	646

	44. 
	Покрытие металлоконструкций составами для холодного цинкования «Алпол» (1 слой) и «Цинол» (1 слой). Общая толщина не менее 120 мкм

(расход «Алпол» 0,15кг /м2 в 1 слой)

(расход «Цинол» 0,25 кг/м2 в 1 слой)
	м2
	 
	 
	17,5

	45. 
	Алпол
	кг
	
	
	2,6

	46. 
	Цинол
	кг
	
	
	4,5

	47. 
	Рельсовые пути
	
	
	
	

	48. 
	Монтаж полушпал ПШП 310
	шт.
	 
	 
	284

	49. 
	Монтаж рельсов Р-50 на полушпалах
	шт.
	 
	 
	16

	50. 
	
	п.м.
	
	
	156

	51. 
	
	кг
	
	
	8064


 


