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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Повышающие коэффициенты на стесненные условия, действующее оборудование и т. д. отсутствуют
	
	
	
	

	
	
	Хозяйственно-бытовая канализация (К1)
	
	

	1
	
	Прокладка трубопровода из полипропиленовых канализационных труб

Труба ТК 110 -РР-B 

ТУ 4926-002-88742502-00
	м
	           95,0
	130-23-ВК-СО2
	

	2
	
	Прокладка трубопровода из полипропиленовых канализационных труб

Труба ТК 50 -РР-B 

ТУ 4926-002-88742502-00
	м
	           30,0
	130-23-ВК-СО2
	

	3
	
	Ревизия Р 110К-РР_В

ТУ 4926-002-88742502-00
Монтаж ревизии 
	шт.
	3
	130-23-ВК-СО2
	

	
	
	Фасонные части канализационных труб:
	
	
	
	

	4
	
	Отвод О 110 мм
Монтаж отвода
	шт.
	4
	130-23-ВК-СО2
	

	5
	
	Отвод О 50 мм

Монтаж отвода
	шт.
	21
	130-23-ВК-СО2
	

	6
	
	Отвод О 45° 110 мм

Монтаж отвода
	шт.
	19
	130-23-ВК-СО2
	


	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	7
	
	Отвод О 45° 50 мм

Монтаж отвода
	шт.
	14
	130-23-ВК-СО2
	

	8
	
	Тройник 88° 110х110 мм

Монтаж тройника
	шт.
	13
	130-23-ВК-СО2
	

	9
	
	Тройник 88° 110х50 мм

Монтаж тройника
	шт.
	1
	130-23-ВК-СО2
	

	10
	
	Тройник 88° 50х50 мм

Монтаж тройника
	шт.
	26
	130-23-ВК-СО2
	

	11
	
	Тройник 45° 110х110 мм

Монтаж тройника
	шт.
	9
	130-23-ВК-СО2
	

	12
	
	Тройник 45° 110х50 мм

Монтаж тройника
	шт.
	4
	130-23-ВК-СО2
	

	13
	
	Крестовина 45° 110х110 мм

Монтаж крестовины
	шт.
	2
	130-23-ВК-СО2
	

	14
	
	Умывальник керамический 2-ой величины в комплекте с сифоном и сливом.

ГОСТ 30493-2017.

Установка умывальника.  
	компл.
	22
	130-23-ВК-СО2
	

	15
	
	Унитаз керамический тарельчатый с косым выпуском  со смывным бачком с цельноотлитой полочкой и водосливной арматурой. ГОСТ 30493-2017
Установка унитаза.
	компл.
	12
	130-23-ВК-СО2
	

	16
	
	Душевой поддон мелкий 800х800 мм в комплекте с сифоном.

Установка душевого поддона.
	компл.
	1
	130-23-ВК-СО2
	

	17
	
	Лючок-прочистка с пробкой из полипропилена и крышкой для скрытой
прокладки канализационных магистралей DN110 мм    HL98
Установка лючка-прочистки.
	шт.
	3
	130-23-ВК-СО2
	Фирма HL   Hutterer & Lechner

	18
	
	Муфта противопожарная ОГРАКС ПМ-110

Установка муфты
	шт.
	5
	130-23-ВК-СО2
	

	19
	
	Муфта противопожарная ОГРАКС ПМ-110

Установка муфты
	шт.
	1
	130-23-ВК-СО2
	

	20
	
	Трап Ду50/100 мм с вертикальным отводом и сухим сифоном  HL310NPr
	шт.
	3
	130-23-ВК-СО2
	Фирма HL   Hutterer & Lechner

	21
	
	Трап Ду50 мм (без перехода) с горизонтальным отводом и сухим сифоном
	шт.
	1
	130-23-ВК-СО2
	Фирма HL   Hutterer & Lechner

	22
	
	Комплект лотков b=160мм с трапоприямками:
	
	
	
	

	
	
	Два лотка LT160/1200мм (H45-51), из нерж. стали AISI304, уклон 5мм на 1 метр, с одной торцевой крышкой с каждой стороны, 
с юстировочными опорами, с закладными, 
с врезкой в центральный трап TR.G110 
с горизонтальным выпуском ф110 мм (280х280 мм). В комплекте трапа решетка ячеистая (237х237 мм), высота 25 мм, толщина 2 мм, мусоросборник и гидрозатвор.
Монтаж лотков
	компл.
	2
	
	Группа компаний ГК "Азимут"

	23
	
	Гильза из стальной трубы ∅325x5,0  L=0,5 м
ГОСТ 10704-91.

Установка гильзы
	шт.
	1
	130-23-ВК-СО2
	

	24
	
	Манжета гофрированная для подключения унитаза DN110 мм.
Установка манжеты гофрированной
	шт.
	13
	130-23-ВК-СО2
	

	25
	
	Bентиляционный клапан DN 110 мм для невентилируемых стояков   HL 900N(ECO)
	шт.
	2
	130-23-ВК-СО2
	Фирма HL   Hutterer & Lechner

	26
	
	Bентиляционный клапан DN 50 мм для невентилируемых стояков   HL 904
	шт.
	1
	130-23-ВК-СО2
	Фирма HL   Hutterer & Lechner

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





