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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол.
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Оборудование, материалы
	
	
	
	
	

	1. 
	
	Монтаж видеокамеры (IP-камера) цилиндрической на высоте 10 м.
	шт.
	10
	130-23-СОТ.СО, п. 1.1
	
	9 шт. стационарные,

1 шт. на кронштейне (крепление на угол)

	2. 
	
	Монтаж видеокамеры (IP-камера) купольной на высоте ___
	шт.
	24
	130-23-СОТ.СО, п. 1.2
	
	Стационарные

	3. 
	
	Крепление на угол IP-камер на высоте___м
	шт.
	1
	130-23-СОТ.СО, п. 1.3
	
	На стене

	4. 
	
	Монтаж монтажной коробки для IP-камер на высоте___
	шт.
	34
	130-23-СОТ.СО, п. 1.4
	
	На стене

	5. 
	
	Монтаж коммутатора 16 портов (130-23 СОТ л.6 коммутатор давальческий-прописать и в спецификации. Само оборудование и его монтаж осуществляет Заказчик-? Не только закупку и передачу материала-?)
	шт.
	3
	130-23-СОТ.СО, п. 1.5
	
	Монтаж (работа, но и материал -тоже-?) не учитывать по требованию Заказчика

	6. 
	
	Монтаж удлинителя сигнала пассивного на 1 канал на стене на высоте ____м ____ 
	шт.
	2
	130-23-СОТ.СО, п. 1.7
	
	На стене

	7. 
	
	Сверление отверстия в стене (какой-? (написать материал стены-кирпичной или бетонной-?) d=20 мм, L=240 мм для кабеля, на высоте----м
	шт.
	6
	130-23-СОТ, л. 12
	
	

	8. 
	
	Герметизация отверстий противопожарной пеной
	шт
	6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кабельные изделия, трубы для прокладки
	
	
	
	
	

	9. 
	
	Монтаж защитной гофрированной трубы 20 мм (ПЛЛ), с протяжкой по стене с помощью закрепленных на дюбеле держателей, на высоте___
	м
	250
	130-23-СОТ.СО,
пп. 4.4, 4.5
	
	По стене с помощью закрепленных на дюбеле держателей

	10. 
	
	Прокладка кабеля витая пара UUTP4, 4 пары, без экрана, кат. 5е в трубе гофрированной на высоте____

	м
	150
	130-23-СОТ.СО, п. 3.1
	
	36 отрезков/576 концов
150 м в трубе ПЛЛ

1885 м без защитной трубы в кабельном лотке

	11. 
	
	Прокладка кабеля витая пара UUTP4, 4 пары, без экрана, кат. 5е в  кабельном лотке (без защитной трубы) на высоте____

	м
	1885
	
	
	

	12. 
	
	Монтаж патч-кордов
	м
	6
	130-23-СОТ.СО, п. 2.1
	
	В шкафу

	13. 
	
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, до 14 контактов в разъеме 
	шт.
	500
	130-23-СОТ.СО, п. 2.3
	
	

	14. 
	
	Не учтено в ВР и в спецификации «Монтаж розеток RJ-45», 130-23 л.5, п.2
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