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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Монтаж низковольтного оборудования
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж панели ППУ в комплекте с АВР, навесного исполнения, с двумя вводами на 50А на высоте до 2 м, в составе:
	компл.
	1
	130-23-ЭО1 л.3
	

	1.1
	
	АВР, Iном=50 А
	компл.
	1
	
	

	1.2
	
	выключатель автоматический трехполюсный, Iном=16 А, Iоткл. не менее 10 кА, х-ка D
	шт.
	2
	
	

	1.3
	
	выключатель автоматический однополюсный, Iном=16 А, Iоткл. не менее 10 кА, х-ка С
	шт.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж кабельных изделий
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS-1 ож  сеч. 5х6 мм2:
8 м по стене в трубе ПВХ гибкой гофр. д.25мм лёгкой с протяжкой с креплением скобами металлическими двухлапковыми СМД-П 25-26 (Fortisflex) с отм. 10 м 

на отм. 6 м;

162 м в *лотке проволочном на высоте 2,5 м
	м/кг
	170/143,2
	130-23-ЭО1 л.2
	*Проволочные лотки учтены в 130-23-ЭО2

	2
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS-1 ож сеч. 3х2,5 мм2
	м/кг
	400/154,0
	130-23-ЭО1 л.2
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	330 м по железобетонным фермам в трубе ПВХ гибкой гофр. д.25мм лёгкой с протяжкой с креплением скобами металлическими двухлапковыми СМД-П 25-26 (Fortisflex) на высоте 10,52 м;
12 м по стене в трубе ПВХ гибкой гофр. д.25мм лёгкой с протяжкой с креплением скобами металлическими двухлапковыми СМД-П 25-26 (Fortisflex) с отм. 10 м 

на отм. 4 м;
58 м в *лотке на высоте 2,5 м
	
	
	
	*Проволочные лотки учтены в 130-23-ЭО2

	
	
	Монтаж светотехнического оборудования
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж светодиодного светильника VARTON промышленный OLYMP 2.0 250 Вт 5000 K класс защиты IP65 угол 60 градусов

арт. V1-I0-70608-04L07-6525050 
на высоте 10,52 м
	шт.
	217
	130-23-ЭО1 л.2
	

	2
	
	Монтаж блока аварийного питания EM-RECOVERY 300 Вт IP65 1 час 

арт. V1-EM-00478-21A01-6530000 
на высоте 10,52 м
	шт.
	12
	130-23-ЭО1 л.2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж оборудования и материалов
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж коробки распределительной влагозащищенной T25 OBO Bettermann  

IP65 80x51 на высоте 10,52 м
арт. 2007029
	шт.
	10
	130-23-ЭО1 л.2
	

	2
	
	Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 25м, цвет серый
арт. 9192525 
330 м на высоте 10,52 м;
12 м по стене с отм. 10 м на отм. 4 м;

8 м по стене с отм. 10 м на отм. 6 м;
	м
	350
	130-23-ЭО1 л.2
	

	3
	
	Монтаж скобы металлической двухлапковой d 25-26мм СМД-П 25-26
арт. 62984 
330 шт. на высоте 10,52 м;

12 шт. по стене с отм. 10 м на отм. 4 м;

8 шт. по стене с отм. 10 м на отм. 6 м;
	шт.
	350
	130-23-ЭО1 л.2
	

	4
	
	Крепление распределительных коробок дюбель-гвоздями LYT 6/40 UK KP Sormat
арт. 9640075660 на высоте 10,52 м
	шт.
	700
	130-23-ЭО1 л.2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	














