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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Вырезка существующего дорожного покрытия пневмомолотом
	м2
м3
	175
35
	
	175х0,2 = 35 м3 (при толщине асфальтобетонного покрытия снаружи – 0,2 м)

	2. 
	
	Вырезка существующего железобетонного пола пневмомолотом
	м3
	1058
	
	

	3. 
	
	Погрузка, перевозка самосвалом и утилизация строительного мусора на расстояние 30 км
	м³
т
	1093
1605,24
	
	1058+35 = 1093 м3  

1058х1,47+35х1,428 = 1605,24 т

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	4. 
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3)
	м3
	796
	
	V1=796 м³

	5. 
	
	Доработка грунта в траншее вручную 

(3% от Vразр.)
	м3
	23,88
	
	V2=796 х 0,03 = 23,88 м³

	6. 
	
	Укладка геотекстиля плотностью 500г/м2
	м2
	2950
	
	

	7. 
	
	Погрузка в автосамосвалы техногенного грунта
	м3
	819,88
	
	V3=V1+V2 = 796+23,88 = 819,88 м³

	8. 
	
	Транспортировка и утилизация грунта на расстояние 30 км автосамосвалами
	т
	1311,8
	
	819,88 х 1,6 = 1311,8 т  (γ=1,6 т/м3)

	9. 
	
	Погрузка в автосамосвалы дренирующего грунта (песка)
	м³
	508,6
	
	

	10. 
	
	Транспортировка недостающего грунта на расстояние 1 км автосамосвалами
	т
	813,76
	
	508,6 х 1,6 = 813,76 т  (γ=1,6 т/м3)

	11. 
	
	Насыпь из дренирующего грунта (песка)
	м3
	508,6
	
	V4=70+112,6+163+163 = 508,6 м³

	12. 
	
	Планировка площадки выемки с откосами за пределами цеха
	м2
	808,4
	
	S1=43х4,7х4 = 808,4 м2

	13. 
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14. 
	
	Планировка площадки выемки в пределах цеха
	м2
	1915,97
	
	S2=(54,21+113,4+183,25х2)х3,4 = 1815,97 м2

	15. 
	
	Уплотнение грунта насыпи проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слоя 20 см.
	м2
м3
	2624,37
524,87
	
	S3=S1+S2 = 808,4+1815,97 = 2624,37 м2
V5=2624,37х0,2 = 524,87 м3

	16. 
	
	Транспортировка щебня на расстояние 30 км автосамосвалами
	м³
т
	472

693,84
	
	V6=65+105+151+151 = 472 м³
472х1,47=693,84 т

Щебень балластный категории II по ГОСТ 7392 Фр. 25-60

	17. 
	
	Балластировка путей щебнем
	м³
	549,4
	
	

	18. 
	
	Уплотнение щебня балласта проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слоя от 30 см.
	м2
м3
	2624,37
549,4
	
	

	
	
	Верхнее строение пути
	
	
	
	

	19. 
	
	Укладка рельсов типа Р65 длиной 12,5м, на ж/б шпалах, с эпюрой шпал 1840шт./км с раздельным промежуточным  

скреплением типа Р65 прямыми участками цеховых путей №1,2,3,4
	шт.
м
	113
706,07
	
	16+25+36х2 = 113 шт.
97,2+156,39+226,24х2 = 706,07 м

	20. 
	
	Выправка пути в плане и профиле (Р65, шпалы железобетонные)
	м
	706,07
	
	

	21. 
	
	Устройство тупикового рельсового упора колесных пар
	шт.
	4
	
	Вес = 280,8 кг/шт.

	22. 
	
	Установка изделий МС-1
	м
	1414
	
	195+313+453х2 = 1414 м 

Вес – 4,79 кг/п.м.

	23. 
	
	Установка изделий МС-2
	м
	1414
	
	Вес – 4,81 кг/п.м.





