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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1. 
	
	Разработка грунта механизированным способом со складированием вблизи котлована
	м3
	133,67
	
	Количество котлованов - 4
Котлован вокруг демонтируемого фундамента: 2,7х2,7 по дну с откосами 1:1 (для насыпных грунтов) глубиной 2,5м.
Vкот. под мет. опору  = 35,1 м3 (расчет см. прил.А);

Количество котлованов – 3 шт.; 
Vкот. под жб опору (1,7х1,7м, 3,5м) = 36,146 м3 (расчет см. прил.А);

Количество котлованов – 1 шт.;

Vдемонт. фундамента для мет. опоры - 2,4 м3.

Vзагл. части жб опоры = 3,14х0,232х3,5=0,58 м3
Vгр1 на одну мет. опору=35,1-2,4=32,7 м3
Vгр2 на одну бет. опору=36,146-0,58=35,57 м3

Vобщ.=32,7х3+35,57=133,67 м3

	2. 
	
	Обратная засыпка местным грунтом механизированным способом
	м3
	141,45
	
	133,67+2,4х3+0,58=141,45 м3

	3. 
	
	Погрузка на самосвал и привозка недостающего грунта на расстояние 1 км
	м3
	7,78
	
	141,45-133,67=7,78 м3



	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	4. 
	
	Демонтаж провода контактной сети на высоте 6,5м 
	м
	240
	
	

	5. 
	
	Демонтаж консоли подвески контактной сети на высоте 6,5 м
	шт./

т
	4/

0,48
	
	0,12х4=0,48т

	6. 
	
	Демонтаж металлической опоры высотой 9,9 м
	шт./

т
	3/

1,56
	
	0,52х3=1,56т

	7. 
	
	Погрузка и перевозка металлоконструкций самосвалом на расстояние до 1 км с передачей заказчику
	т/
	2,04
	
	1,56+0,48=2,04т

	8. 
	
	Демонтаж железобетонной опоры 

С 136.6-1 высотой 10,1 м
	шт./

т/

м3
	1/

2,1/

0,84
	
	

	9. 
	
	Демонтаж фундамента железобетонного монолитного 
	шт./

т/

м3
	3/

6/

2,4
	
	3х2=6т

0.8х3=2,4м3

	10. 
	
	Погрузка, перевозка и утилизация строительного мусора самосвалом на расстояние до 30 км
	т/

м3
	8,1/

3,24
	
	

	
	
	Железобетонные конструкции
	
	
	
	

	
	
	Опоры
	
	
	
	

	11. 
	
	Монтаж опоры железобетонной ССА100.6-3.1 на установленный фундамент
	шт./кг
	1/1440
	
	

	
	
	Фундаменты
	 
	
	
	

	12. 
	
	Установка фундамента сборного железобетонного ТСА-4.5-100 методом вибровдавливания
	шт./кг
	4/1950
	
	

	
	
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	13. 
	
	Монтаж узла крепления консоли УКС 04969 КС.МК-14-088
	шт./кг
	6/16,1
	
	

	14. 
	
	Монтаж узла крепления тяги консоли ЛЭЗ 40.0368
	шт.
	1
	
	

	15. 
	
	Монтаж узла крепления пяты консоли ЛЭЗ 40.0368-01
	шт.
	1
	
	

	16. 
	
	Монтаж узла подключения заземляющего проводника к рельсу УКЗУ-3
	шт.
	4
	
	

	17. 
	
	Крепление заземляющего проводника D=12мм  ГОСТ 2590-2006 в изолирующей трубке ПВХ-18,5х1,5 
	м
	14
	
	

	18. 
	
	Монтаж кронштейна индивидуального заземлителя УКС 04911 КС.МК-14
	шт.
	4
	
	

	19. 
	
	Монтаж стойки металлической МШК1-10-100 КС.МК-14 на установленный фундамент
	шт./кг
	3/519
	
	

	20. 
	
	Монтаж ранее демонтированного провода контактной сети на высоте 6,5 м с регулировкой по высоте подвеса
	м
	240
	
	

	21. 
	
	Установка знака «Высокое напряжение»
	шт.
	4
	
	

	
	
	Изоляция в узле крепления опор к фундаментам
	
	
	
	

	22. 
	
	Монтаж втулки изолирующей КС 201.200.105
	шт.
	16
	
	

	23. 
	
	Монтаж оголовка изолирующего УКС 06131
	шт.
	4
	
	Вес одного оголовка 2,35 кг

	24. 
	
	Монтаж шайбы изолирующей КС 201.200.118
	шт.
	16
	
	

	25. 
	
	Монтаж колпачка изолирующего КС 201.200.117
	шт.
	16
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Mnowaae nonepeyHoro cevenns (F) = @) m2
@=H m+a +H M=25"1+27+25"1=77m

V=(ag+ap) /2 H L= (27+7.7)/2°25%27=351m3

(a1+3)/2°H=(27+77)/2*25=13 M2

VkawuTe BUA rpyHTa

LUMpYKa OCHOBaHUA TPaKwWeM (a1), M.

LUnpyKa Bepxa TpaHwen (a2), M.

Bicota Tpanwen (H), M.

Dnvka Tpanwen (L), M.
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