	№
п.п.
	Содержание замечания
	Ответ на замечание

	1
	ВР п.43, 44 лист 7 ВР ведомость работ, указать м2 работы

	В скорректированной Ведомости объемов работ указана площадь покрытия в м2. 

	2
	П.46 крепление стенок перенести к земляным работам
	Работы по креплению стенок траншеи перенесены в раздел «Земляные работы» (лист 4, п.3).

	3
	ВР п.47, 48 указать марку бетона
	В скорректированной Ведомости объемов работ указана марка бетона. 

	4
	Что случилось с расстоянием вывоза грунта? Во всех сметах 30 км, а тут 25 м? причина? П.8 лист 10
	Расстояние транспортировки лишнего грунта уточнялось. В скорректированной Ведомости объемов работ указано расстояние 30 км.

	5
	Лист 3 проекта профиль В-В1 муфты для прохода в колодцы есть, а как проходим стену здания?
Объемы земли у Вас конечно странные, но если Вы в них уверены, оставлю, хотя глубина профилю не соответствует, доработка тоже не сходится, нет разработки грунта вручную возле сущ. колодцев и фундаментов (чтобы не повредить изоляцию). Поясните как труба проходит и как лежит в подвале, каким образом туда загнать экскаватор, судя по формуле копается и в подвале механизировано, интересно как? Непонятно. А отверстия в фундаменте уже были  или их согласно проекту надо делать? Не увидела разработку грунта вручную при пересечении коммуникаций, участок В1-2 В1-2А. Я бы сама посчитала , но не понимаю как Вы там планируете (или уже ) делать.  Хотелось бы привести землю в порядок. Пока не могу. Попыталась посчитать два участка вообще ничего не идет, объемы в смете.
	Отверстия в фундаменте здания существуют, замене подлежит только рабочая труба, гильзы для её прохода сквозь бетонную стену фундамента сохраняются существующие.
Труба в подвале проложена по стенам и потолку помещения.
Объемы земляных работ пересчитаны.









По остальным участкам водопровода
[bookmark: _GoBack]объемы работ предлагаем оставить без изменений.

	6
	Даже по песчаному основанию вопросы , ничего не сходится считаю по профилю объемы не получаются Ваши
	Пересчитали получилось

	7
	И крепление щитами у меня на одном участке уже 226 м2.
	Крепление стенок траншеи инвентарными щитами предусматривается вблизи опор теплотрассы, идущей вдоль здания на территории  ООО «ММЗ» (опор 7 шт.) и вблизи угла здания цеха 121/18. Высота крепления 2,0 м, общая длина 75,0 м. 


Вопросы по ВОР НВК3
