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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	2
	
	Монтаж фахверковых стоек

массой до 1,0 т, в том числе:
	т
	14,26
	
	

	3
	
	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 200х6 сталь марки С245 
	т
	7,31
	
	

	4
	
	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4 сталь марки С245
	т
	1,94
	
	

	5
	
	Уголки стальные горячекатаные 75х6 сталь марки С245
	т
	3,00
	
	

	6
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	2,01
	
	

	7
	
	Монтаж распорок, ригелей, в том числе:
	т
	0,88
	
	

	8
	
	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4 сталь марки С245
	т
	0,88
	
	

	9
	
	Окраска металлоконструкций
	
	
	
	

	10
	
	Пескоструйная обработка поверхности
	т/м2
	15,14/408,78
	
	

	11
	
	Обезжиривание поверхности
	т/м2
	15,14/408,78
	
	

	12
	
	Обеспыливание поверхности
	т/м2
	15,14/408,78
	
	

	13
	
	Устройство антикоррозионной грунтовки ГФ-021 в 1 слой
	т/м2
	15,14/408,78
	
	

	14
	
	Устройство огнезащитной краски по металлу «Крауз»
	т/м2
	15,14/408,78
	
	



	№
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	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
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	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15
	
	Крепление металлоконструкций
	
	
	
	

	16
	
	Химический анкер, шпилька М16х190
	шт
	71
	
	

	17
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115
	шт
	420
	
	

	18
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	260
	
	

	19
	
	Анкерный дюбель М6х60
	шт
	140
	
	

	20
	
	Демонтаж металлоконструкций
	
	
	
	

	21
	
	Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской
	т
	0,3
	
	

	22
	
	Устройство перегородки
	
	
	
	

	23
	
	Монтаж стеновых 

сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ
	м2
	2296,2
	
	

	24
	
	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм
	м2
кг
	490,6
1923,2
	
	

	25
	
	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали t=2,0 мм
	м2
кг
	35,16

552,01
	
	

	26
	
	Устройство мин. ваты толщиной 20мм
	м3
	7,85
	
	

	27
	
	Устройство мин. ваты толщиной 30мм
	м3
	14,1
	
	

	28
	
	Устройство огнестойкого герметика
	п.м.
	3069,5
	
	

	29
	
	Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы
	п.м.
	1426,3
	
	

	30
	
	Саморез 5.5х135мм с EPDM-прокладкой
	шт
	3150
	
	

	31
	
	Саморез 5.5х32 с EPDM-прокладкой


	шт
	220
	
	

	32
	
	Пружинный анкер «Spike» 4.8х140мм с шайбой А14
	шт
	100
	
	

	33
	
	Анкерный дюбель 8х80
	шт
	          290
	
	

	34
	
	Анкерный дюбель 6х60
	шт
	1950
	
	

	35
	
	Анкерный дюбель 6х30
	шт
	1350
	
	

	36
	
	Заклепка 3.2х8
	шт
	6400
	
	

	37
	
	Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112
	м2
	20,0
	
	





