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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	2
	
	Монтаж фахверковых стоек

массой до 1,0 т, в том числе:
	т
	14,26
	
	

	3
	
	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные сталь марки С245 
	т
	9,25
	
	

	3
	
	Уголки стальные горячекатаные сталь марки С245
	т
	3,00
	
	

	4
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	2,01
	
	

	5
	
	Монтаж распорок, ригелей, в том числе:
	т
	0,88
	
	

	6
	
	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные сталь марки С245
	т
	0,88
	
	

	7
	
	Окраска металлоконструкций
	
	
	
	

	8
	
	Устройство грунтовки ГФ-021 
в 1 слой
	т/м2
	16,27/439,29
	
	

	9
	
	Устройство огнезащитной краски по металлу 
	т/м2
	16,27/439,29
	
	

	10
	
	Крепление металлоконструкций
	
	
	
	

	11
	
	Химический анкер, шпилька М16х190
	шт
	71
	
	

	12
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115
	шт
	420
	
	

	13
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	260
	
	

	14
	
	Анкерный дюбель М6х60
	шт
	140
	
	



	№

п/п
	№ в ЛСР
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	15
	
	Демонтаж металлоконструкций
	
	
	
	

	16
	
	Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской
	т
	0,3
	
	

	17
	
	Устройство перегородки
	
	
	
	

	18
	
	Монтаж стеновых 

сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ
	м2
	2296,2
	
	

	19
	
	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм
	м2
кг
	422,6
1656,6
	
	

	20
	
	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали t=2,0 мм
	м2
кг
	35,16

552,01
	
	

	21
	
	Устройство мин. ваты толщиной 20мм
	м3
	7,85
	
	

	22
	
	Устройство силиконового герметика
	п.м.
	2469,5
	
	

	23
	
	Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы
	п.м.
	1086,3
	
	

	24
	
	Саморез 5.5х135мм с EPDM-прокладкой
	шт
	3150
	
	

	25
	
	Саморез 5.5х32 с EPDM-прокладкой
	шт
	220
	
	

	26
	
	Пружинный анкер «Spike» 4.8х140мм с шайбой А14
	шт
	100
	
	

	27
	
	Анкерный дюбель 8х80
	шт
	          290
	
	

	28
	
	Анкерный дюбель 6х60
	шт
	700
	
	

	29
	
	Анкерный дюбель 6х30
	шт
	1320
	
	

	30
	
	Заклепка 3.2х8
	шт
	5200
	
	

	31
	
	Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112
	м2
	20,0
	
	





