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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Лестничная клетка
	
	
	
	

	2
	
	Устройство стен из газобетонных блоков 250х250х625мм
	м3
	17,8
	
	

	3
	
	Устройство опорных подушек ОП-1 серия 1.069.1-1 
	шт
т
	5

0,165
	
	

	4
	
	Устройство перемычек 3ПБ 16-37 П серия 1.038.1-1
	шт

т
	2

0,204
	
	

	5
	
	Устройство пояса из бетона

кл. В20 F50 W4
	м3
	1,0
	
	

	6
	
	Арматура Ø10А500С
	п.м

т
	42,0

0,026
	
	

	7
	
	Арматура Ø10А240
	п.м

т
	35,0

0,022
	
	

	8
	
	Перекрытие лестничной клетки
	
	
	
	

	9
	
	Швеллер стальной горячекатаный 22П сталь марки С245
	т
	0,105
	
	

	10
	
	Швеллер стальной гнутый равнополочный 160х80х4 сталь марки С245
	т
	0,125
	
	

	11
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,038
	
	

	12
	
	Химический анкер, шпилька М16х165
	шт
	12
	
	

	13
	
	Химический анкер, шпилька М12х120
	шт
	8
	
	

	14
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	2
	
	



	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15
	
	Монтаж стеновых 

сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ
	м2
	21,0
	
	

	16
	
	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм
	м2
кг
	21,7

85,1
	
	

	17
	
	Устройство мин. ваты 
	м3
	0,52
	
	

	18
	
	Устройство огнестойкого герметика
	п.м.
	144,0
	
	

	19
	
	Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы
	п.м.
	13,0
	
	

	20
	
	Саморез 5.5х135мм с EPDM-прокладкой
	шт
	40
	
	

	21
	
	Заклепка 3.2х8
	шт
	315
	
	

	22
	
	Дюбель 6х60
	шт
	95
	
	

	23
	
	Дюбель по газобетону 6х32
	шт
	140
	
	

	24
	
	Устройство лестничных маршей
	
	
	
	

	25
	
	Швеллер стальной горячекатаный 22П сталь марки С245
	т
	0,641
	
	

	26
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø45х3
	т
	0,131
	
	

	27
	
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø25х2.5
	т
	0,046
	
	

	28
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,014
	
	

	29
	
	Химический анкер, шпилька М16х165
	шт
	6
	
	

	30
	
	Ступень ЛС12 ГОСТ 8717-2016
	шт
	25
	
	

	31
	
	Устройство монолитных плит из бетона кл. В20 F100 W4
	м3
	0,70
	
	

	32
	
	Арматура Ø10А500С


	п.м

т
	74,1
0,046
	
	

	33
	
	Устройство перекрытия 
	
	
	
	

	34
	
	Устройство плиты из бетона

кл. В20 F50 W4
	м3
	40,4
	
	

	35
	
	Арматура Ø10А500С
	п.м

т
	3950,0

2,438
	
	

	36
	
	Арматурная сетка 5В500С 100х100
	м2
	369,5
	
	

	37
	
	Профнастил Н75-750-0,8
	п.м.

т
	510,0

4,284
	
	

	38
	
	Усиление металлических колонн
	
	
	
	

	39
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,143
	
	

	40
	
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	36
	
	





