


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Ограждающие конструкции
	
	
	
	

	2
	
	Зашить сущ. проемы в осях стеновы сэндвич-панелей  с минераловатным утеплителем толщиной 60 мм с комплектующими деталями
	м2
	291,4
	
	

	3
	
	Установка потивопожарных окон 
	
	
	
	

	4
	
	Установка оконных блоков из алюминиевых комбинированных профилей, противопожарный EI30, с двухкамерным стеклопакетом (4М1-10-4М1-14-4М1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух сторон, 1960 х 1450 (h)


	шт
	11
	
	

	5
	
	Отделка стен помещений
	
	
	
	

	6
	
	Штукатурка поверхностей (улучшенная)
	м2
	154,97
	
	

	7
	
	Обшить колонны гипсокартоном ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя 
	м2
	115,26
	
	

	8
	
	Обшить колонны гипсокартоном ГКЛВ толщиной 12,5 мм в 2 слоя
	м2
	84,16
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	
	Окраска стен водоэмульсионной краской(улучшенная) за 2 раза
	м2

	717,03
	
	

	10
	
	Облицовка стен керамической глазированной плиткой
	м2

	420,55
	
	

	11
	
	Обои под покраску 
	м2

	297,14
	
	

	12
	
	Окраска стен акриловой краской(улучшенная) за 2 раза
	м2

	297,14
	
	

	13
	
	Окраска стен силикатной краской за 2 раза
	м2

	211,32
	
	

	14
	
	Отделка потолков помещений
	
	
	
	

	15
	
	Устройство подвесного  потолка системы «Амстронг»
	м2

	301,39
	
	

	16
	
	Устройство подвесного потолка системы «Кнауф-акустика»
	м2

	168,78
	
	

	17
	
	Устройство реечного алюминиевого потолка 
	м2

	111,84

	
	

	18
	
	Затирка бетонной поверхности перекрытия перед устройством потолка
	м2

	206,75
	
	

	19
	
	Окраска потолка силикатной краской за 2 раза
	м2

	69,4
	
	

	20
	
	Грунтовка поверхностей перед окрашиванием
	м2

	997,75
	
	

	21
	
	Полы
	
	
	
	

	22
	
	Очистка поверхности от грязи и мусора
	м2

	352,5
	
	

	23
	
	Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной 100 мм
	м3

	7,05
	
	

	24
	
	Устройство армирования пола сеткой  арм. Ø6 А500С ячейкой 150х150 мм
	п м

т
	884,3
0,20
	
	

	25
	
	Устройство покрытия из керамогранитной плитки 
	м2

	175,75
	
	

	26
	
	Устройство покрытия из напольной керамической плитки 
	м2

	321,2
	
	

	27
	
	Устройство покрытия из коммерческого линолеума (33-34 кл)
	м2

	121,81
	
	

	28
	
	Устройство гидроизоляции из1 слоя Техноэласт «ЭПП-4,0»
	м2

	141,34
	
	

	29
	
	Устройство наливного пола М 150 толщиной 20 мм
	м2

	611,76

	
	

	30
	
	Устройство покрытия площадки у выхода  облицовка керамогранитной плиткой с шероховатой поверхностью 
	м2

	2

	
	





