


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	АБК
Демонтажные работы
	
	
	
	

	2
	
	Частичный демонтаж крестовых связей в АБК на двух этажах из уголков 90х6
в осях Б-В/24; Б-В/27; Б-В/32-33 (кроме связей в осях Б-В/28-29) (с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км)
	т
	0,44
	
	Уголок 90х6
(4,2х2)х3+(4,6х2)х3=52,8 м.п.

52,8х8,33/1000=0,44 т

	3
	
	Выполнить проем в сэндвич панели 910х2090 в осях Б-В/27-28; Б-В/31-32
	шт
	2
	
	

	4
	
	Выполнить проем в жб панели 12100х2090 в осях Б-В/33
	шт
	1
	
	

	5
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