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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	Устройство металлического каркаса
	
	
	
	

	2. 
	
	Монтаж металлических  колонн массой до 0,2 т, в том числе:
	шт/т
	0,553
	
	

	3. 
	
	Труба квадратного сечения 120х4 из стали марки С245
	т
	0.492
	
	

	4. 
	
	Листовая сталь толщ. 8 мм

марки С245
	т
	0,021
	
	

	5. 
	
	Листовая сталь толщ. 12 мм марки С245
	т
	0,04
	
	

	6. 
	
	Монтаж балок массой более 0,1 т, в том числе:
	шт/т
	0,4
	
	

	7. 
	
	Двутавр 20 Б1 из стали марки С245
	т
	0,37
	
	

	8. 
	
	Листовая сталь толщ. 8 мм марки С245
	т
	0,03
	
	

	9. 
	
	Монтаж ригелей массой более 0,1 т в том числе:
	
	0,22
	
	

	10. 
	
	трубы квадратного 100х4 сечения С245
	т
	0,2
	
	

	11. 
	
	листовая сталь толщ. 8 мм марки С245
	т
	0,02
	
	

	12. 
	
	Монтаж прогонов массой более 0,1 т в том числе:
	т
	0,911
	
	

	13. 
	
	Профиль из гнутого швеллера сечения С245
	т
	0,911
	
	

	14. 
	
	Монтаж фахверковых стоек массой более 0,1 т в том числе:
	
	0,122
	
	

	15. 
	
	трубы квадратного 100х4 сечения С245
	т
	0,072
	
	

	16. 
	
	листовая сталь толщ. 8 мм марки С245
	т
	0,05
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	17. 
	
	Устройство мк для опирания прогонов
	т
	0,012
	
	

	18. 
	
	Окраска металлоконструкций
	
	
	
	

	19. 
	
	Устройство грунтовки ГФ-021  в 1 слой
	т/м2
	2,218/59,9
	
	2,218х27= 59,9 м2

	20. 
	
	Устройство эмали ПФ 115 в 2 слоя
	т/м2
	2,218/59,9
	
	2,218х27= 59,9 м2


	21. 
	
	Крепление мк с помощью анкер шпильки  HSТ  М12/115 мм фирмы Hilti
	шт
	44
	
	

	22. 
	
	Устройство стен
	
	
	
	

	23. 
	
	Монтаж стеновых сэндвич-панелей  с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими
	м2
	100,0
	
	S=11,28х6,03+5,7х6,03-2,0х2,4-1,0х2,4=100,0 м2

	24. 
	
	Проемы дверные 
	
	
	
	

	25. 
	
	Установка внутренней металлической противопожарной двери однопольной  для проема 1000х2400(h)
	шт.

м2
	1

2,4
	
	

	26. 
	
	Устройство покрытия
	
	
	
	

	27. 
	
	Монтаж кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем толщиной 100 мм с комплектующими размером 4,14х1,0
	м2
	83,2
	
	S=6,4х1,0х13=83,2 м2

	28. 
	
	Крепление сэндвич-панелей к прогонам с помощью саморезов 5,5х210 с ЕРDM шайбой
	шт.
	500
	
	

	29. 
	
	Устройство фасонных элементов плит перекрытия и стеновых панелей из оцинкованной стали t=0,6 мм
	м2
	12,5
	
	

	30. 
	
	Крепление фасонных элементов самонарезающими винтами ϕ4,8х28
	шт.
	140
	
	

	31. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х19
	шт.
	120
	
	

	32. 
	
	Заделка швов мин. ватой
	м3
	0,034
	
	

	33. 
	
	
	
	
	
	

	34. 
	
	Устройство фасонных элементов крепления стеновых панелей к основанию из оцинкованной стали t=0,6 мм
	м2
	6,8
	
	

	35. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х19
	шт.
	120
	
	

	36. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х32
	шт.
	120
	
	

	37. 
	
	Заделка швов мин. ватой
	м3
	0,034
	
	

	38. 
	
	
	
	
	
	

	39. 
	
	Устройство фасонных элементов

обрамления дверного проема из оцинкованной стали t=0,6 мм 
	м2
	1,4
	
	

	40. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х19
	шт.
	20
	
	

	41. 
	
	
	
	
	
	

	42. 
	
	Устройство фасонных элементов

обрамления стыковки стеновых панелей из оцинкованной стали t=0,6 мм


	м2
	1,6
	
	

	43. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х19
	шт.
	46
	
	

	44. 
	
	Заделка швов мин. ватой
	м3
	0,012
	
	

	45. 
	
	Устройство фасонных элементов

обрамления угла стеновых панелей из оцинкованной стали t=0,6 мм


	м2
	1,21
	
	

	46. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х19
	шт.
	46
	
	

	47. 
	
	Заделка швов мин. ватой
	м3
	0,012
	
	

	48. 
	
	
	
	
	
	

	49. 
	
	Устройство фасонных элементов примыкания стеновых панелей к существующим стеновым панелям из оцинкованной стали t=0,6 мм
	м2
	4,82
	
	

	50. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х19
	шт.
	80
	
	

	51. 
	
	Крепление фасонных элементов 

самонарезающими винтами ϕ4,2х32
	шт.
	80
	
	

	52. 
	
	Заделка швов мин. ватой
	м3
	0,05
	
	

	53. 
	
	Оконный проем в осях А/32-33

на отм. +7,600
	
	
	
	

	54. 
	
	Заделка оконного проема кирпичем М100 на растворе М75, низ проема на отм. +7,600

Расход раствора М75
	м3
м3
	3,6

0,9
	
	Vк=6,0х0,25х2,4=3,6 м3
Vр=3,6х0,25=0,9 м3

	55. 
	
	Устройство деталей креплений кладки из арматуры ϕ8 АIII, l=0,7 м
	шт.

кг
	4

1,12
	
	Р=0,395х0,7х4=1,12

	56. 
	
	Устройство отверстия под жалюзийные решетки

 в осях 1/А1-А2
	
	
	
	

	57. 
	
	Пробивка отверстия размером 1,5х4,0 м на отм. +2,500 (низ отверстия) в существующей кирпичной стене толщиной 520 мм 
	шт.


	1
	
	

	58. 
	
	Пробивка ниш в существующей кирпичной стене для устройства проема размером 4,0х1,5h м
	м2
	5,98
	
	S1=4,0х0,07х2=5,56 м2
S1=1,5х0,07х2х2=0,42 м2
ΣS=5,56+0,42=5,98 м2

	59. 
	
	Металлоконструкции для обрамления проема весом до 0,1 т
	т
	0,6
	
	

	60. 
	
	Пробивка проема
	м2
	6,0
	
	S=4,0х1,5=6,0 м2


	61. 
	
	Раствор цементно-песчаный М50
	м3
	0,4
	
	

	62. 
	
	Очистка металлоконструкций от пыли, окалины, обеспылить и обезжирить
	т

м2
	0,6

16,2
	
	S=0,6х27=16,2 м2

	63. 
	
	Покраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 за 2 раза по 2-м слоям грунтовки ГФ-021

-грунтовка ГФ-021

-эмаль ПФ-115
	м2
кг

кг
	16,2

3,24

2,92
	
	Расход грунтовки ГФ-021 = 0,2 кг/м2 за 2 слоя

Р=0,2х16,2=3,24 кг

Расход эмали ПФ-115 = 0,18  кг/м2 за 2 слоя

Р=0,18х16,2=2,92 кг

	64. 
	
	
	
	
	
	

	65. 
	
	Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры
	
	
	
	

	66. 
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	67. 
	
	Разработка грунта в котловане экскаватором с ковшом емк.0,65 м3
	м3
	31,5
	
	V=(а+схh)х(b+cхh)хh=

(12,7+1х0,35)х(6,55+1х0,35)х0,35=31,5

	68. 
	
	Доработка вручную
	м3
	0,55
	
	V=31,5х0,0175=0,55

	69. 
	
	Уплотнение грунта основания
	м2
	83,2
	
	S=(12,7х6,55)=83,2

	70. 
	
	Обратная засыпка грунтом экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3 и послойное уплотнением слоями 20-30 см до объемного веса 1,7 т/м3 (с погрузкой, отвозкой и привозкой на 1 км) 
	м3
	5,6
	
	V=31,5+0,55-25,1=6,95х0,8=5,6

	71. 
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	1,35
	
	V=6,95-5,6=1,35

	72. 
	
	Лишний грунт
	м3/т
	25,1/39,7
	
	V=(0,25*11,5*5,35)+(0,1*11,7*5,55)=25,1

Р1=25,1х1,58=39,7

	73. 
	
	Фундаментная плита
	
	
	
	

	74. 
	
	Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты из бетона класса В25; F200; W6
	м3
	59,5
	
	

	75. 
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона В10, марки М100 для фундаментной плиты ФП-1 
	м3
	6,3
	
	

	76. 
	
	Арматура Ø12 (А400)
	кг
	1067,4
	
	

	77. 
	
	Ограждение
	
	
	
	

	78. 
	
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	79. 
	
	Установка металлических оцинкованных панелей шириной 2500 мм и высотой 2130 мм с полимерным покрытием зеленого цвета, фирмы ОАО «Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе» или аналог
	шт/

т
	4/

0,077
	
	4х19,35=77 кг

	80. 
	
	Установка металлических оцинкованных панелей шириной 3000 мм и высотой 2130 мм с полимерным покрытием зеленого цвета
	шт/

т
	3/

0,07
	
	3х23,22=70 кг

	81. 
	
	Установка металлических оцинкованных опорных столбов 60х60 мм высотой 2200 мм с полимерным покрытием зеленого цвета 
	шт/

т
	9/

0,13
	
	

	82. 
	
	Установка металлических калиток шириной 1000 мм и высотой 2000 мм с заполнением вертикальным металлическим профилем с полимерным покрытием зеленого цвета
	шт/

т
	1/

0,02
	
	

	83. 
	
	Комплект крепления № 3 хомут 60х60 промежуточный
	компл.
	32
	
	

	84. 
	
	Полоса -8х200, l=200 
	шт/

кг
	7/

17,5
	
	

	85. 
	
	Полоса -8х200, l=130
	шт/

кг
	2/

4
	
	

	86. 
	
	Анкер-шуруп HILTI HUS3-H M10x90
	шт/

кг
	36/

8,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





