Ведомость объемов работ по верхнему строению пути
по объекту: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.»
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование работ
	Едини
ца изме
рения
	Количество
	Примечания

	1
	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65
	м
	1179
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	укладка прямых участков
	м
	480
	

	
	укладка кривых участков
	м
	699
	

	2
	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. ж.б. шпал на 1 км пути, тип скреплений – ЖБР-65Ш
	м
	685
	Тупиковые пути 
№32, №34, №36

	
	в том числе:
	
	
	

	
	укладка прямых участков
	м
	607
	

	
	укладка кривых участков
	м
	78
	

	3
	Укладка звеньевого пути в кривых новыми рельсами НТ типа Р-50 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД50
	м
	31,12
	Укладка пути вместо демонтируемого стрелочного перевода №14

	4
	Укладка контррельсового уголка СП850 в кривых (длина 9 м)
Пр. МСЗ.8318.00.000
	шт.
	4
	Длина участка укладки контррельса – 31,36 м (путь №33, одна кривая с радиусом 120 м)

	5
	Башмак контррельсовый (для контррельсового уголка СП850) с необходимым креплением для установки с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах
	шт.
	29
	Устанавливается на каждой второй шпале вдоль внутреннего рельса пути

	6
	Укладка нового глухого пересечения (угол 45°) типа Р65, проект 534.06-2007.00.000-01, с комплектом деревянных брусьев и креплений 
МСК- деревянные брусья не поставляет
	комп-
лект
	1
	ГП №44

	7
	Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом ж.б. брусьев и креплений 
Пр. 2769.00.000 
МСК- ж.б. брусья не поставляет
	комп-
лект
	2
	СП №46, №50

	8
	Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 левый, с комплектом ж.б. брусьев и креплений 
Пр. 2769.00.000-01 
МСК- ж.б. брусья не поставляет
	комп-
лект
	1
	СП №48

	9
	Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом деревянных брусьев и креплений
Пр. 2766.00.000
МСК- деревянные брусья не поставляет
	комп-
лект
	2
	СП №40, 
СП №42

	10
	Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений
Пр. 2766.00.000-01
МСК- деревянные брусья не поставляет
	комп-
лект
	1
	СП №41

	11
	Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, проект ЛПТП.665121.103, с комплектом деревянных брусьев и креплений
МСК- деревянные брусья не поставляет
	комп-
лект
	3
	СП №43, №45, №47

	12
	Установка тупиковых упоров 
	шт.
	4
	Упоры №1, №2, №3 - новые, упор №4 - старогодний

	13
	Рихтовка пути
	м
	28
	

	14
	Разборка существующего звеньевого пути
	м
	809
	

	15
	Разборка тупиковых упоров
	шт.
	1
	

	16
	Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях
	шт.
	2
	

	17
	Балластировка путей щебнем с увеличением на 10 %
	м³
	3650
	

	18
	Балластировка стрелочных переводов щебнем с увеличением на 10 %
	м³
	589
	

	19
	Выправка существующего пути
	м
	422
	

	20
	Щебень для выправки пути
	м³
	459
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Примечания:
1. При расчёте сметы в стоимость 1 км пути с определенными параметрами входят шпалы, рельсы, подкладки и все необходимые крепления;
2. Расчёт количества рельс (а также подбор длины рельс: 25 м или 12,5 м) для укладки в прямых и кривых участках пути, укороченных рельс для укладки в кривых, шпал, креплений делает строительная организация в проекте производства работ.
