


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	                                                               Водопровод  (участок 2-2А)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) .Грунт -суглинок,влажный  γ=1,9 т/м3
	м³
	181,36
	
	

	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%) 
	         м3
	5,6
	
	

	3
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.1м
	         м3
	2,95
	
	

	4
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 Н=300мм над трубой
	         м3
	29,17
	
	

	5
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (1шт.Нср=2.5м,Ду=2м)
	м³
	65,03
	
	

	6
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	0,9
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером (95%)
	         м3
	144,74
	
	

	8
	
	Обратная засыпка грунта вручную (5%)
	         м3
	7,62
	
	

	9
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
	м³
	43,35
	
	8,75+34,6=43,35

	10
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	43,35
	
	

	11
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом 
КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	т
	82,37
	
	65,74+16,63=82,37

	12
	
	Прокладка труб стальных электросварных 325х 8мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	4,0
	
	 Для сущ.трубы Ду100

	13
	
	Разрезание труб стальных электросварных 325х8 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	4,0
	
	

	14
	
	Сварка труб стальных электросварных 

325х8 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	4,0
	
	

	15
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором (для футляра 325х8)
	м³
	0,04
	
	(3,14*0,1632-3,14*0,0552)*4=0,04

	16
	
	Прокладка труб стальных электросварных 530х10мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	4,0
	
	

	17
	
	Разрезание труб стальных электросварных 530х10 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	4,0
	
	

	18
	
	Сварка труб стальных электросварных 

530х10 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	4,0
	
	

	19
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором (для футляра 530*10)
	м³
	0,292
	
	(3,14*0,2652-3,14*0,1582)*4=0,292

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	20
	
	Прокладка труб ПЭ100 SDR17 PN10 315х18,7 ГОСТ 18599-2001
	п.м.
	32
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	
	

	21
	
	Установка плиты днища ПН20 

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1

1480,0
	
	


	22
	
	Установка плиты перекрытия 2ПП20-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1

1200,0
	
	

	23
	
	Установка кольца стенового КС 20.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
2960,0
	
	

	24
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
50,0
	
	

	25
	
	Установка кольца стенового КС7.3
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
123,0
	
	

	26
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	1
120,0
	
	

	27
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм)
	шт
	2
	
	

	28
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04)
	шт.

кг
	1

19,5
	
	

	29
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	4,84
1,69
	
	

	30
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	20,73
13,82
	
	

	31
	
	Установка задвижек в колодце D 300 мм
	шт.

кг
	2
544
	
	272*2=544

	32
	
	Установка фланцев D 300 мм
	шт.

кг
	2
18,66
	
	9,33*2=18,66


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	33
	
	Демонтаж трубы Ду300 (сталь)
	п.м.
	67
	
	

	34
	
	Демонтаж существующего колодца
	Шт.
	1
	
	

	
	
	                                                               Водопровод  (участок 3-3А)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (1шт.Нср=2.5м,Ду=2м)
	м³
	65,03
	
	

	
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	0,9
	
	

	
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером (95%)
	         м3
	53,47
	
	

	
	
	Обратная засыпка грунта вручную (5%)
	         м3
	2,81
	
	

	
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
	м³
	8,75
	
	

	
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	8,75
	
	

	
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом
 КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	16,63
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	
	

	
	
	Установка плиты днища ПН20 

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1

1480,0
	
	

	
	
	Установка плиты перекрытия 2ПП20-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1

1200,0
	
	

	
	
	Установка кольца стенового КС 20.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
2960,0
	
	

	
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
50,0
	
	

	
	
	Установка кольца стенового КС7.3
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
123,0
	
	

	
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	1
120,0
	
	

	
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм)
	шт
	2
	
	

	
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04)
	шт.

кг
	1

19,5
	
	

	
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	4,84
1,69
	
	

	
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	20,73
13,82
	
	

	
	
	Установка задвижек в колодце D 300 мм
	шт.

кг
	1
272
	
	

	
	
	Установка фланцев D 300 мм
	шт.

кг
	1
9,33
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





