


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	                                                               Водопровод  (участок 4-цех 121, 4-5-5А-5Б-6-7-8)
	

	
	
	Участок 4-цех 121
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) .Грунт -суглинок,влажный  γ=1,9 т/м3
	м³
	201,63
	
	

	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%) 
	         м3
	6,05
	
	

	3
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.1м
	         м3
	2,88
	
	

	4
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 Н=300мм над трубой
	         м3
	19,36
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером (95%)
	         м3
	170,10
	
	

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную (5%)
	         м3
	8,95
	
	

	7
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
	м³
	22,58
	
	

	8
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	22,58
	
	

	9
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом 

КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	42,91
	
	

	10
	
	Прокладка труб стальных электросварных 325х 8мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	6,0
	
	 

	11
	
	Разрезание труб стальных электросварных 325х8 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	6,0
	
	

	12
	
	Сварка труб стальных электросварных 

325х8 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	6,0
	
	

	13
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором (для футляра 325х8)
	м³
	0,06
	
	(3,14*0,1632-3,14*0,0552)*6=0,06

	
	
	Прокладка трубопровода 
	
	
	
	

	14
	
	Прокладка труб ПЭ100 SDR17 PN10 110*6,6 ГОСТ 18599-2001
	п.м.
	36
	
	

	
	
	Установка арматуры в сущ.колодце (4)
	
	
	
	

	15
	
	Установка задвижек в колодце D 100 мм
	шт.

кг
	1
26
	
	

	16
	
	Установка фланцев D100 мм
	шт.

кг
	1
2,14
	
	

	17
	
	Установка задвижек в колодце D150 мм
	шт.

кг
	1
44
	
	

	18
	
	Установка фланцев D150 мм
	шт.

кг
	1
3,43
	
	

	
	
	                        Участок  4-5-5А-5Б-6-7-8.
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) .Грунт -суглинок,влажный  γ=1,9 т/м3
	м³
	1603,87
	
	

	
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%) 
	         м3
	49,60
	
	

	
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.1м
	         м3
	19,35
	
	

	
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 Н=300мм над трубой
	         м3
	160,83
	
	

	
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (2шт.Нср=2.5м,Ду=2м)
	м³
	130,06
	
	

	
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	1,8
	
	

	
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером (95%)
	         м3
	1528,49
	
	

	
	
	Обратная засыпка грунта вручную (5%)
	         м3
	80,45
	
	

	
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
	м³
	206,77
	
	189,27+17,5=206,77

	
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	206,77
	
	

	
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом 

КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	392,86
	
	359,61+33,25=392,86

	
	
	Прокладка труб стальных электросварных 377*10мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	4,0
	
	 

	
	
	Разрезание труб стальных электросварных 377*10 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	4,0
	
	


	
	
	Сварка труб стальных электросварных 

377*10 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	4,0
	
	

	
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором (для футляра 377*10)
	м³
	0,04
	
	(3,14*0,1632-3,14*0,0552)*4=0,04

	
	
	Прокладка труб стальных электросварных 530х10мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	21
	
	

	
	
	Разрезание труб стальных электросварных 530х10 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	21
	
	

	
	
	Сварка труб стальных электросварных 

530х10 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	21
	
	

	
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором (для футляра 530*10)
	м³
	1,53
	
	(3,14*0,2652-3,14*0,1582)*21=1,53

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	
	
	Прокладка труб ПЭ100 SDR17 PN10 160*9,57 ГОСТ 18599-2001
	п.м.
	146
	
	

	
	
	Прокладка труб ПЭ100 SDR17 PN10 315*18,7

 ГОСТ 18599-2001
	п.м.
	79
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	
	

	
	
	Установка плиты днища ПН20 

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
2960
	
	1480*2=2960

	
	
	Установка плиты перекрытия 2ПП20-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
2400
	
	1200*2=2400

	
	
	Установка кольца стенового КС 20.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	4
5920
	
	1480*4=5920

	
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
100
	
	50*2=100

	
	
	Установка кольца стенового КС7.3
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
246
	
	123*2=246

	
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	2
240
	
	120*2=240

	
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм)
	шт
	4
	
	

	
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм)
	шт
	10
	
	

	
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04)
	шт.

кг
	2
39
	
	19,5*2=39

	
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	9,68
3,38
	
	

	
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	41,46
27,64
	
	

	
	
	Установка задвижек в колодце D 150 мм
	шт.

кг
	7
544
	
	

	
	
	Установка фланцев D 150 мм
	шт.

кг
	7
18,66
	
	

	
	
	Установка задвижек в колодце D 300 мм
	шт.

кг
	2
544
	
	

	
	
	Установка фланцев D 300 мм
	шт.

кг
	2
18,66
	
	

	
	
	Установка пожарных гидрантов Н=1500мм
	шт.

кг
	2
78,0
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж трубы Ду150 (сталь)
	п.м.
	156
	
	

	
	
	Демонтаж трубы Ду300 (сталь)
	п.м.
	79
	
	

	
	
	Демонтаж существующей камеры 3.0х3.0м
	Шт.
	1
	
	





