


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	                                                               Водопровод  (участок 1-1А)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) .Грунт -суглинок,влажный  γ=1,9 т/м3
	м³
	540,55
	
	

	2
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%) 
	         м3
	16,72
	
	

	3
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.1м
	         м3
	7,96
	
	

	4
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 Н=300мм над верхом трубы
	         м3
	53,51
	
	

	5
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером (95%)
	         м3
	470,61
	
	

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную (5%)
	         м3
	24,24
	
	

	7
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
	м³
	62,42
	
	

	8
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	62,42
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом 

КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	118,59
	
	 

	10
	
	Прокладка труб стальных электросварных 325х 8мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	7,3
	
	

	11
	
	Разрезание труб стальных электросварных 325х8 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	7,3
	
	

	12
	
	Сварка труб стальных электросварных 

325х8 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	7,3
	
	

	13
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором (для футляра 325х8)
	м³
	0,073
	
	(3,14*0,1632-3,14*0,0552)*7,3=0,073

	14
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=140 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø110 мм)
	шт
	2
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	15
	
	Прокладка труб ПЭ100 SDR17 PN 10 110х6.6 ГОСТ 18599-2001
	п.м.
	99,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Демонтажные работы.
	
	
	
	

	16
	
	Демонтаж трубы Ду100
	п.м.
	99,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





