


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Хозбытовая канализация (уч.10-10А)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт- суглинок влажный γ=1,9 т/м3
	м³
	168,42
	
	

	2
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	5,2
	
	

	3
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.1м
	         м3
	2,48
	
	

	4
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95
	         м3
	18,94
	
	

	5
	
	Прокладка труб стальных электросварных 377х10мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	8
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6
	
	Разрезание труб стальных электросварных 377х10 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	8
	
	

	7
	
	Сварка труб стальных электросварных 

377х10 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	8
	
	

	8
	
	Заполнение межтрубного пространства цементным раствором
	м³
	0,74
	
	(3.14*0,1892-3,14*0,082 )*8=0,74

	9
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	151,58
	
	79,34+254,26

	10
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	22,04
	
	4,73+36,98

	11
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	22,04
	
	

	12
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом 

КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	41,88
	
	8,98+70,27

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	13
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	31
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	
	

	14
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм)
	шт.


	2
	
	

	
	
	Демонтажные работы.
	
	
	
	

	15
	
	Демонтаж существующей канализации Ду150,керамика
	п.м.
	31
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





