


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Хозбытовая канализация (уч.11-11Д)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3). γ=1,9 т/м3            Н ср.=2.4м
	м³
	892,80
	
	

	2
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	27,61
	
	

	3
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.1м
	         м3
	12,05
	
	

	4
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95
	         м3
	119,41
	
	

	5
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (4шт.Нср=2.5м,Ду=1м)
	м³
	118,12
	
	

	6
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,15 м вручную
	м³
	2,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	
	Прокладка труб стальных электросварных 530х10мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	11,0
	
	

	8
	
	Разрезание труб стальных электросварных 530х10 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	11,0
	
	

	9
	
	Сварка труб стальных электросварных 

530х10 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	11,0
	
	

	10
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором (для футляра 530*10)
	м³
	1,54
	
	            (3,14*0,2652-3,14*0,1582)*11=1,54

	11
	
	Прокладка труб стальных электросварных 377х10мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	10,0
	
	

	12
	
	Разрезание труб стальных электросварных 377х10 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	10,0
	
	

	13
	
	Сварка труб стальных электросварных 

377х10 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	10,0
	
	

	14
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором (для футляра 377*10)
	м³
	0,92
	
	            (3,14*0,1892-3,14*0,082)*10=0,92

	15
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	936,53
	
	157,78+778,75=936,53

	16
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	151,91
	
	10,25+141,66=151,91

	17
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	151,91
	
	10,25+141,66=151,91

	18
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом 

КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	288,64
	
	19,48+269,16=288,64

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	19
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	131
	
	

	20
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 1605P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	15
	
	Перекладка выпуска Ду150

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	
	

	21
	
	Установка плиты днища ПН10 

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	4
1760
	
	440*4=1760

	22
	
	Установка плиты перекрытия ПП10-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	4
1750
	
	250*4=1000

	23
	
	Установка кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	8
4800
	
	600*8=4800

	24
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	4
200
	
	50*4=200

	25
	
	Установка кольца стенового КС7.3
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	4
492
	
	123*4=492

	26
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	4
480
	
	120*4=480

	27
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм)
	шт
	11
	
	

	28
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм)
	шт
	2
	
	

	29
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04)
	шт.

кг
	4
78
	
	19,5*4=78

	30
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	11
31,4
	
	

	31
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	62,8
31,4
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	32
	
	Демонтаж трубы Ду300чуг.
	п.м.
	135
	
	

	33
	
	Демонтаж трубы Ду150чуг.
	п.м.
	11
	
	

	34
	
	Демонтаж существующих колодцев  Нср.=2.6м,Ду1000мм
	Шт.
	5
	
	





