


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Хозбытовая канализация (уч.12-12А-12Б-12В-13)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт- суглинок влажный γ=1,9 т/м3
	м³
	158,42
	
	

	2
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	5,2
	
	

	3
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.1м
	         м3
	4,4
	
	

	4
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95
	         м3
	17,02
	
	

	5
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (2шт.Нср=2.5м,Ду=1м)
	м³
	84,06
	
	

	6
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	1,2
	
	

	7
	
	Прокладка труб стальных электросварных 377х10мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	17
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	
	Разрезание труб стальных электросварных 377х10 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	17
	
	

	9
	
	Сварка труб стальных электросварных 

377х10 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	17
	
	

	10
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором (для футляра 377*10)
	м³
	1,564
	
	            (3,14*0,1892-3,14*0,082)*17=1,564

	11
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	230,52
	
	151,58+78,94=230,52

	12
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	27,17
	
	22,04+5,13=27,17

	13
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	27,17
	
	

	14
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом 

КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	51,62
	
	41,88+9,74=51,62

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	15
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	55
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	
	

	17
	
	Установка плиты днища ПН10 

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
900
	
	450*2=900

	18
	
	Установка плиты перекрытия ПП10-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
500
	
	250*2=500

	19
	
	Установка кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	4
2400
	
	600*4=2400

	20
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
100
	
	50*2=100

	21
	
	Установка кольца стенового КС7.3
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
246
	
	123*2=246

	22
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	2
240
	
	120*2=240

	23
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм)
	шт.


	5
	
	

	24
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04)
	шт.

кг
	2
39
	
	19,5*2=39

	25
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	5,49
15,7
	
	

	26
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	31,4
15,7
	
	

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	27
	
	Демонтаж трубы Ду150чуг.
	п.м.
	47
	
	

	28
	
	Демонтаж существующих колодцев  Нср.=2.6м,Ду1000мм
	Шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





