


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Ливневая канализация (кол.26-27)
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт-суглинок влажный γ=1,9 т/м3
	м³
	168,42
	
	

	2
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	5,20
	
	

	3
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.3м
	         м3
	8,56
	
	

	4
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 
	         м3
	51,56
	
	

	5
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (1шт.Нср=2.5м,Ду=2м)
	м³
	65,03
	
	

	6
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,15 м вручную
	м³
	1,35
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	
	Прокладка труб стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	6,0
	
	

	8
	
	Разрезание труб стальных электросварных 820х14 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	6,0
	
	

	9
	
	Сварка труб стальных электросварных 

820х14 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	6,0
	
	

	10
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	159,67
	
	103,84+55,83=159,67

	11
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	78,98
	
	69,78+9,2=78,98

	12
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	78,98
	
	

	13
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом 

КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	150,06
	
	132,58+17,48=150,06

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	14
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	31,0
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов (кол.26)
	
	
	
	

	15
	
	Установка плиты днища ПН 20
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
1470
	
	

	16
	
	Установка плиты перекрытия ПП 20-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
1200
	
	

	17
	
	Установка кольца стенового КС 20.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
2960
	
	1480*2=2960

	18
	
	Установка кольца стенового КС 20.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
980
	
	

	19
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
50
	
	

	20
	
	Установка кольца стенового КС7.3

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
123
	
	

	21
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	1
120
	
	

	22
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=550 мм L=210,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм)
	шт
	2
	
	

	23
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-06)
	шт.

кг
	1
25,9
	
	

	24
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	6,38
18,21
	
	

	25
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	36,43
18,21
	
	





