


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22,подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12Анов.)
	

	
	
	Вынос сетей от колодца 15 до колодца 16А(нов.)
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт-суглинок влажный γ=1,9 т/м3
	м³
	892,80
	
	

	2
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	27,61
	
	

	3
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.1м
	         м3
	12,97
	
	

	4
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 
	         м3
	118,49
	
	

	5
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (4шт.Нср=2.7м,Ду=2м)
	м³
	299,36
	
	

	6
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	3,6
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10
	
	Прокладка труб стальных электросварных 530*10 мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	11,5
	
	

	11
	
	Разрезание труб стальных электросварных 530*10 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	11,5
	
	

	
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором (для футляра 530*10)
	м³
	1,62
	
	(3,14*0,2652-3,14*0,1582)*11,5=1,62

	12
	
	Сварка труб стальных электросварных 

530*10 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	11,5
	
	

	13
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	1040,60
	
	778,75+261,85=1040,60

	14
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	179,17
	
	141,66+37,51=179,17

	15
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	179,17
	
	

	16
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом 

КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	340,43
	
	269,16+71,27=340,43

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	19
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315/271P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	141,00
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов
	
	
	
	

	20
	
	Установка плиты днища ПН 20
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	4
5880
	
	1470*4=5880

	21
	
	Установка плиты перекрытия ПП 20-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	4
4800
	
	1200*4=4800

	22
	
	Установка кольца стенового КС 20.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	8
11840
	
	1480*8=11840

	23
	
	Установка кольца стенового КС 20.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	4
3920
	
	980*4=3920

	24
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	4
200
	
	50*4=200

	25
	
	Установка кольца стенового КС7.3

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	4
492
	
	123*4=492

	26
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	4
480
	
	120*4=480

	29
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм)
	шт
	14
	
	

	30
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-06)
	шт.

кг
	4

136,5
	
	25,9*4=103,6

	31
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	25,5

72,85
	
	

	32
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	145,7

72,85
	
	

	
	
	Демонтажные работы.
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж существующих колодцев-15Г,15Д,16А
	шт.


	3
	
	

	
	
	Демонтаж труб Ду300 чуг.
	п.м.
	142,0
	
	

	
	
	Вынос сетей от колодца 16Анов. 

до колодца 17А.
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт-суглинок влажный γ=1,9 т/м3
	м³
	385,74
	
	

	
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	11,93
	
	

	
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.1м
	         м3
	2,5
	
	

	
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 
	         м3
	51,6
	
	

	
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (1шт.Нср=2.7м,Ду=2м)
	м³
	74,84
	
	

	
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	0,9
	
	

	
	
	Прокладка труб стальных электросварных 530*10 мм ГОСТ10704-91 (футляр)
	п.м.
	19,5
	
	

	
	
	Разрезание труб стальных электросварных 530*10 мм вдоль на две части (футляр)
	п.м.
	19,5
	
	

	
	
	Заполнение межтрубного пространства  цементным раствором (для футляра 530*10)
	м³
	2,76
	
	(3,14*0,2652-3,14*0,1582)*19,5=2,76

	
	
	Сварка труб стальных электросварных 

530*10 мм вдоль (футляр)
	п.м.
	19,5
	
	

	
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	       401,92
	
	336,46+65,46=401,92

	
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	70,59
	
	61,21+9,38=70,59

	
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	70,59
	
	

	
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом 

КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	         134,12
	
	116,3+17,82=134,12

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315/271P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	56,60
	
	

	
	
	Устройство колодца из

сборных ж.б. элементов (12Анов.)
	
	
	
	

	
	
	Установка плиты днища ПН 20
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
1470
	
	

	
	
	Установка плиты перекрытия ПП 20-2

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
1200
	
	

	
	
	Установка кольца стенового КС 20.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
2960
	
	1480*2=2960

	
	
	Установка кольца стенового КС 20.6
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
980
	
	

	
	
	Установка кольца опорного КО6

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
50
	
	

	
	
	Установка кольца стенового КС7.3

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	1
123
	
	

	
	
	Установка люка чугунного тяжелого Т(С250)
	шт.

кг
	1
120
	
	

	
	
	Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм)
	шт
	14
	
	

	
	
	Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-06)
	шт.

кг
	1
25,9
	
	

	
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	6,38
18,21
	
	

	
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	36,43
18,21
	
	

	
	
	Демонтажные работы.
	
	
	
	

	
	
	Демонтаж существующих колодцев-15Г,15Д,16А,12А,12Б,17.18,19,19Б,20
	шт.


	10
	
	

	
	
	Демонтаж существующих дождепремников
	Шт.
	2
	
	

	
	
	Демонтаж труб Ду300 чуг.
	п.м.
	172,0
	
	

	
	
	Демонтаж труб Ду150
	п.м.
	80
	
	

	
	
	Подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д-2-12А нов.
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт-суглинок влажный γ=1,9 т/м3
	м³
	70,46
	
	

	
	
	Доработка грунта вручную (3%) 
	         м3
	
	
	

	
	
	Устройство песчаного основания под трубы h=0.1м
	         м3
	
	
	

	
	
	Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 
	         м3
	27,10
	
	

	
	
	Разработка грунта в котловане под дождеприемные колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (2шт.Нср=1,14м,Ду=1,0м)
	м³
	19,9
	
	

	
	
	Устойство щебеночного  основания под колодец h=0,1 м вручную
	м³
	0,8
	
	

	
	
	Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75  
	м³
	       58,57
	
	17,31+41,26=58,57

	
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
	м³
	31,79
	
	2,59+29,2=31,79

	
	
	Погрузка  лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3
	м³
	31,79
	
	

	
	
	Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 25 км автосамосвалом 

КАМАЗ-5511 г.п. 10 т
	т
	         60,41
	
	4,92+55,49=60,41

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	
	
	Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315/271P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
	п.м.
	27,0
	
	

	
	
	Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2 из сборных ж.б. элементов 
	
	
	
	

	
	
	Установка плиты днища ПН 10
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
880
	
	440*2=880

	
	
	Установка плиты перекрытия ПП 10-2
(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
250
	
	250*2=500

	
	
	Установка кольца стенового КС 10.9

(серия 3.900.1-14, в.1)
	шт.

кг
	2
1200
	
	600*2=1200

	
	
	Установка дождеприемной решетки тип – ДБ2

	шт.

кг
	2
168
	
	84*2=168

	
	
	Обмазка битумной мастикой 

Технониколь №24
	кг

м2
	5,49
15,7
	
	

	
	
	Обмазка праймером Технониколь №1
	кг

м2
	31,4
15,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





