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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	Газопровод среднего давления
	
	
	
	

	2. 
	
	Установка трубы полиэтиленовой ПЭ100 ГАЗ SDR 11  ∅160х14,6 ГОСТ Р 58121.2-2018
	пог.м.
	312
	
	

	3. 
	
	Установка перехода полиэтилен/сталь ∅160х14,6/ст.159х4,5 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ  ТУ 2248-025-00203536-96
	шт.
	2
	
	

	4. 
	
	Установка крана шарового Ду150, Ру-1,6МПа,  КШИ-150 с присоед. сварное.
	шт.
	2
	
	

	5. 
	
	Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90° 159х6,0
	шт.
	2
	
	

	6. 
	
	Установка отвода электосварного пэ100 sdr11 газ ∅160х14,6

	шт.
	2
	
	

	7. 
	
	Установка футляра - трубы полиэтиленовой ПЭ100 ГАЗ SDR 11  ∅315х28,6 ГОСТ Р 58121.2-2018
	пог.м.
	312
	
	

	8. 
	
	Установка защитного кольца: труба 

ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6 180х10,3 ГОСТ Р 58121.2-2018

	шт.
	104
	
	

	9. 
	
	Устройство заделки футляра цемент м-400
	кг
	5,0
	
	

	10. 
	
	Установка ленты сигнальной ТУ 2245-028-00203536-96
	пог.м.
	312
	
	

	11. 
	
	Установка муфты электросварной со спиралью ПЭ 100 ∅160  SDR11 ГАЗ ТУ 2291-033-00203536-96
	шт.
	35
	
	

	12. 
	
	Земляные работы и метериалы
	
	
	
	

	13. 
	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором емк. ковша  0,65 м3 с погрузкой на автомобили и отвозкой на 1 км
	м3
	309,0
	
	

	14. 
	
	Установка опозновательного столбика с табличкой. Серия 5.905-25.05 АС-2.00
	шт.
	2
	
	

	15. 
	
	Подсыпка под газопровод песком толщиной 0,1 м Песок природный для строительных работ
	м3
	15,45
	
	

	16. 
	
	Подсыпка над газопроводом песком толщиной 0,2 м Песок природный для строительных работ
	м3
	30,9
	
	

	17. 
	
	Привозка для обратной засыпки
	м3

т
	255,4

408,64
	
	

	18. 
	
	Визуальный контроль сварных стыков                          
	стык

пэ/сталь
	2/2
	
	

	19. 
	
	Испытание газ-да на прочность и плотность    
	м

пэ/сталь
	312/3
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	20. 
	
	Обратная засыпка котлована  механизированным способом
	м3
	240,1
	
	

	21. 
	
	Контроль пэ соединений подземного полиэтиленового газопровода ультразвуковым методом
	стык (10%)
	4
	
	

	22. 
	
	Разбивка оси трассы
	м
	310
	
	

	23. 
	
	Контрольная съемка трассы
	м
	310
	
	

	24. 
	
	
	
	
	
	

	25. 
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	26. 
	
	Демонтаж металлоконструкций креплений трубопровода
	т
	0,16
	
	

	27. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных ø159х6,0 мм
	п.м.

т
	312,0

7026,6
	
	

	28. 
	
	Демонтаж металлических опор
	т
	0,35
	
	

	29. 
	
	Отвозка и утилизация демонтированного оборудования самосвалами на расстояние 25 км
	т
	0,180
	
	





