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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Точки 6-15-16-17

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля АВВГнг-LS-1
сеч. 4х50мм2 по кабельным конструкциям
	м
	180+180+120+80
	
	4 конца, по 180 м по сущ. каб. конструкциям, 300 по стене с креплением скобами,80 м по сущ. эсткаде

m=560х1,431 =801,36

	2
	
	Монтаж муфты концевой 

4ПКТп-1-25/50 нг-LS
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Крепление кабеля скобами СМД-П 38-40
	шт.
	300
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Точки 28-28А-28Б-28В
	
	
	
	

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля ААБ-6 
сеч. 3х70мм2 в траншее
	м/кг
	120/364,44
	
	8 концов, в земле

m=120х3,037=364,44

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
	шт.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	120
	
	4 отрезка по 30 метров

	2
	
	Укладка лента сигнальной ЛСЭ-900 в траншею
	м
	30
	
	

	3
	
	Песок
	м3
	11,2
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 30 = 5,6 м3
V2 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 30 = 5,6 м3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	50,4
	
	V1Т-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 30 = 25.2 м3
V2Т-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 30 = 25.2 м3

	2
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	50,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





