


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	2
	
	Монтаж фахверковых колонн (К1) массой до 1,0 т, в том числе:
	т
	3,424
	
	

	3
	
	прокатные двутавры из стали марки С245
	т
	2,83
	
	

	3
	
	Листовая сталь марки С345
	т
	0,2
	
	

	4
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,03
	
	

	5
	
	Угловая сталь С245
	т
	0,331
	
	

	6
	
	Швеллер сталь С245
	т
	0,034
	
	

	7
	
	Монтаж связей, ригелей массой более 0,1 т
	т
	2,0
	
	

	8
	
	в том числе:
	
	
	
	

	9
	
	трубы прямоугольного сечения С245
	т
	1,9
	
	

	10
	
	листовая сталь марки С245
	т
	0,1
	
	

	11
	
	Окраска металлоконструкций
	
	
	
	

	12
	
	Устройство грунтовки ГФ-021  в 1 слой
	т/м2
	5,424/146,45
	
	5,424х27=146,45 м2

	13
	
	Устройство эмали ПФ 115 в 2 слоя
	т/м2
	5,424/146,45
	
	5,424х27=146,45 м2

	14
	
	Крепление мк с помощью анкер шурупов HUS3-H диам. 10 мм фирмы Hilti
	шт
	20
	
	

	15
	
	
	
	
	
	





