


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Ограждающие конструкции
	
	
	
	

	2
	
	Монтаж стеновых сэндвич-панелей  с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими деталями
	м2
	291,4
	
	

	3
	
	Устройство цоколя
	
	
	
	

	4
	
	Устройство горизонтальной гидроизоляции по верху фундаментной балки толщ. 20 мм из цементного раствора М100 и двух слоев Изоспана "С"
	м2
м3
	6,54
0,13
	
	

	5
	
	Устройство стенок цоколя толщиной 2х100 мм высотой 500 мм из бетона В25, W6, F150 и арматуры ϕ8 А500С
	м3
	2,48
	
	

	6
	
	Арматура ϕ8 А500С
	п. м
т
	250,0
0,1
	
	

	7
	
	Монтаж плит "Техноплекс" 35 толщиной 100 мм внутри цоколя
	м3
	1,1
	
	

	8
	
	Устройство мин. ваты толщиной 20 мм 
	м3
	0,06
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	
	Устройство фасонных элементов цоколя из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6 мм
	м2
	10,0
	
	

	10
	
	Устройство уголка 75х5
	п. м
т
	19,2
0,111
	
	

	11
	
	Анкер HUS 6*100  
	шт.
	40
	
	

	12
	
	Самосверлящие шурупы  с ЕРDM шайбой
	шт.
	200
	
	

	13
	
	Устройство герметика для наружных работ
	п. м
	19,2
	
	

	14
	
	Отделка цоколя
	
	
	
	

	15
	
	Затирка бетонной поверхности цоколя цементным раствором М100
	м2

	9,6
	
	

	16
	
	Очистка поверхности под окраску
	м2

	9,6
	
	

	17
	
	Покраска цоколя фасадной краской «Полифан» за 2 раза
	м2

	9,6
	
	

	18
	
	Затирка бетонной поверхности цоколя цементным раствором изнутри здания
	м2

	9,0
	
	

	19
	
	Очистка поверхности под окраску
	м2

	9,0
	
	

	20
	
	Покраска цоколя изнутри здания водоэмульсионной краской за 2 раза
	м2

	9,0
	
	

	21
	
	Полы (восстановление)
	
	
	
	

	22
	
	Очистка поверхности от грязи и мусора
	м2

	53,8
	
	

	23
	
	Устройство пола из бетона кл. В22,5 толщиной 230 мм
	м3

	12,4
	
	

	24
	
	Устройство двойного армирования пола арм. Ø10 А500С
	п м

т
	1100,0

0,68
	
	

	25
	
	Устройство подготовки из щебня толщиной 299 мм
	м3

	9,0
	
	

	26
	
	Устройство кровли
	
	
	
	

	27
	
	Очистка поверхности от грязи и мусора
	м2

	43,2
	
	

	28
	
	Устройство пароизоляции из1 соля изоспана «В»
	м2

	45,0
	
	

	29
	
	Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТСС Y=115 кг/м3 толщиной 50 мм
	м2
м3


	43,2

2,16
	
	

	30
	
	Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТСС Y=135 кг/м3 толщиной 50 мм
	м2
м3


	43,2

2,16


	
	

	31
	
	Устройство гидроизоляции из1 соля изоспана «С»
	м2

	45,0
	
	

	32
	
	Устройство цементной стяжки М200 с армированием сеткой 100/100/4 Вр-1, толщиной 50 мм
	м3
п. м

кг
	2,16

860,0

85,14


	
	

	33
	
	Устройство слоя праймера битумного
	м2
кг


	43,2

13,0

	
	

	34
	
	Устройство 2-х слойной рулонной кровли Технониколь Унифлекс
	м2

	43,2

	
	

	35
	
	Устройство клина из жесткой минераловатной плиты 100х100 мм для примыкания кровли к парапету
	м3

	0,3
	
	

	36
	
	Крепление краевой рейки саморезами с шагом 200 мм
	п. м
шт.
	22
110
	
	

	37
	
	Устройство фасонных элементов парапета из оцинкованной кровельной стали δ=0,6 мм
	м2
кг


	11,5
55,8
	
	

	38
	
	
	
	
	
	

	39
	
	Фасонные элементы примыкания стеновых сэндвич-панелей к сущ. стенам 
	м2
кг


	8,4

40,74
	
	

	40
	
	Заделка швов примыкания мин.ватой
	м3

	0,07
	
	

	41
	
	Заполнение проемов
	
	
	
	

	42
	
	Установка металлических наружных противопожарных утепленных ворот для проема 2,6х3,0 (h) м
	шт.
м2
т
	1
7,8
0,15
	
	

	43
	
	Устройство отмостки в осях

 А-Д/13
	п. м
	24,8
	
	

	44
	
	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40 мм толщиной 200 – 300 мм
	м3

	6,2
	
	

	45
	
	Устройство отмостки шириной 1,0 м из асфальтобетона типа  Д марки III толщ. 50 мм
	м3
м2

	1,61
32,2
	
	

	46
	
	Устройство пандуса в осях В-Г/13
	шт.


	1


	
	

	47
	
	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40 мм толщиной 220 – 400 мм
	м3

	1,9
	
	

	48
	
	Устройство пандуса из бетона кл. В25, W6, F150 толщиной 200 мм с двойным армированием
	м3

	1,15
	
	

	49
	
	Арматура Ø10А500С
	п. м

т
	111,6
0,069
	
	

	50
	
	Устройство отмостки в осях

 Д/1-13

	п. м
	63,0
	
	

	51
	
	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40 мм толщиной 200 – 300 мм
	м3

	15,8
	
	

	52
	
	Устройство отмостки шириной 1,0 м из асфальтобетона типа  Д марки III толщ. 50 мм
	м3
м2

	4,1

82,0
	
	

	53
	
	Устройство пандусов в осях 
Д/1-13
	шт.


	2


	
	

	54
	
	Устройство подготовки из щебня фракции 20-40 мм толщиной 220 – 400 мм
	м3

	4,7
	
	

	55
	
	Устройство пандуса из бетона кл. В25, W6, F150 толщиной 200 мм с двойным армированием
	м3

	2,81
	
	

	56
	
	Арматура Ø10А500С
	п. м

т
	282,0
0,174
	
	

	57
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	58
	
	Разработка грунта вручную под отмостку и пандус
	м3

	9,0
	
	

	59
	
	Лишний грунт с погрузкой на автосамосвалы и отвозкой на 1 км
	м3

	7,7
	
	

	60
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3

	1,3
	
	

	61
	
	
	
	
	
	

	62
	
	Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-Д/13-14
	
	
	Обследование несущих строительных конструкций

№854-ОБСЛ/Р-2023


	

	63
	
	Зачистка поврежденных элементов балок покрытия до металлического блеска
	м2
	8,8
	
	

	65
	
	Обеспыливание металлоконструкций
	м2
	8,8
	
	

	66
	
	Окраска элементов эмалью ХВ 0278 за 2 раза
	м2
кг
	8,8

1,4
	
	

	67
	
	Устранение следов замокания плит покрытия в осях Г-Д/13-14
	
	
	Обследование несущих строительных конструкций

№854-ОБСЛ/Р-2023


	

	68
	
	Зачистка поврежденного слоя бетона поверхностей плит
	м2
	34,0
	
	

	69
	
	Обработка поверхностей плит грунтовкой 
	м2
кг
	34,0
6,83
	
	

	70
	
	Восстановление защитного слоя бетона ремонтным составом Consolit Bars 113 толщиной 20 мм
	м2
кг

	34,0

213,0
	
	

	71
	
	Окраска плит водоэмульсионными красками за 2 раза
	м2
л
	34,0
4,1
	
	

	72
	
	Замена кровельного покрытия 

 в осях Г-Д/13-14
	
	
	Обследование несущих строительных конструкций

№854-ОБСЛ/Р-2023


	

	73
	
	Очистка поверхности от грязи и мусора
	м2

	21,1
	
	

	74
	
	Устройство пароизоляции из1 соля изоспана «В»
	м2

	25,0
	
	

	75
	
	Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТСС Y=115 кг/м3 толщиной 50 мм
	м2
м3


	21,1

1,1
	
	

	76
	
	Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТСС Y=135 кг/м3 толщиной 50 мм
	м2
м3


	21,1

1,1


	
	

	77
	
	Устройство гидроизоляции из1 соля изоспана «С»
	м2

	25,0
	
	

	78
	
	Устройство цементной стяжки М200 с армированием сеткой 100/100/4 Вр-1, толщиной 50 мм
	м3
п. м

кг
	1,1

420,0

41,6


	
	

	79
	
	Устройство слоя праймера битумного
	м2
кг


	21,1

6,4


	
	

	80
	
	Устройство 2-х слойной рулонной кровли Технониколь Унифлекс
	м2

	25,0


	
	

	81
	
	Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26
	
	
	Обследование несущих строительных конструкций

№854-ОБСЛ/Р-2023


	

	82
	
	Зачистка поврежденных элементов балок покрытия до металлического блеска
	м2
	77,0
	
	

	83
	
	Обеспыливание металлоконструкций
	м2
	77,0
	
	

	84
	
	Окраска элементов эмалью ХВ 0278 за 2 раза
	м2
кг
	77,0

19,3
	
	

	85
	
	
	
	
	
	

	86
	
	
	
	
	
	





