


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Земляные работы под здание
	
	
	
	

	2
	
	Разработка сухого грунта в котловане
	м3
	87,3
	
	V1=(3,0+1х2,6)х(3,0+1х2,6)х2,6х2=58,2 м3
V2=29,1 м3
Vо=58,2+29,1=87,3 м3

	3
	
	Доработка грунта вручную
	м3
	1,5
	
	Vр=87,3х0,0175=1,5 м3


	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Лишний грунт с отвозкой на 1 км
	м3
т
	11,6
18,6
	
	Vл=5,2+1+3,1+1,1+1,2=11,6 м3
P=11,6*1,6=18,6 м3


	5
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом
	м3
	61,8
	
	Vо.з.=(87,3+1,5)-11,6=77,2х0,8=61,8 м3

	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	15,4
	
	Vо.з.р.= (87,3+1,5)-11,6=77,2х0,2=15,4м3

	7
	
	Монолитные железобетонные конструкции
	
	
	
	

	8
	
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов  (Фм4) каркаса из бетона  кл. В25, W6, F150
	м3

	5,18


	
	V=2,59х2=5,18 м3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	
	Арматура Ø6 А240
	кг
	4,0
	
	3,92х2х0,222+1,112х2=4,0  кг



	10
	
	Арматура Ø 14А500С
	кг
	182,0
	
	1,95х22х2х1,21+2,3х14х2х1,21=182,0 кг



	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Анкерные болты 1.1М24х800 С245
	кг
	241,2
	
	6,7х4х2=51,2кг

	13
	
	Прокат (уголок 50х5)
	кг
	55,8
	
	 0,74х4х2х3,77=22,3 кг



	14
	
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты каркаса из бетона В10 толщиной 100 мм
	м3

	1,0


	
	V=2,2х2,2х0,1х2=1,0 м3

	15
	
	Устройство монолитного бетона В15 для обетонировки колонн
	м3
	0,5
	
	

	16
	
	Устройство монолитной железобетонной балки из бетона  

кл. В25, W6, F150
	м3
	3,1
	
	5,6х0,3х0,5х3+3,5х0,3х0,5=3,1 м3

	17
	
	Арматура Ø6А240
	кг
	97,8
	
	6,0х3+3=21,0 кг

	18
	
	Арматура Ø20А500С
	кг
	247,5
	
	70,5х3+36,0=247,5 кг

	19
	
	Устройство бетонной подготовки фундаментную балку из бетона В10 толщиной 100 мм
	м3
	1,1
	
	0,5х0,1х22=1,1

	20
	
	Очистка боковых поверхностей фундаментов и фундаментных балок от грязи перед обмазкой
	м2
	27,9
	
	

	21
	
	Обмазка фундаментов, находящихся в грунте битумной мастикой, (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
	27,9
	
	2х1,7х(0,5х3+1,2+1,1)=12,9 + 15=27,9м2


	22
	
	Крепление фахверковых колонн к существующим фундаментам с помощью химических анкеров HT- RE 500 V3 анкерная шпилька HAS-U5.8 М24х500 фирмы Hilti
	шт
	8
	
	

	23
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





