Приложение 1 к письму
Замечания (оценка качества)

[bookmark: _GoBack]результатов инженерно-геологических изысканий, 
выполненных для подготовки проектной документации
объекта «Ж/Д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера»

	№
п/п
	Признак качественно выполненной работы
	Факт Отчет
	Основание
	Ответы

	I. Требования к оформлению, качеству и порядку представления результатов изысканий

	1 
	Указана полная дата разработки технического отчета (день, месяц, год).
	Дата и месяц отсутствуют, указан 2023 год
	Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства"; 

ГОСТ 21.301-2014. п. 5.2.2, 5.2.3 (СПДС. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям 
	Замечание принято. Дата добавлена. (Титульный лист)

	2 
	Шифр документации, проставленный на титульном листе, совпадает с шифром, указанным в текстовой части технического отчёта.
	Не совпадает, разные шифры
	ГОСТ 21.301-2014. п. 5.2.2, 5.2.3 (СПДС. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям
	Замечание принято. Шифр исправлен. (Весь отчет).

	3 
	Представлено свидетельство о допуске СРО, или выписка из реестра СРО, название которой точно совпадает с названием организации, указанной на титульном листе.
	Не совпадает. Выписка СРО «третьей стороны», не являющейся контрагентом Заказчика или им согласованной
	часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
	Замечание принято. Указано СРО ООО НПП ОВИСТ (Приложение Б)

	4
	Техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий содержит требование провести инженерно-геологические изыскания в соответствии  СП 47.13330.2016
	Ссылка на СП47 присутствует 
	п. 34 Перечня, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 "
 п.198 Перечня, утверждённого приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.04.2019 №831 
	

	5
	Объём выполненных работ отражён в явном виде в текстовой части технического отчёта и по каждой позиции подтверждён материалами изысканий, протоколами и иными документами, удостоверенными выполнившими организациями.
	Объем работ заявлен 5 скважин до 11,8 метров, программа отсутствует, ведомости анализов содержат постороннюю информацию
	часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
п.4.39 СП 47.13330.2016
	Замечание принято. 
ПР предоставлена в отчете отдельным приложением (Приложением М). Даны пояснения по поводу присутствия образцов из других объектов. (Страницы 8, 15 после таблиц, Приложение Ж стр 44 после таблиц, приложение Д стр 51 после таблиц)

	6
	Техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий утверждено застройщиком или техническим заказчиком, согласовано исполнителем.
	Отсутствует утверждение застройщиком или техническим заказчиком
	часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
п 4.13 СП 47.13330.2016
	Замечание принято. По согласованию отчета будут собраны необходимые подписи

	7
	Техническое задание оформлено в соответствии с требованиями п.п.4.15-4.17, п.4.29, п.6.1.8, п.6.2.1.2, п.6.3.1.3, п.6.3.2.3 СП 47.13330.2016 (указаны сведения об уровне ответственности, технических характеристиках проектируемого здания или сооружения).
	Вид строительства указан - «снос», характеристики объекта не указаны
	п.34 Перечня, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 
 п.198 Перечня, утверждённого приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.04.2019 №831 
	Замечание принято.
Вид строительства исправлен. (Приложение А)
Все необходимые характеристики указаны.

	8
	К техническому заданию приложены документы, необходимые для планирования изысканий: копии инженерно-топографических планов; ситуационных планов (схем) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, с контурами проектируемых зданий и сооружений; схему расположения точек подключения проектируемого объекта к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям.
	Приложен Ситуационный план
	часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
п. 4.17 СП 47.13330.2016
	

	9
	Программа инженерно-геологических изысканий согласована застройщиком или техническим заказчиком, утверждена исполнителем.
	На лист 6 есть ссылка на «программу», но Программа отсутствует.
	часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
п.4.18 СП 47.13330.2016
	Замечание принято. ПР предоставлена в отчете отдельным приложением (Приложением М).

	10
	Программа работ оформлена в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 п.п.4.19-4.23, п.6.1.9, п.6.3.1.4, п.6.3.2.4 (приведено описание условий района, объёмов работ, методики работ, приёма контроля и качества работ).
	Программа изысканий отсутствует. 
Косвенно догадаться о содержании программы можно из Акта приемки работ лист 68

	часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
п.34 Перечня, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 
п.198 Перечня, утверждённого приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.04.2019 №831 
	Замечание принято. ПР предоставлена в отчете отдельным приложением (Приложением М).

	11 
	Представлены сведения об аккредитации, либо аттестаты аккредитации всех испытательных лабораторий, участвовавших в проведении исследований, а также области их аккредитации либо выкопировки из них (в случае, если область аккредитации отсутствует на сайте https://pub.fsa.gov.ru/ral). Области аккредитации соответствуют выполненным лабораторией работам. Аттестаты аккредитации имеют срок действия, актуальный на момент проведения исследований.
	Приложено свидетельство аттестации лаборатории ООО «Инжгеодин» сроком до 08.10.2023 г., не являющейся стороной договора или согласованной с Заказчиком
	часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
	Замечание принято. Добавлены письма о согласовании подрядчиков (Приложение Б)

	12
	Представленные документы не содержат признаков подлога:
- характерных признаков сканирования и вставки;
- смысловых и графических нарушений в тексте;
- несовпадений шрифта;
- размытости печатей и подписей.
	Анализ проб грунта (Прил. Г) содержит множество проб,  результатов испытаний, анализов воды с выработок не имеющих отношения к объекту и отсутствующих в карте.
	часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
	Замечание принято. 
Для обсчета статистики и определения параметров грунтов использовались все материалы с трех участков изысканий.
В отчете даны пояснения. (Страницы 8, 15 после таблиц, Приложение Ж стр 44 после таблиц, приложение Д стр 51 после таблиц)

	II. Требования к полноте и достоверности результатов изысканий
	

	17 
	Технический отчёт содержит сведения в соответствии с требованиями п.4.39, п.6.2.1.2, п.6.2.2.3, п.6.3.1.5, п.6.3.2.5 СП47.13330.2016 (сведения об объекте проектирования, изученности участка и объёмов используемых архивных материалов, физико-географических условиях, методики выполнения работ, геологических и гидрогеологических условиях, наличие специфических грунтов, геологических и инженерно-геологических процессов, рекомендации для принятия проектных решений).
	Методика выполнения работ не описана, программа отсутствует, рекомендации для принятия проектных решений в явном виде не прописаны, нумерация листов не соответствует «Содержанию». 
	п.34 Перечня, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 
п.198 Перечня, утверждённого приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.04.2019 №831 
	Замечание принято.
Методика описана в отчете.
ПР предоставлена в отчете отдельным приложением (Приложением М).
Рекомендации добавлены. (Заключение)
Нумерация исправлена.

	18 
	Произведено бурение скважин, статическое зондирование, отбор проб грунтов и грунтовых вод, гидрогеологические наблюдения, другие опытные работы. Выполнены лабораторные исследования грунтов и грунтовых вод. Объёмы полевых и лабораторных работ выполнены с учётом требований СП 47.13330.
	Выполнены 5 скважин Н=11.8 м, лабораторные пробыи анализы грунта содержат 49 выработок, в т.ч. 44 скважины не имеющих отношения к объекту
	часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
	Замечание принято. 
Для обсчета статистики и определения параметров грунтов использовались все материалы с трех участков изысканий.
В отчете даны пояснения. (Страницы 8, 15 после таблиц, Приложение Ж стр 44 после таблиц, приложение Д стр 51 после таблиц)

	19 
	Технический отчёт содержит таблицу нормативных и расчётных значений физико-механических характеристик грунтов.
	Ссылки на Нормативные значения приведены в отчете на стр.12
	часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
п.5.1.16 СП 22.13330.2016
	

	20 
	Текстовые приложения содержат:
- реестр инженерно-геологических выработок
- таблицы и графики лабораторных исследований грунтов (гранулометрический состав, физические свойства, прочностные и деформационные свойства, коррозионная агрессивность)
- таблицы лабораторных исследований грунтовых вод (химический анализ, коррозионная агрессивность) - акты контроля и приёмки работ
- результаты статического зондирования (определение физико-механических характеристик грунтов и расчёт несущей способности сваи)
	
Реестр выработок отсутствует. Есть приложение К (Каталог координат и высот выработок, с номерами выработок, лист 67)
К результатам анализов есть вопросы: для чего в отчет включены результаты анализов по скважинам №6(лист 45,61), №7 лист 62,  №8(лист 46,63), №9(лист 47), №11(лист 48,49,64), №12 (лист 50,65),  №13(лист 51), №14 лист 66, №16 (лист 52,53), №30 (лист 54), №31 (лист55), №33 (лист 56), №40 лист 57), №44 лист 58, №46 лист 59,60,? При этом отсутствуют данные по нужным скважинам.
	часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
п.4.39, 6.2.2.3 СП 47.13330.2016
	Замечание принято. Для обсчета статистики и определения параметров грунтов использовались все материалы с трех участков изысканий.
В отчете даны пояснения. (Страницы 8, 15 после таблиц, Приложение Ж стр 44 после таблиц, приложение Д стр 51 после таблиц)

	III. Требования к графическим материалам
	

	22 
	Графические приложения содержат:
- карта фактического материала (на актуальной топографо-геодезической съёмке участка) с указанием границ изысканий; контуров проектируемых зданий и сооружений, местоположений горных выработок, линий инженерно-геологических разрезов;
- условные обозначения к карте фактического материала, колонкам и разрезам колонки или описание горных выработок;
- инженерно-геологические разрезы с указанием контуров подземной части зданий (сооружений);
- графики зондирования;
- по трассам линейных объектов прилагаются продольные профили с инженерно-геологическими
данными.
	Карта с указанием скважин, разрезы по скважинам
Графики зондирования присутствуют
	часть 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
п.6.2.2.3 СП 47.13330.2016
	




