
Замечания Технического заказчика 
к Рабочей документации. «Ж/Д пути от цеха 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера»
Шифр 132-23-АС1

	№
	Замечание Заказчика
	Примечание


	
	
	

	1
	Лист 3, ворота ВР1, прим.7 указано: «Створки крепятся к столбам из прямоугольных труб».
	Лист 3, ворота ВР1, прим.7  скорректировано: «Створки крепятся с помощью петель, приваренных к столбам из прямоугольных труб» 

	2
	Отсутствуют указания на петли (или навесы), нет в спецификации, не указано их количество, расположение по высоте и т.д.
	[bookmark: _GoBack]Поставка петель комплектуется заводом-изготовителем см. ТКП

	3
	В ведомости лист 3. ВР указано – стоимость ворот см. ТКП (ТКП – отсутствует)
	ТКП приложено

	4
	Отсутствуют стопорные устройства, в т.ч. отсутствуют указания по ветрозащите распашных ворот
	Стопорные устройства комплектуются заводом изготовителем (см. ТКП) 

	5
	В спецификации отсутствуют материалы для заделки стыков ж/б панелей, нет клиньев распорных (оборачиваемый материал)
	В спецификацию добавлен бетон на заделку ж/бетонных панелей в фундаментах



