Замечания Технического заказчика от 31.05.2023
к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного цеха до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ». 
Шифр 131-23-ГП2
В представленном томе Рабочей документации 
	№
	Замечание Заказчика
	Примечание

	
	131-23-ГП2
	

	1
	Лист 1 Общие данные. 
- сведения о принятых при топографической съемке системе высот и системе координат. (Не указаны)
	П.5.4 ГОСТ 21.508-2020
(ссылка на ГОСТ есть в Общих данных)
	Замечание принято.
Лист 1 «общие данные», дополнен информацией о принятых при топографической съемке системе высот и системе координат

	2
	Листы 2,3 Разбивочный план совмещен с Планом благоустройства (это допускается (п.4.4. ГОСТ 21.508), 

Но, на разбивочном плане должны быть указаны водоотводящие сооружения (в/о сооружения  отсутствуют) 
К разбивочному плану составляют ведомость водоотводных сооружений по форме 5 (приложение А) (ведомость отсутствует, как и сами сооружения)

На плане благоустройства территории наносят и указывают:
- проезды, тротуары, пешеходные дорожки, велодорожки и их ширину;
- стоянки для автомобилей и их размеры;
- площадки различного назначения и их размеры; (размеров нет)
- малые архитектурные формы (в том числе ограждения площадок и стоянок) и переносные изделия площадок для отдыха; (отсутствуют)
- деревья, кустарники, цветники, газоны. (отсутствуют)

	

п.6.1.,7.8 ГОСТ 21.508

п.6.12. ГОСТ 21.508



с п.10.2.-по 10.8 ГОСТ 21.508

	Замечание рассмотрено.
На листе 2 «разбивочный план. План благоустройства территории. М 1:500», содержится графическое отображение в/о сооружения, а именно водоотводного лотка. Водоотводной лоток показан на плане и отображен в условных обозначениях. Конструкция водоотводного лотка приведена на листе 4 «План организации рельефа. М 1:500».Ведомость водоотводных сооружений добавлена на лист 2

План благоустройства не содержит информации о
стоянках для автомобилей,
площадках различного назначения,
малых архитектурных формах (в том числе ограждения площадок и стоянок) и переносных изделиях площадок для отдыха, деревьях, кустарниках, цветниках, так как в рамках настоящей рабочей документации, не разрабатывается ничего из перечисленных элементов благоустройства территории. Информация о восстановлении нарушенного газона указана на листе 2 «разбивочный план. План благоустройства территории. М 1:500»

	3
	Поперечные профили проектируемых тротуаров, дорожек, площадок – (профили отсутствуют)
	п.4.11. ГОСТ 21.508
	Поперечные профили проектируемых тротуаров, дорожек, площадок отсутствуют, так как в рамках настоящей рабочей документации, не разрабатывается ничего из перечисленных элементов благоустройства территории.

	4
	При наличии отдельного основного комплекта рабочих чертежей железнодорожных путей  (марки ПЖ) на разбивочном плане основного комплекта рабочих чертежей марки ГП в части железнодорожных путей наносят и указывают:
- номера путей; (номера путей есть)
- стрелочные переводы; (переводы не обозначены)
- упоры; (упоры не обозначены)
- откосы насыпей и выемок (при необходимости) (не обозначены)
	Замечание принято. Лист 2 «разбивочный план. План благоустройства территории. М 1:500», дополнен информацией о
- стрелочных переводах;
- упорах;
- откосах насыпей и выемок

	5
	На плане организации рельефа наносят и указывают: (перечень по п.7.2)
- дождеприемные решетки (отсутствуют)
	п.7.2 ГОСТ 21.508
	Замечание принято. Проектируемые дождеприемные решетки (Д1,Д2), отражены на листе 4 « План организации рельефа. М 1:500»


	6
	На плане организации рельефа в части железнодорожных путей наносят и указывают:
- уклоноуказатели; (отсутствуют)
- отметки дна водоотводных сооружений в местах переломов продольного профиля и значение уклонов дна сооружений. (отсутствуют)
	
п.7.4 ГОСТ 21.508
	Замечание принято. На листе 4 «План организации рельефа. М 1:500», добавлена информация об уклоноуказателях, а также добавлен продольный профиль водоотводного лотка с указанием отметок дна водоотводных сооружений в местах переломов продольного профиля и значением уклонов дна

	7
	Спецификация:
Устройства (изделия) и материалы в спецификации записывают по группам в следующей последовательности:
- элементы площадок различного назначения, подъездов, проездов, тротуаров, наружных лестниц из сборных конструкций; (есть)
- элементы водоотводных и укрепительных устройств из сборных конструкций; (частично есть)
- трубопроводы дренажные; (не требуются)
- малые архитектурные формы и переносные изделия; (отсутствуют)
- элементы озеленения; (есть)
- материалы.
	п.11.2 – п.11.3 ГОСТ 21.508
	Замечание рассмотрено.
В спецификации тома 131-23-ГП2, указаны
 элементы площадок различного назначения,
элементы водоотводных и укрепительных устройств (водоотводной лоток), элементы озеленения
[bookmark: _GoBack]Малых архитектурных форм и переносных изделий, а так же дренажных трубопроводов в настоящей рабочей документации не предусматривается.

	8
	При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм
	Замечание рассмотрено.
В штампах проставлена дата



