
Замечания Технического заказчика от 16.05.2023
к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ». Шифр 131-23-ПЖ
	№
	Замечание Заказчика
	Примечание
	Ответы на замечания

	1
	Отсутствует «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» (по форме 2) на первом листе (п.4.3.1. ГОСТ 21.101) .
	
	Наименование ведомости скорректировано.
[bookmark: _GoBack] При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК2. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации  дана необходимая ссылка последним пунктом ОУ

	2
	Игнорируется ГОСТ 21.702-2013 (Правила выполнения РД для жд путей) 
	На листе 1, в перечне нормативов ГОСТ отсутствует
	На лист общих данных добавлен ГОСТ 21.702-2013

	3
	Лист 1, общие указания - в перечне актов скрытых работ указано только «устройство основания земляного полотна». 
	Актирования скрытых работ выполнять с учетом требований «Правил приемки в эксплуатацию, законченных строительством, усилением, реконструкцией объектов федерального железнодорожного транспорта», утвержденными МПС РФ 25.12.2000г. ЦУКС №799, и рекомендаций СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация
строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя
России от 24.12.2019 N 861/пр)
	В составе раздела ПЖ актирование других скрытых работ не предусматривается

	4
	Отсутствуют указания о возможности использования существующих элементов пути (требование п.2.1. ТЗ)
	
	По результату обследования определена возможность использования существующего стрелочного перевода  №8 и части демонтируемых рельсов. 
Указано количество и длины рельсов находящихся в удовлетворительном состоянии 

	5
	Отсутствуют сведения о необходимости выноса или проведении защитных мероприятий существующих сетей попадающих в зону строительства. 
	
	Защитные мероприятия пересекаемых сетей определены соответствующими узлами документации. Прочих защитных мероприятий не требуется

	6
	Отсутствует ведомость разбираемых зданий и сооружений
	
	Ведомость разбираемых зданий и сооружений направлена отдельным документом

	7
	Отсутствует продольный профиль по водоотводным сооружениям (канавам, кюветам, дренажам, лоткам и т. д.); п.4.3. ГОСТ 21 702
	
	Профили водоотводных сооружений приводятся в корректируемом разделе генплана

	8
	Отсутствуют эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств 
	
	Схема с размерами глухого пересечения приведена в пояснительной записке

	9
	Отсутствует - ведомость сооружений (искусственных сооружений), переездов
	
	Ведомость переездов приводится в корректируемом разделе генплана

	10
	Отсутствуют спецификации оборудования, изделий и материалов, выполняемые в соответствии с ГОСТ 21.110
	
	Добавлена спецификация оборудования, изделий и материалов

	11
	К планам железнодорожных путей выполняют спецификацию элементов сборных конструкций, примененных для водоотводных, укрепительных, защитных и других — по форме 7 или 8 приложения Ж ГОСТ 21.101. Спецификация может выполняться на отдельных листах, включаемых в состав (п.6.1.2 ГОСТ 21 702) основного комплекта рабочих чертежей марки ПЖ
	
	Добавлена спецификация оборудования, изделий и материалов



