Работы были выполнены ранее, с момента устройства прошло около двух лет эксплуатации промышленной территории. За этот период по покрытию и вдоль рельсов осуществлялось движение автомобилей, погрузчиков и иной техники. Погрузчики с крупным протектором шин при разворотах, боковом наезде и торможении могут создавать значительное вырывающее воздействие на выступающие металлические элементы. Аналогичное повреждение возможно при работе снегоуборочной техники, в том числе при контакте отвала/ковша с кромкой желоба.
