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	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.

Изм.
	Код
	Кол-во

	
	
	
	Вида работ
	Ед. измер.
	

	1. 
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	2. 
	Монтаж фахверковых стоек

массой до 1,0 т, в том числе:
	т
	
	
	12,71

	3. 
	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 200х6 сталь марки С245 
	т
	 
	 
	7,27

	4. 
	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4 сталь марки С245
	т
	
	
	1,92

	5. 
	Уголки стальные горячекатаные 75х6 сталь марки С245
	т
	
	
	2,07

	6. 
	Листовая сталь марки С245
	т
	
	
	1,97

	7. 
	Монтаж распорок, ригелей, в том числе:
	т
	 
	 
	0,67

	8. 
	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4 сталь марки С245
	т
	 
	 
	0,67

	9. 
	Окраска металлоконструкций
	
	
	
	

	10. 
	Пескоструйная обработка поверхности
	т/м2
	 
	 
	13,38/361,26

	11. 
	Обезжиривание поверхности
	т/м2
	 
	 
	13,38/361,26

	12. 
	Обеспыливание поверхности
	т/м2
	 
	 
	13,38/361,26

	13. 
	Устройство антикоррозионной грунтовки ГФ-021 в 1 слой
	т/м2
	 
	 
	13,38/361,26

	14. 
	Устройство огнезащитной краски по металлу «Крауз»
	т/м2
	 
	 
	13,38/361,26

	15. 
	Крепление металлоконструкций
	
	
	
	

	16. 
	Химический анкер, шпилька М16х190
	шт
	
	
	71

	17. 
	Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115
	шт
	
	
	350

	18. 
	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83
	шт
	
	
	260

	19. 
	Распорный анкер типа Hilti HSA M6х50
	шт
	
	
	130

	20. 
	Демонтаж металлоконструкций
	
	
	
	

	21. 
	Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской
	т
	
	
	0,3




	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.

Изм.
	Код
	Кол-во

	
	
	
	Вида работ
	Ед. измер.
	

	22. 
	Устройство перегородки
	
	
	
	

	23. 
	Монтаж стеновых 

сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ
	м2
	
	
	2230,6

	24. 
	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм
	м2
кг
	
	
	513,7

2067,6

	25. 
	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали t=2,0 мм
	м2
кг
	
	
	29,0

458,2

	26. 
	Устройство мин. ваты 
	м3
	
	
	25,3

	27. 
	Устройство огнестойкого герметика
	п.м.
	
	
	3240,0

	28. 
	Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы
	п.м.
	
	
	1426,3

	29. 
	Саморез 5.5х135мм с EPDM-прокладкой
	шт
	
	
	2600

	30. 
	Саморез 5.5х32 с EPDM-прокладкой
	шт
	
	
	260

	31. 
	Пружинный анкер «Spike» 4.8х140мм с шайбой А14
	шт
	
	
	480

	32. 
	Анкерный дюбель 8х80
	шт
	
	
	290

	33. 
	Анкерный дюбель 6х60
	шт
	
	
	1080

	34. 
	Анкерный дюбель 6х30
	шт
	
	
	

	35. 
	Заклепка 3.2х8
	шт
	
	
	

	36. 
	Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112
	м2
	
	
	

	37. 
	Устройство бетонного плинтуса
	
	
	
	

	38. 
	Устройство плинтуса из бетона кл. В25
	м3
	
	
	7,6

	39. 
	Шлифовка бетонной поверхности
	м2
	
	
	115,0

	40. 
	Арматура Ø10А500С
	п.м

т
	
	
	600,0

0,370


 


